

 11.01.2023 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_б/н

на № от

**ВНИМАНИЕ!**

**ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию открытого конкурса в электронной форме
№ ОКэ-ЦКПМТО-22-0038 по предмету закупки «Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд филиалов ПАО "ТрансКонтейнер"» (далее – Открытый конкурс)**

1. **В документации о закупке Открытого конкурса:**
	1. Пункты 7-22, 31 таблицы № 1 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке **изложить** в следующей редакции:

Таблица № 1

**Лот № 1 «Специальная одежда»**

Номенклатура поставляемого Товара

| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам** | **Технические требования к Товару** | **Единица измерения** | **Планируемый (ориентировочный) объем****Закупки товара[[1]](#footnote-1)** | **Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011; **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* несминаемость.

Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»Состав: полиэфир – 40-70%, хлопок – 30-60%, 210-250 г/м². Отделки: водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий. Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий. *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 1 125 | **4 676,00** |
|  | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011; **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний**Комплектация: куртка, полукомбинезонКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* несминаемость.

Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» Состав: полиэфир – 40-70%,хлопок – 30-60%, 210-250 г/м². Отделки: водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синийЛоготип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Полукомбинезон:** Полукомбинезон с застежкой – гульф на молнию и застежкой в боковом шве на пуговицы, по спинке вставлена резинка.Бретели с эластичной лентой и с застежкой на фастексы.Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 403 | **5 104,00** |
|  | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм женский летний**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность.

Ткань: Саржа, хлопок – 100%, 240-250 г/м².Отделки: водоотталкивающая отделка**Куртка:** Куртка полуприлегающего силуэта, с отложным воротником с центральной застежкой с защитной планкой либо закрытая застежка-молния. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы либо кнопки.Наличие карманов.Цвет: васильковый Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.Наличие карманов.Цвет: васильковый *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 358 | **2 552,00** |
|  | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ТР ТС 019/2011; **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм женский летний**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* несминаемость.

Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»Состав: полиэфир – 40-70%,хлопок – 30-60%, 200-250 г/м². Отделки: водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Куртка прямого либо полуприталенного силуэта с центральной застежкой, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы либо кнопки. Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синийЛоготип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 287 | **4 386,00** |
|  | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний для ИТР**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* несминаемость.

Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»Состав: полиэфир – 65-67%,хлопок – 33-35%, 210-250 г/м².**Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия. Наличие карманов.Цвет: темно-серыйЛоготип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:** Брюки прямые.Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии. Наличие карманов.Цвет: темно-серый*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 273 | **5 137,00** |
|  | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний для ИТР**Комплектация: куртка, полукомбинезонКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* несминаемость.

Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»Состав: полиэфир – 65-67%, хлопок – 33-35%, 210-250 г/м².**Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.Наличие карманов.Цвет: темно-серыйЛоготип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Полукомбинезон:** Полукомбинезон с застежкой – гульф на молнию и застежкой в боковом шве на пуговицы, по спинке вставлена резинка.Бретели с эластичной лентой и с застежкой на фастексы.Наличие карманов.Цвет: темно-серый*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 17 | **5 617,00** |
|  | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм женский летний для ИТР**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* несминаемость.

Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»Состав: полиэфир – 65-67%, хлопок – 33-35%, 210-250 г/м².**Куртка:** Куртка прямого либо полуприталенного силуэта с центральной застежкой, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния.Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы либо кнопки. Наличие карманов.Цвет: темно-серыйЛоготип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном. Наличие карманов.Цвет: темно-серый*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 78 | **4 875,00** |
|  | Костюмдля защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Пример ткани: «Нортси»Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, плотность 135-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаномКапюшон: утепленный, съемный, регулируется по объему.Воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости. Наличие различных карманов.Цвет: темно-синий.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м² 2 слоя Центральная застежка (гульфик на молнии).Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 256 | **11 764,00** |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**Комплектация: куртка, полукомбинезонКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Пример ткани: «Нортси»Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, плотность 125-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаномКапюшон: утепленный, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие различных карманов.Цвет: темно-синий.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Полукомбинезон:** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м², 2 слоя Центральная застежка (гульфик на молнии).Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от пониженных температур (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 164 | **11 663,00** |
|  | Костюмдля защиты от пониженных температур (женский)  | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Пример ткани: «Нортси»Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, 135-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаномКапюшон: утепленный, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие различных карманов.Цвет: темно-синий.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:**Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м² 2 слоя Центральная застежка (гульфик на молнии).Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (женская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 135 | **10 892,00** |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур (женский) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**Комплектация: куртка, полукомбинезонКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Пример ткани: «Нортси»Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, 125-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаномКапюшон: утепленный, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие различных карманов.Цвет: темно-синий.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Полукомбинезон:** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м², 2 слоя Центральная застежка (гульфик на молнии).Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (женская)» и «Полукомбинезон для защиты от пониженных температур (женский)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 65 | **10 263,00** |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур(мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² /  RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой. **Куртка:**Утеплитель: /Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой. Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный мягким флисом. Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие различных карманов. Цвет: темно-серый.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки**: Утеплитель: Шелтер Микро Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м2, 2 слояЗастежка: на молнии с ветрозащитной планкой Наличие карманов.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости. Цвет: темно-серый.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветрапо ГОСТ 12.4.303-2016.*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 29 | **13 060,00** |
|  | Костюмдля защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**Комплектация: куртка, полукомбинезонКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² /  RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой. **Куртка:**Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный мягким флисом. Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости. Наличие различных карманов.Цвет: темно-серый.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Полукомбинезон:**Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м2, 2 слояЗастежка: на молнии с ветрозащитной планкой Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости. Наличие карманов.Цвет: темно-серый.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветрапо ГОСТ 12.4.303-2016.*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от пониженных температур (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 39 | **13 019,00** |
|  | Курткадля защиты от пониженных температур (мужская) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Куртка мужская утеплённая для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² /  RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой. **Куртка:**Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный мягким флисом. Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости. Наличие различных карманов.Цвет: темно-серый.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине). | шт. | 18 | **8 050,00** |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур (женский)  | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² / RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой. **Куртка:**Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный мягким флисом. Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие различных карманов. Цвет: темно-серый.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:** Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м2, 2 слояЗастежка: на молнии с ветрозащитной планкой Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости. Наличие карманов. Цвет: темно-серый.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (женская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | компл. | 16 | **13 386,00** |
|  | Жилет утеплённый  | ТР ТС 19/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Жилет утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий** Ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Ткань верха: смесовая (60-70% полиэфир, 30-35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой,Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, Подкладка: 100% полиэфир, 100 г/м², 1-2 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном.Воротник-стойка, утепленный мягким флисом.Наличие различных карманов.Цвет: темно-синий.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине). | шт. | 908 | **3 165,00** |
| 31. | Головной убор сигнальный | ТР ТС 017/2011 | Ткань: смесовая, полиэстер/полиэфир – 60-70%, хлопок – 30-40%, 210-250 г/м². Регулировки по ширине: хлястик с креплениемЦвет: оранжевыйЛоготип ПАО "ТрансКонтейнер" - цвет белый, 1 шт., спереди, по центру. | шт. | 1 724 | **305,00** |

* 1. Пункты 7, 8, раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке **изложить** в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.** | **Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам** | Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и **до «18» января 2023 г. 17 час. 30 мин.** местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок. |
| **8.** | **Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок** | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится **«20» января 2023 г. 14 час. 00 мин.** местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты. |

* 1. Пункты 7-22, 29, 31 таблицы приложения № 1 к финансово-коммерческому предложению (ЛОТ № 1) приложение № 3 документации о закупке **изложить** в следующей редакции:

Приложение № 1

к финансово-коммерческому предложению

(ЛОТ № 1)

Информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) предлагаемого товара[[2]](#footnote-2)

|  | Требования Технического задания | Предлагаемый Товар |
| --- | --- | --- |
| № п/п | НаименованиеТовара | Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам | Технические характеристики Товара | НаименованиеТовара[[3]](#footnote-3) | Наименование производителя Товара, страна производства Товара | Технические характеристики Товара |
| 7 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011; **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* несминаемость.

Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»Состав: полиэфир – 40-70%, хлопок – 30-60%, 210-250 г/м². Отделки: водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий. Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий. *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)* |  |  |
| 8 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний**Комплектация: куртка, полукомбинезонКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* несминаемость.

Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» Состав: полиэфир – 40-70%,хлопок – 30-60%, 210-250 г/м². Отделки: водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синийЛоготип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Полукомбинезон:** Полукомбинезон с застежкой – гульф на молнию и застежкой в боковом шве на пуговицы, по спинке вставлена резинка.Бретели с эластичной лентой и с застежкой на фастексы.Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.*  | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)* |  |  |
| 9 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм женский летний**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность.

Ткань: Саржа, хлопок – 100%, 240-250 г/м².Отделки: водоотталкивающая отделка**Куртка:** Куртка полуприлегающего силуэта, с отложным воротником с центральной застежкой с защитной планкой либо закрытая застежка-молния. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы либо кнопки.Наличие карманов.Цвет: васильковый Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.Наличие карманов.Цвет: васильковый *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский)* |  |  |
| 10 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ТР ТС 019/2011; **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм женский летний**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* несминаемость.

Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»Состав: полиэфир – 40-70%,хлопок – 30-60%, 200-250 г/м². Отделки: водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Куртка прямого либо полуприталенного силуэта с центральной застежкой, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы либо кнопки. Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синийЛоготип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский)* |  |  |
| 11 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний для ИТР**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* несминаемость.

Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»Состав: полиэфир – 65-67%,хлопок – 33-35%, 210-250 г/м².**Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия. Наличие карманов.Цвет: темно-серыйЛоготип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:** Брюки прямые.Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии. Наличие карманов.Цвет: темно-серый*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)* |  |  |
| 12 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний для ИТР**Комплектация: куртка, полукомбинезонКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* несминаемость.

Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»Состав: полиэфир – 65-67%, хлопок – 33-35%, 210-250 г/м².**Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.Наличие карманов.Цвет: темно-серыйЛоготип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Полукомбинезон:** Полукомбинезон с застежкой – гульф на молнию и застежкой в боковом шве на пуговицы, по спинке вставлена резинка.Бретели с эластичной лентой и с застежкой на фастексы.Наличие карманов.Цвет: темно-серый*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)* |  |  |
| 13 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм женский летний для ИТР**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* несминаемость.

Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»Состав: полиэфир – 65-67%, хлопок – 33-35%, 210-250 г/м².**Куртка:** Куртка прямого либо полуприталенного силуэта с центральной застежкой, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния.Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы либо кнопки. Наличие карманов.Цвет: темно-серыйЛоготип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном. Наличие карманов.Цвет: темно-серый*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский)* |  |  |
| 14 | Костюм для защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Пример ткани: «Нортси»Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, плотность 135-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаномКапюшон: утепленный, съемный, регулируется по объему.Воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости. Наличие различных карманов.Цвет: темно-синий.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м² 2 слоя Центральная застежка (гульфик на молнии).Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (мужской)* |  |  |
| 15 | Костюм для защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**Комплектация: куртка, полукомбинезонКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Пример ткани: «Нортси»Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, плотность 125-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаномКапюшон: утепленный, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие различных карманов.Цвет: темно-синий.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Полукомбинезон:** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м², 2 слоя Центральная застежка (гульфик на молнии).Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от пониженных температур (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (мужской)* |  |  |
| 16 | Костюм для защиты от пониженных температур (женский) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Пример ткани: «Нортси»Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, 135-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаномКапюшон: утепленный, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие различных карманов.Цвет: темно-синий.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:**Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м² 2 слоя Центральная застежка (гульфик на молнии).Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (женская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (женский)*  |  |  |
| 17 | Костюм для защиты от пониженных температур (женский) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**Комплектация: куртка, полукомбинезонКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Пример ткани: «Нортси»Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, 125-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.**Куртка:** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаномКапюшон: утепленный, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие различных карманов.Цвет: темно-синий.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Полукомбинезон:** Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м², 2 слоя Центральная застежка (гульфик на молнии).Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие карманов.Цвет: темно-синий.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (женская)» и «Полукомбинезон для защиты от пониженных температур (женский)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (женский)* |  |  |
| 18 | Костюм для защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² /  RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой. **Куртка:**Утеплитель: /Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой. Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный мягким флисом. Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие различных карманов. Цвет: темно-серый.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки**: Утеплитель: Шелтер Микро Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м2, 2 слояЗастежка: на молнии с ветрозащитной планкой Наличие карманов.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости. Цвет: темно-серый.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветрапо ГОСТ 12.4.303-2016.*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (мужской)* |  |  |
| 19 | Костюм для защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**Комплектация: куртка, полукомбинезонКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² /  RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой. **Куртка:**Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный мягким флисом. Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости. Наличие различных карманов.Цвет: темно-серый.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Полукомбинезон:**Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м2, 2 слояЗастежка: на молнии с ветрозащитной планкой Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости. Наличие карманов.Цвет: темно-серый.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветрапо ГОСТ 12.4.303-2016.*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от пониженных температур (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (мужской)* |  |  |
| 20 | Куртка для защиты от пониженных температур (мужская) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Куртка мужская утеплённая для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² /  RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой. **Куртка:**Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный мягким флисом. Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости. Наличие различных карманов.Цвет: темно-серый.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине). | Куртка для защиты от пониженных температур (мужская) |  |  |
| 21 | Костюм для защиты от пониженных температур (женский) | ТР ТС 019/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**Комплектация: куртка, брюкиКостюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² / RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой. **Куртка:**Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объемуВоротник-стойка, утепленный мягким флисом. Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.Наличие различных карманов. Цвет: темно-серый.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).**Брюки:** Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м2, 2 слояЗастежка: на молнии с ветрозащитной планкой Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости. Наличие карманов. Цвет: темно-серый.Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха*Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (женская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (женский)* |  |  |
| 22 | Жилет утеплённый | ТР ТС 19/2011;**ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Жилет утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий** Ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:* гигроскопичность;
* гигиеничность;
* высокая износостойкость, плотность и прочность;
* непродуваемость;
* морозостойкость.

Ткань верха: смесовая (60-70% полиэфир, 30-35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой,Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, Подкладка: 100% полиэфир, 100 г/м², 1-2 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном.Воротник-стойка, утепленный мягким флисом.Наличие различных карманов.Цвет: темно-синий.Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине). | Жилет утеплённый |  |  |
| 29 | Подшлемник для сварщика | **ТР ТС 019/2011;ГОСТ 12.4.250-2019** | Ткань: «Арсенал New» / «Цезарь», хлопок – 100%, 480-500 г/м². Отделка: огнестойкая технология «Пробан®»2 класс защитыЦвет: черный, серый, хаки | Подшлемник для сварщика |  |  |
| 31 | Головной убор сигнальный | ТР ТС 017/2011 | Ткань: смесовая, полиэстер/полиэфир – 60-70%, хлопок – 30-40%, 210-250 г/м². Регулировки по ширине: хлястик с креплениемЦвет: оранжевыйЛоготип ПАО "ТрансКонтейнер" - цвет белый, 1 шт., спереди. | Головной убор сигнальный |  |  |

далее по тексту…

Председатель

Конкурсной комиссии аппарата управления М.Г. Ким

1. В столбце 6 таблицы № 1 Технического задания представлен планируемый (ориентировочный) объем закупки Товара. Фактическое количество приобретаемого Товара определяется заявками Грузополучателей, исходя из их потребностей. Покупатель не берет на себя обязательств по закупке Товара в указанном количестве. Объем Товара может быть приобретен Покупателем, как в меньшем, так и в большем объеме, но не может превышать максимальной цены договора. [↑](#footnote-ref-1)
2. Документ «Информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) предлагаемого товара» предоставляется в формате **pdf** и **word**. [↑](#footnote-ref-2)
3. Наименование Товара прописывается в соответствии с наименованием, указанным в финансово-коммерческом предложении. **В случае, если претендент предлагает к поставке товар по позициям №№ 7-19 и №№ 21 в разбивке «верх» - куртка и «низ» - брюки или полукомбинезон, то в столбце 6 указывает наименование товара также в разбивке - «Куртка для защиты…» и «Брюки для защиты…» или «Полукомбинезон для защиты…».**  [↑](#footnote-ref-3)