

11.01.2023 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_б/н

на № от

**ВНИМАНИЕ!**

**ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию открытого конкурса в электронной форме   
№ ОКэ-ЦКПМТО-22-0038 по предмету закупки «Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд филиалов ПАО "ТрансКонтейнер"» (далее – Открытый конкурс)**

1. **В документации о закупке Открытого конкурса:**
   1. Пункты 7-22, 31 таблицы № 1 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке **изложить** в следующей редакции:

Таблица № 1

**Лот № 1 «Специальная одежда»**

Номенклатура поставляемого Товара

| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам** | **Технические требования к Товару** | **Единица измерения** | **Планируемый (ориентировочный) объем**  **Закупки товара[[1]](#footnote-1)** | **Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Костюм  для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011; **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * несминаемость.   Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»  Состав: полиэфир – 40-70%, хлопок – 30-60%, 210-250 г/м².  Отделки: водоотталкивающая отделка.  **Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.  Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.  Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 1 125 | **4 676,00** |
|  | Костюм  для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний**  Комплектация: куртка, полукомбинезон  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * несминаемость.   Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена»  Состав: полиэфир – 40-70%,  хлопок – 30-60%, 210-250 г/м².  Отделки: водоотталкивающая отделка.  **Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.  Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Полукомбинезон:** Полукомбинезон с застежкой – гульф на молнию и застежкой в боковом шве на пуговицы, по спинке вставлена резинка.  Бретели с эластичной лентой и с застежкой на фастексы.  Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 403 | **5 104,00** |
|  | Костюм  для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм женский летний**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность.   Ткань: Саржа, хлопок – 100%, 240-250 г/м².  Отделки: водоотталкивающая отделка  **Куртка:** Куртка полуприлегающего силуэта, с отложным воротником с центральной застежкой с защитной планкой либо закрытая застежка-молния.  Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы либо кнопки.  Наличие карманов.  Цвет: васильковый  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.  Наличие карманов.  Цвет: васильковый  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 358 | **2 552,00** |
|  | Костюм  для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ТР ТС 019/2011; **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм женский летний**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * несминаемость.   Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»  Состав: полиэфир – 40-70%,  хлопок – 30-60%, 200-250 г/м².  Отделки: водоотталкивающая отделка.  **Куртка:** Куртка прямого либо полуприталенного силуэта с центральной застежкой, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния.  Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы либо кнопки.  Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.  Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 287 | **4 386,00** |
|  | Костюм  для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний для ИТР**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * несминаемость.   Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»  Состав: полиэфир – 65-67%,  хлопок – 33-35%, 210-250 г/м².  **Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:** Брюки прямые.  Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 273 | **5 137,00** |
|  | Костюм  для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний для ИТР**  Комплектация: куртка, полукомбинезон  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * несминаемость.   Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»  Состав: полиэфир – 65-67%, хлопок – 33-35%, 210-250 г/м².  **Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Полукомбинезон:**  Полукомбинезон с застежкой – гульф на молнию и застежкой в боковом шве на пуговицы, по спинке вставлена резинка.  Бретели с эластичной лентой и с застежкой на фастексы.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 17 | **5 617,00** |
|  | Костюм  для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм женский летний для ИТР**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * несминаемость.   Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»  Состав: полиэфир – 65-67%, хлопок – 33-35%, 210-250 г/м².  **Куртка:** Куртка прямого либо полуприталенного силуэта с центральной застежкой, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния.  Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы либо кнопки. Наличие карманов.  Цвет: темно-серый  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 78 | **4 875,00** |
|  | Костюм  для защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Пример ткани: «Нортси»  Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, плотность 135-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.  **Куртка:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.  Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном  Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по объему.  Воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.  Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-синий.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м² 2 слоя  Центральная застежка (гульфик на молнии).  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 256 | **11 764,00** |
|  | Костюм  для защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**  Комплектация: куртка, полукомбинезон  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Пример ткани: «Нортси»  Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, плотность 125-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.  **Куртка:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.  Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном  Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.  Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-синий.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Полукомбинезон:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м², 2 слоя  Центральная застежка (гульфик на молнии).  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от пониженных температур (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 164 | **11 663,00** |
|  | Костюм  для защиты от пониженных температур (женский) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Пример ткани: «Нортси»  Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, 135-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.  **Куртка:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.  Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном  Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.  Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-синий.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м² 2 слоя  Центральная застежка (гульфик на молнии).  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (женская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 135 | **10 892,00** |
|  | Костюм для защиты от пониженных температур (женский) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**  Комплектация: куртка, полукомбинезон  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Пример ткани: «Нортси»  Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, 125-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.  **Куртка:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.  Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном  Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.  Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-синий.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Полукомбинезон:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м², 2 слоя  Центральная застежка (гульфик на молнии).  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (женская)» и «Полукомбинезон для защиты от пониженных температур (женский)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 65 | **10 263,00** |
|  | Костюм  для защиты от пониженных температур  (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² /  RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой.  **Куртка:**  Утеплитель: /Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой. Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный мягким флисом.  Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-серый.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки**:  Утеплитель: Шелтер Микро Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м2, 2 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой  Наличие карманов.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Цвет: темно-серый.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветрапо ГОСТ 12.4.303-2016.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 29 | **13 060,00** |
|  | Костюм  для защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**  Комплектация: куртка, полукомбинезон  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² /  RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой.  **Куртка:**  Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.  Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный мягким флисом.  Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-серый.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Полукомбинезон:**  Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м2, 2 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветрапо ГОСТ 12.4.303-2016.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от пониженных температур (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 39 | **13 019,00** |
|  | Куртка  для защиты от пониженных температур (мужская) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Куртка мужская утеплённая для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² /  RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой.  **Куртка:**  Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.  Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный мягким флисом.  Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-серый.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине). | шт. | 18 | **8 050,00** |
|  | Костюм  для защиты от пониженных температур (женский) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² / RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой.  **Куртка:**  Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.  Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный мягким флисом.  Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-серый.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:**  Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м2, 2 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (женская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | компл. | 16 | **13 386,00** |
|  | Жилет утеплённый | ТР ТС 19/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Жилет утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**  Ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Ткань верха: смесовая (60-70% полиэфир, 30-35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой,  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро,  Подкладка: 100% полиэфир, 100 г/м², 1-2 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном.  Воротник-стойка, утепленный мягким флисом.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-синий.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине). | шт. | 908 | **3 165,00** |
| 31. | Головной убор сигнальный | ТР ТС 017/2011 | Ткань: смесовая, полиэстер/полиэфир – 60-70%, хлопок – 30-40%, 210-250 г/м².  Регулировки по ширине: хлястик с креплением  Цвет: оранжевый  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - цвет белый, 1 шт., спереди, по центру. | шт. | 1 724 | **305,00** |

* 1. Пункты 7, 8, раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке **изложить** в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.** | **Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам** | Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и **до «18» января 2023 г. 17 час. 30 мин.** местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок. |
| **8.** | **Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок** | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится **«20» января 2023 г. 14 час. 00 мин.** местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты. |

* 1. Пункты 7-22, 29, 31 таблицы приложения № 1 к финансово-коммерческому предложению (ЛОТ № 1) приложение № 3 документации о закупке **изложить** в следующей редакции:

Приложение № 1

к финансово-коммерческому предложению

(ЛОТ № 1)

Информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) предлагаемого товара[[2]](#footnote-2)

|  | Требования Технического задания | | | | Предлагаемый Товар | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Товара | Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам | Технические характеристики Товара | Наименование  Товара[[3]](#footnote-3) | | Наименование производителя Товара, страна производства Товара | Технические характеристики Товара |
| 7 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011; **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * несминаемость.   Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»  Состав: полиэфир – 40-70%, хлопок – 30-60%, 210-250 г/м².  Отделки: водоотталкивающая отделка.  **Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.  Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.  Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)* | |  |  |
| 8 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний**  Комплектация: куртка, полукомбинезон  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * несминаемость.   Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена»  Состав: полиэфир – 40-70%,  хлопок – 30-60%, 210-250 г/м².  Отделки: водоотталкивающая отделка.  **Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.  Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Полукомбинезон:** Полукомбинезон с застежкой – гульф на молнию и застежкой в боковом шве на пуговицы, по спинке вставлена резинка.  Бретели с эластичной лентой и с застежкой на фастексы.  Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)* | |  |  |
| 9 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм женский летний**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность.   Ткань: Саржа, хлопок – 100%, 240-250 г/м².  Отделки: водоотталкивающая отделка  **Куртка:** Куртка полуприлегающего силуэта, с отложным воротником с центральной застежкой с защитной планкой либо закрытая застежка-молния.  Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы либо кнопки.  Наличие карманов.  Цвет: васильковый  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.  Наличие карманов.  Цвет: васильковый  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский)* | |  |  |
| 10 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ТР ТС 019/2011; **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм женский летний**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * несминаемость.   Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»  Состав: полиэфир – 40-70%,  хлопок – 30-60%, 200-250 г/м².  Отделки: водоотталкивающая отделка.  **Куртка:** Куртка прямого либо полуприталенного силуэта с центральной застежкой, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния.  Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы либо кнопки.  Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.  Наличие отделки из световозвращающего материала – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский)* | |  |  |
| 11 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний для ИТР**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * несминаемость.   Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»  Состав: полиэфир – 65-67%,  хлопок – 33-35%, 210-250 г/м².  **Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:** Брюки прямые.  Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)* | |  |  |
| 12 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм мужской летний для ИТР**  Комплектация: куртка, полукомбинезон  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * несминаемость.   Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»  Состав: полиэфир – 65-67%, хлопок – 33-35%, 210-250 г/м².  **Куртка:** Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния. Рукав с притачной манжетой. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Полукомбинезон:**  Полукомбинезон с застежкой – гульф на молнию и застежкой в боковом шве на пуговицы, по спинке вставлена резинка.  Бретели с эластичной лентой и с застежкой на фастексы.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (мужской)* | |  |  |
| 13 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014** | **Костюм женский летний для ИТР**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * несминаемость.   Примеры ткани: «Томбой» / «Индестрактбл» / «Нью Арена» / «Супербандмастер»  Состав: полиэфир – 65-67%, хлопок – 33-35%, 210-250 г/м².  **Куртка:** Куртка прямого либо полуприталенного силуэта с центральной застежкой, с ветрозащитным клапаном либо закрытая застежка-молния.  Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы либо кнопки. Наличие карманов.  Цвет: темно-серый  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:** Брюки прямые. Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женская)» и «Брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (женский)* | |  |  |
| 14 | Костюм для защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Пример ткани: «Нортси»  Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, плотность 135-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.  **Куртка:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.  Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном  Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по объему.  Воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.  Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-синий.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м² 2 слоя  Центральная застежка (гульфик на молнии).  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (мужской)* | |  |  |
| 15 | Костюм для защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**  Комплектация: куртка, полукомбинезон  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Пример ткани: «Нортси»  Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, плотность 125-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.  **Куртка:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.  Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном  Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.  Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-синий.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Полукомбинезон:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м², 2 слоя  Центральная застежка (гульфик на молнии).  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от пониженных температур (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (мужской)* | |  |  |
| 16 | Костюм для защиты от пониженных температур (женский) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Пример ткани: «Нортси»  Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, 135-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.  **Куртка:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.  Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном  Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.  Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-синий.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м² 2 слоя  Центральная застежка (гульфик на молнии).  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (женская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (женский)* | |  |  |
| 17 | Костюм для защиты от пониженных температур (женский) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**  Комплектация: куртка, полукомбинезон  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Пример ткани: «Нортси»  Состав ткани: микрополиэфир - 100% / полиамид - 100%, 125-155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая отделка.  **Куртка:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро 150 г/м², 3 слоя.  Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном  Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом.  Кулиски по линии талии и по низу куртки для регулировки объема.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-синий.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Полукомбинезон:**  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро, 150 г/м², 2 слоя  Центральная застежка (гульфик на молнии).  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-синий.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра по ГОСТ 12.4.303-2016.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (женская)» и «Полукомбинезон для защиты от пониженных температур (женский)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (женский)* | |  |  |
| 18 | Костюм для защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² /  RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой.  **Куртка:**  Утеплитель: /Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой. Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный мягким флисом.  Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-серый.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки**:  Утеплитель: Шелтер Микро Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м2, 2 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой  Наличие карманов.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Цвет: темно-серый.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветрапо ГОСТ 12.4.303-2016.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (мужские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (мужской)* | |  |  |
| 19 | Костюм для защиты от пониженных температур (мужской) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**  Комплектация: куртка, полукомбинезон  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² /  RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой.  **Куртка:**  Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.  Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный мягким флисом.  Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-серый.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Полукомбинезон:**  Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м2, 2 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветрапо ГОСТ 12.4.303-2016.  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (мужская)» и «Полукомбинезон для защиты от пониженных температур (мужской)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (мужской)* | |  |  |
| 20 | Куртка для защиты от пониженных температур (мужская) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Куртка мужская утеплённая для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² /  RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой.  **Куртка:**  Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.  Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный мягким флисом.  Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-серый.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине). | Куртка для защиты от пониженных температур (мужская) | |  |  |
| 21 | Костюм для защиты от пониженных температур (женский) | ТР ТС 019/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Костюм женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР**  Комплектация: куртка, брюки  Костюмная ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Примеры ткани: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 130-150 г/м² / «Полириб Н» 100% полиамид, 150-180 г/м² / RipSoft NF 100% полиамид, 120-150 г/м2; дышащая, мембранная (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой.  **Куртка:**  Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м², 3 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.  Капюшон: утеплённый, съемный, регулируется по объему  Воротник-стойка, утепленный мягким флисом.  Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка.  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-серый.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине).  **Брюки:**  Утеплитель: Шелтер Микро/ Филгуд / Филгуд Микро, 100-150 г/м2, 2 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой  Наличие отделки из световозвращающего материала (лента шириной 5 см) – элементы повышенной видимости.  Наличие карманов.  Цвет: темно-серый.  Костюм должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха  *Претендент имеет право предложить единичные расценки на позицию «Куртка* *для защиты от пониженных температур (женская)» и «Брюки для защиты от пониженных температур (женские)» отдельно. В случае признания Претендента победителем, в Номенклатуре поставляемого товара (Приложение № 1 к договору) данные позиции будут прописаны отдельно.* | *Костюм для защиты от пониженных температур (женский)* | |  |  |
| 22 | Жилет утеплённый | ТР ТС 19/2011;  **ГОСТ 12.4.280-2014**; ГОСТ 12.4.303-2016 | **Жилет утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий**  Ткань устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям. Обладает следующими техническими характеристиками:   * гигроскопичность; * гигиеничность; * высокая износостойкость, плотность и прочность; * непродуваемость; * морозостойкость.   Ткань верха: смесовая (60-70% полиэфир, 30-35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой,  Утеплитель: Холлофайбер-Профи / Филгуд / Филгуд Микро,  Подкладка: 100% полиэфир, 100 г/м², 1-2 слоя  Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном.  Воротник-стойка, утепленный мягким флисом.  Наличие различных карманов.  Цвет: темно-синий.  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" – цвет белый, 2 шт. (спереди на груди с левой стороны и на спине). | Жилет утеплённый | |  |  |
| 29 | Подшлемник для сварщика | **ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.250-2019** | Ткань: «Арсенал New» / «Цезарь», хлопок – 100%, 480-500 г/м². Отделка: огнестойкая технология «Пробан®»  2 класс защиты  Цвет: черный, серый, хаки | Подшлемник для сварщика | |  |  |
| 31 | Головной убор сигнальный | ТР ТС 017/2011 | Ткань: смесовая, полиэстер/полиэфир – 60-70%, хлопок – 30-40%, 210-250 г/м².  Регулировки по ширине: хлястик с креплением  Цвет: оранжевый  Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - цвет белый, 1 шт., спереди. | Головной убор сигнальный | |  |  |

далее по тексту…

Председатель

Конкурсной комиссии аппарата управления М.Г. Ким

1. В столбце 6 таблицы № 1 Технического задания представлен планируемый (ориентировочный) объем закупки Товара. Фактическое количество приобретаемого Товара определяется заявками Грузополучателей, исходя из их потребностей. Покупатель не берет на себя обязательств по закупке Товара в указанном количестве. Объем Товара может быть приобретен Покупателем, как в меньшем, так и в большем объеме, но не может превышать максимальной цены договора. [↑](#footnote-ref-1)
2. Документ «Информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) предлагаемого товара» предоставляется в формате **pdf** и **word**. [↑](#footnote-ref-2)
3. Наименование Товара прописывается в соответствии с наименованием, указанным в финансово-коммерческом предложении. **В случае, если претендент предлагает к поставке товар по позициям №№ 7-19 и №№ 21 в разбивке «верх» - куртка и «низ» - брюки или полукомбинезон, то в столбце 6 указывает наименование товара также в разбивке - «Куртка для защиты…» и «Брюки для защиты…» или «Полукомбинезон для защиты…».**  [↑](#footnote-ref-3)