**ПРОТОКОЛ № 52/КК**

**заседания Конкурсной комиссии**

**открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»),**

**состоявшегося «17» декабря 2013 года**

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - председатель комиссии |
|  |  | - заместитель председателя |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - секретарь комиссии |

Приглашенные:

**Повестка дня заседания:**

….

1. Принятие решения по размещению заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на выполнение работ по проектированию, изготовлению, поставке и монтажу дополнительных сборно-разборных частей к ранее приобретенной офисной мебели, в конечном виде составляющие мебельную конструкцию, соединяющую большой и малый конференц-столы.

Докладчик: ЦКПМТО Деде А.В.

Заявка в АСБК: Т10038385.

….

**По пункту V повестки дня заседания:**

1. В соответствии с подпунктом 30 пункта 318 Положения о закупках принято решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО«Оргспейс Консалтинг» на следующих условиях:

**Предмет Заказа:** выполнение работ по проектированию, изготовлению, поставке и монтажу дополнительных сборно-разборных частей к ранее приобретенной офисной мебели, в конечном виде составляющие мебельную конструкцию, соединяющую большой и малый конференц-столы*.*

**Количество (Объем)**: Дополнительные сборно-разборные части к ранее приобретенной офисной мебели (далее – Товар) в количестве
1 (Одна) условная единица.

**Максимальная цена Заказа:** 44 000,00 Евро (не более 2 000 000,00 руб. (Два миллиона рублей 00 копеек)) без учета НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

**Порядок определения цены Заказа:** Цена Заказа определена в соответствии с коммерческим предложением Поставщика, которое в полной мере учитывает требования ОАО «ТрансКонтейнер» и полностью им соответствует.

Цена Заказа включает расходы Поставщика на выполнение работ по проектированию, разработке дизайн-проекта, изготовлению, поставке, транспортировке, разгрузке, подъему на этаж (не выше 5-го) и монтажу силами Поставщика дополнительных сборно-разборных частей к ранее приобретенной офисной мебели, а также уплату таможенных и страховых платежей, обязательных налогов и сборов, кроме НДС.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата производится в следующем порядке:

Первый авансовый платеж в размере 50% (Пятьдесят процентов) от цены Заказа производится Покупателем в течение 5 (Пять) банковских дней с даты заключения договора на основании счета Поставщика;

Второй авансовый платеж в размере 25% (Двадцать пять процентов) производится Покупателем на основании счета Поставщика в течение
5 (Пять) банковских дней после получения Покупателем уведомления о готовности Товара к отгрузке;

Третий платеж в размере 25% (Двадцать пять процентов) производится Покупателем на основании счета Поставщика в течение 5 (Пять) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ Евро к рублю на дату платежа.

**Срок поставки товара, выполнения работ:** проектирование, изготовление и поставка Товара – не позднее 31.03.2014; монтаж – не позднее 30.04.2014.

Срок действия договора: с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**Место поставки товара, выполнения работ:** 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.

**Гарантийный срок:** 2 (Два) года с даты подписания акта сдачи-приемки Товара и выполненных работ по монтажу.

1. Поручить начальнику отдела материально-технического обеспечения и закупок (ЦКПМТО) Деде А.В. обеспечить установленным порядком заключение договора c ООО«Оргспейс Консалтинг».

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательКонкурсной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер»  |  |
| Секретарь Конкурсной комиссии «26» декабря 2013 год |  |

Приложение № 1

к Протоколу № 52/КК

заседания Конкурсной комиссии

открытого акционерного общества

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,

состоявшегося 17 декабря 2013 года

**Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг**

**Концепция мероприятия:** Новогоднее путешествие во времени.

**Концепция концертной программы:** Новогодний творческий тимбилдинг среди команд «Путешествие во времени».

**Калькуляция:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Кол-во** | **Цена за единицу в руб., без учета НДС** | **Общая цена услуг, руб., без учета НДС** |
| 1 | Услуги по аренде места проведения мероприятия | 1 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2 | Услуги по организации банкетного питания, включая банкет и фуршет:- приветственный фуршет;- праздничный банкет. | 450450 | 500,004 000,00 | 225 000,001 800 000,00 |
| 3 | Услуги по организации концертной программы с участием работников ОАО «ТрансКонтейнер»:- 1-я команда;- 2-я команда;- 3-я команда;- 4-я команда. | 12121212 | 5 312,505 312,505 312,505 312,50 | 63 750,0063 750,0063 750,0063 750,00 |
| 4 | Вознаграждение за услуги (10% от цены мероприятия) | 1 | 318 000,00 | 318 000,00 |
| **ИТОГО:** 3 498 000,00 (Три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС)  |

Приложение № 2

к Протоколу № 52/КК

заседания Конкурсной комиссии

открытого акционерного общества

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,

состоявшегося 17 декабря 2013 года

|  |
| --- |
| **Спецификация транспортного средства** |

**Тягач грузовой - седельный Mercedes Benz Axor C 1836 LS**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | Mercedes-Benz Axor C |
| Тип автомобиля | 1836 LS |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Базовая модель шасси | 94403212 |
| Тип кабины | L |
| Грузоподъемность / нагрузка на ССУ, кг | 10626 |
| Расположение органов управления | слева |
| Смещение седельно-сцепного устройства, мм | 540 |
| Модель двигателя | OM 457 LA |
| Тип двигателя | двигатель рядного исполнения |
| Число цилиндров | 6 |
| Мощность, кВт./л.с.- об./мин. | 265/360-1900 |
| Максимальный крутящий момент Нм - об./мин. | 1850-1101 |
| Тип и модель коробки передач | девятиступенчатая; G221-9 |
| Передний мост, кг | 7100 |
| Задний мост, кг | 11500 |
| Допустимая полная масса, кг | 18000 |
| Допустимая полная масса грузового автопоезда, кг | 40000 |

Приложение № 3

к Протоколу № 52/КК

заседания Конкурсной комиссии

открытого акционерного общества

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,

состоявшегося 17 декабря 2013 года

**Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по обустройству подземной парковки и модернизации системы кондиционирования воздуха в помещении центра обработки данных офисного здания класса «А», находящегося по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д.19**

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта «Офисное здание класса «А», находящегося по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д.19» и постановили произвести строительно-монтажные работы по объекту в следующем объеме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование работ** | **Объем работ** |
| 1. **Полы**
 |
| 1 | Разборка стяжки 150мм  | 61,5 м3 |
| 2 | Устройство стяжек бетонных толщиной 150мм | 410 м2 |
| 3 | Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком (при устройстве полимерных наливных полов) | 1530 м |
| 4 | Устройство эпоксидно-полиамидного покрытия (бесшовного) толщиной 5 мм  | 2 778 м2 |
| 5 | Разметка машиномест (толщина линий 0,1 м) | 0,58 км |
| 6 | Погрузка строительного мусора вручную (железобетон) | 147,6 т |
| 7 | Перевозка мусора (железобетон) | 147,6 т |
| 8 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 228 м2 |
| 9 | Очистка поверхности (очистка поверхностей стен от дефектов вызванных протечками) | 342 м2 |
| 10 | Раскрытие швов, трещин, стыков, примыканий в наружных стенах | 250 м |
| 11 | Гидропрокладка швов, трещин, примыканий в наружных стенах  | 250 м |
| 12 | Штукатурка по сетке, улучшенная  | 228 м2 |
| 13 | Тщательное увлажнение стен водой | 570 м2 |
| 14 | Устройство гидроизоляции глубокого проникновения (2 слоя) | 570 м2 |
| 15 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (Защита от механических воздействий, перепада температур и досрочного высахания поверхности) | 570 м2 |
| 16 | Снятие пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 570 м2 |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 570 м2 |
| 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 570 м2 |
| 1. **Потолки**
 |
| 19 | Очистка поверхности (очистка поверхностей стен от дефектов вызванных протечками) | 150 м2 |
| 20 | Раскрытие швов, трещин, стыков, примыканий в наружных стенах | 70 м |
| 21 | Гидропрокладка швов, трещин, примыканий в наружных стенах  | 70 м |
| 22 | Тщательное увлажнение потолка водой | 150 м2 |
| 23 | Устройство гидроизоляции глубокого проникновения (2 слоя) | 150 м2 |
| 24 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (Защита от механических воздействий, перепада температур и досрочного высахания поверхности) | 150 м2 |
| 25 | Снятие пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 150 м2 |
| 26 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 150 м2 |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  | 150 м2 |
| 1. **Модернизация системы кондиционирования воздуха помещения центра обработки данных (далее – ЦОД)**
 |
| * 1. **Работы по резервному кондиционированию ЦОД**
 |
| 28 | Прокладка воздуховода из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П толщиной 0,7 мм Предусмотреть установку прямоугольных отводов из листовой оцинкованной стали – 9 штук. | 21,2 м2 |
| 29 | Монтаж воздухораспределителей прямоструйных из углеродистой стали, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону (сечение патрубка- 500х500 мм) | 5 шт |
| 30 | Монтаж решетки с жалюзями, регулирующими направление воздушного потока (размеры 1200х400) | 5 шт |
| 31 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластина из вспененного каучукаХарактеристики материала:Диапазон рабочих температур: -200 °С до +105 °СКоэффициент теплопроводности λ, Вт/ (м•К): -20 °C = 0,034Сопротивление проникновению влажности: > 7000Плотность, кг/м3: 65±25Сопротивление диффузии водяного пара по DIN 52516: >15000 | 40 м |
| 32 | Изготовление и монтаж узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях (трубы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр – 18мм) | 100 м |
| 33 | Изготовление и монтаж узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях (трубы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр – 35мм) | 100 м |
| 34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40мм  | 10 м |
| 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50мм | 2,5 м |
| 36 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками (13х20мм)Характеристики материала:температурный диапазон от-80°c до +95°C | 100 м |
| 37 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками (13х42мм)Характеристики материала:температурный диапазон от-80°c до +95°C | 100 м |
| 38 | Монтаж насосного агрегата Характеристики оборудования:Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с нормальным всасыванием типа "ин-лайн" для  монтажа на плите-основании.Характеристики насоса:Рабочие колеса и промежуточные камеры выполнены из нержавеющей стали.Головная и нижняя опорная часть насоса выполнены из чугуна.Крутящий момент передается через разъемную муфту.Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев.3-фазный асинхронный электродвигатель.**Технические характеристики:**Частота вращения – не менее 2919 об/мНоминальная подача - не менее 30 м3/чНоминальный напор - не менее 44.1 м Макс. гидростатический напор - не менее 58.5 мРабочие колеса - не менее 3  **Жидкость:**Диапазон температур жидкости - -30 .. 120 °C     Плотность - 1000 кг/м3**Монтаж:**Максимальная температура окружающей среды - 60 °C           Макс. давление при заданной темп-ре - 16 бар / 120 °C  ,16 бар / -30 °C           **Данные электрообор-я:**Количество полюсов – 2Номинальная мощность - P2 - не менее 5.5 кВт Энергия (Р2), необходимая для насоса - не менее 5.5 кВт Промышленная частота - не менее 50 HzНоминальное напряжение - 3 x380-415 D V                             Номинальный ток – не менее 11А Пусковой ток - 1080-1180 %                                                                     Номинальная скорость - 2920-2940 об/м                                                                       Эффективность электродвигателя при полной нагрузке - 89,2-89,2 %   Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки - 90,0-89,8 %  Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки - 89,6-88,4 %  Класс защиты (IEC 34-5) - 55 (Protect. water jets/dust)Класс изоляции (IEC 85) - F   | 2 шт |
| 39 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 1 шт |
| 40 | Установка кранов шаровых диаметром 32 мм | 3 шт |
| 41 | Установка клапанов обратных диаметром 40 мм | 1 шт |
| 42 | Установка манометров: с трехходовым краном | 4 комплекта |
| 43 | Монтаж бака гидропневматического 300лХарактеристики оборудования:Номинальный объём: 300 лПредварительное давление: 4,0 бараМакс. избыточное давление: 10 барМакс. рабочая температура: 70 °СПрисоединение: 1 1/4"Съемная мембрана: имеется | 2 шт |
| 44 | Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм 80Характеристики оборудования:Kvs, м3/ч - 100,0Ход штока, мм - 20Условное давление, Py, бар - 16Температура регулируемой среды, °С - 2 (-10°С) - 150 (130°С)Регулируемая среда - вода, 50%-ный водный р-р гликоляpH регулируемой среды - 7-10 Динамический диапазон регулирования - 100:1Коэффициент начала кавитации Z - >/=0,4Характеристика регулирования - логарифмическая для прохода A-AB; линейная для прохода B-ABПротечка через закрытый клапан, % от Kvs - 0,05 и менее для прохода A-AB; 1,0 и менее для прохода B-ABКорпус - серый чугунЗолотник - бронзаШток - нерж. сталь  | 1 шт |
| 45 | Изготовление и монтаж узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях (трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм) | 3 м |
| 46 | Изготовление и монтаж узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях (трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм) | 6 м |
| 47 | Изготовление и монтаж узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях (трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм) | 23 м |
| 48 | Изготовление и монтаж узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях (трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3.2 мм (7 метров) | 7 м |
| 49 | Изготовление и монтаж узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях (трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3.5 мм) | 105 м |
| 50 | Монтаж клапана запорного диаметром 40мм Характеристика изделия: стандартный проход, с рукояткой, Dn (диаметр) 40 мм, Pn (давление) 4,0 Мпа, климатическое исполнение У , рабочая среда вода и пар, материал корпуса углеродистая сталь, минимальная температура рабочей среды -40 С, максимальная температура рабочей среды 180С, ручное управление, комплектация приводом - не обязательно, присоединение к трубопроводу под приварку, комплектация фланцами - не обязательно, запорно - регулирующая арматура | 2 шт |
| 51 | Монтаж клапана запорного диаметром 50мм Характеристика изделия: стандартный проход, с рукояткой, Dn (диаметр) 50 мм, Pn (давление) 4,0 Мпа, климатическое исполнение У , рабочая среда вода и пар, материал корпуса углеродистая сталь, минимальная температура рабочей среды -40 С, максимальная температура рабочей среды 180С, ручное управление, комплектация приводом - не обязательно, присоединение к трубопроводу под приварку, комплектация фланцами - не обязательно, запорно - регулирующая арматура | 6 шт |
| 52 | Монтаж клапана запорного диаметром 80 мм Характеристика изделия: стандартный проход, с рукояткой, Dn (диаметр) 80 мм, Pn (давление) 2,5 Мпа, климатическое исполнение У , рабочая среда вода и пар, материал корпуса углеродистая сталь, минимальная температура рабочей среды -40 С, максимальная температура рабочей среды 180С, ручное управление, комплектация приводом - не обязательно, присоединение к трубопроводу под приварку, комплектация фланцами - не обязательно, запорно - регулирующая арматура | 19 шт |
| 53 | Установка термометра биметаллического (радиального)Характеристика изделия:Диаметр корпуса: 80 мм,Дина штуцера: 100 мм.Расположение штуцера: осевоеДиапазон измерения температуры: 0...+120 СКласс точности: 1,5Защитная гильза: в комплектеПоверка: первичнаяРезьба: G 1/2 | 12 комплектов |
| 54 | Установка манометра с трехходовым краномХарактеристика изделия:Диаметр шкалы: 100 мм.Класс точности: ± 1,5 %.Температура окружающей среды: -25….+65°С.Температура измеряемой среды: максимальная +120°С.Материал корпуса: нержавеющая сталь.Мембрана: нержавеющая сталь.Присоединение к процессу: радиальное, без фланца.Степень защиты: IP 65. | 26 комплектов |
| 55 | Установка фильтра латунного сетчатого диаметром 50ммХарактеристика изделия:Условный диаметр DN, мм: 50Давление условное PN, МПа: 2Температура рабочей среды, °C: <100Рабочая среда: водаРазмер отверстия сетки, мк: 400?1300 | 3 шт |
| 56 | Установка фильтра латунного сетчатого диаметром 80ммХарактеристика изделия:Проход условный, мм - 80 Давление условное, МПа - 1,6Примечание - сетка 400\*1300 микрон, 2,65 кг. | 3 шт |
| 57 | Монтаж гибких подводок (рабочее давление не менее 1,6 МПа) | 6 шт |
| 58 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками (13х28)Характеристики материала:температурный диапазон от-80°c до +95°C  | 3 м |
| 59 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками (13х42)Характеристики материала:температурный диапазон от-80°c до +95°C | 6м |
| 60 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками (13х63)Характеристики материала:температурный диапазон от-80°c до +95°C | 23 м |
| 61 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками (13х76)Характеристики материала:температурный диапазон от-80°c до +95°C | 7 м |
| 62 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками (13х89)Характеристики материала:температурный диапазон от-80°c до +95°C | 105 м |
| * 1. **Пусконаладочные работы**
 |
| 63 | Пусконаладочные работы: система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс.м3/ч | 3 установки |
| 64 | Пусконаладочные работы: кондиционер автономного шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс.м3/ч до 3,5 тыс. м3/ч  | 4 кондиционера |
| 65 | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором (площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, до 0,5м2). | 1 участок вентиляционной сети |
| * 1. **Монтаж контрольно-измерительных приборов ЦОД**
 |
| 66 | Монтаж центрального контроллера мониторинга (в комплекте с программным обеспечением)Характеристика оборудования:* возможность подключения к интеллектуальному порту до 8 сухих контактов;
* выход: 0 В или 5 В;
* диапазон напряжения на входе: 0-5 В;
* полное автоопределение, включая сигнализацию в случае отключения;
* дополнительный источник электропитания не требуется
* кабель ЛВС в комплекте;
* подключение обеспечивается стандартным коммутационным шнуром категории 5/6;
* максимальная длина кабеля: 300 м.
 | 1 шт |
| 67 | Программирование и отладка центрального контроллера мониторинга  | 1 шт |
| 68 | Монтаж модуля расширителяХарактеристика оборудования:* возможность добавить к центральному контроллеру мониторинга до 8 портов (вход/выход) для интеллектуальных датчиков
 | 2 шт |
| 69 | Монтаж датчика температуры с соединительной муфтой  | 18 штуки |
| 70 | Монтаж датчика контроля протечек в комплекте с соединительной муфтой | 4 штуки |
| 71 | Прокладка кабеля связи (витой пары)Характеристика кабеля:Диапазон частот – до 100МГцСопротивление токопроводящей жилы – не более 96 Ом/кмСопротивление изоляции проводника – не менее 5 ГОм/кмЭлектрическая емкость пар – не более 56 нФ/кмДиапазон температур: от минус 50 °C до плюс 60 °CПрочность изоляции проводника при растяжении - не мен | 500 м |
| 72 | Монтаж разъемов для обжима сетевого кабеля под обжим в комплекте с эластичным кембриком Характеристика разъема:* 8 контактов;
* Ножи контакта – сплав меди с золотым напылением;
* Экран - сплав меди, покрытие – никель.Для обжима сетевого кабеля (витой пары);
* 8 контактов;
* Корпус: PC UL94V-2;
* Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением;
* Экран: сплав меди, покрытие - никель.
* Для обжима сетевого кабеля (витой пары);
* 8 контактов;
* Корпус: PC UL94V-2;
* Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением;
* Экран: сплав меди, покрытие - никель.
 | 100 шт |

Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования подрядной организации.

Работы производиться в действующем здании в стесненных условиях: в зоне работы предусмотрено наличие теплового, пожарного и вентиляционного оборудования, бытовой техники, предметов мебели.