**Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге**

192007, г. Санкт-Петербург,

Лиговский пр., д.240, лит.А

телефон: +7 (812) 458-68-00,

факс: +7 (812) 458-68-01

[www.trcont.ru](http://www.trcont.ru)

028.04.2017№\_\_\_\_б/н\_\_\_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**

**Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге информирует о внесении изменений в документацию о закупке по Открытому конкурсу среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПОКТ-17-0015**

**на поставку шин для автопогрузчиков типа «ричстакер» для нужд контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.**

**1.** Подпункт 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке

**вместо текста:**

- иметь следующие характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Параметры** | **ГОСТ** |
| Обозначение (размер) | 18.00-25 | ГОСТ 8430-2003 |
| Слойность (PR) | 40 | *-* |
| Тип (код) рисунка протектора | Е-4 | ГОСТ8430-2003 |
| Наружный диаметр (новый), мм | 1673 |
| Ширина профиля (новая), мм | 498 |
| Наружный диаметр (статический), мм | 1758 |
| Ширина профиля (статическая), мм | 553 |
| Статический радиус ±2.5 %, мм | 772 | - |
| Длина окружности шины ±2.5%, мм | 4935 | - |
| Давление воздуха, кПа | 1000 | - |
| Несущая способность | 0 км/ч – не менее 26 425 кг25 км/ч – не менее 22 750 кг | - |
| Глубина протектора | не менее 56 мм | - |
| Тип шин | Бескамерная TL | ГОСТ 8430-2003 |

**указать:**

- иметь следующие характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Параметры** | **ГОСТ** |
| Обозначение (размер) | 18.00-25 | ГОСТ 8430-2003 |
| Слойность (PR) | 40 | - |
| Тип (код) рисунка протектора | Е-4 | ГОСТ 8430-2003 |
| Наружный диаметр (новый), мм | 1673±25 |
| Ширина профиля (новая), мм | 498±15 |
| Наружный диаметр (статический), мм | 1758 |
| Ширина профиля (статическая), мм | 553 |
| Статический радиус ±2.5 %, мм | 772 | - |
| Длина окружности шины ±2.5%, мм | 4935 | - |
| Давление воздуха, кПа | 1000 | - |
| Несущая способность | 25 км/ч – не менее 22 750 кг | - |
| Глубина протектора | не менее 56 мм | - |
| Тип шин | Бескамерная TL | ГОСТ 8430-2003 |

Далее по тексту.

Председатель Конкурсной комиссии

филиала ПАО «ТрансКонтейнер»

на Октябрьской железной дороге Д.И.Мельничук