**ПАО «ТрансКонтейнер»**

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19

телефон: +7 (495) 788-17-17

факс: +7 (499) 262-75-78

e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

19.09.2017 № б/н .

**ВНИМАНИЕ!**

**ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в извещение и документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства   
№ ОКэ-МСП-ЦКПТ-17-0097 на выполнение работ и оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности офисного здания, расположенного по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19 (Открытый конкурс)**

1. **В извещении о проведении Открытого конкурса:**
   1. **вместо текста:**

«Срок предоставления документации по закупке, с даты:  
 «31» августа 2017 г. по «21» сентября 2017 г.»

**указать:**

«Срок предоставления документации по закупке, с даты:  
 «31» августа 2017 г. по «09» октября 2017 г.

* 1. **вместо текста:**

«Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки), а также **открытие доступа к Заявкам** (вскрытие) производится на ЭТП автоматически (по местному времени Организатора):

«21» сентября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: Электронная торговая площадка ОТС-тендер (<http://otc.ru/tender>).

**Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок**

«29» сентября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

**Подведение итогов**

не позднее «17» октября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.».

**указать:**

«Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки), а также **открытие доступа к Заявкам** (вскрытие) производится на ЭТП автоматически (по местному времени Организатора):

«09» октября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: Электронная торговая площадка ОТС-тендер (<http://otc.ru/tender>).

**Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок**

«11» октября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

**Подведение итогов**

не позднее «31» октября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.».

1. **В документации о закупке Открытого конкурса:**

**2.1** подпункт 4.11.3. Раздела 4. «Техническое задание» документации о закупке **изложить в следующей редакции**:

«Перечень материалов и оборудования, приобретаемых за счет Исполнителя, (в том числе их характеристики, типы, размеры, внешний вид) перед началом выполнения работ должны быть согласован с Заказчиком».

**2.2** пункт 4.12. Раздела 4. «Техническое задание» документации о закупке **изложить в следующей редакции**:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и обслуживания, характеристика оборудования\* | Ед. изм. | Кол-во | Наличие. Состояние оборудования | Перечень работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение наличия табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок. | Шт. | 100 | В наличии | Проверка состояния и обновление табличек по мере необходимости  (закупка табличек за счет Заказчика). |
| 2 | Обеспечение наличия инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. Разработать инструкцию и провести 2 практические тренировки. | Шт. | 2 | Имеются, устаревшие | Разработать инструкцию и провести 2 практические тренировки. |
| 3 | Обеспечение устранения повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок воздуховодов, а также проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). | Кв. м. | 100 | Имеются повреждения. | Устранить нарушения огнезащитных покрытий (закупка материалов за счет Исполнителя). |
| 4 | Организация проведения работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. | Кв. м. | 50 | Имеются повреждения. | Провести работы по заделке отверстий и зазоров (закупка материалов за счет Исполнителя). |
| 5 | Проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. | Кв. м. | 400 | Имеются загрязнения. | Провести очистку вентиляционных систем. |
| 6 | Обеспечение исправности, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организация проведения проверок их работоспособности | П.м. | 350 | Исправно | Проводить профилактические и ремонтные работы (закупка оборудования за счет Заказчика). |
| 7 | Обеспечение укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (32 шт.) пожарными рукавами (32 шт.), ручными пожарными стволами (32 шт.) и пожарными запорными клапанами (40 шт.), перекатка пожарных рукавов. | Шт. | 32 | Исправно | Содержать в исправном состоянии. |
| 8 | Обеспечение помещения насосной станции схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. | Шт. | 4 | В наличии, дальнейшее обслуживание в соответствии с требованиями | Содержать в исправном состоянии. Вносить необходимые дополнения и изменения. |
| 9 | Обеспечение исправного состояния и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом марки BELIMO BLE230 AC230V 50/60Hz | Шт. | 12 | Исправны | Содержать в исправном состоянии. |
| 10 | Обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. | Система | 4 | Исправны | Содержать в исправном состоянии. |
| 11 | Обеспечение в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания, установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. | Система | 4 | Исправны | Содержать в исправном состоянии. |
| 12 | Обеспечение наличия в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. | Шт. | 1 | Отсутствует | Разработать инструкцию. |
| 13 | Обеспечение объекта защиты огнетушителями ОП-4 (3) и ОУ-3 по нормам, а также обеспечение соблюдения сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, обеспечение исправности. Ведение учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения в специальном журнале. | Шт. | 80 | Наличие в соответствии с нормами. | Содержать в исправном состоянии (приобретение огнетушителей за счет Заказчика). |
| 14 | Обеспечение исправного состояния и проведение проверок работоспособности системы газового пожаротушения ЦОД с оформлением соответствующего акта проверки. | Шт. | 2 | Исправно | Содержать в исправном состоянии. |
| 15 | Выполнение работ по доработке системы диспетчеризации tax xenta. | Шт. | 1 | Исправно | Выполнить работу |
| 16 | Выполнение работ по разработке проекта и по переносу стойки автоматической системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в диспетчерскую. | Шт. | 1 | Исправно | Установить стойку системы оповещения в диспетчерскую. |
| 17 | Выполнение работ по переносу АРМ Орион. | Шт. | 1 | Исправно | Выполнить работу |

\* регламент работ установлен постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме". ».

2.3 Приложение № 3 к документации о закупке «Финансово-коммерческое предложение» **изложить в следующей редакции**:

**«**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу работ, услуг, товара в руб., без учета НДС | Цена за весь закупаемый объем товаров, работ, услуг в руб., без учета НДС | Гарантийный срок, мес. |
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1* | Обеспечение наличия табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок. | шт | 100 |  |  |  |
| *2* | Обеспечение наличия инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. Разработать инструкцию и провести 2 практические тренировки. | шт | 2 |  |  |  |
| *3* | Обеспечение устранения повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок воздуховодов, а также проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). | Кв.м | 100 |  |  |  |
| *4* | Организация проведения работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. | Кв.м | 50 |  |  |  |
| *5* | Проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. | Кв.м | 400 |  |  |  |
| *6* | Обеспечение исправности, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организация проведения проверок их работоспособности | П.м | 350 |  |  |  |
| *7* | Обеспечение укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (32 шт.) пожарными рукавами (32 шт.), ручными пожарными стволами (32 шт.) и пожарными запорными клапанами (40 шт.), перекатка пожарных рукавов. | шт | 32 |  |  |  |
| *8* | Обеспечение помещения насосной станции схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. | шт | 4 |  |  |  |
| *9* | Обеспечение исправного состояния и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом марки BELIMO BLE230 AC230V 50/60Hz | шт | 12 |  |  |  |
| *10* | Обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. | Система | 4 |  |  |  |
| *11* | Обеспечение в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания, установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. | Система | 4 |  |  |  |
| *12* | Обеспечение наличия в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. | шт | 1 |  |  |  |
| *13* | Обеспечение объекта защиты огнетушителями ОП-4 (3) и ОУ-3 по нормам, а также обеспечение соблюдения сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, обеспечение исправности. Ведение учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения в специальном журнале. | шт | 80 |  |  |  |
| *14* | Обеспечение исправного состояния и проведение проверок работоспособности системы газового пожаротушения ЦОД с оформлением соответствующего акта проверки. | шт | 2 |  |  |  |
| *15* | Выполнение работ по доработке системы диспетчеризации tax xenta. | шт | 1 |  |  |  |
| *16* | Выполнение работ по разработке проекта и по переносу стойки автоматической системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в диспетчерскую. | шт | 1 |  |  |  |
| *17* | Выполнение работ по переносу АРМ Орион. | шт | 1 |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  |  |  |

».

Далее по тексту.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» В.Н. Марков