**ПАО «ТрансКонтейнер»**

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19

телефон: +7 (495) 788-17-17

факс: +7 (499) 262-75-78

e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**

**ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в извещение и документацию открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОКэ-МСП-ЦКПИТ-17-0115 на поставку компьютерного оборудования (далее – Открытый конкурс)**

1. **В извещении о проведении Открытого конкурса:**
	1. ***вместо текста:***

«Срок предоставления документации по закупке:

с «26» октября 2017 г. по «16» ноября 2017 г.»

***указать:***

«Срок предоставления документации по закупке:

с «26» октября 2017 г. по «27» ноября 2017 г.»

* 1. ***вместо текста:***

«Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки), а также открытие доступа к Заявкам (вскрытие) производится на ЭТП автоматически (по местному времени Организатора):

«16» ноября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: Электронная торговая площадка ОТС-тендер (http://otc.ru/tender).

**Рассмотрение и сопоставление Заявок:**

«17» ноября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

**Подведение итогов:**

не позднее «07» декабря 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19

Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.»

***указать:***

«Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки), а также открытие доступа к Заявкам (вскрытие) производится на ЭТП автоматически (по местному времени Организатора):

«27» ноября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: Электронная торговая площадка ОТС-тендер (http://otc.ru/tender).

**Рассмотрение и сопоставление Заявок:**

«29» ноября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

**Подведение итогов:**

 не позднее «14» декабря 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19

Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.»

1. **В документации о закупке:**
	1. Пункт 4.7. Раздел 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«4.7. Поставка Оборудования должна осуществляться по адресу 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19».

* 1. Таблицу №1 изложить в следующей редакции:

Таблица №1

**Спецификация[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Гарантийный срок, не менее |
|  | Моноблок  | 512 | Шт. |  36 месяцев  |

* 1. Таблицы № 2 и 4 исключить.
	2. Таблицу №3 изложить в следующей редакции:

Таблица №3

**Технические характеристики закупаемого Оборудования**

Моноблок

|  |  |
| --- | --- |
|  | Требования\*  |
| Исполнение | Моноблочный корпус с диагональю экрана не менее 23,8”  |
| Корпус | Без инструментальный доступ к внутренним элементам системы, возможность без инструментальной замены комплектующих; |
| Сетевой контроллер | Интегрированный 100/1000 Mbit/s;Контроллер беспроводной связи с поддержкой стандарта не ниже 802.11ac/n и Bluetooth версии не ниже 4.2; |
| Звуковой адаптер | Интегрированный |
| Видеоадаптер | Интегрированный |
| Стандартные порты ввода/вывода | Не менее 1 комбинированного аудиоразъема на панели;Не менее 1 разъема для наушников на панели;Не менее 4 USB 3.1 Gen 1 Type-A на панели, из них не менее 1 с функцией зарядки подключенных устройств;Не менее 1 USB 3.1 Type-C Gen 1 на панели;Не менее 1 порта HDMI на панели;Не менее 1 порта RJ-45 на панели;Не менее 1 слота для подсоединения замка безопасности; |
| Процессор | Intel Core i5; |
| Оперативная память | Не менее 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4 |
| Твердотельный диск | Не менее 256 ГБ, SATA – III; |
| Оптический привод | Необходимо отсутствие |
| Камера  | Встроенная камера с разрешением не ниже 2 МП и возможностью физической блокировки видеопотока; |
| Аудио | Встроенные стереодинамики и микрофон; |
| Клавиатура | Полноразмерная, беспроводная, интерфейс подключения – USB приемник; |
| Мышь | Количество кнопок: не менее 2-х;Отдельное колесико прокрутки, беспроводная, интерфейс подключения – USB приемник; |
| **Характеристики дисплея** |  |
| Тип экрана | С антибликовым покрытием; |
| Сенсорный экран | Без сенсорного экрана; |
| Толщина рамок дисплея | Не более 10 мм; |
| Тип дисплея | IPS; |
| Диагональ | Не менее 23.8", соотношение сторон 16:9; |
| Разрешение | 1920 x 1080; |
| Яркость | 250 кд/м2; |
| Угол обзора | Не менее 170° по горизонтали, не менее 170° по вертикали; |
| Операционная система | Предустановленная Microsoft Windows 10 Pro 64 bit русская версия, активированная, бессрочная, лицензионная; |
| Предустановленное программное обеспечение | Предустановленное программное обеспечение для поддержки надлежащего уровня производительности и автоматического обновления системы (драйверов), и задания настроек системы;Необходима поддержка встроенного программно-аппаратного комплекса по удаленному администрированию и мониторингу парка оборудования: Intel vPro или аналогичная |
| Упаковка товара | Системный блок, клавиатура и мышь, а также сопроводительная документация должны поставляться единой товарной позицией и должны быть упакованы производителем в одну товарную коробку; |
| Гарантия  | Должна предоставляться гарантия производителя на срок не менее 36 месяцев с выездом специалиста на место эксплуатации |
| Сертификация модели  | EPEAT Gold |

\* В технических характеристиках закупаемого Оборудования используются следующие сокращения:

DDR4 – Double Data Rate Four, тип оперативной памяти.

USB – Universal Serial Bus, последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.

LAN RJ-45 - Local Area Network RJ-45 стандартизированный физический сетевой интерфейс.

HDMI - High Definition Multimedia Interface интерфейс для мультимедиа высокой чёткости.

SATA-III - последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации, обеспечивающий скорость до 6 Гбит/с.

IPS - in-plane switching, она же SFT (super fine TFT), технология изготовления жидкокристаллических дисплеев.

EPEAT Gold - Electronic Product Environmental Assessment Tool - инструмент сравнения электронных продуктов на предмет соответствия нормам защиты окружающей среды. Gold гарантирует соответствие 23-м обязательным экологическим критериям плюс не менее 75% дополнительных.

* 1. Пункты 6, 8, 10 раздела 5 «Информационная карта» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.** | **Место, дата начала и окончания подачи Заявок** | Заявки принимаются через электронную торговую площадку, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты, с даты опубликования извещения о проведении Открытого конкурса и до 14 часов 00 минут «27» ноября 2017 г. |
| **8.**  | **Рассмотрение оценка и сопоставление Заявок** | Оценка и сопоставление Заявок состоится «29» ноября 2017 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты |
| **10.** | **Подведение итогов** | Подведение итогов состоится не позднее 14 часов 00 минут местного времени «14» декабря 2017 г. по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты. |

* 1. Пункты 1.3. и 3.1. проекта договора поставки (Приложение № 4 документации о закупке) изложить в следующей редакции:

«Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется по адресу 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19».

* 1. Пункты 4.1.4, 4.1.5, 15.6.2, 15.6.3, 15.6.4, приложения № 2, 3 и 4 проекта договора поставки (Приложение № 4 документации о закупке) исключить.

Далее по тексту...

Председатель Конкурсной комиссии

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» В.В. Шекшуев

1. Технические характеристики закупаемого Оборудования должны быть не хуже характеристик, указанных в таблице № 3. [↑](#footnote-ref-1)