**ПАО «ТрансКонтейнер»**

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19

телефон: +7 (495) 788-17-17

факс: +7 (499) 262-75-78

e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

№ .

02.11.2017 б/н

**ВНИМАНИЕ!**

**ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в извещение и документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПРТ-17-0116 по предмету закупки «Приобретение тягачей грузовых седельных и полуприцепов-контейнеровозов»** (Открытый конкурс)

1. **В извещении о закупке Открытого конкурса:**

**вместо текста:**

«Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки), а также **открытие доступа к Заявкам** (вскрытие) производится на ЭТП автоматически (по местному времени Организатора):

«17» ноября 2017 г.

Место: Электронная торговая площадка ОТС-тендер (<http://otc.ru/tender>).

**Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок**

«22» ноября 2017 г.

Место: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

**Подведение итогов:**

не позднее «14» декабря 2017 г.

Место: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19

».

**указать:**

«Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки), а также **открытие доступа к Заявкам** (вскрытие) производится на ЭТП автоматически (по местному времени Организатора):

«17» ноября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: Электронная торговая площадка ОТС-тендер (<http://otc.ru/tender>).

**Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок**

«22» ноября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

**Подведение итогов:**

не позднее «14» декабря 2017 г.14 час. 00 мин.

Место: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19

».

1. **В документации о закупке Открытого конкурса:**

**2.1.** пункты 16 и 22 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке **изложить в следующей редакции**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «**16.** | **Валюта Открытого конкурса** | Рубли Российской Федерации |
| **22.** | **Обеспечение исполнения договора** | Лот №1  Обеспечение надлежащего исполнения договора оформляется по выбору претендента в виде:  1) Независимой (банковской) гарантии, составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении  № 7 к документации о закупке, выданной одним из банков, перечисленных в приложении № 8 к настоящей документации о закупке.  2) Денежные средства, размещаемые на следующем банковском счете:  р/с 40702810200030004399  в ПАО Банк ВТБ г.Москва  БИК 044525187  к/с № 30101810700000000187  Наименование получателя денежных средств:  ПАО «ТрансКонтейнер»  ИНН 7708591995  КПП 997650001  Назначение платежа: обеспечение надлежащего исполнения договора, заключаемого по результатам открытого конкурса № ОКэ-\_\_\_\_\_\_\_\_-17-\_\_\_\_\_\_\_\_. Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19 . НДС не облагается.  Обеспечение надлежащего исполнения договора устанавливается в размере, равном авансовому платежу по договору, указанному в финансово-коммерческом предложении победителя или лица, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор.  В случае если победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор не предоставил обеспечение надлежащего исполнения договора (банковскую гарантию), он считается уклонившимся от заключения договора.  Победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор, вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение Заказчику с приложением проекта банковской гарантии.  Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям Заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление банковской гарантии предложенным банком может быть согласовано.  Лот №2  Обеспечение надлежащего исполнения договора оформляется по выбору претендента в виде:  1) Независимой (банковской) гарантии, составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении  № 7 к документации о закупке, выданной одним из банков, перечисленных в приложении № 8 к настоящей документации о закупке.  2) Денежные средства, размещаемые на следующем банковском счете:  р/с 40702810200030004399  в ПАО Банк ВТБ г.Москва  БИК 044525187  к/с № 30101810700000000187  Наименование получателя денежных средств:  ПАО «ТрансКонтейнер»  ИНН 7708591995  КПП 997650001  Назначение платежа: обеспечение надлежащего исполнения договора, заключаемого по результатам открытого конкурса № ОКэ-\_\_\_\_\_\_\_\_-17-\_\_\_\_\_\_\_\_. Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19 . НДС не облагается.  Обеспечение надлежащего исполнения договора устанавливается в размере, равном авансовому платежу по договору, указанному в финансово-коммерческом предложении победителя или лица, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор.  В случае если победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор не предоставил обеспечение надлежащего исполнения договора (банковскую гарантию), он считается уклонившимся от заключения договора.  Победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор, вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение Заказчику с приложением проекта банковской гарантии.  Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям Заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление банковской гарантии предложенным банком может быть согласовано.  Лот №3  Обеспечение надлежащего исполнения договора оформляется по выбору претендента в виде:  1) Независимой (банковской) гарантии, составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении  № 7 к документации о закупке, выданной одним из банков, перечисленных в приложении № 8 к настоящей документации о закупке.  2) Денежные средства, размещаемые на следующем банковском счете:  р/с 40702810200030004399  в ПАО Банк ВТБ г.Москва  БИК 044525187  к/с № 30101810700000000187  Наименование получателя денежных средств:  ПАО «ТрансКонтейнер»  ИНН 7708591995  КПП 997650001  Назначение платежа: обеспечение надлежащего исполнения договора, заключаемого по результатам открытого конкурса № ОКэ-\_\_\_\_\_\_\_\_-17-\_\_\_\_\_\_\_\_. Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19 . НДС не облагается.  Обеспечение надлежащего исполнения договора устанавливается в размере, равном авансовому платежу по договору, указанному в финансово-коммерческом предложении победителя или лица, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор.  В случае если победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор не предоставил обеспечение надлежащего исполнения договора (банковскую гарантию), он считается уклонившимся от заключения договора.  Победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор, вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение Заказчику с приложением проекта банковской гарантии.  Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям Заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление банковской гарантии предложенным банком может быть согласовано.  Лот №4  Обеспечение надлежащего исполнения договора оформляется по выбору претендента в виде:  1) Независимой (банковской) гарантии, составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении  № 7 к документации о закупке, выданной одним из банков, перечисленных в приложении № 8 к настоящей документации о закупке.  2) Денежные средства, размещаемые на следующем банковском счете:  р/с 40702810200030004399  в ПАО Банк ВТБ г.Москва  БИК 044525187  к/с № 30101810700000000187  Наименование получателя денежных средств:  ПАО «ТрансКонтейнер»  ИНН 7708591995  КПП 997650001  Назначение платежа: обеспечение надлежащего исполнения договора, заключаемого по результатам открытого конкурса № ОКэ-\_\_\_\_\_\_\_\_-17-\_\_\_\_\_\_\_\_. Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19 . НДС не облагается.  Обеспечение надлежащего исполнения договора устанавливается в размере, равном авансовому платежу по договору, указанному в финансово-коммерческом предложении победителя или лица, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор.  В случае если победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор не предоставил обеспечение надлежащего исполнения договора (банковскую гарантию), он считается уклонившимся от заключения договора.  Победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор, вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение Заказчику с приложением проекта банковской гарантии.  Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям Заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление банковской гарантии предложенным банком может быть согласовано. |

».

**2.2.** Подпункт 4.7.2. раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке **изложить в следующей редакции**:

«Колесная формула: 4х2

Вариант шасси: седельный тягач

Тип (вариант) кабины: L-кабина

Мощность двигателя: 295 kW (401 PS)

Колесная база: 3600 мм

Допуст. полная масса: 18000 кг

Рулевое управление: слева

Смещение ССУ: 540 мм

**Список оборудования:**

1. Выгнутая балка переднего моста

2. Передняя ось 7,5 т

3. Блокировка дифференциала заднего моста

4. Антиблокировочная система (ABS)

5. Дисковые тормоза на передней и задней осях

6. Разъемы тормозные и электрич. с нижн.расположением

7. Двухконтурная пневматическая тормозная система

8. Автоматическая настройка тормозов

9. Разъемы для двухконтурной тормозной системы прицеп

10. Спиральные шланги и кабели соединения с прицепом

11. Стабилизатор передней оси

12. Стабилизатор задней оси под рамой

13. Рулевая колонка регулируемая

14. Многофункциональное рулевое колесо

15. Розетка дополнит. 24 V/15 A в кабине, с крышкой

16. Магнитола

17. Разъём соединения с прицепом 15-контактный

18. Ветровое стекло тонирован.без ленточн.светофильтра

19. Электростеклоподъёмники дверей кабины

20. Подвеска кабины стандартная

21. Зеркало заднего вида регулир., со стороны водителя

22. Иммобилайзер с транспондером

23. Задняя стенка кабины без окна

24. Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж.

25. Рамповое зеркало со стороны пассажира

26. Зеркало заднего вида регулир.,со стороны пассажира

27. Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.

28. Коробка передач 9 ступенчатая

29. Механическое переключение передач

30. Воздушный фильтр вентиляции кабины

31. Управление системой отопления и вентиляции кабины

32. Комбинац. приборов с графич.дисплеем и эконометром

33. Указатель внешней температуры

34. Направление выхлопа вниз

35. 6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами

36. Фары с прозрачной оптикой (H7)

37. Забор воздуха в передней части кабины

38. Ограничитель скорости 90 км/ч

39. Круиз-контроль

40. Двигатель R6 не менее 400 л.с.

41. Воздушный компрессор, 2-цилиндр., 2-ступенч.

42. Электромагнитная вискомуфта привода вентилятора

43. Система предварительного подогрева топлива

44. Моторный тормоз с постоянным дросселем

45. Система охлаждения коробки передач

46. Передние рессоры 7,1 т

47. Задняя подвеска, 2 пневмоэлемента, регулир. уровня

48. Защитные колпаки для гаек крепления колес

49. Сиденье пассажира статическое

50. Сиденье водителя с подвеской

51. Нижнее спальное место

52. Вариант с полной массой 18.0 т

53. Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/450000 км

54. Лестница и площадка за кабиной

55. Обтекатель передний нижний

56. Комплект инструментов

57. Транспортное средство для правостороннего движения

58. Блок подготовки воздуха с подогревом

59. Передний противоподкатный брус

60. Компоновка агрегатов в заднем свесе рамы

61. Кабина с высокой крышей

62. Люк в крыше кабины с электроприводом

63. Панель управления люком с нижнего спального места

64. Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые

65. Розетка дополнит. 12 V/15 A в кабине, с крышкой

66. Трансформатор 24 V/12 V, 8 A

67. Подготовка для установки радиостанции

68. Внешний солнцезащитный козырёк, прозрачный

69. Спойлер каб.с выс.крышей регулир., кузов до 4,0м

70. Изоляция кабины для экстрем. холодных условий

71. Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении

72. Кондиционер в кабине

73. Теплоизоляция кабины дополнительная

74. Выключатель дополнит. отопителя у спального места

75. Воздушный отопитель для холодных условий

76. Подг.под уст. ЭРА-ГЛОНАСС

77. Подготовка под уст. цифр. тахографа, Россия

78. Топливный бак запираемый

79. Сетка в горловине топливного бака

80. Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем

81. Глушитель c SCR-катализатором[[1]](#footnote-1), малый, нерж. сталь

82. Топливный бак 650 л, алюмин., на правой стороне

83. Знак обозначения автопоезда

84. Генератор 28В/100А

85. Номер двигателя выбит

86. Факельное устройство холодного старта

87. Антимоскитная сетка перед радиатором

88. Исполнение двигателя по экологическому классу Евро 5 с применением системы BlueTec

89. Крылья задние трёхсекционные

90. Крылья задних колес для ширины автомобиля 2500 мм

91. Плата монтажная 12 мм для седельно-сцепного уст-ва

92. Колесные диски, 9.00x22.5, усиленные

93. Держатель запасного колеса сбоку

94. Запасное колесо

95. Инструкции на русском языке

96. 2 противооткатных башмака

97. Шланг подкачки шин, 10 м

98. Домкрат, 12 т

99. Знак аварийной остановки (треугольник)

100. Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С

101. Пневмобаллоны для холодных условий экспл.

102. Низкая средняя секция задних крыльев, 150 мм

103. Устройство измерения нагрузки на ось

104. Высота ССУ не более 1150 мм

».

Далее по тексту.

Председатель Конкурсной комиссии

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» В.В. Шекшуев

1. Катализатор с селективным каталитическим восстановлением [↑](#footnote-ref-1)