**Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге**

672000, г. Чита, ул. Анохина, 91, корп. 2

телефон: +7 (3022) 22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58

e-mail: zabzd@trcont.ru, www.trcont.ru

 №

на № от

**ВНИМАНИЕ!**

ПАО «ТрансКонтейнер» в лице ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге информирует о внесении изменений в извещение и документацию открытого конкурса№ ОК-МСП-НКПЗаб-17-0007 на поставку шин для грузовых автомобилей и полуприцепов для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге **(далее – Открытый конкурс).**

**1. В извещении о проведении открытого конкурса ОК-МСП-НКПЗаб-17-0007 (далее – Извещение) вместо текста** «*Срок предоставления документации с «24» марта 2017 г. по «14» апреля 2017 г.»* указать ***«Срок предоставления документации с «24» марта 2017 г. по «17» апреля 2017 г.»;***

**2. В извещении вместо текста** «*Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (деле Заявки) (по местному времени Организатора): «14» апреля 2017 г. 14:00»* указать **«*Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (делее Заявки) (по местному времени Организатора): «17» апреля 2017 г. 14:00***»;

**3. В документации открытого конкурса ОК-МСП-НКПЗаб-17-0007 (далее – Документация) пункт 4.2 «Описание Товара и место поставки» раздела 4 изменить и читать в новой редакции:**

**«**Поставляемый Товар должен быть новым (не ранее 1 квартала 2017 года выпуска), ранее не использованным, не эксплуатированным, соответствовать по качеству стандартам или техническим условиям завода-изготовителя, что должно подтверждаться сертификатом соответствия на Товар.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам марки «Кама»/«Белшина»/«Cordiant» или «эквивалент».

 **Контейнерный терминал Благовещенск:** Российская Федерация, Амурская область, город Благовещенск, ул. Станционная 70.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 385/65 R22.5 |
| Сезонность | всесезонная  |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | полуприцеп |
| Необходимое количество товара (шт.) | 30 |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Наружний диаметр | не менее 1072 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 389 |
| Индекс несущей способности  | не менее 160 |
| Индекс скорости | не менее - К |
| Максимальная скорость  | Не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 4500 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) |  900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер шин | 315/70 R22,5  |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | передняя рулевая  |
| Необходимое количество товара (шт.) | 4 |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Наружний диаметр | не менее 1014 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 312 |
| Индекс несущей способности  | не менее 154 |
| Индекс скорости | не менее L |
| Максимальная скорость  | не менее 120  |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3750 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | 900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер шин | 315/70 R22,5  |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | Задняя ведущая |
| Необходимое количество товара (шт.) | 8 |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Наружний диаметр | не менее 1014 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 312 |
| Индекс несущей способности  | не менее 154 |
| Индекс скорости | не менее L |
| Максимальная скорость  | не менее 120  |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3750 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | 900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер шин | 10.00R20  |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | полуприцеп |
| Необходимое количество товара (шт.) | 48 |
| Исполнение | камерное (ТТ) |
| Наружний диаметр | не менее 1052 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 275 |
| Индекс несущей способности  | не менее 146 |
| Индекс скорости | не менее – К |
| Максимальная скорость  | не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3000 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | 800 |

 Тип автотранспортных средств, для которых поставляется товар:

1. Тягач седельный;
2. Полуприцеп-контейнеровоз.

**Контейнерный терминал Чита:** Российская Федерация, Забайкальский край, город Чита, ул. Лазо,120.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 385/65 R22.5 |
| Сезонность | всесезонная  |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | полуприцеп |
| Необходимое количество товара (шт.) | 22 |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Наружний диаметр | не менее 1072 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 389 |
| Индекс несущей способности  | не менее 160 |
| Индекс скорости | не менее - К |
| Максимальная скорость  | Не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 4500 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) |  900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер шин | 315/70 R22,5  |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | передняя рулевая  |
| Необходимое количество товара (шт.) | 8 |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Наружний диаметр | не менее 1014 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 312 |
| Индекс несущей способности  | не менее 154 |
| Индекс скорости | не менее L |
| Максимальная скорость  | не менее 120  |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3750 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | 900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер шин | 315/70 R22,5  |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | Задняя ведущая |
| Необходимое количество товара (шт.) | 8 |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Наружний диаметр | не менее 1014 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 312 |
| Индекс несущей способности  | не менее 154 |
| Индекс скорости | не менее L |
| Максимальная скорость  | не менее 120  |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3750 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | 900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер шин | 10.00R20  |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | полуприцеп |
| Необходимое количество товара (шт.) | 24 |
| Исполнение | камерное (ТТ) |
| Наружний диаметр | не менее 1052 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 275 |
| Индекс несущей способности  | не менее 146 |
| Индекс скорости | не менее – К |
| Максимальная скорость  | не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3000 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | 800 |

 Тип автотранспортных средств, для которых поставляется товар:

1. Тягач седельный;
2. Полуприцеп-контейнеровоз.»;

**4. Пункт 6 раздела 5 Информационной карты документации о закупке изложить в следующей редакции: «**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Место, дата начала и окончания подачи Заявок  | Заявки принимаются по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты и до 14 часов 00 минут«17» апреля 2017г. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |

**5. В приложении № 5 к документации о закупке «Проект договора» изменить и читать в новой редакции приложение № 3 к договору «Техническое задание»:**

«**Описание Товара и место поставки.**

Поставляемый Товар должен быть новым (не ранее 1 квартала 2017 года выпуска), ранее не использованным, не эксплуатированным, соответствовать по качеству стандартам или техническим условиям завода-изготовителя, что должно подтверждаться сертификатом соответствия на Товар.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам марки «Кама»/«Белшина»/«Cordiant» или «эквивалент».

**Контейнерный терминал Благовещенск:** Российская Федерация, Амурская область, город Благовещенск, ул. Станционная 70.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 385/65 R22.5 |
| Сезонность | всесезонная  |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | полуприцеп |
| Необходимое количество товара (шт.) | 30 |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Наружний диаметр | не менее 1072 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 389 |
| Индекс несущей способности  | не менее 160 |
| Индекс скорости | не менее - К |
| Максимальная скорость  | Не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 4500 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) |  900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер шин | 315/70 R22,5  |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | передняя рулевая  |
| Необходимое количество товара (шт.) | 4 |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Наружний диаметр | не менее 1014 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 312 |
| Индекс несущей способности  | не менее 154 |
| Индекс скорости | не менее L |
| Максимальная скорость  | не менее 120  |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3750 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | 900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер шин | 315/70 R22,5  |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | Задняя ведущая |
| Необходимое количество товара (шт.) | 8 |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Наружний диаметр | не менее 1014 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 312 |
| Индекс несущей способности  | не менее 154 |
| Индекс скорости | не менее L |
| Максимальная скорость  | не менее 120  |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3750 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | 900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер шин | 10.00R20  |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | полуприцеп |
| Необходимое количество товара (шт.) | 48 |
| Исполнение | камерное (ТТ) |
| Наружний диаметр | не менее 1052 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 275 |
| Индекс несущей способности  | не менее 146 |
| Индекс скорости | не менее – К |
| Максимальная скорость  | не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3000 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | 800 |

 Тип автотранспортных средств, для которых поставляется товар:

1. Тягач седельный;
2. Полуприцеп-контейнеровоз.

**Контейнерный терминал Чита:** Российская Федерация, Забайкальский край, город Чита, ул. Лазо,120.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 385/65 R22.5 |
| Сезонность | всесезонная  |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | полуприцеп |
| Необходимое количество товара (шт.) | 22 |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Наружний диаметр | не менее 1072 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 389 |
| Индекс несущей способности  | не менее 160 |
| Индекс скорости | не менее - К |
| Максимальная скорость  | Не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 4500 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) |  900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер шин | 315/70 R22,5  |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | передняя рулевая  |
| Необходимое количество товара (шт.) | 8 |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Наружний диаметр | не менее 1014 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 312 |
| Индекс несущей способности  | не менее 154 |
| Индекс скорости | не менее L |
| Максимальная скорость  | не менее 120  |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3750 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | 900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер шин | 315/70 R22,5  |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | Задняя ведущая |
| Необходимое количество товара (шт.) | 8 |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Наружний диаметр | не менее 1014 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 312 |
| Индекс несущей способности  | не менее 154 |
| Индекс скорости | не менее L |
| Максимальная скорость  | не менее 120  |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3750 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | 900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер шин | 10.00R20  |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения | полуприцеп |
| Необходимое количество товара (шт.) | 24 |
| Исполнение | камерное (ТТ) |
| Наружний диаметр | не менее 1052 |
| Ширина профиля (мм) | не менее 275 |
| Индекс несущей способности  | не менее 146 |
| Индекс скорости | не менее – К |
| Максимальная скорость  | не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 3000 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | 800 |

 Тип автотранспортных средств, для которых поставляется товар:

1. Тягач седельный;
2. Полуприцеп-контейнеровоз.

 **Гарантийный срок на Товар.**

 Гарантийные обязательства определяются Поставщиком, но не менее 12 месяцев, с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (далее –УПД).

Поставщик обязан устранить дефекты, выявленные в Товаре в течение гарантийного срока, или заменить Товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации и хранения Товара.

 Комплектность и качество Товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид Товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты соответствия и сертификаты качества.

Устранение дефектов или замена Товара должны производится не позднее чем в 20-ти дневный срок после получения уведомления от Покупателя о выявленных дефектах.

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта либо замены Товара, Покупателем не возмещаются.

**Требования к установке Товара.**

Шиномонтаж Товара осуществляться Покупателем самостоятельно.

**Объем (количество) Товара, условия и сроки (периоды) поставки Товара.**

Количество Товара к поставке за весь период действия договора должно составить 152 единицы.

Поставка Товара осуществляется партиями ежеквартально, в течение 30-ти календарных дней, с даты направления Покупателем Заявки.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком самостоятельно и за свой счет, в адрес Покупателя, указанный в пункте 4.2 технического задания.

Вместе с Товаром Поставщиком Покупателю должны передаваться документы на весь поставляемый Товар (счет, cчет-фактура, товарная накладная (ТОРГ-12) либо УПД (универсальный передаточный документ), а также документы, подтверждающие качество Товара.

 **Условия приемки** **Товара.**

 Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя в месте приемки Товара.

Представитель Покупателя перед приемкой Товара предъявляет Поставщику следующие документы:

 1) документ, удостоверяющий личность представителя Покупателя;

 2) доверенность на представителя Покупателя, оформленную надлежащим образом.

При приемке Товара представитель Покупателя осуществляет его проверку по количеству и ассортименту в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией и заявкой Покупателя.

В случае выявления в ходе осуществления приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора, Сторонами составляется акт с перечнем недостатков и со сроками их устранения за счет Поставщика.

Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) либо УПД (универсальный передаточный документ).»

Председатель Постоянной рабочей группы

Конкурсной комиссии филиала

ПАО «ТрансКонтейнер»

на Забайкальской железной дороге Е.А. Трипутин