**Выписка из протокола № 17-Р/ПРГ**

**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**

**филиала открытого акционерного общества**

**«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,**

**состоявшегося 16 мая 2014 года**

**В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | .................. | ....................... | Председатель ПРГ |
| 2. | .................. | ....................... | Заместитель Председателя ПРГ |
| 3. | .................. | ....................... | член ПРГ |
| 4. | .................. | ....................... | член ПРГ |
|  | .................. | ....................... | секретарь ПРГ |

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/010/НКПОКТ/0010 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений в здании для ремонта контейнеров (инв. № 001/00/00010061) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - Открытый конкурс).

**По пункту I повестки дня**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:** | **16.05.2014 10:00** |
| **Место проведения процедуры рассмотрения заявок:** | **191002, РФ. г.Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23** |
| Предмет договора: | Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений в здании для ремонта контейнеров (инв. № 001/00/00010061) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году. |
| Начальная (максимальная) цена договора в российских рублях без учета НДС: | 2 000 000,00 |

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НомерЗаявки | Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН) | Цена предложения в руб. без НДС | Порядковый номер |
| 27/К | **ООО «Балтийская Инжиниринговая Компания»**ИНН 3906140683, КПП 390601001,ОГРН 1053903106003 | 1 996 850,00 | 1 |

1.2. На основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2.9.11 пункта 2.9. документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна заявка) признать Открытый конкурс № ОК/010/НКПОКТ/0010 несостоявшимся;

1.3. В соответствии с требованиями пункта 141, подпункта 4 пункта 318 Положения о закупках и подпункта 2.9.12 пункта 2.9. документации о закупке (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) принять решение о заключении договора с ООО «Балтийская Инжиниринговая Компания», как с единственным поставщиком на следующих условиях:

**Предмет договора:** выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений в здании для ремонта контейнеров (инв. № 001/00/00010061) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

**Цена договора:** максимальная цена договора не должна превышать 1 996 850 (Один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя и налогов (кроме НДС), с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных.

**Сведения об объемах и видах выполняемых Работ:** приведены в Приложении № 1 к Протоколу.

**Форма, сроки и порядок оплаты Работ:** Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

**Гарантийный срок на выполненные Работы:** 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

**Место выполнения Работ**: 236039, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Портовая, д. 27 а.

**Срок (период) выполнения Работ:**

Начало: с момента заключения договора

Окончание: 55 календарных дней с момента заключения договора.

**Срок действия Договора:** С даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель ПРГ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Секретарь КК | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| « 06 » июня 2014г. |  |  |

Приложение № 1 к Протоколу

**Ведомость объемов работ**

**по капитальному ремонту внутренних помещений в здании для ремонта контейнеров (инв. №  001/00/00010061) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Полы** |
| 1. | Разборка полов из дерева | м2 | 126,0 |  |
| Разборка покрытий полов из дерева | м2 | 126,0 |  |
| Разборка верхней части кирпичной перегородки до образования одного уровня пола | м2 | 4,02 |  |
| Установка металлических перекрытий из двутавра №10 | м2 | 140,0 |  |
| Связка металлически перекрытий брусом из дерева100\*100мм. | м2 | 2,6 |  |
| Укладка доски обрезной 24мм. на перекрытие | м2 | 3,1 |  |
| Пропитка деревянного бруса и досок антисептическим составом и огнезащитным лаком | м2 | 360,0 |  |
| Устройство двухслойной пароизоляции пола | м2 | 126,0 |  |
| Устройство теплоизоляции пола(50мм) | м2 | 126,0 |  |
| Укладка плиты ОСБ 10мм. по доскам | м2 | 256,0 |  |
| Укладка ламината  на подложке | м2 | 256,0 |  |
| **2. Стены, перегородки** |
| 2. | Разборка обшивки стен и перегородок из панелей ДСП на деревянном каркасе | м2 | 112,0 |  |
| Демонтаж опор из кирпича | м2 | 2,5 |  |
| Установка опор металлических коробчатых 100\*100мм. | м2 | 5,7 |  |
| Устройство двухсторонних перегородок из гипсоплиты звукоизоляционной с прокладкой тепло-звукоизоляции(50мм) | м2 | 185,2 |  |
| Изготовление дверных и оконных откосов  | м2 | 42,0 |  |
| Штукатурка стен | м2 | 89,6 |  |
| Шпатлевка стен, перегородок | м2 | 274,8 |  |
| Установка оконных блоков из ПХВ профиля(4 окна 1,2\*1,5м) | м2 | 9,0 |  |
| Установка подоконных досок из ПВХ (шириной 500 мм) в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м2 | 4,8 |  |
| Установка дверей пожарного выхода | м2 | 2,4 |  |
| Грунтовка стен, перегородок | м2 | 274,8 |  |
| Окраска акриловыми красками (за 2 раза) | м2 | 274,8 |  |
| Устройство плинтусов из ПВХ | м2 | 202,4 |  |
| **3. Потолки** |
| 3. | Устройство двухслойной пароизоляции кровли | м2 | 259,2 |  |
| Устройство теплоизоляции кровли (150мм) | м2 | 259,2 |  |
| Устройство каркаса потолка из металлического профиля | м2 | 259,2 |  |
| Устройство потолочного покрытия из гипсоплиты звукоизоляционной | м2 | 259,2 |  |
| Установка крышных двухкамерных окон типа В-люкс(1,398\*0,78) с уплотнителем «Снег» | м2 | 16,8 |  |
| Шпатлевка потолка | м2 | 259,2 |  |
| Грунтовка потолка | м2 | 259,2 |  |
| Окраска акриловыми красками (за 2 раза) | м2 | 259,2 |  |
| **4. Электромонтаж и телефонизация** |
| 4. | Демонтаж электропроводки (кабель-ВВГнг) | м | 150,0 |   |
| Монтаж щитков (встраиваемые в перегородки) осветительных, силовых, с установленными групповыми автоматическими выключателями  | шт | 2,0 |   |
| Прокладка провода в кабельных каналах: ВВГнгLS 3\*1,5 мм2 | шт | 180,0 |   |
| Прокладка провода в кабельных каналах: ВВГнгLS 3\*2,5 мм2 | шт | 180,0 |   |
| Установка люминесцентных светильников с электронным ПРА | шт | 32 |   |
| Прокладка телефонного кабеля (экранированного 2х0,32) | м | 180,0 |   |
| Прокладка кабеля витая пара :UTP CAT5 | м | 360,0 |  |
| Установка розеток штепсельных трехполюсных (220В) | шт | 50,0 |   |
| Установка розеток для компьютерной связи | шт | 26,0 |   |
| Установка выключателей | шт | 11,0 |   |
| **5. Дверные проёмы** |
| 5. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |  |
| Снятие дверных полотен | м2 | 2,1 |  |
| Снятие наличников | м | 5,0 |  |
| Установка дверных блоков из дерева, площадь проема до 3 м2 (комплектация: дверные коробки, дверные полотна, наличники, замки с ручками, навесы) | м2 | 14,4 |  |
| Установка дверных блоков из ПХВ, площадь проема до 3 м2(комплектация: дверные коробки, дверные полотна, наличники, замки с ручками, навесы) | м2 | 1,8 |  |
| Установка и крепление наличников | м | 39,2 |  |
| Ремонт штукатурки дверных откосов | м2 | 2,1 |  |
| Улучшенная окраска дверных откосов по штукатурке | м2 | 2,1 |  |
| Установка на двери доводчиков(для дверей на 40кг) | шт. | 8 |  |
| **6. Пуско-наладочные работы** |
| 6. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 1 |  |
| Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | шт. | 1 |  |
| Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт. | 1 |  |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 1 |  |
| Проверка выключателей автоматических постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток до 1000 А | шт. | 1 |  |
| **7. Разные работы** |
| 7. | Устанавка теплогенератора в теплопункте здания с принудительным циркуляционным насосом, электрическая мощность теплогенератора не должна превышать 4-6 кВт.(тепловая не менее 8-12 квт) | шт. | 1 |   |
| Установка вентиляция туалета, д150мм., принудительная, отдельная, с выводом над кровлей здания | Комп. | 1 |  |
| Установка оборудования в санузе(унитаз, раковина, смеситель, зеркало) | Комп. | 1 |  |
| Прокладка водопровода д.15мм. горячего и холодного водоснабжения к санузлу  | м | 10,0 |  |
| Прокладка канализации д.110мм. к санузлу | м | 5,0 |  |
| Прокладка труб отопления 32,0мм | м | 120,0 |  |
| Установка  радиаторов мощностью 1,2-2,0 квт с гелевыми регуляторами тепла. | шт. | 20,0 |  |
| Установка металлической противопожарной лестницы высота 3,5 м. | шт. | 1,0 |  |
| Установка металлической лестницы основного входа, высота 3,3 м. | шт. | 1,0 |  |
| Погрузка в автомобили мусора строительного | т | 1,5 |  |
| Перевозка автомобилями-самосвалами строительного мусора на расстояние 20 км  | т | 1,5 |   |

Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя.