|  |
| --- |
|  |

# 

\_14.03.2023\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_б/н\_\_\_\_\_\_\_\_

на № - от\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Разъяснения к** **документации о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-23-0013 по предмету закупки «Изготовление, поставка, монтаж и пуско-наладка двухбалочного козлового контейнерного крана для контейнерного терминала Магнитогорск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Уральской железной дороге (Открытый конкурс)**

**Вопрос № 1:**

В п. 54 ТЗ указано "Соединение мотор-редуктора с приводным валом катка - шлицевое".

Возможно ли применить "Соединение мотор-редуктора с приводным валом катка - шпоночное"?

**Ответ № 1:**

В соответствии с подпунктом 54 пункта 4.5 Технические характеристики Товара Технического задания "Соединение мотор-редуктора с приводным валом катка – шлицевое. Таким образом шпоночный тип соединения не соответствует Техническому заданию Открытого конкурса.

**Вопрос № 2:**

В п. 137 ТЗ указано "Цвет: Pantone 302c. Схему окраски согласовать до момента начала изготовления металлоконструкций Крана"

Возможно ли применить "Цвет: RAL 5001 (аналог Pantone 302c). Схему окраски согласовать до момента начала изготовления металлоконструкций Крана?

**Ответ № 2:**

В документацию о закупке внесены соответствующие изменения, просьба ознакомиться с обновлёнными документами на сайте ОТС-тендер.

**Вопрос № 3:**

В п. 138 ТЗ указано "Грунт: Однокомпонентная полиуретановая антикоррозийная грунтовка, отверждаемая влагой воздуха. Грунтовка обеспечивает как катодную (гальваническую), так и барьерную долговременную защиту стальных поверхностей."

Возможно ли применить "Грунт:1-й слой: двухкомпонентный эпоксидный цинконаполненный грунт, 2-й слой: двухкомпонентный эпоксидный грунт. Грунтовка обеспечивает как катодную (гальваническую), так и барьерную долговременную защиту стальных поверхностей.

**Ответ № 3:**

В документацию о закупке внесены соответствующие изменения, просьба ознакомиться с обновлёнными на сайте ОТС-тендер документами.

**Вопрос № 4:**

В п. 145 ТЗ указано "Марка стали площадок, лестниц, переходов - 09г2с или S355 или Q345E ".

Возможно ли применить "Марка стали площадок, лестниц, переходов — Ст3"?

**Ответ № 4:**

В документацию о закупке внесены соответствующие изменения, просьба ознакомиться с обновлёнными документами на сайте ОТС-тендер.

**Вопрос № 5:**

В п. 59 ТЗ указано "Тележка неповоротная".

Просим согласовать внесение изменений: "Тележка неповоротная или поворотная"

В качестве альтернативы просим рассмотреть возможность применения Поворотной грузовой тележки.

Технические характеристики крана согласно ТЗ сохраняются.

При этом производительность и безопасность крана улучшаются.

Данные изменения в ТЗ не повлияют на увеличение стоимости конкурса и сроков поставки.

**Ответ № 5:**

При проведении настоящего Открытого конкурса рассматривается только неповоротная тележка.

Председатель постоянной рабочей группы

Конкурсной комиссии аппарата управления А.Е. Курицын