#

 \_09.02.2023\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_б/н\_\_\_\_\_\_\_\_

на № - от\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Разъяснения к** **документации о закупке**

**открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-23-0003 по предмету закупки "Поставка и технический сервис контейнерного перегружателя типа «ричстакер» для контейнерного терминала Клещиха филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Западно-Сибирской железной дороге"(Открытый конкурс)**

**Вопрос № 1:**

Просим Вас указать на возможность замены параметра, указанного в ТЗ на поставку ричстакеров / возможность участия с предложенным параметром:

Пункт 2.4. - Система впрыска: С насос-форсунками

Замена на - Cummins X12 c коммон рейл;

**Ответ № 1:**

 Возможность предложенной замены параметра не предполагается. Имеется негативный опыт эксплуатации контейнерных перегружателей типа «ричстакер» с системой впрыска common rail.

**Вопрос № 2:**

Просим Вас указать на возможность замены параметра, указанного в ТЗ на поставку ричстакеров / возможность участия с предложенным параметром:

Пункт 5.1. - Отдельный дисплей положения поворотных замков. - Отсутствие данного дисплея;

**Ответ № 2:**

 Возможность предложенной замены параметра не предполагается. Отдельный дисплей положения поворотных замков внутри кабины нужен для безопасности работы.

**Вопрос № 3:**

Просим Вас указать на возможность замены параметра указанного в ТЗ на поставку ричстакеров / возможность участия с предложенным параметром:

Пункт 10.1- Ричстакер оборудован системой автоматической звуковой сигнализацией. Звуковой сигнал автоматически подается при начале движения в любом направлении и подается постоянно при движении назад. - Звуковой сигнал автоматически подается при начале движения только назад;

**Ответ № 3:**

 В документацию о закупке внесены соответствующие изменения, которые позволяют допустить предлагаемый параметр.

Председатель постоянной рабочей группы

Конкурсной комиссии аппарата управления А.Е. Курицын