

15.08.2023 № б/н

на № от

**ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-23-0027 на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку козловых двухбалочных контейнерных кранов в количестве двух единиц, с управлением из подвижной кабины для контейнерного терминала Клещиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге» (Открытый конкурс)**

1. **В документации о закупке Открытого конкурса:**
   1. Пункт 4.3 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Крана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, технической документацией на Кран – не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора. В случае остановки Крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки».

* 1. Пункт 23 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **23** | **Скорость подъема грузовой/порожний, м/мин.** | 18/24 груженый/порожний |

»

* 1. Пункт 23 приложения №1 к финансово-коммерческому предложению (приложение №3 к документации о закупке) документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **23** | **Скорость подъема грузовой/порожний, м/мин.** | 18/24 груженый/порожний |

»

* 1. Пункт 28 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **28** | **Гарантийный период с момента получения разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора (месяцев)** | Не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора. В случае остановки Крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки. |

»

* 1. Пункт 28 приложения №1 к финансово-коммерческому предложению (приложение №3 к документации о закупке) документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **28** | **Гарантийный период с момента получения разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора (месяцев)** | Не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора. В случае остановки Крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки. |

»

* 1. Пункт 68 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **68** | **Ходовые катки Крана и грузовой тележки** | Габаритный диаметр катка передвижения крана 550 мм или 600 мм |

»

* 1. Пункт 68 приложения №1 к финансово-коммерческому предложению (приложение №3 к документации о закупке) документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **68** | **Ходовые катки Крана и грузовой тележки** | Габаритный диаметр катка передвижения крана 550 мм или 600 мм |

»

* 1. Пункт 69 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **69** | **Ходовые катки Крана и грузовой тележки** | Посадочный диаметр катка передвижения крана 110 мм (при габаритном 550 мм) или 140 мм (при габаритном 600 мм) |

»

* 1. Пункт 69 приложения №1 к финансово-коммерческому предложению (приложение №3 к документации о закупке) документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **69** | **Ходовые катки Крана и грузовой тележки** | Посадочный диаметр катка передвижения крана 110 мм (при габаритном 550 мм) или 140 мм (при габаритном 600 мм) |

»

* 1. Пункт 115 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **115** | **Система управления** | Рекомендуемые производители компонентов системы управления: Siemens, Mitsubishi, Schneider Electric, АВВ, Teleradio, TELEMECANIQUE, Двеста, НПО КонСис; GTAKE Electric |

»

* 1. Пункт 115 приложения №1 к финансово-коммерческому предложению (приложение №3 к документации о закупке) документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **115** | **Система управления** | Рекомендуемые производители компонентов системы управления: Siemens, Mitsubishi, Schneider Electric, АВВ, Teleradio, TELEMECANIQUE, Двеста, НПО КонСис; GTAKE Electric |

»

* 1. Пункт 138 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **138** | **Требования к покраске** | Грунтовка обеспечивает как катодную (гальваническую), так и барьерную долговременную защиту стальных поверхностей |

»

* 1. Пункт 138 приложения №1 к финансово-коммерческому предложению (приложение №3 к документации о закупке) документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **138** | **Требования к покраске** | Грунтовка обеспечивает как катодную (гальваническую), так и барьерную долговременную защиту стальных поверхностей |

»

* 1. Пункт 28 приложения №1 к финансово-коммерческому предложению (приложение №3 к документации о закупке) с целью единого подхода при заполнении данных претендентами изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **28** | **Гарантийный период с момента получения разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора (месяцев)** | Не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора. В случае остановки Крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки. | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *месяцев*  *(указать конкретный параметр*  *не менее* 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты разрешения на пуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора. В случае остановки Крана по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается на время остановки.*)* |

»

* 1. Пункт 4.5 в приложении №5 «Проект договора» изложить в следующей редакции:

«Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и технической документацией на Товар - \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месяцев с даты подписания Сторонами Акта или УПД на выполненные работы по монтажу, пуско-наладке.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали, указанные в ведомости быстроизнашивающихся деталей.

Гарантии Исполнителя не распространяются на неисправности, обнаруженные в процессе использования Товара, возникшие вследствие:

а) неправильной эксплуатации;

б) нарушения условий и порядка проведения технического обслуживания;

в) применение Товара не по назначению, что привело к негативным последствиям.

»

1. Подпункт 2.9 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта», «Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе», изложить в следующей редакции:

«Копию сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» или информационное письмо, подтверждающее, что претендент является производителем (в свободной форме за подписью претендента), или информационное письмо, иной документ выданный производителем, и/или дилерский договор с производителем товаров (копия, заверенная претендентом), или договор с дилером/поставщиком, с приложением копии договора, заключенного между дилером/поставщиком и производителем, и/или информационных писем, иных документов, выданных производителем дилеру/поставщику (копии, заверенные претендентом);»

1. Пункты 7, 8, 9 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.** | **Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам** | Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «22» августа 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок. |
| **8.** | **Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок** | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «25» августа 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты. |
| **9.** | **Подведение итогов** | Подведение итогов состоится не позднее «28» сентября 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 3 Информационной карты. |

»

Далее по тексту…

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» | Н.И. Шиповская |