# 

17.08.2023\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_б/н\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на № - от\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Разъяснения к** **документации о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-23-0027 по предмету закупки «Изготовление, поставка, монтаж и пуско-наладка козловых двухбалочных контейнерных кранов в количестве двух единиц, с управлением из подвижной кабины для контейнерного терминала Клещиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге» (Открытый конкурс)**

**Вопрос № 1:**

Вопрос по высоте подъёма. В п. 11 таблицы п. 4.5. Технического задания на стр.31 Документации о закупке указана вместимость под краном 4яруса+1.  
На габаритном чертеже на стр. 49 Документации о закупке указана вместимость под краном 2яруса+1.Просим уточнить какое значение верное.

**Ответ № 1:**

На габаритном чертеже схемы контейнерной площадки № 5 - Клещиха документации о закупке Открытого конкурса не указывается вместимость под краном, а указана высота подъема (под спредером), не мене 15 м., что также указано в подпункте 10 таблицы пункта 4.5 Технического задания.

Требуемые параметры о вместимости под краном указаны в подпункте 11 таблицы пункта 4.5 Технического задания документации о закупке.

Вместимость под краном должна быть 4 яруса+1.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель постоянной рабочей группы  конкурсной комиссии аппарата управления | А.Е. Курицын |