

**Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер»**

620027, г. Екатеринбург, ул. Н.Никонова, д.8

телефон: +7 (343) 224-80-07 доб. 5008

e-mail: ural@trcont.ru

**18.09.2023 № \_\_\_б/н\_\_\_\_\_**

**ВНИМАНИЕ!**

**Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэ-СВЕРД-23-0018 по предмету закупки «Поставка прожекторов светодиодных для высокомачтовых опор для нужд контейнерного терминала Магнитогорск-Грузовой Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Открытый конкурс)**

1. **В документации о закупке по Открытому конкурсу:**

1.1. табличную часть пункта 4.2.2. Раздела 4 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики Товара | Значение |
| 1 | Прожектор для освещения производственных помещений, территорий промышленных предприятий, логистических комплексов | LEDEL L-industry TurbineHB5/300/Д/5,OK/01/I7-25/220AC IP66  Либо эквивалент с характеристиками не хуже значений, указанных в пунктах 2-8 данной таблицы |
| 2 | Световой поток (Светильник) | не менее 48000 и не более 53334 lm |
| 3 | Мощность светильников | не менее 300.0 W |
| 4 | Цветовая температура | 5000К |
| 5 | Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| 6 | Угол излучения, КСС | не менее 90 и не более 120 градусов |
| 7 | Срок службы | не менее 100 000 часов |
| 8 | Год изготовления | не ранее 2023 года |

1.2. табличную часть приложения № 1 к Финансово-коммерческому предложению изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики Товара | Значение | Значение  Претендента |
| 1 | Прожектор для освещения производственных помещений, территорий промышленных предприятий, логистических комплексов | LEDEL L-industry TurbineHB5/300/Д/5,OK/01/I7-25/220AC IP66  Либо эквивалент с характеристиками не хуже значений, указанных в пунктах 2-8 данной таблицы |  |
| 2 | Световой поток (Светильник) | не менее 48000 и не более 53334 lm |  |
| 3 | Мощность светильников | не менее 300.0 W |  |
| 4 | Цветовая температура | 5000К |  |
| 5 | Индекс цветопередачи, CRI | 80 |  |
| 6 | Угол излучения, КСС | не менее 90 и не более 120 градусов |  |
| 7 | Срок службы | не менее 100 000 часов |  |
| 8 | Год изготовления | не ранее 2023 года |  |

1.3. табличную часть приложения № 2 к Проекту договора изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики Товара | Значение |
| 1 | Прожектор для освещения производственных помещений, территорий промышленных предприятий, логистических комплексов |  |
| 2 | Световой поток (Светильник) |  |
| 3 | Мощность светильников |  |
| 4 | Цветовая температура |  |
| 5 | Индекс цветопередачи, CRI |  |
| 6 | Угол излучения, КСС |  |
| 7 | Срок службы |  |
| 8 | Год изготовления |  |

1.4. пункт 7 Раздела 5 «Информационная карта» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.** | **Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам** | Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «27» сентября 2023 г. 14 час. 00 мин. местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок. |

1.5. пункт 8 Раздела 5 «Информационная карта» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8.** | **Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок** | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «28» сентября 2023 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Конкурсной комиссии Уральского филиала  ПАО ТрансКонтейнер» | О.А. Матвеев |