

**ФИЛИАЛ**

**ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ**

ул. Коммунаров, д. 1А, г. Иркутск, 664003 Тел.: +7 (395) 278-80-20

Эл. почта: vszd@trcont.com ОКПО 94213274, ОГРН 1067746341024

ИНН 7708591995, КПП 381143001

05.06.2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на № от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**

.

**ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию Закупки способом размещения оферты № РО-НКПВСЖД-24-0001 по предмету "Выполнение работ по подготовке и покраске крупнотоннажных универсальных контейнеров на станциях Восточно-Сибирской железной дороги".**

**В документации о закупке:**

1. Изложить раздел 4 документации о закупке (Техническое задание) в следующей редакции:

«**Раздел 4. Техническое задание**

**4.1. Общие положения.**

4.1.1. Выполнение работ по подготовке и покраске крупнотоннажных универсальных контейнеров на станциях Восточно-Сибирской железной дороги (далее – Работы).

4.1.2. Содержание Работ:

1. Закрашивание логотипов контейнеров, нанесенных краской, производится с обеих боковых стен контейнера, в боковых границах логотипа, от верхней до нижней балки контейнера, акриловыми эмалями (далее – краска) толщиной слоя не менее 80 мкр.
2. Площадь окрашиваемых 2-х боковых стен контейнеров с учетом изгибов гофрированного металла не должна превышать:

при плавном изгибе гофр для 20-футового контейнера – 14,7 м2, для 40-футового контейнера – 17,6 м2;

для квадратных изгибов гофр для 20-футового контейнера – 17,7 м2, для 40-футового контейнера – 21,3 м2.

При проведении работ по окрашиванию контейнера с расположением логотипа в виде вертикальной полосы (у контейнеров постройки «Абаканвагонмаш» и др.) – 1,1 м2

1. При проведении работ по окрашиванию контейнеров норматив расхода краски должен составлять – не более180 г/м2. Допускается, в зависимости от метода и условий нанесения, шероховатости поверхности, погодных условий, отклонение от установленного норматива в диапазоне 10-30% (в соответствии с инструкцией конкретного производителя).
2. Краска предоставляется Исполнителю Заказчиком на станциях Батарейная и Тайшет.
3. Перед окрашиванием производится подготовка поверхности, в работы по подготовке поверхности входит:

- Удаление старого логотипа, нанесенного краской, любых ранее нанесенных наклеек, отслоившегося старого лакокрасочного покрытия и любых загрязнений поверхности, методом зачистки абразивным инструментом.

- Удаление загрязнений моющим составом.

- Обезжиривание химическими составами.

1. Цвет краски подбирается под существующий цвет контейнера, учитывая степень его фактического выцветания и состояние лакокрасочного покрытия.
2. После высыхания краски силуэт логотипа не должен быть читаем.
3. После окрашивания контейнера производится удаление информации о собственнике с таблички КБК методом зачистки абразивным инструментом.
4. Исполнитель за свой счет производит вывоз и утилизацию отходов, образующихся при выполнении Работ.
5. Исполнитель ежесуточно направляет на электронную почту Заказчика отчет в формате Excel по форме Приложения № 5 к Договору (Приложение № 4 к документации о закупке) и фотоматериалы, подтверждающие факт выполнения Работ. Фотографии должны содержать изображение каждой окрашенной стороны контейнера (включая читаемый номер контейнера) и таблички КБК.

4.1.3. Стоимость выполнения Работ:

Максимальная (совокупная) цена договора/договоров, заключаемых по итогам закупки способом размещения оферты, составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (без учета НДС 20%) и расходов, связанных с выполнением Работ.

Максимальная стоимость выполнения Работ за 1 (один) контейнер не должна превышать, руб. без учета НДС 20 %:

на станции Батарейная - 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек,

на станции Тайшет – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек,

на станциях Усть-Илимск и Братск - 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек,

на иных станциях ВСЖД – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек».

4.1.4. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, связанных с перестановкой контейнеров, входит в стоимость Работ на местах выполнения Работ, указанных в п. 4.3.2 настоящего Технического задания, за исключением станций Батарейная и Тайшет ВСЖД.

4.1.5. В Заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания. Претендент может предложить более выгодные стоимостные характеристики выполнения Работ при условии сохранении требуемого качества Работ.

**4.2. Требования к Работам.**

1. Исполнитель производит Работы по заявкам Заказчика, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности, а также требованиями, установленными соответствующими нормативными документами, государственными стандартами, и требованиями, обычно предъявляемыми к данному виду Работ.

2. Гарантийный срок на результаты Работ должен составлять не менее - 36 (тридцать шесть) месяцев.

**4.3. Место выполнения Работ**

4.3.1. Исполнитель должен обеспечить выполнение Работ, как минимум, на одной из станций в границах Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее – ВСЖД).

4.3.2. Адреса мест выполнения Работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Станция ВСЖД** | **Адрес места выполнения Работ** |
| Батарейная | г. Иркутск, станция Батарейная, контейнерный терминал Батарейная. |
| Тайшет | Иркутская область, г. Тайшет, ул. Лазо, Тайшетский производственный участок Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом. |
| Братск | Иркутская область, г. Братск, территория филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, контейнерный терминал. |
| Усть-Илимск | Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория Усть-Илимского Лесопромышленного комплекса |
| Иные станции ВСЖД | Не регламентируется |

Претендент самостоятельно получает согласование на выполнение Работ от собственника места выполнения Работ на станциях Тайшет, Братск, Усть-Илимск и иных станциях ВСЖД.

**4.4. Условия и суточные объемы выполнения Работ:**

4.4.1. Выполнение работ по подготовке и покраске 1 (одного) контейнера должно составлять не более 2 (двух) часов с даты передачи Заказчиком контейнера Исполнителю.

4.4.2. Исполнитель должен обеспечить выполнение работ в объемах не менее:

на станции Батарейная - 20 (двадцать) контейнеров в сутки, при условии своевременного предоставлении контейнеров Заказчиком Исполнителю Работ (не более 20 минут по окончании работы с предыдущим контейнером),

на иных станциях ВСЖД – 2 (два) контейнера в сутки.

**4.5. Срок действия договора:**

с даты заключения по 30.11.2024 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

**4.6. Прочие условия.**

Прочие условия и детализированная информация по выполнению Работ указаны в проекте договора (Приложение № 4 документации о закупке)».

2. Изложить пункты 5, 8, 14 Информационной карты (раздел 5 документации о закупке) в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота** | Начальная (максимальная) цена договора составляет 30000000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов, связанных с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае наличия).Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.Максимальная стоимость выполнения Работ за 1 (один) контейнер не должна превышать, руб. без учета НДС 20 %:на станции Батарейная - 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек,на станции Тайшет – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек,на станциях Усть-Илимск и Братск - 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек,на иных станциях ВСЖД – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек |
| **8.** | **Вскрытие конвертов с Заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок** | Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты:1) по первому этапу при наличии Заявок - «20» мая 2024 г. в 15 часов 00 минут местного времени;2) по второму этапу при наличии Заявок - «14» июня 2024 г. в 14 часов 00 минут местного времени;3) по третьему и последующим этапам при поступлении Заявок после предыдущего этапа - последнюю рабочую пятницу каждого месяца в календарном году. |
| **14.** | **Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | **Срок выполнения работ:** не более 2 (двух) часов с даты передачи Заказчиком контейнера Исполнителю. **Период выполнения Работ:** с даты заключения договора по 30.11.2024 г.**Место выполнения работ:** 1. Российская Федерация, г. Иркутск, станция Батарейная, контейнерный терминал Батарейная.2.Иркутская область, г. Тайшет, ул. Лазо, Тайшетский производственный участок Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом.. 3. Иркутская область, г. Братск, территория филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, контейнерный терминал4. Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория Усть-Илимского Лесопромышленного комплекса.5. Иные станции ВСЖД. |

3. Изложить подпункт 4.1.8 Договора (Приложение № 4 документации о закупке) в следующей редакции:

«4.1.8. Ежесуточно до 16:00 местного времени направлять Заказчику на электронную почту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается электронный адрес Заказчика)* отчет в формате Excel по форме приложения № 5 к настоящему Договору и фотоматериалы, подтверждающие факт выполнения работ. Фотографии должны содержать изображение каждой окрашенной стороны контейнера (включая читаемый номер контейнера) и таблички КБК».

4. Дополнить пункт 12 Договора (Приложение № 4 документации о закупке) подпунктом 12.9.6. следующего содержания:

«12.9.6. Форма отчета (приложение № 5)».

5. Дополнить Договор (Приложение № 4 документации о закупке) приложением № 5 следующего содержания:

«Приложение № 5

к Договору на выполнение работ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Форма отчета**

|  |
| --- |
| **Окраска контейнеров** |
| **№** **п.п.** | **№ КТК** | **Станция** | **ДАТА** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | **Исполнитель**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.» | **Исполнитель**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

 |

Далее – по тексту

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |