**Раздел 4. Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1. Предмет закупки | 1. Заключение договора на выполнение погрузочно-разгрузочных работ ручным и механизированным способом на терминалах Забайкальского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» до 31 декабря 2015 года. |
| 2. Заказчик | 2. ПАО «ТрансКонтейнер». |
| 3. Местонахождение объектов (терминалов Забайкальского филиала ПАО «ТрансКонтейнер») | 3.1. Терминал Забайкальск: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7  3.2. Терминал Чита: Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 120  3.3. Терминал Благовещенск: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Станционная, 70 |
| 4. Цели и задачи, решаемые при производстве работ. | 4. Качественно и в установленные сроки оказывать терминальные услуги, связанные с погрузкой/выгрузкой грузов в/из контейнеров/ вагонов/автомобилей, в т.ч. крупногабаритных и длинномерных грузов ручным и механизированным способом, с использованием спецтехники, креплением/раскреплением грузов в контейнерах/вагонах/автомобилях, креплением/раскреплением контейнеров в вагонах и очисткой вагонов, контейнеров от реквизитов крепления, таможенным досмотром грузов, завезенных в контейнерах/вагонах/автомобилях на контейнерные терминалы станций Забайкальск, Чита – 1, Благовещенск в 2015 году. |
| 5. Наименования и виды услуг, выполняемых по договору. | 5. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ ручным и механизированным способом в зависимости от рода перевозимого груза, рода упаковки, веса грузовых мест:  5.1. погрузка/выгрузка груза в/из контейнер(а) любого типа (универсальный, термосконтейнер, реф.контейнер, Open top) в/из автомобиля/ вагона/с/на площадки/со/на склада ( 20-фт контейнер не более 4765,00 рублей за контейнер, 40-фт контейнер не более 7914,00 рублей за контейнер);  5.2. погрузка/выгрузка в/из контейнер(а) грузов для личных бытовых ( 20-фт контейнер не более 2650,00 рублей за контейнер, 40-фт контейнер не более 3900,00 рублей за контейнер);  5.3. погрузо-разгрузочные работы с грузами при отправлении/прибытии:  5.3.1. погрузо-разгрузочные работы с грузами при отправлении/прибытии на терминале Забайкальск:  - погрузка/выгрузка грузов в/из контейнеров, крытых вагонов, в т.ч. перегруз из контейнеров, крытых вагонов в другие виды транспорта (вручную не более 330,00 руб/т; с использованием механизмов не более 281,00 руб/т)  - погрузка/выгрузка грузов в/из открытого подвижного состава, в т.ч. перегруз на другие виды транспорта (не более 239,00 руб/т);  - погрузка/выгрузка не контейнерных грузов в/из автотранспорта, в т.ч. перегруз на другие виды транспорта (не более 239,00 руб/т);  5.3.2.погрузо-разгрузочные работы с грузами при отправлении/прибытии на терминалах Чита и Благовещенск:  - погрузка/выгрузка грузов в/из контейнеров, крытых вагонов, в т.ч. перегруз из контейнеров, крытых вагонов в другие виды транспорта (вручную не более 200,00 руб/т; с использованием механизмов не более 185,00 руб/т)  - погрузка/выгрузка грузов в/из открытого подвижного состава, в т.ч. перегруз на другие виды транспорта (не более 120,00 руб/т);  - погрузка/выгрузка не контейнерных грузов в/из автотранспорта, в т.ч. перегруз на другие виды транспорта (не более 120,00 руб/т);  5.4. погрузо-разгрузочные работы с грузами при отправлении/прибытии:- погрузка/выгрузка автомобилей, транспортных средств в/из вагонов/контейнеров/автомобилей/автовозов с тарификацией за час (не более 1800,00 руб/час);  5.5. Крепление контейнера в вагоне (не более 3750,00 рублей за вагон с учетом материалов);  5.6. Раскрепление контейнера в вагоне и очистка вагонов от реквизита крепления, не более 1370,00 рублей за вагон);  5.7. Крепление/раскрепление в контейнере любого типа (универсальный, термосконтейнер, реф.контейнер, Open top и т.д.) автомобильной техники, оборудования и прочих грузов в контейнерах согласно эскизу/схеме погрузки груза в контейнере, МТУ, НТУ утвержденных установленным в ОАО «РЖД» порядком не более 191,00 рублей за чел/час работы грузчиков, (без учета материалов). Количество и стоимость, используемых материалов и реквизитов крепления, согласовывается ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно, согласно приложению № 3 к Договору, окончательная цена формируется согласно калькуляции.  5.8. Раскрепление груза в контейнере любого типа (универсальный, термосконтейнер, реф.контейнер, Open top и т.д.)автомобильной техники, оборудования и прочих грузов в контейнерах и очистка от реквизитов крепления не более 1370,00 за контейнер  5.9. Крепление/раскрепление грузов на открытом подвижном составе согласно схемам, эскизам, МТУ, НТУ, утвержденных установленным в ОАО «РЖД» порядком не более 191,00 рублей за чел/час работы грузчиков,. Количество и стоимость, используемых материалов и реквизитов крепления, согласовывается ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно, согласно приложения № 3 к Договору, окончательная цена формируется согласно калькуляции. |
|  | 5.10. Установка деревянного щита ограждения согласно эскизу погрузки, утвержденному установленным в ОАО «РЖД» порядком, но не более 2850 руб. за щит с учетом материалов;  5.11. Подготовка контейнеров под погрузку (обшивка стен противопожарной тканью, обтягивание полиэтиленом, утепление контейнера и тд.) из расчета не более 1059,00 рублей за 20/40 фт контейнер с учетом материалов, окончательная цена формируется согласно калькуляции;  5.12. Подготовка контейнеров под погрузку сыпучих и наливных грузов (зерно, шрот, масло) из расчета не более 191,00 рублей чел./час (оборудование контейнеров флекси-танками, вкладышами под перевозку сыпучих грузов и прочим многооборотным оборудованием) согласно согласованным Заказчиком калькуляций (стоимость многооборотного оборудования в ставку не включено);  5.13. Выгрузка товара из контейнера/вагона для таможенного досмотра (ручным способом не более 330,00 рублей за тонну, механизированным способом не более 281,00 рубля за тонну);  5.14. Погрузка товара в контейнер/вагон после таможенного досмотра (ручным способом не более 330 ,00 рублей за тонну, механизированным способом не более 281 ,00 рубля за тонну);  5.15. Выгрузка таможенного груза, завезенного автотранспортом, из автомобиля для таможенного досмотра, отбора проб и образцов, проведения экспертизы (не более 100 рублей за тонну);  5.16. Погрузка таможенного груза, завезенного автотранспортом, в автомобиль после таможенного досмотра, отбора проб и образцов, проведения экспертизы (не более 100 рублей за тонну);  5.17. Прочие услуги на СВХ (ЗТК) из грузовых мест, связанные с таможенным досмотром (ручная разгрузка, сортировка товара по артикулам и видам, распаковка/упаковка товара в процессе досмотра и т.д.) не более 700,00 рублей в час;  5.18. Разработка эскизов и схем размещения и крепления грузов:  - разработка эскиза размещения и крепления груза в контейнере не более 2449,00 руб./эскиз и не дольше 3 суток;  - разработка эскиза размещения и крепления груза в вагоне не более 4551,00 руб./эскиз и не дольше 3 суток;  - разработка НТУ размещения и крепления груза в контейнере не более 13769,00 руб./НТУ и не дольше 5 суток;  - разработка НТУ размещения и крепления груза в вагоне для габаритной погрузки не более 13769,00 руб./НТУ и не дольше 5 суток;  - разработка НТУ размещения и крепления груза в вагоне для негабаритной погрузки, а также с количеством наименований груза четыре и более не более 18431,00 руб. /НТУ и не дольше 7 суток;  - разработка НТУ для погрузки груза на транспортере с согласованием в ОАО «РЖД» не более 37511 руб./НТУ и не дольше 15 суток.  5.19.Очистка промывка контейнеров 20ф-500,00 руб.,40-фут 1000,00 руб;  5.20. Крепление/раскрепление автомобилей в 40-ка футовом контейнере с использованием многооборотного крепления (не более 5173,00 рубля за контейнер и не дольше 2,5 часа на контейнер). |
|  | 5.21. Привлечение стропальщиков для раскрепления груза на вагоне - 191,00 рубль за чел/час работы, но не более 6 чел/часов на вагон;  5.22. Привлечение стропальщиков для застропки/отстропки груза при осуществлении погрузки/выгрузки грузов спецтехникой Заказчика - 191,00 рубль за чел/час работы, трудоемкость работ определяется «Отраслевыми нормами времени и выработки на переработку контейнеров, тяжеловесных грузов, металлов и металлических изделий», утвержденных ОАО «РЖД». |
| 6. Сроки выполнения работ | 6. С момента заключения договора до 31 декабря 2015 года |
| 7. Объемы погрузочно-разгрузочных работ, производимых ручным и механизированным способом. | 7. На основании:  - заказов клиентов согласно договорам транспортной экспедиции, заключенным между ПАО «ТрансКонтейнер» и пользователями услуг ПАО «ТрансКонтейнер»;  - на основании заявок (уведомлений) таможенных и иных контролирующих органов. |
| 8. Организация, осуществляющая весь комплекс погрузочно-разгрузочных работ ручным и механизированным способом. | 8. ПАО «ТрансКонтейнер» |
| 9. Требования к выполнению работ. | 9. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые ручным и механизированным способом, должны выполняться с учетом требований установленных:  - Федеральным законом «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» от 10.01.2003г. №18-ФЗ;  - Правилами приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденными Приказом МПС РФ от 18.06.2003г. № 28;  - Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утвержденными МПС РФ 27.05.2003г. № ЦМ- 943  - Местными техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.  - Межотраслевыми нормами времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы, утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17.10.2000 года № 76;  - Сроки погрузки-выгрузки не должны превышать установленные нормы и отведенное время, согласно Уставу железнодорожного транспорта МПС РФ;  - **«**Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов**»** ПОТ РМ-007-98(утв. постановлением Минтруда РФ от 20 марта 1998 г. № 16);  *-* «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)ПОТ РМ-008-99(утв. постановлением Минтруда РФ от 7 июля 1999 г. № 18);  - «Типовые инструкциипо охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузовТИ Р М-001-2000-ТИ Р М-016-2000(утв. Минтрудом РФ от 17 марта 2000 г.);  - другие руководящие документы и правовые акты. |
| 10. Условия допуска к производству погрузочно-разгрузочных работ ручным и механизированным способом. | 10.  К выполнению погрузочно-разгрузочных работ ручным и механизированным способом допускается бригада квалифицированных работников, прошедших:  - медицинское освидетельствование;  - инструктаж по безопасности труда работникам, практически освоившим приемы правильного обращения с механизмами, приспособлениями, инструментами  (основание – п. 1.3. «Типовой инструкции по охране труда для рабочих, выполняющих погрузочно-разгрузочные и складские работы. ТИР М-001-2000»). Ответственность за соблюдение данного условия Заказчика несет Исполнитель.  Бригада возглавляется ответственным лицом, осуществляющим оперативное руководство, контроль и надзор за персоналом, выполнением норм охраны труда и техники безопасности. Члены бригады должны иметь необходимые и достаточные средства защиты в соответствии с нормами охраны труда при проведении указанных работ, в том числе от атмосферных осадков и температурных перепадов атмосферного воздуха.  Место выполнения работ: объекты по адресам заказчиков услуг ПАО «ТрансКонтейнер» и на железнодорожных станциях при поступлении Заказчику грузов. Доставка персонала осуществляется Исполнителем.   За порчу интерьеров здания, лестничных маршей, входных порталов, а также порчу переносимого груза, возникшую по вине Исполнителя, Исполнитель несет ответственность и возмещает Заказчику стоимость груза и ремонтных работ по восстановлению испорченного имущества Заказчика. Порядок выполнения работ: круглосуточно, ежедневно. |
| 11. Особые требования. | 11. В связи с тем, что места выполнения работ, являются режимными объектами Заказчика, Исполнитель обязан предоставить Заказчику список работников с указанием в нем их полных паспортных данных каждого работника, задействованного в выполнении работ. |
| 12. Требования к Исполнителю работ по договору. | 12. Работы выполняются бригадой рабочих (возможно со сменным составом). Бригада возглавляется бригадиром, осуществляющим оперативное руководство, контроль и надзор за персоналом.  К работе должны привлекаться лица, имеющие право выполнять указанные работы в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. Обязательно наличие у нескольких членов бригады удостоверений на право погрузки, размещения и крепления грузов, подтвержденных соответствующими документами. Наличие гражданства Российской Федерации. Отсутствие судимости у персонала Исполнителя. Заказчик оставляет за собой право осуществления  специальной проверки персонала Исполнителя. Соответствие требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 18.05.2011 г. №394  «Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных  наркоманией».  Исполнитель должен иметь на каждом терминале на котором выполняет работы:  - постоянный штат работников;  - погрузочно-разгрузочную технику (погрузчик вилочный грузоподъёмностью 3 тонны, погрузчик вилочный грузоподъёмностью 5 тонн), стропы, тележки для перемещения тарно-штучных грузов;  - необходимый запас вязальной проволоки, стропов, стяжек, доски, деревянного бруса и других материалов для крепления грузов в контейнерах/вагонах/автомобилях, контейнеров в вагонах, согласно техническим условиям размещения и крепления грузов в контейнерах и вагонах;  - необходимый запас гофрокартона, стеклоткани, пенопласта для подготовки контейнеров под погрузку. |
| 13. Особые условия. | 13. Оплата производится после подписания Сторонами акта сдачи–приемки выполненных Работ за расчетный месяц на основании оригиналов счета, счета-фактуры в течение 30 (тридцати) дней с даты получения их Заказчиком путем банковского перевода в безналичном порядке по реквизитам ИСПОЛНИТЕЛЯ |