**ПАО «ТрансКонтейнер»**

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19

телефон: +7 (495) 788-17-17

факс: +7 (499) 262-75-78

e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

**Разъяснения к документации о закупке по открытому конкурсу
№ ОК-МСП-032-ЦКПЗС-0082 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещений офисного здания класса «А», расположенного по адресу: г. Москва, Оружейный переулок д.19.**

**Вопрос:**

Внесенные в ТЗ замечания не добавляют ясности, просьба уточнить:

п. 39 – Круз – это название коллекции из 30 светильников

[http://chiaro.ru/serch/text=%](http://chiaro.ru/serch/text%3D%25)....

Какой именно нужен?

п. 40 – тоже самое.

[http://chiaro.ru/serch/text=%](http://chiaro.ru/serch/text%3D%25)....

Ошибочные пункты остались без изменения:

п. 38 – плинтуса 150м2, при том, что плинтуса на 2 этаже учтены в п.21.

п. 46 – судя по п.44 и 45 кабель прокладывается в гофре. Эти две позиции полностью учитывают работу по укладке, непонятно суть п. 46.

Так же поясните, пожалуйста, в приложении №2 к договору на выполнение работ, необходимо заполнить календарный план. В частности необходимо заполнить графу Цена работ с НДС в рублях относительно каждого наименования этапов работ. В смете при обсчете Технического Задания, цена с НДС и учет понижающего коэффициента, просчитываются только на общую сумму сметы. Таким образом, не представляется возможным, относительно каждого этапа работ проставить цену с НДС. Просим убрать данную графу учета стоимости из календарного плана.

**Ответ:**

1. Подпункт 39, пункта 4.12 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке следует применять с последующими пояснениями:

Установка встраиваемого светильника марки MW-light Круз артикул 637010301или аналог.

Характеристики светильника:

Площадь освещения - от 4 до 8 м кв.

Высота потолка - низкий (< 2,7 м)

Количество ламп - 1

Рекомендуемая мощность лампочки, Вт - 50

Общая мощность - 50

Тип цоколя - GU10 - нет

Лампочки в комплекте - металл

Арматура, материал - бронза

Длина, мм - 80

Ширина, мм – 80

Высота, мм - 20

1. Подпункт 40, пункта 4.12 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке следует применять с последующими пояснениями:

Установка люстры марки MW-light Афродита, артикул 317011708 или аналог.

Характеристики люстры:

Тип светильника: Потолочные

Коллекция: Афродита

Торговая марка: MW-LIGHT

Тип лампы: Накаливания

Высота светильника: 95 см

Регулируемая высота подвеса: 23 см

Диаметр светильника: 70 см

1. Подпункты 38 и 46 пункта 4.12 раздела 4 «Техническое задание» изложены корректно. При формировании сметной документации данные работы должны быть учтены в соответствии с документацией о закупке.
2. Форма проекта договора (приложение №5 к документации о закупке) является типовой для ПАО «ТрансКонтейнер». Отражение этапов работ в календарном плане (приложение №2 к проекту договора) с учетом НДС можно предоставить по каждому этапу путем умножения стоимости этапа работ на понижающий коэффициент и на НДС (18%). Общая полученная сумма должна соответствовать общей сумме по договору с учетом НДС.

**Заместитель председателя**

**постоянной рабочей группы**

**конкурсной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер» С.Н. Титков**