

**ПРОТОКОЛ № 41/КК**

**заседания Конкурсной комиссии**

**открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»),**

**состоявшегося «17» октября 2013 года**

Присутствовали: ….

Приглашенные: ….

**Повестка дня заседания:**

….

1. Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора на капитальный ремонт контейнерной площадки инв.№015/01/00000008 в г.Владивосток, ул.Снеговая, 54 филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге в 2013 году.

Докладчик: Зам.ЦКПЗС Аксютина Г.А.

Конкурс: ОК/012/НКПДВЖД/0021

Заявка в АСБК: Т10020008, Т10032625.

….

**По пункту II повестки дня заседания:**

1. Открытый конкурс № ОК/012/НКПДВЖД/0021 на право заключения договора на капитальный ремонт контейнерной площадки инв.№015/01/00000008 в г. Владивосток, ул. Снеговая, 54 филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге в 2013 году по Лоту № 1 признан несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе была подана одна конкурсная заявка).
2. Заявка на участие в конкурсе, поданная ООО «Дальремтранс», признана соответствующей конкурсной документации.
3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (Протокол № 18/ПРГ заседания, состоявшегося 10 октября 2013 г.), и в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО «Дальремтранс» на следующих условиях:

**Предмет договора:** выполнение работ по капитальному ремонту контейнерной площадки инв. №015/01/00000008 в г. Владивосток, ул. Снеговая, 54 филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге.

**Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг:** в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

**Цена договора:** 4 497 020, 48 руб. (четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч двадцать рублей 48 копеек) без учета НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

**Условия оплаты:** оплата Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

Авансовый платеж в размере 30 % от суммы договора перечисляется в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора на основании выставленного Исполнителем счета.

Оплата оставшейся части производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами акта сдачи–приемки этапа Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 20 банковских дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

**Срок выполнения работ:** с даты подписания договора до 25.12.2013.

**Срок гарантии на выполненные работы:** 12 месяцев.

**Место выполнения работ:** 690002, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Снеговая, 54.

1. Поручить директору филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге Силину П.С.:
   1. направить уведомление ООО «Дальремтранс» о принятом Конкурсной комиссией ОАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
   2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Дальремтранс».

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель председателя  Конкурсной комиссии  ОАО «ТрансКонтейнер» |  |
| Секретарь Конкурсной комиссии  « » октября 2013 год |  |

Приложение № 1

к Протоколу № 41/КК

заседания Конкурсной комиссии

открытого акционерного общества

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,

состоявшегося 17 октября 2013 года

**Ремонт покрытия**

* Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 98,1 МПа верхнего слоя двухслойных – **23,18 м3**
* Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 98,1 МПа нижнего слоя двухслойных – **23,18 м3**
* Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9т/м**3** – **5402,7 м2**
* Установка бордюрного камня **– 249 м;**
* Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов:2,5-2,9т/м**3** – **5402,7 м2**
* Розлив вяжущих материалов – **4,32 т**

**Ремонт водоотвода**

* Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м**3**, 3 группа грунтов – **66 м3**
* Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, 3 группа грунтов – **18 м3**
* Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, 3 группа грунта – **18 м3**
* Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, с расстоянием возки до 10 км – **84 т**
* Работа на отвале, грунт 2-3 категории – **84 м3**
* Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, 3 группа грунта – **30 м3**
* Засыпка вручную траншей, пазух 3 группа грунта -**10 м3**

**Выпуск из водоотводного лотка**

* Устройство щебеночного основания под трубопроводы – **6,5м3**
* Укладка трубопровода из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм – **50 м**
* Устройство круглых сборных ж.б. колодцев диаметром 1,5м - **6,45 м3**
* Люки чугунные тяжелые – **3 шт.**
* Ограждение лестничных проемов – **0,066 т**
* Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – **10 м2**