|  |  |
| --- | --- |
| **Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»** **на Свердловской железной дороге**620027, г. Екатеринбург,ул.Николая Никонова, д. 8телефон: (343) 380-12-00, факс: (343) 380-12-00 (5007)е-mail:svzd@trcont.ru, www.trcont.ru10.04.2017 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**ВНИМАНИЕ!**

**Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге информирует о внесении изменений в документацию о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства**

**№ ОК-МСП-СВЕРД-17-0007**

В соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге (Заказчик) принято решение внести следующие изменения в документацию о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и извещение о проведении открытого конкурса № ОК-МСП-СВЕРД-17-0007 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту отдельно-стоящего здания (литер А) инв.№ 009/00/00000666 контейнерного терминала Екатеринбург-Товарный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге в 2017 году.

1. Позиции номер 6, 19, 36, 39, 47, 50, 66, 69, 81, 96, 104, 107, 111, 118, 126, 136, 143, 151, 159, 169, 178, 192, 197, 200, 201, 206, 211, 224, 229, 235, 240, 245, 253, 272, 277, 278 пункта 4.11. раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (наименование и номер помещения согласно экспликации к поэтажному плану здания) | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 26,9 |
| 19 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 37,7 |
| 36 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 41,5 |
| 39 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг>  | м2 | 16,7 |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы) акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 1,23 |
| 50 | Демонтаж металлического оборудования | 1 котел | 1 |
| 66 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 20,7 |
| 69 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 52,3 |
| 81 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 40,5 |
| 96 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы) акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 7,95 |
| 104 | Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм | М2 | 35,5 |
| 107 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 22,4 |
| 111 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 59 |
| 118 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы) акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 5,4 |
| 126 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 44,3 |
| 136 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 50,5 |
| 143 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 29,7 |
| 151 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 28,5 |
| 159 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 35,3 |
| 169 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 31 |
| 178 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 39,9 |
| 192 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 21,5 |
| 197 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 40,3 |
| 200 | Демонтаж перегородок ПВХ | м2 | 33,4 |
| 201 | Монтаж перегородок ПВХ | м2 | 33,4 |
| 206 | Демонтаж стяжек цементных | м2 | 122,4 |
| 211 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы) акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 15,795 |
| 224 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 40,3 |
| 229 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы) акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 4,59 |
| 235 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 43,2 |
| 240 | Окраска клеевыми составами улучшенная | м2 (без вычета проемов) | 47,2 |
| 245 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 60,3 |
| 253 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен акриловой ВД-АК-133 либо аналог | м2 | 49,3 |
| 272 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды. При работе использовать:- пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм;- умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 | компл. | 2 |
| 277 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 12,007964 |
| 278 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) | 1 т груза | 12,007964 |

2. Пункт 6 Раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции: Заявки принимаются по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты и до 14 часов 00 минут « 25 » апреля 2017 г. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты.

3. Пункт 7 Раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции: Вскрытие Заявок состоится « 25 » апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты.

4. Пункт 8 Раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции: Оценка и сопоставление Заявок состоится
« 27 » апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты.

5. Пункт 10 Раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции: Подведение итогов состоится не позднее 14 часов 00 минут местного времени « 02 » мая 2017 г. по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты.

6. В извещение о проведении открытого конкурса внести следующие изменения:

6.1. Срок предоставления документации по закупке:
с « 31 » марта 2017 г. по « 25 » апреля 2017 г.

6.2. Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки) (по местному времени Организатора): « 25 » апреля 2017 г. 14 час. 00 мин.

6.3. Вскрытие конвертов с Заявками: « 25 » апреля 2017 г. 14 час. 00 мин.

6.4. Рассмотрение и сопоставление Заявок: « 27 » апреля 2017 г. 14 час. 00 мин.

6.5. Подведение итогов: не позднее « 02 » мая 2017 г. 14 час. 00 мин.

Заместитель Председателя Конкурсной

комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»

на Свердловской железной дороге А.В. Каравайный