|  |  |
| --- | --- |
| **Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»** **на Свердловской железной дороге**620027, г. Екатеринбург,ул.Николая Никонова, д. 8телефон: (343) 380-12-00, факс: (343) 380-12-00 (5007)е-mail:svzd@trcont.ru, www.trcont.ru №272 /НКП-4 от 29.08.2017 |  |

**ВНИМАНИЕ!**

**Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге информирует о внесении изменений в документацию открытого конкурса № ОК-МСП-СВЕРД-17-0021**

В соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге (Заказчик) принято решение внести следующие изменения в документацию открытого конкурса № **ОК-МСП-СВЕРД-17-0021** на поставку шин для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге.

 1. Пункт 4.2.1 технического задания изложить в следующей редакции:

* + 1. Наименование Товара, подлежащего поставке:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, размер | Основные характеристики | Место установки | Кол-во, шт | Примечание |
| 1 | Автошина 9.00 R20 (260\*508) ИН-142БМ | Ось установки универсальная, рисунок протектора дорожный, индекс нагрузки 136/133, норма слойности 12, категория скорости J, всесезонная M+S, радиальная, камера, обод. | Универ-сальная | 11 | с камерой и ободной лентой |
| 2 | Автошина 10.00 R20 (280\*508) И-281 У-4  | Ось установки универсальная, рисунок протектора дорожный, индекс нагрузки 146/143, норма слойности 16, категория скорости J, всесезонная M+S, радиальная, камера, обод. | Универ-сальная | 10 | с камерой и ободной лентой |
| 3 | Автошина 385/55\*22,5 NT 202 | Ось установки трейлер, рисунок протектора дорожный, индекс нагрузки 160, категория скорости К (L), M+S | Полупри-цеп | 12 |   |
| 4 | Автошина 385/65\*22,5 NT 201 | Ось установки трейлер, рисунок протектора дорожный, индекс нагрузки 160 , категория скорости К , M+S | Полупри-цеп | 7 |   |
| 5 | Автошина 11.00 R20 (300\*508) И-111 АМ | Ось установки универсальная, рисунок протектора дорожный, индекс нагрузки 150/146, норма слойности 16, категория скорости J, всесезонная M+S, радиальная, камера, обод. | Полупри-цеп | 44 | с камерой и ободной лентой |
| 6 | Автошина 295/80\*22,5 NR 201 | Ось установки задняя, рисунок протектора дорожный, индекс нагрузки 152/148, категория скорости M, M+S | ведущая ось | 16 |   |
| 7 | Автошина 295/80\*22,5 NF 201  | Ось установки передняя, рисунок протектора дорожный, индекс нагрузки 152/148, категория скорости M, M+S | рулевая ось | 2 |   |
| 8 | Автошина 315/60\*22,5 NR 201 | Ось установки задняя, рисунок протектора дорожный, индекс нагрузки 152/148, категория скорости К, M+S | ведущая ось | 6 |   |
| 9 | Автошина 315/60\*22,5 NF 201  |  Ось установки передняя, рисунок протектора дорожный, индекс нагрузки 152/148, категория скорости L, M+S  | рулевая ось | 6 |   |
| 10 | Автошина 315/70\*22,5 NF 101 | Ось установки передняя, рисунок протектора дорожный, индекс нагрузки 154/150, категория скорости L (M), M+S | рулевая ось | 4 |   |
| 11 | Автошина 315/70 R22,5 | Ось установки задняя, рисунок протектора дорожный | ведущая ось | 6 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 124 |   |