**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель Конкурсной комиссии Восточно-Сибирской железной дороге**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дмитрий Геннадьевич Куторкин**

**«31» августа 2017 года**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ**

**Раздел 1. Общие положения**

* 1. **Общие положения**
     1. Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г.   
        № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением совета директоров   
        ПАО «ТрансКонтейнер» от 21 декабря 2016 г. (далее – Положение о закупках), проводит открытый конкурс № ОК-НКПВСЖД-17-0021 (далее – Открытый конкурс).
     2. Открытый конкурс № ОК-НКПВСЖД-17-0021 по предмету закупки "Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по реконструкции контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге".
     3. Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 раздела 5. «Информационная карта» настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).
     4. Дата опубликования извещения о проведении настоящего Открытого конкурса указана в пункте 3 Информационной карты.
     5. Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.
     6. Наименование, количество, объем, характеристики, требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара и т.д. и места их выполнения, оказания, поставки и т.д., а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки направления документации о закупке, указаны в разделе 4. «Техническое задание» настоящей документации о закупке (далее – Техническое задание) и Информационной карте.
     7. По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.
     8. Дата рассмотрения и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.
     9. Претендентом на участие в Открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке.
     10. Участниками Открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям.
     11. Для участия в процедуре Открытого конкурса претендент должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.

* + 1. Заявки рассматриваются как обязательства претендентов. ПАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя/победителей Открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех претендентов на участие в Открытом конкурсе устанавливаются единые требования с учетом случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24, 2.3.2 настоящей документации о закупке.
    2. Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 9 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.
    3. Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в Открытом конкурсе установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
    4. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Организатор, Заказчик не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.
    5. Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.
    6. Заявки с документацией предоставляются претендентами в сроки и на условиях, изложенных в пункте 6 Информационной карты.
    7. Организатор, Заказчик Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе Открытого конкурса. Извещение об отмене проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отмене проведения Открытого конкурса. При этом ПАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
    8. Протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, в течение 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом   
       4 Информационной карты.
    9. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    10. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
    11. Иностранные участники при проведении закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.

* + 1. Иностранный участник закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации, либо, если это указано в пункте 16 Информационной карты, в иностранной валюте. При этом оценка и сопоставление заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату рассмотрения и сопоставления Заявок.
    2. Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией о закупке, осуществляется с учетом особенностей, указанных в пункте   
       18 Информационной карты.
  1. **Разъяснения положений документации о закупке.**
     1. Претендент вправе направить письменный запрос о разъяснении настоящей документации о закупке, с момента размещения извещения о проведении настоящего Открытого конкурса в СМИ и не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока подачи Заявок (пункт 6 Информационной карты), подписанный уполномоченным представителем претендента по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Заказчика/Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты.
     2. Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.
     3. Организатор обязан разместить разъяснения в СМИ не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.
     4. Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе разъяснений положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса осуществляется через СМИ.
     5. Организатор вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в пункте 1.2.1 документации о закупке.
  2. **Внесение изменений и дополнений в документацию о закупке**

1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке. Любые изменения, дополнения, вносимые в извещение о проведении Открытого конкурса, документацию о закупке по проведению Открытого конкурса является неотъемлемой ее частью.

Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.

В случае внесения изменений позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения в СМИ внесенных в документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней.

Заказчик, Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

1. Заказчик не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов/участников Открытого конкурса о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию о закупке, а также по уведомлению претендентов/участников (за исключением победителя (победителей) Открытого конкурса) об итогах Открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в СМИ.
2. Заказчик, Организатор вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе в любое время до момента истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком, Организатором в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

## 1.4. Антикоррупционная оговорка

1.4.1. В рамках проведения настоящей закупки претендентам/участникам, Заказчику/Организатору, их аффилированным лицам, работникам или посредникам запрещается выплачивать, предлагать выплатить и разрешать выплату, а равно получать выплату, предлагать выплатить каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

В рамках проведения закупки претенденты/участники, Заказчик/Организатор, их аффилированные лица, работники или посредники не могут осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящей документации о закупке законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

1.4.2. В случае установления нарушения претендентом/участником, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в закупке. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

1.4.3. В случае возникновения у претендента/участника подозрений, что произошло или может произойти нарушение Заказчиком/Организатором, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, претендент/участник обязуется уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении претендент/участник обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение Заказчиком/Организатором, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке: [Линия доверия «стоп коррупция»](http://www.trcont.ru/ru/kompanija/protivodeistvie-korrupcii/linija-doverija-stop-korrupcija/), электронная почта [anticorr@trcont.ru](mailto:anticorr@trcont.ru).

Заказчик, получивший уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, обязан рассмотреть уведомление и сообщить претенденту/участнику об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Заказчик гарантирует осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Заказчик гарантирует отсутствие негативных последствий как для уведомившего претендента/участника в целом, так и для конкретных работников претендента/участника, сообщивших о факте нарушений.

1.4.4. Договор, заключенный Заказчиком на основании решения Конкурсной комиссии, принятого в результате нарушения положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке.

**Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников**

* 1. **Обязательные требования**

Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) не иметь задолженности более 1000 рублей по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д., являющихся предметом Открытого конкурса;

е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ПАО «ТрансКонтейнер»;

ж) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к претендентам на участие в Открытом конкурсе.

* 1. **Квалификационные требования**

Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) претендент/участник должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе претендент/участник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги, или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер»;

г) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные квалификационные требования к претендентам/участникам на участие в Открытом конкурсе.

* 1. **Представление документов**

1. Претендент в составе Заявки, представляет следующие документы:
2. опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
3. надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 2 (Сведения о претенденте) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания (раздел 4 документации о закупке);
4. протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);
5. доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо копия, заверенная претендентом);
6. копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);
7. в пункте 17 Информационной карты Заказчиком могут быть определены иные документы, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.
8. Для иностранных Претендентов в пункте 18 Информационной карты могут быть предусмотрены особые требования к предоставлению документов.

* 1. **Заявка**
     1. Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке.
     2. Информация об обеспечении Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.
     3. Каждый претендент может подать только одну Заявку. В случае если претендент подает более одной Заявки, а ранее поданная им Заявка не отозвана, все Заявки претендента отклоняются.
     4. Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте   
        22 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам/участникам продлить срок действия Заявок. Претенденты/участники вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.
     5. Заявка оформляется в соответствии с разделом 3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.
     6. Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Открытого конкурса, которыми обмениваются претендент/участник на участие в Открытом конкурсе и Организатор/Заказчик, должны быть составлены на языке/языках, указанном/ых в пункте   
        15 Информационной карты.
     7. Использование других языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией о закупке, если иное не указано в пункте 18 Информационной карты.
     8. В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 12 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать Заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются. Начальная (максимальная) цена лота/лотов указывается в извещении о проведении Открытого конкурса и в пункте   
        5 Информационной карты.
     9. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в Открытом конкурсе.
     10. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте (валютах), установленной (ых) в пункте 16 Информационной карты.

Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

* + 1. Претендентам/участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.
  1. **Срок и порядок подачи Заявок** 
     1. Место, дата начала и окончания подачи заявок указаны в пункте 6 Информационной карты.

Для прохода в здание, где будет осуществляться прием Заявок, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера Открытого конкурса и цели посещения) по адресу/ам электронной почты представителя/ей Организатора, указанному/ым в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

* + 1. Заявка претендента должна быть подписана собственноручной подписью уполномоченного представителя претендента. Заказчик не признает факсимильное воспроизведение подписи или иной аналог собственноручной подписи (факсимиле, клише-печать и т.д.) равной по юридической силе собственноручной подписи уполномоченного представителя претендента, если это прямо не указано в документации о закупке. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки несоответствующей требованиям документации о закупке и отказ в допуске претендента, подавшего такую Заявку, к участию в Открытом конкурсе.
    2. Заявки, по истечении срока, указанного в пункте   
       6 Информационной карты, не принимаются. Заявки, полученные по почте по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не вскрываются и возврату не подлежат.
    3. Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанные с выбором способа доставки.
    4. Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата вскрытия, дата рассмотрения и сопоставления Заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
    5. Претенденты вправе отозвать свою Заявку в любой момент, но не менее, чем за 24 часа до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте   
       6 Информационной карты. В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение представителям Организатора в установленный настоящим пунктом срок.
  1. **Вскрытие Заявок**

1. По окончании срока подачи Заявок представленные претендентами конверты с Заявками вскрываются Организатором не позднее срока, указанного в пункте 7 Информационной карты.

Организатор может проводить аудио- и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

1. При вскрытии конвертов с Заявками объявляются:

наименование претендента;

сведения о наличии документов, перечень которых указан в настоящей документации о закупке;

иная информация.

1. По итогам вскрытия Заявок (конвертов) формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при вскрытии конвертов с Заявками.
   1. **Рассмотрение и сопоставление Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором**
2. В срок, указанный в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении  
   победителя (ей).
3. Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований или быть лучше.
4. При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, услуги, товары и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой претендента/участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, Заявка претендента отклоняется.
5. Победителем Открытого конкурса может быть признан участник, чья Заявка на участие в Открытом конкурсе соответствует требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, но имеет не минимальную цену.
6. Указание претендентом недостоверных сведений в Заявке может служить основанием для отклонения такой Заявки.
7. Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте «в» пункта 2.2 документации о закупке, сведений о претенденте (любом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения Заявки такого претендента.
8. Претендент также может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается Открытый конкурс;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов, подтверждающих соответствие этим требованиям;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

Заявка не соответствует положениям Технического задания документации о закупке;

Заявка не подписана должным образом в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке (в том числе собственноручной подписью уполномоченного лица претендента);

4) если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке, в том числе пунктом 17 Информационной карты.

1. Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью.
2. Если в Заявке имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений документации о закупке, имеющих числовые значения.
3. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.
4. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Открытого конкурса всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.
   1. **Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором**
5. Оценка и сопоставление Заявок состоится в срок, указанный в пункте 8 Информационной карты.
6. Оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора и выявления победителя(ей) в соответствии с критериями, указанными в пункте 19 Информационной карты.
7. Оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям.
8. Оценка и сопоставление Заявок осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.
9. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.
10. Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.
11. Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.
12. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.
13. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки, опубликованной на сайте <http://www.trcont.ru> (раздел Компания/Закупки) и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<www.zakupki.gov.ru>) (далее – Официальный сайт) (на странице сведений о Положении о закупках ПАО «ТрансКонтейнер»), Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

1. По итогам оценки и сопоставления Заявок формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при оценке и сопоставлении Заявок.
   1. **Подведение итогов Открытого конкурса**
2. После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию. Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией.
3. Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 10 Информационной карты.
4. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.
5. Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора и принимает решение о выборе победителя Открытого конкурса.
6. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах Открытого конкурса.
7. Протокол размещается в соответствии пунктом   
   4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола. Протокол заседания Конкурсной комиссии подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания членами Конкурсной комиссией, присутствовавшими при подведении итогов.
8. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов, присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый порядковый номер.
9. В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии, пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места, способа поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
10. Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.
11. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками Открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.
12. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

1. В случае если подана одна Заявка и/или только одна Заявка соответствует требованиям, установленным в Открытом конкурсе, Конкурсная комиссия вправе принять одно из следующих решений:

1) заключить договор с допущенным участником, подавшим Заявку, путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на условиях, указанных в его Заявке, если условия соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену договора;

2) провести новую процедуру закупки, в том числе иным предусмотренным в Положении о закупках способом;

3) отказаться от проведения новой закупки и не заключать договор с допущенным участником, подавшим Заявку.

* 1. **Заключение договора**

1. Обеспечение исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 24 Информационной карты.
2. После опубликования протокола Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса Заказчик направляет победителю (победителям) Открытого конкурса уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, учитывающего, при необходимости, период времени для получения Заказчиком одобрения сделки органами управления Заказчика. Документы направляются в адрес победителя (ей) почтовым отправлением и/или электронными средствами связи по адресу электронной почты, указанной претендентом в контактной информации приложения № 2 к документации о закупке.
3. Участник, признанный победителем Открытого конкурса, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком победителю уведомлении. В случае если победителем не подписан договор в указанные сроки, он признается уклонившимся от заключения договора.
4. При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя/победителей Открытого конкурса, победителю/победителям требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса, органами управления, победитель/победители вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем/победителями Открытого конкурса такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.
5. Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя/победителей. В таком случае, победитель Открытого конкурса не подписавший договор признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями Открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключается с этим победителем/победителями. Участник Открытого конкурса, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, не вправе отказаться от заключения договора.
6. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке.
7. Проект договора, заключаемого с участником, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником Открытого конкурса. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.
8. Участник, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, обязан подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.10.3 настоящей документации о закупке.
9. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам Открытого конкурса, если указанное предусмотрено в пункте   
   17 Информационной карты, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В отношении лиц, являющихся публичными акционерными обществами, допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах такого общества.

В случае непредставления указанных в настоящем пункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

1. Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 20 Информационной карты.
2. В случае расторжения договора, заключенного по результатам Открытого конкурса, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить договор с участником Открытого конкурса, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя Открытого конкурса от заключения договора.

**Раздел 3. Порядок оформления Заявок**

## Оформление Заявки

* + 1. Заявка должна быть представлена на бумажном носителе - письмом (в запечатанном конверте) по адресу Заказчика (пункт 2 Информационной карты).
    2. Письмо (конверт) с Заявкой должно иметь следующую маркировку:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*наименование претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*государство регистрации претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК-НКПВСЖД-17-0021**

**(лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

*(указывается номер лота)*

* + 1. Заявка должна содержать документы, перечисленные в подпункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также в пунктах 17, 18 Информационной карты с описью представленных документов.

В случае если претендент подает Заявки по нескольким лотам, надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 3 (Финансово-коммерческое предложение с имеющимися приложениями, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания), предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами) с подтверждающими документами, отнесенными к данному лоту. Документы, указанные в подпункте 2.3.1 (кроме уже представленных в соответствии с приложениями № 1 и № 3 по каждому лоту) настоящей документации о закупке, прикладываются к лоту, имеющему наименьший номер. В описи документов содержащихся в Заявке по остальным лотам в необходимых случаях прописывается указание на имеющиеся (уже представленные) документы в пакете (файле) лота с наименьшим номером.

* + 1. Документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены собственноручной подписью уполномоченного лица претендента.
    2. Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы.
    3. Кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и представленных на бумажном носителе, в письмо(конверт) должен быть вложен электронный носитель информации (флеш-память или компакт-диск), содержащий файлы в формате \*.pdf с копиями всех включенных в письмо документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: 1.Заявка.pdf. (1.Zayavka.pdf), 2.Сведения.pdf., 3.Предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов.

Отсутствие в письме с Заявкой электронного носителя информации с копиями документов может являться основанием для отклонения Заявки от участия в Открытом конкурсе.

* + 1. Заявка должна быть собственноручно подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.
    2. Организатор принимает конверты с Заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, до истечения срока подачи Заявок.

## Финансово-коммерческое предложение

* + 1. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.
    2. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
    3. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).
    4. Общая стоимость товаров, работ, услуг представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), в том числе с применением условий пункта 5 Информационной карты за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.1.23 и 1.1.24 настоящей документации о закупке.

Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.

* + 1. Общая стоимость товаров, работ, услуг подтверждается расчетом, составленным на основании ведомостей объемов работ, услуг, товаров и других материалов, представленных в Техническом задании. Расчет оформляется в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению.

В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании и/или Информационной карте.

* + 1. Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании и/или Информационной карте.

**Раздел 4. Техническое задание**

* 1. Цель оказания услуг

Осуществление технического надзора за выполнением работ по реконструкции контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге: контроль за соблюдением проектных решений, сроков и качества выполнения работ, требований нормативных документов, соответствия стоимости работ утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.

* 1. Требования к исполнителям услуг

Исполнитель должен обладать соответствующей квалификацией для оказания услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иметь соответствующие допуски, свидетельства, сертификаты и т.п.

* 1. **Содержание услуг**

Осуществление технического надзора за выполнением работ по реконструкции контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге на соответствие работ проектной документации и сметам.

Сметы на выполняемые работы предоставляются Исполнителю после заключения Заказчиком договоров на выполнение работ (соответствующего объема работ) по реконструкции контейнерного терминала Батарейная с подрядными организациями (далее – Подрядчики).

4. Перечень работ, подлежащих техническому надзору

4.1. Реконструкция системы освещения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ,**  **характеристика оборудования** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1.Установка высокомачтовых опор с мобильной короной ( 14 шт.)** | | | |
| **Устройство ж/б фундаментов под МГФ-30-СР** | | | |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,7766 |
| 2 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями: до 5 км | 1 т груза | 143,36 |
| 3 | Перевозка массовых навалочных грузов на отвал извлеченной земли из скважин автомобилями: до 5 км (114,8м3) | 1 т груза | 183,68 |
| 4 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,6183 |
| 5 | Работа на отвале | 1000 м3 грунта | 0,2044 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,687 |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,687 |
| 8 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы 1-2 | 1 м3 конструктивного объема свай | 114,8 |
| 9 | Трубы бесшовные обсадные из стали , наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 595,55 |
| 10 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16мм | т | 6,035 |
| 11 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 1,781 |
| 12 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 114,8 |
| 13 | Устройство железобетонных фундаментов под опору МГФ-30-СР (ростверк) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,896 |
| 14 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 90,944 |
| 15 | Горячекатанная арматурная сталь класса А-1, диаметром 10 мм | т | 0,633 |
| 16 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16 мм | т | 6,3 |
| 17 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0,068 |
| 18 | Проволока светлая диаметром 6,0-6,3 мм | т | 1,166 |
| 19 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры (ЗД1=184кг\*14 опор; ЗД2=5,4кг\*2,5м\*14 опор) | 1 т | 2,765 |
| 20 | Анкерные закладные детали фундамента 3А-30/18/Д740-1,3-хц (ЗД1) 184кг\*14 опор | т | 2,576 |
| 21 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,8 мм (вес 5,4кг\*35м)=189кг (ЗД2) | м | 35 |
| 22 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (28м2\*14 опор) | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,92 |
| **Установка стальных прожекторных мачт** | | | |
| 23 | Установка стальных прожекторных мачт (вес металлоконструкции 3,634т\*14мачт). | 1 т конструкций | 50,876 |
| 24 | Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт | 100 шт. | 1,01 |
| 25 | Установка на опорах знаков сигнальных ( заградительный огонь со светодиодным модулем) | 1 шт. | 84 |
| 26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей стволов мачты 14шт. органо-силикатной композицией ОС-12-01 (сигнальная окраска) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,65 |
| **Материал** | | | |
| 27 | Опора унифицированная стальная МГФ-30-СР -М | шт. | 14 |
| 28 | Прожектор светодиодный 220/22132/110/ Г30/5.0K (М1"=4шт.; М2"=4шт.; М3"=4шт. существующие мачты) | шт. | 12 |
| 29 | Прожектор светодиодный 600/65234/620/ Г30/5.0K | шт. | 31 |
| 30 | Прожектор светодиодный 600/65825/620/ Г60/5.0K | шт. | 31 |
| 31 | Прожектор светодиодный 600/66036/620/ К15/5.0K | шт. | 27 |
| 32 | Светосигнального прибор СДЗО-05-1(2) | шт. | 84 |
| **Раздел 2. Шкафы управлением наружного освещения** | | | |
| **Установка шкафов управления наружным освещением** | | | |
| 33 | Разработка грунта вручную | 100 м3 грунта | 0,04 |
| 34 | Устройство бетонных фундаментов под шкаф | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,03 |
| 35 | Монтаж шкафа автоматического включения резерва ( АВР) | 1 шт. | 1 |
| 36 | Монтаж щитов с монтажной панелью ЩМП, размером 1400х650х275 мм, IP 65 (шкафы: ШНО-1; ЩНО-2; ЩНО-3) | 1 шт. | 3 |
| 37 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А | 1 шт. | 10 |
| 38 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А | 1 шт. | 8 |
| 39 | Устройство ввода в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4 | 1 шт. | 6 |
| **Оборудование** | | | |
| 40 | Щит автоматического выключения резерва (АВР) | шт. | 1 |
| 41 | Выключатель автоматический трёхполюсный: ВА 57-31 (номинальный ток 20А, 25А, 31,5А, 40А,50А, 100А) | шт. | 18 |
| **Раздел 3.Кабельные сети наружного освещения** | | | |
| 42 | Монтаж кабеля силового с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (марки ПвБбШв 4х10мм2) в существующих проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 34,5 |
| 43 | Монтаж кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 в существующих проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0,3 |
| 44 | Монтаж кабеля силового с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ , (марки ПвБбШв 4х35) в существующих проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 4 |
| 45 | Монтаж кабеля силового с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (марки ПБбШв 4х25мм2) в существующих проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 3,1 |
| 46 | Монтаж муфты концевой для кабеля термоусаживаемой напряжением 1 кВ, | 1 шт. | 16 |
| 47 | Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, наружная установка 4 КНТп 1- (25;35;) | компл. | 12 |
| 48 | Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, наружная установка 4 КНТп 1-95 | компл. | 4 |
| **Раздел 4. Кабельные изделия силовой сети** | | | |
| 49 | Монтаж кабеля силового с медными жилами без оболочки, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение 1,0 кВ марки ПБбШв 3х185+1х95 в готовых траншеях без покрытий | 100 м кабеля | 5,6 |
| 50 | Монтаж кабеля силового с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (марки ПвБбШв 4х10мм2) в существующих проложенных трубах, блоках и коробах | 100 м кабеля | 0,9 |
| 51 | Монтаж кабеля силового с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ПвБбШв 4х95мм2в существующих проложенных трубах, блоках и коробах | 100 м кабеля | 2,6 |
| 52 | Монтаж кабеля силового с медными жилами без оболочки, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, защитного поливинилхлоридного шланга, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ПБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х185 в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 100 м кабеля | 9 |
| 53 | Монтаж кабеля силового с медными жилами без оболочки, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марки ВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х6,0 в существующих проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,32 |
| 54 | Монтаж муфты соединительной | 1 шт. | 16 |
| 55 | Муфта термоусаживаемая соединительная 4ПСТб-1-185м | компл. | 12 |
| 56 | Муфта термоусаживаемая соединительная 4ПСТб-1-95м | компл. | 4 |
| 57 | Монтаж муфты концевой | 1 шт. | 12 |
| 58 | Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, наружная установка 4 КНТп 1-185 | компл. | 8 |
| 59 | Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, наружная установка 4 КНТп 1-95 | компл. | 4 |
| **Раздел 5. Железобетонные изделия для кабельной канализации (К-14=1шт.)** | | | |
| **Земляные работы** | | | |
| 60 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,23 |
| 61 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,173 |
| 62 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,173 |
| **Монтаж железобетонных изделий для кабельной канализации (1 шт.)** | | | |
| 63 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-5 | 1 колодец | 1 |
| 64 | Установка люка | 1 шт. | 1 |
| 65 | Устройство ввода труб в колодцы | 10 каналов | 0,2 |
| **Материалы** | | | |
| 66 | Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т | м3 | 2,72 |
| 67 | Люк чугунный для кабельных колодцев тяжелого типа | шт. | 1 |
| 68 | Кольцо опорное для кабельных колодцев , марка: КО-1 толщиной 100 мм | шт. | 1 |
| 69 | Кольцо опорное на верхнее перекрытие кабельного колодца ККС-5-80 толщ.100мм | шт. | 1 |
| **Раздел 6.Устройство переходов через ж/д пути (30м)** | | | |
| 70 | Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,048 |
| 71 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,048 |
| 72 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,048 |
| 73 | Устройство переходов в грунтах для прокладки труб диаметром 426 мм через железные дороги | 100 м продавливания | 0,3 |
| 74 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 30,12 |
| 75 | Протаскивание в футляр ПВХ труб диаметром 140мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,3 |
| **Раздел 7.Совместная прокладка питающих и распределительных кабелей силовых и осветительных сетей в блочной канализации** | | | |
| **Земляные работы (280м)** | | | |
| 76 | Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1638 |
| 77 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1638 |
| 78 | Погрузка грунта экскаватором в автомобили-самосвалы | 1 т груза | 98,56 |
| 79 | Перевозка грунта на расстояние 10 км | 1 т груза | 98,56 |
| 80 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1186 |
| **Устройство блочной канализации (280м) БП2** | | | |
| 81 | Устройство кабельной канализации в одну нитку из 2 труб на основании из песка | 1 м кожуха | 280 |
| 82 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний - основание под трубу толщ. 100мм; засыпка блоков БП2 песком сверху толщ.300мм(0,65м\*250м\*0,4м) | м3 | 65 |
| 83 | Прокладка ленты опозновательной в траншее | 1 км кабеля | 0,25 |
| 84 | Двухстенная гофрированная труба диаметром 140 мм | м | 560 |
| 85 | Лента сигнальная с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-450 (100 мх450 мм) | шт. | 2,5 |
| 86 | Держатели | шт. | 125 |
| 87 | Муфта соединительная для гофрированной трубы диам.140 | шт. | 5 |
| 88 | Кольца резиновые уплотнительные для гофрированных труб диаметром 140 мм | шт. | 10 |
| 89 | Заглушка для гофрированной трубы диам.140мм | шт. | 6 |
| **Раздел 8. Перенос существующей КТП ТВ-630-10/0,4-У1 (630 кВа) на новое место** | | | |
| **Демонтаж ВЛ-10кВ** | | | |
| 90 | Разборка анкерной опоры А10-2 | 1 опора | 1 |
| 91 | Демонтаж установки разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 1 |
| 92 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 1 |
| 93 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного бетона, железобетона, керамзитобетона массой до 5 т(анкерная опора) | 1 т груза | 2,47 |
| 94 | Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние до 5 км (I класс груза) | 1 т груза | 2,47 |
| **Монтаж ВЛ-10 кВ** | | | |
| 95 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ | 1 опора | 1 |
| 96 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 0,0012 |
| 97 | Стойка железобетонная вибрированная для опор | шт. | 2 |
| 98 | Траверса переходных железобетонных опор (ТМ6; ОПН) | компл. | 2 |
| 99 | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), SLIP 22.1 | шт. | 3 |
| 100 | Колпачок полиэтиленовый для крепления штыревого изолятора К-6 | шт. | 1 |
| 101 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные  ШФ 20-Г | шт. | 1 |
| 102 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 1 |
| 103 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 1 |
| 104 | Монтаж провода самонесущего изолированного для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами СИП-3 1х70-35 до нового столба | 100 м линии | 0,3 |
| 105 | Устройство ограничителя перенапряжений нелинейного напряжением 220 кВ (ОПН-10кВ) ОПН-10/12/10/400 ХЛ1 | 1 компл. (3 фазы) | 3 |
| 106 | Устройство заземления опор ВЛ | 10 м шин заземления | 0,2 |
| 107 | Проводник заземляющий ЗП1 | шт. | 1 |
| **Демонтаж КТП и восстановление поверхности площадки** | | | |
| 108 | Демонтаж подстанции: комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 630кВ·А (с дальнейшим использованием на новое место) | 1 подстанция | 1 |
| 109 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка оборудования | 1 т груза | 5 |
| 110 | Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние до 1 км (I класс груза) | 1 т груза | 5 |
| 111 | Демонтаж сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,04 |
| 112 | Резка нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм бетонного покрытия до толщ.220мм | 100 м шва | 0,16 |
| 113 | Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка бетон | шт. | 1 |
| 114 | Резка нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм асфальтобетонного покрытия | 100 м шва | 0,16 |
| 115 | Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка асфальт | шт. | 1 |
| 116 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (0,48м3) | 100 м3 конструкций | 0,0048 |
| 117 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков | 1 м3 железобетона | 1,76 |
| 118 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 15,19 |
| 119 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза) | 1 т груза | 15,19 |
| 120 | Выемка грунта на глубину 1,5м с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,024 |
| 121 | Разработка грунта вручную под КТПН, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,024 |
| 122 | Устройство основания под фундаменты из смеси песчано-гравийной | 1 м3 основания | 24 |
| 123 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 | 31,2 |
| 124 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 22 см | 1000 м2 покрытия | 0,016 |
| 125 | Армирование плоскими сетками и каркасами | 1 т | 0,565 |
| 126 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0,216 |
| 127 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0,312 |
| 128 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0,0368 |
| 129 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0128 |
| 130 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,016 |
| **Монтаж КТП на новом месте** | | | |
| 131 | Устройство основания под фундаменты из смеси песчано-гравийной | 1 м3 основания | 3 |
| 132 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 | 3,9 |
| 133 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |
| 134 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6=0,543м3 | м3 | 2,172 |
| 135 | Монтаж подстанции комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 630 кВ·А | 1 подстанция | 1 |
| **Устройство контура заземления временной КТПН, опор ВЛ-10кВ** | | | |
| *Устройство контура заземления временной КТПН, опор ВЛ-10кВ* | | | |
| 136 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата», группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0095 |
| 137 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0095 |
| 138 | Устройство заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160мм2 ( L 50х50х5мм )- длина 23м-КТП; длина 8м-ВЛ 10кВ | 100 м | 0,31 |
| 139 | Сталь полосовая 25х5 мм, марка Ст3сп ( заземление для ВЛ 10кВ)=8м\*0,98кг | т | 0,0078 |
| 140 | Сталь полосовая 40х4 мм (заземление для КТП)=23м\*1,26 | т | 0,029 |
| 141 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (5шт- для КТП; 2шт.-для ВЛ 10кВ) | 1 заземлитель | 7 |
| 142 | Сталь угловая 50х50 мм (34м\*3,77кг) | т | 0,1282 |
| 143 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0336 |
| **Пуско-наладочные работы на устройство контура заземления временной КТПН** | | | |
| 144 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 15 |
| 145 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,15 |
| 146 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 1 |
| 147 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 |
| **Раздел 9. Установка силовых шкафов** | | | |
| **Строительные работы** | | | |
| 148 | Разработка грунта вручную , группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 149 | Устройство фундаментов под шкафы из бетона тяжелого, крупность заполнителя более 40 мм, В15 (М200) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 |
| **Монтажные работы силовых шкафов** | | | |
| *Шкафы ШПП,ЩКК* | | | |
|  | Монтаж шкафов:ЩМП 18.8.4 074 У2 | 1 шт. | 2 |
| 150 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-18.18.4 0 74 У2 , размером 1800х800х400 мм,(ЩПП=1шт.ЩКК-4=1шт.) | шт. | 2 |
| 151 | Монтаж рубильника, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А,400А | 1 шт. | 4 |
| 152 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 шт. | 6 |
| 153 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 |
| 154 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А | 1 шт. | 2 |
| 155 | Устройство ввода в стальной трубе | 1 шт. | 12 |
| 156 | Монтаж:Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 120 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 157 | Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-160А (ЩПП) | шт. | 2 |
| 158 | Выключатели автоматические ВА57-35-125А (ЩПП) | шт. | 2 |
| 159 | Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-40А (ЩКК-4) | шт. | 2 |
| 160 | Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ1, номинальным сечением жилы, мм2: 95,150 | 1000 м | 0,02 |
| **Оборудование** | | | |
| *В шкафу ШПП устанавливается:* | | | |
| 161 | Рубильник врубной: ВР32-35-А71120-250А УХЛ3 | шт. | 2 |
| 162 | Выключатель автоматический трёхполюсный: ВА 5735 номинальный ток 250А | шт. | 2 |
| *В шкафу ЩКК-4 устанавливается:* | | | |
| 163 | Рубильник врубной: ВР32-35-А71120-250А УХЛ3 | шт. | 2 |
| 164 | Выключатель автоматический трёхполюсный: ВА 5739 номинальный ток 320А | шт. | 2 |
| **Раздел 10. Пуско-наладочные работы на наружном освещении** | | | |
| 165 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 14 |
| 166 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами мачт с мобильной короной | 100 точек | 0,14 |
| 167 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» на одном электроприемнике- мачте с мобильной короной | 1 токоприемник | 14 |
| 168 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром : питающих кабельных линий (предназначенных для передачи электроэнергии от секции шин РУ 0,4 кВ КТПН Контейнерная до ШУНО; предназначенных для передачи электроэнергии от шкафов управления освещением ШУНО,ЩНО1,ЩНО3 до РЩ мачт с мобильной короной; | 1 измерение | 2 |
| 169 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром : распределительных кабельных линий (предназначенных для передачи электроэнергии от шкафов управления освещением ШУНО,ЩНО1,ЩНО3 до РЩ мачт с мобильной короной | 1 измерение | 28 |
| 170 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром : групповых кабельных линий (преназначенных для передачи электроэнергии от РЩ мачт с мобильной короной до прожекторов ) | 1 измерение | 56 |
| 171 | Испытание повышенным напряжением электрических аппаратов напряжением до 1 кВ РЩ мачт с мобильной короной; вторичных электрических цепей РЩ мачт с мобильной короной; сборных и соединительных шин РЩ мачт с мобильной короной | 1 испытание | 210 |
| 172 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (РЩ мачт с мобильной короной) Проверка на работоспособность | 1 шт. | 56 |
| 173 | Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем ((ШУНО,ЩНО1, ЩНО2, ЩНО3) Проверка на работоспособность | 1 шт. | 17 |
| 174 | Фазировка распределительной электрической линии с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 17 |
| 175 | Фазировка питающих электрических линий с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 2 |
| 176 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. (Юстировка светотехнического оборудования по вертикали и горизонтали; подъем опускания короны=4 раза; проверка работоспособности электромеханического оборудования -прожекторы=101 шт.; заградительный огонь=84шт.) | 1 присоединение | 185 |
| 177 | Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве до 20 шт. (измерение освещенности- в местах минимальная освещенность не менее 19 точек, по периметру не менее пяти контрольных точек) | 1 комплекс | 1 |

4.2. Реконструкция системы сбора дождевых и талых вод

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование работ,**  **характеристика оборудования** | **Единица измерения** | **Количество** |
| ***Раздел: ПЛОЩАДКА КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА*** | | | |
| *Площадка контейнерного типа, ТИП 1* | | | |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.400мм | м3 материала основания (в плотном теле) | 900,8 |
| 2 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 22 см (Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 с фиброй полипропиленовой (М350) | м2 покрытия | 2815 |
| 3 | Армирование плоскими сетками и каркасами (Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм=38,3т;Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм=55т; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм=8,1т) | 1 т | 101,4 |
| *Асфальтовое покрытие толщиной 5 см* | | | |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (Вяжущее полимерно-битумное дорожное (ГОСТ Р 52056-2003) марки ПБВ 60, либо аналог | 1 т | 2,252 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более (Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1) | м2 покрытия | 2815 |
| *Площадка контейнерного типа, ТИП 2* | | | |
| 6 | Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС 24.4.6) (демонтаж подпорной стенки) V=0.543м3; 1,3т*;* | шт. сборных конструкций | 284 |
| 7 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного бетона (вес 1,3т/шт.) 284шт. | 1 т груза | 369,2 |
| 8 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 5 км (I класс груза) | 1 т груза | 369,2 |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2890 |
| 10 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м3 грунта | 2890 |
| 11 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 5 км (I класс груза) | 1 т груза | 4624 |
| 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 материала основания (в плотном теле) | 1568,00 |
| *Асфальтовое покрытие толщиной 8 см* | | | |
| 13 | Розлив вяжущих материалов (Вяжущее полимерно-битумное дорожное (ГОСТ Р 52056-2003) марки ПБВ 60, либо аналог) | 1 т | 3,1264 |
| 14 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более (Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1, либо аналог) | м2 покрытия | 3908 |
| *Устройство лотков водоотводных (270м.п.) PolyMax Basic ЛВ-30.39.38-ПП* | | | |
| 15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 | м3 грунта | 257,4 |
| 16 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 грунта | 110,3 |
| 17 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м3 грунта | 286,6 |
| 18 | Погрузочные работы грунта при автомобильных перевозках | 1 т груза | 458,56 |
| 19 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 5 км (I класс груза) | 1 т груза | 458,56 |
| 20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 грунта | 24,33 |
| 21 | Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3 грунта | 56,77 |
| 22 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т | м3 уплотненного грунта | 56,8 |
| 23 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм) | 1 т | 1,2712 |
| 25 | Устройство бетонной подготовки (Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 39,5 |
| 26 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (Лоток водоотводный ЛВ-30.39.38) | м лотка | 270 |
| 27 | Обетонирование лотков (кл. бетона В35)М450 | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 93,38 |
| *Устройство колодцев дождеприемных канализационных (2 шт.)* | | | |
| 28 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 грунта | 21,25 |
| 29 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 грунта | 21,25 |
| 30 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца=2шт.; стремянки, лестничные ограждение=0,05т) | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,68 |
| 31 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1 т | 0,12216 |
| 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,9 |
| 33 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 грунта | 747,19 |
| 34 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза) | 1 т груза | 1195,5 |
| *Угол площадки* | | | |
| 35 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м3 грунта | 747,2 |
| 36 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %) | м3 материала основания (в плотном теле) | 474,1 |
| *Дорожное покрытие тип1* | | | |
| 37 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 22 см (Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350) с фиброй полипропиленовой | м2 покрытия | 318,02 |
| 38 | Армирование плоскими сетками и каркасами (Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм=4,26т; Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм=6,2т; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм=0,7т) | 1 т | 11,16 |
| *Асфальтовое покрытие толщиной 5 см* | | | |
| 39 | Розлив вяжущих материалов (Вяжущее полимерно-битумное дорожное (ГОСТ Р 52056-2003) марки ПБВ 60, либо аналог) | 1 т | 0,223 |
| 40 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более (Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 либо аналог) | м2 покрытия | 318 |

4.3. Строительство стояночного бокса

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование работ,**  **характеристика оборудования** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел АР: Стояночный бокс** | | | |
|  |  |  |  |
| ***Демонтаж асфальтового покрытия*** | | | |
|  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия по краю площадки нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм | м шва | 116 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (участки под кладку стен) | м3 конструкций | 1,192 |
| **Стены** | | | |
| 3 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 5,4 |
| 4 | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности: Панели трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит , 100 мм RAL Темно-синий (5017)=185,69м2 ;Голубой (1512)=291,43 либо аналог | м2 | 477,1 |
| **Кровля** | | | |
| 5 | Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м (Панели покрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПП2,толщиной 255 мм ; Изделия фасонные для трехслойных стеновых сэндвич-панелей из оцинкованной стали=180.37м2) либо аналог | м2 покрытия | 445,4 |
| 6 | Ограждение кровель перилами | м ограждения | 50,5 |
| **Окна** | | | |
| 7 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 48 |
| 8 | Обрамление оконных проемов из панелей металлическими швеллерами | шт. проемов | 8 |
| 9 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | м2 проемов | 18 |
| 10 | Установка уголков ПВХ на клее | п. м | 48 |
| 11 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250 мм в панельных стенах | п. м | 12 |
| 12 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" с покрытием полиэстер (оконных проемов)=32,8м2) либо аналог | 1 м2 проемов | 18 |
| **Двери наружные металлические** | | | |
| 13 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 12 |
| 14 | Обрамление дверных проемов из панелей металлическими швеллерами | шт. проемов | 2 |
| 15 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Модель "Стандарт" Цвет-Медь, 2 замка-4, 2 класс безопасности)=2шт. | 1 м2 проема | 3,78 |
| 16 | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" с покрытием полиэстер (дверных проемов=26,4м2) | 1 м2 проемов | 3,78 |
| **Ворота автоматические (В1- 2шт.)-размером 6700мм х 6000мм марки HORMANN SPU F42, либо аналог** | | | |
| **Монтажные работы** | | | |
| 17 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 37,4 |
| 18 | Обрамление проемов ворот из панелей металлическими швеллерами | 1 шт. проемов | 2 |
| 19 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. | 1 т конструкций | 0,229 |
| 20 | Установка закладных частей механического оборудования в штрабах | 1 т конструкций | 0,52 |
| 21 | Монтаж металлических дверей негабаритных / 19кг\*(6700х6000мм)\*2шт.-полотна ворот | 1 т конструкций | 1,5276 |
| 22 | Установка механизма исполнительного (привода) | 1 шт. | 2 |
| 23 | Блок управления встраиваемый на привод | 1 шт. | 2 |
| 24 | Устройство преобразователя (приемник) встраиваемый на привод | 1 шт. | 2 |
| 25 | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, диаметр до 25 мм | м | 85 |
| 26 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 85 |
| **Ворота автоматические (В2- 1шт.)-размером 3600мм х 5000мм марки HORMANN SPU F42, либо аналог** | | | |
| **Монтажные работы** | | | |
| 27 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 13,6 |
| 28 | Обрамление проемов ворот из панелей металлическими швеллерами | шт. проемов | 1 |
| 29 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. | 1 т конструкций | 0,12 |
| 30 | Монтаж металлических дверей негабаритных / 19кг\*(3600х5000мм) -полотно ворот | 1 т конструкций | 0,342 |
| 31 | Установка закладных частей механического оборудования в штрабах | 1 т конструкций | 0,2 |
| 32 | Установка механизма исполнительного (привода) | 1 шт. | 1 |
| 33 | Монтаж блока управления встраиваемый на привод | 1 шт. | 1 |
| 34 | Устройство преобразователя (приемник) встраиваемый на привод | 1 шт. | 1 |
| 35 | Монтаж трубы винипластовай по установленным конструкциям, диаметр до 25 мм | м | 40 |
| 36 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 40 |
| **Лестница пристенная металлическая на крышу** | | | |
| 37 | Сборка составных частей с помощью крана на автомобильном ходу лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций | 0,396 |
| 38 | Монтаж лестницы пожарной с ограждением тип П1-2 | 1 т конструкций | 0,396 |
| 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | м2 окрашиваемой поверхности | 14 |
| **Отмостка** | | | |
| *Асфальтовое покрытие толщиной 8 см* | | | |
| 40 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 покрытия | 81,15 |
| **Водосливная система** | | | |
| 41 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 4 |
| 42 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | м2фасада (без вычета проемов) | 562,49 |
| 43 | Устройство желобов настенных | м желобов | 50,1 |
| **Отделочные работы** | | | |
| 44 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная | м2 оштукатуриваемой поверхности | 13,28 |
| 45 | Шпатлевка универсальная при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 13,28 |
| 46 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (Краска акриловая RAL темно-синий (5017) | м2 окрашиваемой поверхности | 15,71 |
| **Прочие** | | | |
| 47 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 608 |
| ***Раздел КЖ:* Стояночный бокс** | | | |
| 48 | Резка затвердевшего асфальтобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм (12 свай= 800х1000мм) | м шва | 43,2 |
| 49 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 конструкций | 0,48 |
| 50 | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 220 мм при ширине пропила 3 мм (12 свай= 800х1000мм) | м шва | 43,2 |
| 51 | Разборка монолитных покрытий железобетонных | 1 м3 | 2,112 |
| 52 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 6,23 |
| 53 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 5 км (I класс груза) | 1 т груза | 6,23 |
| 54 | Рытье ям для установки оголовков глубиной 0,7 м (800мм х 1000мм х 700мм х12 свай) с обратной засыпкой | 1 яма | 12 |
| 55 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % | м3 грунта | 2,7 |
| 56 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 уплотненного грунта | 2,7 |
| *Фундамент,Забивка свай* | | | |
| 57 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2 (С50.35-6у) 0,64м3 (Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | 1 м3 свай | 7,68 |
| 58 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 | 1 свая | 12 |
| *Оголовок монолитный* | | | |
| 59 | Устройство железобетонных оголовков под колонны объемом до 3 м3 (Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350); Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 6 мм= =0.03996т; Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм =0.09656т; ) | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 2,1 |
| 60 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры (спецификация-Болт 1,1М25х650=3кг\*48шт.) | 1 т | 0,144 |
| 61 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону -Гидроизол(по спецификации) | м2 изолируемой поверхности | 14,5 |
| 62 | Устройство подливки под колонны опорных плит толщиной 100 мм (500х700\*12шт.) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) | м2 подливки под оборудование | 4,2 |
| 63 | Обетонирование колонн, Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) | 1 м3 | 2,4 |
| ***Раздел КМ:* Стояночный бокс** | | | |
| *Стойки, колонны:* | | | |
| 64 | Монтаж колонн: Конструкции колонн 25Ш1 и 40Ш1, стали листовой толщиной от 10 мм до 45 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза (с учетом расхода 4%- по спецификации) | 1 т конструкций | 8,28 |
| 65 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т для крепления колонн (пластины толщ.25мм под колонны=12шт); Сталь листовая горячекатаная толщиной 20-30 мм (с учетом расхода 4% по спецификации) | 1 т конструкций | 0,74 |
| *Балки, ригели* | | | |
| 66 | Монтаж балок, ригелей покрытия (Балки перекрытий из горячекатаных одиночных швеллеров и двутавров=4,7008т (с учетом расхода 4% по спецификации);Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т =0,312т (с учетом расхода 4 % по спецификации); Сталь листовая горячекатаная толщиной 10-20 мм=0,8736т ( с учетом расхода 4% по спецификации) | 1 т конструкций | 5,66 |
| *Прогоны* | | | |
| 67 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м; Конструкции прогонов металлические из швеллера 24П и 12П, стали угловой 160х10 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза | 1 т конструкций | 4,89 |
| *Связи* | | | |
| 68 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т=4,1288т( с учетом расхода 4% по спецификации); Сталь листовая горячекатаная толщиной 10-20 мм=0,1976т ( с учетом расхода 4% по спецификации) | 1 т конструкций | 4,16 |
| *Фахверки* | | | |
| 69 | Монтаж фахверка (Трубы стальные квадратные из стали размером 160х160 мм, толщина стенки 4 мм=0,6968т ( с учетом расхода 4% по спецификации); Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255=0,7696т ( с учетом расхода 4% по спецификации); Сталь швеллерная № =3,8272т с учетом расхода 4% по спецификации) | 1 т конструкций | 5,18 |
| *Колесоотбойник* | | | |
| 70 | Монтаж защитных ограждений (в спецификации- дополнительные элементы)- Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,92 |
| *Крепление крышного вентилятора* | | | |
| 71 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 1,5 |
| 72 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей L63(4) для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,02795 |
| 73 | Устройство участка из оцинкованной стали под вентилятор | м2 кровли | 1 |
| 74 | Постановка болтов высокопрочных (шпилек М16 в=4шт.; трубок под шпильки=4шт.) Трубы наружным диаметром 18 мм | шт. болтов | 8 |
| *Огрунтовка, покраска металлоконструкций* | | | |
| 75 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 1056,2 |
| ***Раздел ОВ:* Стояночный бокс** | | | |
| *Система отопления* | | | |
| 76 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | м трубопровода | 52 |
| 77 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | м трубопровода | 16 |
| 78 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | м трубопровода | 102 |
| 79 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 133 мм (7шт.\*4ряда\*4,5м) (Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 133 мм) | м труб нитки регистра | 126 |
| 80 | Установка кранов воздушных (кран Маевского) | 1 компл. | 7 |
| 81 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм мм (Краны шаровые латунные никелированные полнопроходные V3000, Ду=20, Danfoss либо аналог) | 1 шт. | 7 |
| 82 | Установка клапанов типа AR-N Ду=20мм (Клапан регулирующий седельный проходной "Danfoss", марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр 20 мм) либо аналог | 1 шт. | 7 |
| 83 | Установка кранов спускных шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 | 1 шт. | 4 |
| 84 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 85 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | м трубопровода | 296 |
| 86 | Огрунтовка металлических поверхностей труб за два раза грунтовкой ГФ-021 | м2 окрашиваемой поверхности | 62 |
| 87 | Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Краска БТ-177 серебристая) | м2 окрашиваемой поверхности | 62 |
| *Тепловой узел* | | | |
| 88 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 (Котел электрический DALINE PTE 45 либо аналог) | 1 водоподогреватель | 1 |
| 89 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм: (Краны шаровые диаметром 32 мм типа Х 1666, Danfoss диаметром 32 мм либо аналог) | 1 шт. | 4 |
| 90 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" Х1666, диаметром 15 мм=1шт. либо аналог; Краны шаровые спускные Danfoss диаметром 15 мм= 1шт. либо аналог) | 1 шт. | 2 |
| 91 | Установка воздухоотводчиков Ду= 15 мм,"Danfoss" либо аналог | 1 шт. | 1 |
| 92 | Установка манометров (0-10 кгс/см2 "WIKA" либо аналог) | 1 компл. | 2 |
| 93 | Установка термометров в оправе прямых и угловых (0...120С "WIKA" либо аналог) | 1 компл. | 2 |
| 94 | Установка гребенок диаметром 57х2,5 мм; L=400мм | 1 гребенка | 2 |
| 95 | Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Клапан запорный; балансировочный "Danfoss", марка MSV-M Ду=32мм либо аналог) | 1 шт. | 2 |
| 96 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Клапан обратный "Danfoss", типа 223Р Ду=25 либо аналог) | 1 шт. | 1 |
| 97 | Установка баков расширительных (Бак расширительный мембранный "Reflex" V=70л либо аналог) | 1 бак | 1 |
| 98 | Установка насосов (Насос циркуляционный UPS 25-120 "GRUNDFOS" либо аналог ) | 1 насос | 1 |
| 99 | Установка фильтров диаметром 25 мм (Фильтры сетчатые Y222Р DANFOSS с с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм либо аналог) | 1 фильтр | 1 |
| 100 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | м трубопровода | 22 |
| 101 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | м трубопровода | 6 |
| 102 | Огрунтовка металлических поверхностей труб за два раза грунтовкой ГФ-021 (труба Ду15=0,11м2/м\*6м; труба Ду32=0,18м2\*22м) | м2 окрашиваемой поверхности | 4,62 |
| 103 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (22м\*0,03м) Цилиндры минераловатные фальгированные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 30 мм, диаметром 32 мм либо аналог | 1 м3 изоляции | 0,66 |
| *Солнечное отопление* | | | |
| 104 | Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т (Накопительный бак 500л) | 1 бак | 1 |
| 105 | Монтаж насосной станции циркуляционной NovaSol Mono 25/60 (Италия) либо аналог | 1 шт. | 2 |
| 106 | Монтаж напорного коллектора SCP2-20-58/1800 (Солнечный коллектор SCH-20 -20 вакуумных трубок) либо аналог | 1 шт. | 10 |
| 107 | Монтаж контроллера: SR868C8 либо аналог | 1 шт. | 1 |
| 108 | Монтаж трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм (Трубы медные неотожженные размером 28х1 мм ;Этиленгликоль-теплоноситель -концентрат) | м | 92 |
| 109 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 30 мм, диаметром 25 мм либо аналог) | 1 м3 изоляции | 0,58 |
| ***Раздел ЭМ:* Стояночный бокс** | | | |
| *Вводно-распределительное устройство (ШС)* | | | |
| 110 | Монтаж шкафа вводно-распределительного устройства ВРУ 3-10 | 1 шт. | 1 |
| 111 | Монтаж счетчика электроэнергии трехфазного ПСЧ-4ТМ.05МК.20.01 (100А, 380В) | 1 шт. | 2 |
| *Щит автоматического ввода резерва (АВР*) | | | |
| 112 | Монтаж шкафа резервного (АВР)-Устройство: переключающее резервных направлений (АВР) | 1 шт. | 1 |
| *Щит монтажный распределительный ПР1 (ЩМП-7-036)* | | | |
| 113 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм -Щит монтажный распределительный ПР1 (ЩМП-7-036) | 1 шт. | 1 |
| 114 | Монтаж выключателя или переключателя пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100 А (Выключатель автоматический трёхполюсный: ВА 04-36 (номинальный ток 63А,100А,160А) | 1 шт. | 9 |
| 115 | Монтаж шкафа управления и регулирования (ящик) - Ящик управления Я5111-33 | 1 шкаф | 1 |
| *Щит монтажный распределительный ПР2 (ЩМП-6-036)* | | | |
| 116 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм (Щит монтажный распределительный ПР2 (ЩМП-6-036) | 1 шт. | 1 |
| 117 | Монтаж выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100 А (Выключатель автоматический трёхполюсный: (номинальный ток 100А, 160А) | 1 шт. | 4 |
| 118 | Монтаж шкафа управления и регулирования (ящик)- Ящик управления Я5111-34 | 1 шкаф | 1 |
| 119 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Щит с монтажной панелью ЩМП-7-036, размером 1200х750х300 мм, степень защиты IP31 | 1 шт. | 1 |
| 120 | Монтаж выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100 А (Выключатель автоматический трёхполюсный: АЕ (номинальный ток 63А)) | 1 шт. | 7 |
| 121 | Монтаж шины сборной - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (Шина N/PE ) | м | 1,5 |
| 122 | Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода 1х10мм2 (Провод с медной гибкой жилой, с резиновой изоляцией, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х10) | м | 3 |
| 123 | Монтаж щита с монтажной панелью ЩМП-7-036, размером 1200х750х300 мм, степень защиты IP31 | 1 шт. | 1 |
| 124 | Монтаж включателя или переключателя пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 100 А (Выключатель автоматический трёхполюсный: АЕ (номинальный ток 63А) | 1 шт. | 9 |
| 125 | Монтаж шины сборной - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (Шина N/PE ) | м | 1,5 |
| 126 | Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода 1х10мм2 (Провод с медной гибкой жилой, с резиновой изоляцией, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х10) | м | 3 |
| *Электромонтажные стальные изделия и конструкции: лотки лестничные* | | | |
| 127 | Монтаж короба металлического на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам,17шт: | м | 102 |
|  | Комплектующие на монтаж: поз. 128-137 |  |  |
| 128 | Лестничный лоток кабельрост 400х200х6000 ЛКР 400х200х6000 OSTEC | м | 102 |
| 129 | Крышка к лестничному лотку кабельросту 400х15х3000 КЛКР-400 | м | 102 |
| 130 | Вертикальный шарнирный соединитель для лестничного лотка ЛКР высотой 200 мм ВШСЛКР-200 | шт. | 16 |
| 131 | Горизонтальный соединитель 135 град. для лестничного ЛКР высотой 200 мм ГСЛКР-200 (135град.) | шт. | 16 |
| 132 | Вертикальный соединитель внешний 135 град. для лестничного лотка ЛКР высотой 200мм ВСВЛКР-200 (135 град.) | шт. | 4 |
| 133 | Тройник для лестничного лотка ЛКР 400х200 ТЛЛКР 400х200 | шт. | 1 |
| 134 | Крышка к тройнику для лестничного лотка ЛКР 400 КТЛЛКР-400 | шт. | 1 |
| 135 | Соединитель лестничного лотка ЛКР высотой 200 СЛКР-200 | шт. | 34 |
| 136 | Болт М8х35 полнонарезной | шт. | 500 |
| 137 | ГМ8СБк OSTEC Гайка М8 со стопорн. буртиком (К) | шт. | 500 |
| 138 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (Кабель с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом, на номинальное напряжение 1,0 кВ, , с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х95+1х50) | м кабеля | 310 |
| 139 | Монтаж кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2=10м; марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2=20м; марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2=150м; марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2=270м; марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2=110м; марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2=400м; марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2=50м) | м | 1010 |
| *Электрическое освещение* | | | |
| 140 | Мониаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (Светильник светодиодный для внутреннего освещения промышленного освещения L-industry 48/5808/60/Г60/OS/IKII -32/5.0K), либо аналог | шт. | 8 |
| 141 | Монтаж светильника стационарного с аварийным питанием, с регулируемым освещением (Светильник светодиодный аварийного освещения с кронштейнами, 40 Вт- L-industry 24/54662/40/220АС/Ш3/OS/SKII -01/5.0K), либо аналог | 1 шт. | 5 |
| 142 | Монтаж светового настенного указателя "Выход" (Светильник со светодиодным указателем (выход) с блоком аварийного питания ANTARES 4223-4LED) | шт. | 5 |
| 143 | Монтаж розетки силовой штепсельной (Розетка кабельная трехфазная 3P+PE+N, 32А, 415В, IP44) | шт. | 2 |
| 144 | Монтаж выключателя однополюсного на крепи металлической (Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220) | 1 шт. | 5 |
| 145 | Монтаж кронштейна специального на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 (Кронштейн для светильников К1Ф-5-7=12шт.; Коробка клеммная соединительная=8шт.; Разветвительная коробка У-615=2шт.; Разветвительная коробка У-614=2шт.) | 1 шт. | 12 |
| 146 | Монтаж поперечины несущей при анкеровке продольно-несущего троса, длина до 30 м | 1 шт. | 4 |
| 147 | Монтаж оттяжки тросовой к стене здания с установкой крюка (подвесы); Комплект для простого анкерного крепления в составе: кронштейн , зажим ,муфта натяжная | 1 шт. | 8 |
| 148 | Монтаж ящика трансформаторного с: одним трансформатором (Ящик: ЯТП-0,25-23У3 с трансформатором 220/36 В, 0,25 кВт) | шт. | 2 |
| 149 | Монтаж выключателя или переключателя (проходного)пакетного в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А (Выключатель однополюсный IP44) | 1 шт. | 4 |
| 150 | Монтаж коробки с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6 (Коробка разветвительная для открытой проводки размером 150х110х70 мм) | 1 шт. | 1 |
| *Контур заземления* | | | |
| 151 | Монтаж ящика с главной заземляющей шиной медной сеч.4х30мм2,10 присоединений (Ящик: ЯТП-0,25-23У3 с трансформатором 220/36 В, 0,25 кВт,.Шинодержатели ШКШ) | 1 шт. | 1 |
| 152 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 5\*40мм (Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм (1,57кг/м) | м | 78 |
| 153 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром 12 мм (Сталь круглая размером 5-12 мм) | м | 6 |
| 154 | Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 18 мм длиной 5м (всего 20м) (Сталь круглая и квадратная, марка Ст0 размером свыше 12 мм=0,04т; Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой=4комп. | шт. | 4 |
| 155 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 точка | 8 |
| 156 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 1 |
| 157 | Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью | 1 точка прикосновения | 12 |
| *Отопительные приборы. Вентоборудование* | | | |
| 158 | Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т (Крышный вентилятор DNS Sileo 450DV ErP), либо аналог | 1 вентилятор | 1 |
| 159 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т -Тепловые завесы с электрическим источником тепла КЭВ-18П4021Е Комфорт 0/9/18 (2600/4000/5200), либо аналог | 1 агрегат | 4 |

**5.** **Порядок оплаты**.

Оплата услуг производится по безналичному расчету, поэтапно, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа услуг) на основании выставленного счета и счета-фактуры. Этапность определяется в соответствии с заключаемыми между Заказчиком и Подрядчиками договорами на выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге.

**6. Требования к оказанию услуг**

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Исполнитель по завершению этапа выполнения работ должен представить Заказчику письменный отчет о проведении технического надзора, результатах и недостатках, нарушениях, выявленных в ходе выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязательств.

**7. Срок оказания услуг:**

С момента заключения договора до полного исполнения обязательств Сторонами.

**8. Место выполнения работ (объект):**

Российская Федерация, г. Иркутск, станция Батарейная, контейнерный терминал.

**9. Рабочее время обслуживания объекта Заказчика.**

Исполнитель должен иметь возможность обеспечивать оказание услуг на объекте Заказчика круглосуточно.

**10.** **Порядок формирования цены договора.**

Цена договора формируется Участником на основе настоящего технического задания.

# 

**Раздел 5. Информационная карта**

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование п/п** | **Содержание** |
| **1.** | **Предмет Открытого конкурса** | Открытый конкурс № ОК-НКПВСЖД-17-0021 по предмету закупки "Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по реконструкции контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге". |
| **2.** | **Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика** | Организатором является ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет:  Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Восточно-Сибирской железной дороге  Адрес: Российская Федерация, 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 1А.  Контактное(ые) лицо(а) Заказчика: Мокров Виктор Леонидович, тел. +7(495)7881717(6152), электронный адрес mokrovvl@trcont.ru. |
| **3.** | **Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса** | «31» августа 2017 года |
| **4.** | **Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения процедуры Открытого конкурса** | Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте  ПАО «ТрансКонтейнер» (<http://www.trcont.ru>) и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<www.zakupki.gov.ru>) (далее – Официальный сайт).  В случае возникновения технических и иных неполадок при работе Официального сайта, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте, размещается на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. |
| **5.** | **Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота** | Начальная (максимальная) цена договора составляет 2000000 (два миллиона) рублей 00 копеек рублей с учетом всех налогов (кроме НДС). с учетом стоимости всех расходов Исполнителя, в том числе стоимость материалов и оборудования, затрат, связанных с доставкой на объект, а также всех затрат, связанных с оказанием услуг, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. . |
| **6.** | **Место, дата начала и окончания подачи Заявок** | Заявки принимаются по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты и до  «21» сентября 2017 г. 16 час. 00 мин. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| **7.** | **Место, дата и время вскрытия Заявок** | Вскрытие Заявок состоится «22» сентября 2017 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| **8.** | **Оценка и сопоставление и Заявок** | Оценка и сопоставление Заявок состоится  «25» сентября 2017 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| **9.** | **Конкурсная комиссия** | Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией Филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге .  Адрес: Российская Федерация, 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 1А. |
| **10.** | **Подведение итогов** | Подведение итогов состоится не позднее «28» сентября 2017 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты. |
| **11.** | **Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг** | Оплата услуг производится по безналичному расчету, поэтапно, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа услуг) на основании выставленного счета и счета-фактуры. |
| **12.** | **Количество лотов** | один лот |
| **13.** | **Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | **Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.:**  С момента заключения договора до полного исполнения обязательств Сторонами  **Место выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.:**  Иркутская обл |
| **14.** | **Состав и количество (объем) товара, работ, услуг** | Состав и объем услуг определен в разделе 4 «Техническое задание» документации о закупке |
| **15.** | **Официальный язык** | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса, ведется на русском языке. |
| **16.** | **Валюта Открытого конкурса** | Российский рубль |
| **17.** | **Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе** | 1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации требований к претенденту, участнику предъявляются следующие требования:    1. Деятельность претендента, участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки.;    2. Отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»;;    3. Наличие опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и т.д. за период с 2013 по 2016 годы (включительно) с предметом, аналогичному предмету процедуры закупки (оказание услуг по техническому надзору за выполнением общестроительных работ), с суммарной стоимостью договоров не менее 20 % от начальной (максимальной) цены договора.. 2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе заявки должен предоставить следующие документы:    1. в случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения;;    2. в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» подпункта 2.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности более 1000 рублей по уплате налогов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности более 1000 рублей и о предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do));;    3. в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «г» подпункта 2.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности с суммарной суммой более 1000 рублей, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных поручений, заверенные претендентом постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»);;    4. информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах), о качестве оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора.;    5. действующие лицензии, сертификации, разрешения, допуски, если деятельность, которую осуществляет претендент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию, сертификации или предусматривает получение разрешений, допусков к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров и т.д. (заверенные претендентом копии).;    6. документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3 настоящего пункта Информационной карты;;    7. документы подтверждающие факт поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки) в объеме и стоимости, указанных претендентом в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке. Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента;;    8. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого юридического и/или физического лица, выступающего на стороне одного претендента;. |
| **18.** | **Особенности предоставления документов иностранными участниками** |  |
| **19.** | **Критерии оценки Заявок на участие в Открытом конкурсе и коэффициент их значимости (Кз)** | |  |  | | --- | --- | | **Критерий оценки** | **Значение** Кз | | Цена договора | Кз=0,60 | | Опыт участника (суммарная стоимость договоров по предмету открытого конкурса) | Кз=0,40 | |
| **20.** | **Особенности заключения договора** | * 1. Победитель не вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор. |
| **21.** | **Привлечение субподрядчиков, соисполнителей** | Не допускается |
| **22.** | **Срок действия Заявки** | Заявка должна действовать не менее 60 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 настоящей Информационной карты). |
| **23.** | **Обеспечение Заявки** | Не предусмотрено |
| **24.** | **Обеспечение исполнения договора** | Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации о закупке

**На бланке претендента**

**ЗАЯВКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)**

**НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК -\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_\_**

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц*), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие вОткрытом конкурсе (далее – Заявка) № ОК-\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_\_ (далее – Открытый конкурс) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(выполнение работ по \_\_\_\_\_\_, оказание услуг по\_\_\_\_\_, на поставку товаров \_\_\_\_\_\_\_ - переписать из предмета Открытого конкурса)*.

Уполномоченным представителям ПАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование претендента)* ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента)*, подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

* результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
* за любую ошибку или упущение в представленной *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)* Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*;
* Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.
* Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)* победителем обязуется:

1. Придерживаться положений нашей Заявки в течение *\_\_\_\_\_\_* дней (*указать срок не менее указанного в пункте 22 Информационной карты*) с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты. Заявка будет оставаться для претендента обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, или (*в случае, если претендент является публичным акционерным обществом*) ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*), а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ПАО «ТрансКонтейнер».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ПАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

1. Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
3. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждается, что:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.)* предлагаемые \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)*, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.)* Заказчику;

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) на дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе не признан несостоятельным (банкротом), в том числе отсутствует возбужденные в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве);

- на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) на дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность неприостановлена;

- у \_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с   
ПАО «ТрансКонтейнер»;

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права)   
ПАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя Открытого конкурса;

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (раздел 4 документации о закупке);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) в рамках настоящего Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (раздел 4 документации о закупке);

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) при подготовке Заявки на участие в Открытом конкурсе обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в Заявке, в целях проведения Открытого конкурса.

Я, \_\_\_\_\_\_\_ *(указывается ФИО лица, подписавшего Заявку)* даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в Заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения Открытого конкурса.

Своей подписью удостоверяю, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаются все необходимые документы.

**Представитель,**

**имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 2

к документации о закупке

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)**

*(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)*

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

ОГРН \_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_, ОКТМО\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКОПФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(для претендентов-резидентов Российской Федерации)*

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный адрес офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес сайта компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для нерезидента Российской Федерации *(заполняется только при участии нерезидента*).

Номер налогоплательщика (идентификационный) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный адрес офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес сайта компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий *(для нерезидентов Российской Федерации, имеющих представительства в Российской Федерации, дополнительно указываются ИНН и КПП представительства)*

5. Указание на принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства \_\_\_\_\_\_(да или нет).

6. Так как \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) является субъектом малого и среднего предпринимательства (*в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») указываю следующую информацию:*

Средняя численность работников за предшествующий календарный год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Контактные лица**

Уполномоченные представители ПАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по кадровым вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по техническим вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по финансовым вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

**Представитель,**

**имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)**

* + - Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Паспортные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Указание на принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства \_\_\_\_\_\_(да или нет)

**Представитель,**

**имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

# Приложение № 3

к документации о закупке

### Финансово-коммерческое предложение

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. Открытый конкурс № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Полное наименование претендента)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Цена услуг в руб., без учета НДС | Цена услуг в руб.,  с учетом НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по реконструкции контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге |  |  |

1. Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по оказанию услуг, учитывает стоимость всех расходов Исполнителя, в том числе стоимость материалов и оборудования, затрат, связанных с доставкой на объект, а также всех затрат, связанных с оказанием услуг, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС.

2. Дополнительные условия оказания услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(заполняется претендентом при необходимости).*

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается дата в соответствии с пунктом 7 Информационной карты, но не менее 60 (шестьдесят) календарных дней)* с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты*.*

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(выполнить работы, оказать услуги, поставить товар.)* в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Запросе предложений и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем Запроса предложений, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, направленном нам в соответствии с пунктом 295 Положения о закупках, победителем будет признан другой участник.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 – Расчет стоимости услуг на \_\_\_ листах.

**Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*М.П. (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

# Приложение № 4

к документации о закупке

**Сведения об опыте оказания услуг по предмету открытого конкурса**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оказанных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

*(наименование претендента)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Дата и номер договора[[1]](#footnote-2) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету Открытого конкурса в соответствии с подпунктом 2.7 части 2 пункта 17 Информационной карты) | Наименование контрагента | Количество поставляемого товара, работ, услуг | Сумма стоимости оказанных услуг по договору, без учета НДС, руб. |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | | |  |  |

Приложение: 1. копия договора на \_\_\_\_ листах.

2. копия акта на \_\_\_\_ листах.

3. копии иных документов на \_\_\_\_ листах.

**Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*М.П. (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

# Приложение № 5

к документации о закупке

**Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на оказание услуг**

г. Иркутск «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность, Ф.И.О. – полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего Договора, например: устав, доверенность от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)* с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица и наименование юридического лица, соответствующие его уставу)*

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О. - полностью)*

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего Договора, например: устав/ доверенность от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_ и т.д.)*

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на оказание услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:

* + - * **Определения и понятия**

В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:

1.1. Персонал Подрядной организации - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ в соответствии с законодательством РФ.

1.2. Подрядная организация - организация, привлеченная Заказчиком в установленном порядке для выполнения работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная (далее – Работы) и иных функций, возложенных в установленном порядке, имеющая необходимые свидетельства, лицензии, сертификаты и/или разрешения на осуществление указанной выше деятельности, полученные и оформленные в установленном законодательством РФ порядке.

1.3. Представитель Исполнителя - лицо, назначенное и уполномоченное Исполнителем для выполнения задач, определенных Договором.

1.4. Проектная документация - документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Работам, а также включающая сметную стоимость Работ.

1.5. Скрытые работы - Работы, скрываемые работами, выполненными позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить объемы, качество и точность предыдущих работ.

**2. Предмет Договора**

2.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому надзору за выполнением работ по реконструкции контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО «ТрансКонтейнер») на Восточно-Сибирской железной дороге (далее - Услуги).

2.2. Содержание и требования к Услугам изложены в Техническом задании (приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Место оказания Услуг: Российская Федерация, г. Иркутск, ст. Батарейная, контейнерный терминал (далее – объект).

2.4. Срок начала оказания Услуг по настоящему Договору - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок окончания оказания Услуг по настоящему Договору - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3. Цена Услуг и порядок оплаты**

3.1. За оказанные по настоящему Договору Услуги Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек,

в том числе НДС – 18% \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. *(цена Услуг и сумма налога указываются цифрами и в скобках прописью)*

3.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится Заказчиком

*(****пример:*** *«2.2. в течение \_\_\_ (\_\_\_\_) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи–приемки оказанных Услуг на основании счета, счета-фактуры Исполнителя.)*

*(****пример:*** *«2.2. Оплата Услуг производится поэтапно, после подписания Сторонами акта сдачи–приемки этапа Услуг на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты получения Заказчиком счета-фактуры.»)*

**4. Порядок сдачи и приемки Услуг**

4.1. По завершении оказания УслугИсполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику *счет-фактуру[[2]](#footnote-3)* и акт сдачи-приемки оказанных Услуг. *(либо «до 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за отчетным, Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг»)*

4.2. Заказчик в течение \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг *(этапа Услуг)* направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

4.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Услуг настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору.

**5. Обязанности Сторон**

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектной документацией, условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.).

5.1.2. Обеспечивать присутствие своих представителей на объекте.

5.1.3. Осуществлять контроль за соответствием применяемых материалов проектной документации, соответствия технологий применения материалов техническим условиям производителей, за наличием заводской документации (паспортов, сертификатов) с материалами, поступающими на объект; рекомендовать Заказчику направление материалов, изделий и/или конструкций на независимую экспертизу в случае выявления их ненадлежащего качества.

5.1.4. Осуществлять контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации и внесенных в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при выполнении Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке Работ.

5.1.6. Контролировать ведение на объекте журнала производства работ и устранение Подрядной организацией замечаний Заказчика, Исполнителя, контролирующих и надзорных организаций.

5.1.7. В случае нарушения Подрядной организацией качества и/или сроков проведения работ на объекте, обнаружении недостатков и скрытых дефектов при выполнении Работ, незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика, указав характер, период нарушения.

5.1.8. Не допускать выполнение Работ персоналом Подрядной организации, не соответствующим квалификационным требованиям.

5.1.9. Принимать у Подрядной организации Акты о приемке выполненных работ [(форма № КС-2)](consultantplus://offline/ref=B82E48F872375E48B040D358E12F25BF4510E1379480A5005B2378A5d3C) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат [(форма № КС-3)](consultantplus://offline/ref=B82E48F872375E48B040D358E12F25BF4510E03E9480A5005B2378A5d3C) для проверки и подтверждения достоверности указанных данных.

5.1.10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Актов о приемке выполненных работ [(форма № КС-2)](consultantplus://offline/ref=B82E48F872375E48B040D358E12F25BF4510E1379480A5005B2378A5d3C) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат [(форма № КС-3)](consultantplus://offline/ref=B82E48F872375E48B040D358E12F25BF4510E03E9480A5005B2378A5d3C) проверить их и с соответствующей отметкой направить их Заказчику для оформления.

5.1.11. Обеспечивать своевременное устранение Подрядной организацией недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ, а также в период гарантийного срока, предоставленного Подрядной организацией. Оказывать содействие Заказчику в документальном оформлении обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных Подрядной организацией работах.

5.1.12. Не принимать от Подрядной организации работы в объемах, превышающих размер общей стоимости производства работ.

5.1.13. Представлять Заказчику запрашиваемую информацию и документы в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.

5.1.14. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.1.15. Предоставлять Заказчику поэтапные письменные отчеты с фотоиллюстрациями по результатам оказания Услуг.

5.1.16. Незамедлительно информировать Заказчика в случае выявления нецелесообразности продолжения оказания Услуг.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить доступ специалистов Исполнителя на объект для оказания Услуг.

5.2.2. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.

5.2.3. Оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. проверять в любое время ход и качество осуществления технического надзора;

5.3.2. не оплачивать оказанные Исполнителем услуги в случае несоблюдения им [пункта 5.](#Par80)1. настоящего Договора.

**6. Ответственность Сторон**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*6.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает Заказчику пеню в размере \_\_\_\_ (\_\_\_\_) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.*

6.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Услуг обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

6.4. При выявлении фактов подтверждения Исполнителем выполнения Подрядной организацией фактически невыполненных работ Исполнитель возмещает Заказчику сумму оплаченных Заказчиком невыполненных работ, а также уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

6.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем направления Исполнителю соответствующего письменного требования. Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной власти.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

**8. Разрешение споров**

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – один месяц с даты получения претензии.

8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Иркутской области.

**9. Порядок внесения**

**изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по оказанию Услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

**10. Антикоррупционная оговорка**

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора: 8 (3952) 64-20-20 доб. 6104, официальный сайт www.trcont.ru.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 10.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**11. Гарантии и заверения Исполнителя**

* 1. Исполнитель настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:
     1. Исполнитель является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     2. Исполнителем соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Исполнителя;
     3. настоящий Договор от имени Исполнителя подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
     4. заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Исполнитель, а также любого положения законодательства Российской Федерации;
     5. не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

**12. Срок действия Договора**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

**13. Прочие условия**

13.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

13.2. В случае принятия в установленном порядке решения о консервации работ на объекте Заказчик оплачивает Исполнителю все оказанные до момента приостановления услуги. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта капитального ремонта. Все мероприятия, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика.

13.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

13.4. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

13.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.7. К настоящему Договору прилагаются:

13.7.1. Техническое задание (приложение № 1);

13.7.2. Протокол согласования договорной цены (приложение № 2).

13.7.3. Форма акта сдачи–приемки оказанных Услуг(приложение № 3).

**14. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1

к Договору на оказание услуг

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 2

к Договору на оказание услуг

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Заказчика, с другой стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Услуг по настоящему Договору в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. В том числе НДС (\_\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) |

# 

Приложение № 3

к Договору на оказание услуг

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**Форма акта сдачи–приемки оказанных Услуг**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) |

1. К сведениям об опыте прилагаются копии договоров и актов в соответствии с пунктом 2.7 Информационной карты. [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае применения упрощенной системы налогообложения счет-фактура не указывается [↑](#footnote-ref-3)