**ПАО «ТрансКонтейнер»**

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19

телефон: +7 (495) 788-17-17

факс: +7 (499) 262-75-78

e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

 11.09.2017 № б/н .

**ВНИМАНИЕ!**

**ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в извещение и документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОКэ-МСП-ЦКПТ-17-0097 на выполнение работ и оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности офисного здания, расположенного по адресу: г.Москва, Оружейный переулок, дом 19 (Открытый конкурс)**

1. **В извещении о проведении Открытого конкурса:**
	1. **вместо текста:**

«Срок предоставления документации по закупке, с даты:
 «31» августа 2017 г. по «21» сентября 2017 г.»

**указать:**

«Срок предоставления документации по закупке, с даты:
 «31» августа 2017 г. по «26» сентября 2017 г.»

* 1. **вместо текста:**

«Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки), а также **открытие доступа к Заявкам** (вскрытие) производится на ЭТП автоматически (по местному времени Организатора):

 «21» сентября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: Электронная торговая площадка ОТС-тендер (<http://otc.ru/tender>).

**Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок**

 «29» сентября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

**Подведение итогов**

 не позднее «17» октября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.».

**указать:**

«Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки), а также **открытие доступа к Заявкам** (вскрытие) производится на ЭТП автоматически (по местному времени Организатора):

 «26» сентября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: Электронная торговая площадка ОТС-тендер (<http://otc.ru/tender>).

**Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок**

 «29» сентября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

**Подведение итогов**

 не позднее «17» октября 2017 г. 14 час. 00 мин.

Место: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.».

1. **В документации о закупке Открытого конкурса:**

**2.1** пункты 6, 8, 10,11 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке **изложить в следующей редакции**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.** | **Место, дата начала и окончания подачи Заявок**  | Заявки принимаются через электронную торговую площадку, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты, с даты опубликования извещения о проведении Открытого конкурса и до 14 часов 00 минут «26» сентября 2017 г. |
| **8.**  | **Рассмотрение оценка и сопоставление Заявок** | Оценка и сопоставление Заявок состоится «29» сентября 2017 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты |
| **10.** | **Подведение итогов** | Подведение итогов состоится не позднее 14 часов 00 минут местного времени «17» октября 2017 г. по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты. |
| **11.** | **Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг** | Оплата работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ на основании выставленного счета/счет-фактуры |

**2.2** пункт 4.12 Раздела 4. «Техническое задание» документации о закупке **изложить в следующей редакции**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и обслуживания, характеристика оборудования\* | Ед. изм. | Кол-во | Наличие. Состояние оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение наличия табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок. | Шт. | 100 | В наличии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Обеспечение наличия инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. Разработать инструкцию и провести 2 практические тренировки. | Шт. | 2 | Имеются, устаревшие |
| 3 | Обеспечение устранения повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок воздуховодов, а также проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). | Кв. м. | 100 | Имеются повреждения.  |
| 4 | Организация проведения работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. | Кв. м. | 50 | Имеются повреждения. |
| 5 | Проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. | Кв. м. | 400 | Имеются загрязнения. |
| 6 | Обеспечение исправности, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организация проведения проверок их работоспособности | П.м. | 350 | Исправно |
| 7 | Обеспечение укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (32 шт.) пожарными рукавами (32 шт.), ручными пожарными стволами (32 шт.) и пожарными запорными клапанами (40 шт.), перекатка пожарных рукавов.  | Шт. | 32 | Исправно |
| 8 | Обеспечение помещения насосной станции схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. | Шт. | 4 | В наличии, дальнейшее обслуживание в соответствии с требованиями |
| 9 | Обеспечение исправного состояния и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом марки BELIMO BLE230 AC230V 50/60Hz | Шт. | 12 | Исправны |
| 10 | Обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. | Система | 4 | Исправны |
| 11 | Обеспечение в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания, установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. | Система | 4 | Исправны |
| 12 | Обеспечение наличия в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. | Шт. | 1 | Отсутствует |
| 13 | Обеспечение объекта защиты огнетушителями ОП-4 (3) и ОУ-3 по нормам, а также обеспечение соблюдения сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, обеспечение исправности. Ведение учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения в специальном журнале. | Шт. | 80 | Наличие в соответствии с нормами. |
| 14 | Обеспечение исправного состояния и проведение проверок работоспособности системы газового пожаротушения ЦОД с оформлением соответствующего акта проверки. | Шт. | 2 | Исправно |
| 15 | Выполнение работ по разработке проекта и по доработке (при необходимости) системы диспетчеризации tax xenta.  | Шт. | 1 | Исправно |
| 16 | Выполнение работ по разработке проекта и по переносу стойки автоматической системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в диспетчерскую.  | Шт. | 1 | Исправно |
| 17 | Выполнение работ по разработке проекта по переносу АРМ Орион. | Шт. | 1 | Исправно |

\* регламент работ установлен постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".

**2.3** в пункте 2.2 приложения № 5 к документации о закупке **вместо текста**:

 «Оплата работ осуществляется Заказчиком в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ на основании выставленного счета/счета-фактуры.»

 **указать:**

 «Оплата работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ на основании выставленного счета/счет-фактуры.».

**2.4** в подпункте 4.5.2 технического задания документации о закупке **вместо текста**:

«4.5.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ на основании выставленного счета/счет-фактуры.»

 **указать:**

«4.5.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ на основании выставленного счета/счет-фактуры.».

Далее по тексту.

Председателя Конкурсной комиссии

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» В.В. Шекшуев