**Выписка из протокола № 20/КК**

**заседания Конкурсной комиссии**

**филиала открытого акционерного общества**

**«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,**

**состоявшегося 11 июля 2014 года**

**В заседании Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – КК) приняли участие:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. |  |  | Заместитель Председателя КК |
| 2. |  |  | член КК |
| 3. |  |  | член КК |
| 4. |  |  | член КК |
| 5. |  |  | член КК |
| 6. |  |  | член КК |
|  |  |  | Секретарь КК |

Состав КК – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Подведение итогов Открытого конкурса № ОК/027/НКПОКТ/0027 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту электрокозлового крана МККС-42К (инв. № 001/02/00043209)агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - Открытый конкурс).

**По пункту I повестки дня:**

1. Открытый конкурс № ОК/027/НКПОКТ/0027 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту электрокозлового крана МККС-42К (инв. № 001/02/00043209)агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году признан состоявшимся на основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 п. 2.9. документации о закупке (участниками признано не менее 2 претендентов).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол № 25-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 09 июля 2014г.) в части принятия решения допустить к участию в Открытом конкурсе ЗАО "СпецМаш", ООО "Челябкрансервис", ООО "Севзапмонтаж".

3. Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол № 25-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 09 июля 2014г.), в части присвоения участникам порядковых номеров и определения победителя, принято решение:

3.1. заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об организации (Наименование, ИНН, КПП) | Количество баллов | Порядковый номер |
| **Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение «СпецМаш»**ИНН 4345001130, КПП 434501001,ОГРН 1034316520897 | 1,55 | 3 |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Челябкрансервис"**ИНН 7451219704, КПП 745101001,ОГРН 1057423544331 | 2,35 | 2 |
| **Общество с ограниченной ответственностью «Севзапмонтаж»**ИНН 7808024171, КПП 783901001,ОГРН 1037843115639 | 2,45 | 1 |

3.2. признать победителем Открытого конкурса ООО "Севзапмонтаж" и заключить с ним договор на следующих условиях:

**Предмет договора:** Выполнение работ по капитальному ремонту электрокозлового крана МККС-42К (инв. № 001/02/00043209)агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

**Цена договора:** Максимальная цена договора составляет 2 057 343 (Два миллиона пятьдесят семь тысяч триста сорок три) рубля 75 копеек без учета НДС.

**Сведения об объеме выполняемых Работ**: Информация об объеме Работ приведена в Приложении № 1 к протоколу.

**Изменение цены договора/единичных расценок:** не предусмотрено.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры (если применяется система налогообложения) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

**Место выполнения Работ:** 236039, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Портовая, д. 27 а.

**Срок (период) выполнения Работ:**

- Начало выполнения Работ: с момента заключения Договора.

- Окончание выполнения Работ: 2 месяца с момента заключения Договора.

**Гарантийный срок на результаты Работ:** 24 месяца с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

**Срок действия договора:** с даты подписания договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Поручить главному инженеру филиала Н.А. Пулину:

4.1 Направить уведомление ООО "Севзапмонтаж" о принятом Конкурсной комиссией филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге решении с приглашением заключить договор;

4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО Севзапмонтаж".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя Конкурсной комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Секретарь КК | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**« 15 » июля 2014г.**

Приложение № 1

к Протоколу № 25-Р/ПРГ

**Ведомость объемов**

**Работ по капитальному ремонту электрокозлового крана МККС-42К (инв. № 001/02/00043209) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.Электрооборудование крана** |
| 1. | Замена кабельной подвески (кабельная подвеска в наличии, необходимо произвести подгонку к существующим конструкциям крана) | м | 42 |  |
| Замена шкафов с электрооборудованием на мосту крана (в комплекте с контактными зажимами и гермовводами) | шт. | 11 |   |
| Замена кабелей уложенных на опорах крана марки КГН 4\*2,5 | м | 120 |  |
| Замена кабелей уложенных на опорах крана марки КГН 4\*4 | м | 420 |  |
| Замена кабелей уложенных на опорах крана марки КГН 3\*120+1\*35 | м | 91 |  |
| Замена кабелей уложенных на опорах крана марки РПШ 14\*2,5 | м | 150 |  |
| Замена кабелей уложенных на мосту крана марки КГН 4\*2,5 | м | 2510 |  |
| Замена кабелей уложенных на мосту крана марки КГН 4\*4 | м | 196 |  |
| Замена кабелей уложенных на мосту крана марки КГН 4\*16 | м | 294 |  |
| Замена кабелей уложенных на мосту крана марки КГН 4\*70 | м | 196 |  |
| Замена кабелей уложенных на мосту крана марки РПШ 10\*2,5 | м | 68 |  |
| Замена кабелей уложенных на мосту крана марки РПШ 14\*2,5 | м | 162 |  |
| Замена кабелей уложенных на мосту крана марки РПШ 4\*1 | м | 114 |  |
| Замена кабелей уложенных на мосту крана марки РПШ 19\*2,5 | м | 11 |  |
| Замена кабелей уложенных на балансире крана марки КГН 4\*25 | м | 163,5 |  |
| Замена кабелей уложенных на балансире крана марки КГН 4\*70 | м | 24 |  |
| Замена кабелей уложенных на балансире крана марки КПБН 19\*2,5 | м | 100 |  |
| **2. Механизмы** |
| 2. | Замена ведущего вала грузовой тележки | шт. | 2 |   |
| Замена ведущего колеса грузовой тележки | шт. | 2 |  |
| Замена ведомого вала грузовой тележки | шт. | 1 |   |
| Замена ведомого колеса грузовой тележки | шт. | 1 |  |
| Замена ведущего вала ходовой тележки | шт. | 2 |  |
| Замена ведущего колеса ходовой тележки | шт. | 2 |  |
| **3. Приборы безопасности** |
| 3. | Замена ограничителя подъема лебедки грузовой | шт. | 1 |   |
| **4. Канаты** |
| 4. | Замена грузовых канатов 39,2м | шт. | 4 |   |
| Замена грузовых канатов 35,2м | шт. | 4 |   |
| **5. Пуско-наладочные работы** |
| 5. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 1 |   |
| Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт. | 1 |   |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт. | 1 |   |
| Проверка работы механизмов крана и приборов безопасности во всех режимах работы | шт. | 1 |   |

Все Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

Работы должны выполняться без остановки функционирования объекта Заказчика.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ согласно технического задания.