**Выписка из протокола № 26-Р/ПРГ**

**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**

**филиала открытого акционерного общества**

**«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,**

**состоявшегося 14 июля 2014 года**

**В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Председатель ПРГ |
| 2. |  |  | Заместитель Председателя ПРГ |
| 3. |  |  | член ПРГ |
| 4. |  |  | член ПРГ |
| 5. |  |  | член ПРГ |
|  |  |  | секретарь ПРГ |

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/028/НКПОКТ/0028 на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции системы внутреннего освещения здания производственно-бытового с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) Цеха ремонта большегрузных контейнеров на станции Санкт-Петербург-Финляндский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - Открытый конкурс).

**По пункту I повестки дня**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:** | **14.07.2014 10:00** |
| **Место проведения процедуры рассмотрения заявок:** | **191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23** |
| Предмет договора: | Выполнение работ по реконструкции системы внутреннего освещения здания производственно-бытового с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) Цеха ремонта большегрузных контейнеров на станции Санкт-Петербург-Финляндский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году |
| Начальная (максимальная) цена договора, в российских рублях без НДС | 800 000,00 рублей с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также затрат, связанных с выполнением подрядных работ, налоговых выплат, кроме НДС |

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НомерЗаявки | Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН) | Цена предложения в руб. без НДС | Порядковый номер |
| 51/К | **Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр экологических технологий на транспорте" (далее - ЗАО "НПЦ ЭТТ")**ИНН 7841395800, КПП 784101001,ОГРН 1089847381030 | 799 837,94 | 1 |

1.2. На основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2.9.11 пункта 2.9. документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна заявка) признать Открытый конкурс № ОК/028/НКПОКТ/0028 несостоявшимся;

1.3. В соответствии с требованиями пункта 141, подпункта 4 пункта 318 Положения о закупках и подпункта 2.9.12 пункта 2.9. документации о закупке (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) принять решение о заключении договора с ЗАО "Научно-производственный центр экологических технологий на транспорте", как с единственным поставщиком на следующих условиях:

**Предмет договора:** Выполнение работ по реконструкции системы внутреннего освещения здания производственно-бытового с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) Цеха ремонта большегрузных контейнеров на станции Санкт-Петербург-Финляндский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

**Цена договора:** Максимальная цена договора не может превышать 799 837 (Семьсот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 94 копейки с учетом всех расходов Исполнителя и налогов (кроме НДС), с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных.

**Сведения об объемах и видах выполняемых Работ:** Сведения об объемах и видах планируемых к выполнению работ приведены в Приложении № 1 к Протоколу.

**Форма, сроки и порядок оплаты Работ:** Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

Авансирование не предусмотрено.

**Гарантийный срок на выполненные Работы:** 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

**Место выполнения Работ**: 195009, г. Санкт-Петербург, участок ж/д "Минеральная ул.-Лесной пр.", лит. Д.

**Срок (период) выполнения Работ:**

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: не более 2-х месяцев с момента заключения договора.

**Срок действия Договора:** С даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель ПРГ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Секретарь ПРГ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**« 16 » июля 2014г**

Приложение № 1

к Протоколу № 26-Р/ПРГ

**Ведомость объемов**

**Работ по реконструкции системы внутреннего освещения здания производственно-бытового с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) Цеха ремонта большегрузных контейнеров на станции Санкт-Петербург-Финляндский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Работ** | **Ед.изм.** | **Объём Работ** |
| 1 | Демонтаж светильников типа ДРЛ-250 на высоте 3,5 м | шт. | 23 |
| 2 | Демонтаж подвесных светильников типа ДРЛ-400 на высоте 6,5 м | шт. | 22 |
| 3 | Демонтаж разводной трубы по стене d25 на высоте 3,5 м | м | 50 |
| 4 | Демонтаж разводной трубы по стене d25 на высоте 6,5 м | м | 40 |
| 5 | Демонтаж кабеля КГ 2\*1,5 на высоте 3,5 м | м | 55 |
| 6 | Демонтаж кабеля КГ 2\*1,5 на высоте 6,5 м | м | 60 |
| 7 | Демонтаж кабельных коробок на высоте 3,5 м | шт. | 18 |
| 8 | Демонтаж кабельных коробок на высоте 6,5 м | шт. | 9 |
| 9 | Демонтаж консолей на высоте 3,5 м | шт. | 45 |
| 10 | Демонтаж консолей на высоте 6,5 м | шт. | 18 |
| 11 | Монтаж трубы по стене d22 мм на высоте 2-8 м | м | 197 |
| 12 | Монтаж трубы по конструкциям d22 мм на высоте 2-8 м | м | 201 |
| 13 | Прокладка медного электрического кабеля ( не распространяющего горения , малодымящегося) в трубе на высоте 2-8 м  | м | 398 |
| 14 | Выполнить монтаж электрического щита В197\*Ш207\*Г101  | шт. | 3 |
| 15 | Выполнить монтаж электрических щитов В402\*Ш301\*Г113 | шт. | 3 |
| 16 | Монтаж энергоэффективных светильников мощностью 60 Вт на кронштейн на высоте 2-8 м  | шт. | 18 |
| 17 | Монтаж энергоэффективных светильников мощностью 120 Вт на кронштейн на высоте 2-8 м | шт. | 16 |
| 18 | Монтаж кабельной коробки на кронштейн на высоте 2-8 м | шт. | 8 |
| 19 | Монтаж кабельной коробки на стену на высоте 2-8 м | шт. | 9 |
| 20 | Электрические шкафы оборудовать автоматическими выключателями марки (ABB) с соответствующими подключениями  | шт. | 5 |
| 21 | Электрические шкафы управления освещением оборудовать рубильником модульным , 3п марки (ABB) с соответствующими подключениями | шт. | 3 |
| 22 | Монтаж электрического щита общего с соответствующими подключениями выполнить в ГРЩ  | шт. | 1 |

Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

Работы должны выполняться без остановки функционирования объекта Заказчика.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ, согласно технического задания.