**Выписка из протокола № 21/КК**

**заседания Конкурсной комиссии**

**филиала открытого акционерного общества**

**«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,**

**состоявшегося 16 июля 2014 года**

**В заседании Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – КК) приняли участие:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. |  |  | Заместитель Председателя КК |
| 2. |  |  | член КК |
| 3. |  |  | член КК |
| 4. |  |  | член КК |
| 5. |  |  | член КК |
| 6. |  |  | член КК |
|  |  |  | Секретарь КК |

Состав КК – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Подведение итогов Открытого конкурса № ОК/028/НКПОКТ/0028 на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции системы внутреннего освещения здания производственно-бытового с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) Цеха ремонта большегрузных контейнеров на станции Санкт-Петербург-Финляндский филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - Открытый конкурс).

**По пункту I повестки дня:**

1. Открытый конкурс № ОК/028/НКПОКТ/0028 на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции системы внутреннего освещения здания производственно-бытового с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) Цеха ремонта большегрузных контейнеров на станции Санкт-Петербург-Финляндский филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2014 году признан несостоявшимся на основании п.п. 2 п. 140 Положения о закупках и п.п.п. 2 п.п. 2.9.11 п. 2.9. документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна заявка).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол № 26-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 14 июля 2014г.) в части принятия решения допустить к участию в Открытом конкурсе и присвоении порядкового номера ЗАО "Научно-производственный центр экологических технологий на транспорте".

3. Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол № 26-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 14 июля 2014г.) в части принятия решения о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ЗАО "Научно-производственный центр экологических технологий на транспорте" в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках заключить договор на следующих условиях:

**Предмет договора:** Выполнение работ по реконструкции системы внутреннего освещения здания производственно-бытового с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) Цеха ремонта большегрузных контейнеров на станции Санкт-Петербург-Финляндский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

**Цена договора:** Максимальная цена договора не может превышать 799 837 (Семьсот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 94 копейки с учетом всех расходов Исполнителя и налогов (кроме НДС), с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных.

**Сведения об объемах и видах выполняемых Работ:** Сведения об объемах и видах планируемых к выполнению работ приведены в Приложении № 1 к Протоколу.

**Форма, сроки и порядок оплаты Работ:** Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

Авансирование не предусмотрено.

**Гарантийный срок на выполненные Работы:** 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

**Место выполнения Работ**: 195009, г. Санкт-Петербург, участок ж/д "Минеральная ул.-Лесной пр.", лит. Д.

**Срок (период) выполнения Работ:**

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: не более 2-х месяцев с момента заключения договора.

**Срок действия Договора:** С даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Поручить главному инженеру филиала Н.А. Пулину:

4.1 Направить уведомление ЗАО "Научно-производственный центр экологических технологий на транспорте" о принятом Конкурсной комиссией филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге решении с приглашением заключить договор;

4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с ЗАО "Научно-производственный центр экологических технологий на транспорте".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя Конкурсной комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Секретарь КК | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**« 18 » июля 2014г.**

Приложение № 1 к Протоколу

от "21" июля 2014г. № 21/КК

**Ведомость объемов**

**Работ по реконструкции системы внутреннего освещения здания производственно-бытового с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) Цеха ремонта большегрузных контейнеров на станции Санкт-Петербург-Финляндский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование Работ** | | **Ед.изм.** | | **Объём Работ** | |
| 1 | Демонтаж светильников типа ДРЛ-250 на высоте 3,5 м | | шт. | | 23 | |
| 2 | Демонтаж подвесных светильников типа ДРЛ-400 на высоте 6,5 м | | шт. | | 22 | |
| 3 | Демонтаж разводной трубы по стене d25 на высоте 3,5 м | | м | | 50 | |
| 4 | Демонтаж разводной трубы по стене d25 на высоте 6,5 м | | м | | 40 | |
| 5 | Демонтаж кабеля КГ 2\*1,5 на высоте 3,5 м | | м | | 55 | |
| 6 | Демонтаж кабеля КГ 2\*1,5 на высоте 6,5 м | | м | | 60 | |
| 7 | Демонтаж кабельных коробок на высоте 3,5 м | | шт. | | 18 | |
| 8 | Демонтаж кабельных коробок на высоте 6,5 м | | шт. | | 9 | |
| 9 | Демонтаж консолей на высоте 3,5 м | | шт. | | 45 | |
| 10 | Демонтаж консолей на высоте 6,5 м | | шт. | | 18 | |
| 11 | Монтаж трубы по стене d22 мм на высоте 2-8 м | | м | | 197 | |
| 12 | Монтаж трубы по конструкциям d22 мм на высоте 2-8 м | | м | | 201 | |
| 13 | Прокладка медного электрического кабеля ( не распространяющего горения , малодымящегося) в трубе на высоте 2-8 м | | м | | 398 | |
| 14 | Выполнить монтаж электрического щита В197\*Ш207\*Г101 | | шт. | | 3 | |
| 15 | Выполнить монтаж электрических щитов В402\*Ш301\*Г113 | | шт. | | 3 | |
| 16 | Монтаж энергоэффективных светильников мощностью 60 Вт на кронштейн на высоте 2-8 м | | шт. | | 18 | |
| 17 | Монтаж энергоэффективных светильников мощностью 120 Вт на кронштейн на высоте 2-8 м | | шт. | | 16 | |
| 18 | Монтаж кабельной коробки на кронштейн на высоте 2-8 м | | шт. | | 8 | |
| 19 | Монтаж кабельной коробки на стену на высоте 2-8 м | | шт. | | 9 | |
| 20 | Электрические шкафы оборудовать автоматическими выключателями марки (ABB) с соответствующими подключениями | | шт. | | 5 | |
| 21 | Электрические шкафы управления освещением оборудовать рубильником модульным , 3п марки (ABB) с соответствующими подключениями | | шт. | | 3 | |
| 22 | Монтаж электрического щита общего с соответствующими подключениями выполнить в ГРЩ | | шт. | | 1 | |

Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

Работы должны выполняться без остановки функционирования объекта Заказчика.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ, согласно технического задания.