**Выписка из протокола № 32-Р/ПРГ**

**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**

**филиала открытого акционерного общества**

**«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,**

**состоявшегося 15 сентября 2014 года**

**В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Председатель ПРГ |
| 2. |  |  | Заместитель Председателя ПРГ |
| 3. |  |  | член ПРГ |
| 4. |  |  | член ПРГ |
| 5. |  |  | член ПРГ |
|  |  |  | секретарь ПРГ |

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе №ОК/035/НКПОКТ/0035 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания производственно – бытового с ремонтно – механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) цеха ремонта большегрузных контейнеров филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - "Открытый конкурс").

**По пункту I повестки дня**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:** | **15.09.2014 10:00** |
| **Место проведения процедуры рассмотрения заявок:** | **191002, РФ. г.Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23** |
| Предмет договора: | Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания производственно – бытового с ремонтно – механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) цеха ремонта большегрузных контейнеров филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году. |
| Начальная (максимальная) цена договора в российских рублях без учета НДС: | 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя и налогов (кроме НДС), в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных. |

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НомерЗаявки | Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН) | Цена предложения в руб. без НДС | Порядковый номер |
| 68/К | **Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр экологических технологий на транспорте"**ИНН 7841395800, КПП 784101001ОГРН 1089847381030 | 1 999 011,66 | 1 |

1.2. На основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2.9.11 пункта 2.9. документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна заявка) признать Открытый конкурс № ОК/035/НКПОКТ/0035 несостоявшимся;

1.3. В соответствии с требованиями пункта 141, подпункта 4 пункта 318 Положения о закупках и подпункта 2.9.12 пункта 2.9. документации о закупке (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) принять решение о заключении договора с ЗАО «Научно-производственный центр экологических технологий на транспорте» договора как с единственным поставщиком на следующих условиях:

**Предмет договора:** выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания производственно – бытового с ремонтно – механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) цеха ремонта большегрузных контейнеров филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

**Цена договора:** не может превышать 1 999 011 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч одиннадцать) рублей 66 копеек с учетом всех расходов Исполнителя и налогов (кроме НДС), в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных.

**Сведения об объемах выполняемых работ:** объемы работ приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

**Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

Авансирование не предусмотрено. Оплата работ производится Заказчиком по безналичному расчету после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

**Гарантия качества работ**: срок предоставления гарантии качества работ не может быть менее 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

**Место выполнения работ**: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, уч. ж/д "Минеральная ул.-Лесной пр.", лит. Д.

**Срок (период) выполнения работ:**

Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ: не более 3-х месяцев с момента заключения договора.

**Срок действия Договора:** С даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель ПРГ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- |
| Секретарь ПРГ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**" 15 " сентября 2014г.**

Приложение № 1 к протоколу

№ 32-Р/ПРГ от " 15 "сентября 2014г.

**Ведомость объемов Работ**

**по капитальному ремонту системы отопления здания производственно – бытового с ремонтно – механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) цеха по ремонту большегрузных контейнеров филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Работ | Ед.изм. | Объём Работ |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | м | 140 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм | м | 360 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | м | 1660 |
| 4 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | м | 116 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 430 |
| 6 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 240 |
| 7 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 120 |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 64,50 |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 760 |
| 10 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 20 |
| 11 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 114 |
| 12 | Угольник "Фузиотерм" диаметром 25 мм | шт. | 450 |
| 13 | Тройник "Фузиотерм" диаметром 25 мм | шт. | 250 |
| 14 | Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром 25 мм | шт. | 40 |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | м | 470 |
| 16 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм | шт. | 6 |
| 17 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 70,50 |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | м | 260 |
| 19 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм | шт. | 7 |
| 20 | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 мм | шт. | 1 |
| 21 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 39,00 |
| 22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | м | 180 |
| 23 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм | шт. | 10 |
| 24 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 27 |
| 25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | м | 140 |
| 26 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм | шт. | 2 |
| 27 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 21 |
| 28 | Установка радиаторов алюминиевых | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,574 |
| 29 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,3865 |
| 30 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 232 |
| 31 | Клапан "Danfoss", марка RLV-15 прямой | шт. | 116 |
| 32 | Элемент термостатический марки "Danfoss" RTD-R | шт. | 116 |
| 33 | Установка воздухоотводчиков | шт. | 20 |
| 34 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 71 |
| 35 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм | м | 55 |
| 36 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 32 мм, толщина 13 мм | м | 363 |
| 37 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 13 мм | м | 99 |
| 38 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм | м | 121 |
| 39 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 65 мм, толщина 13 мм | м | 143 |
| 40 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка | т | 11 |
| 41 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями: до 30 км | т | 11 |

Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

Работы должны выполняться без остановки функционирования объекта Заказчика.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ, согласно технического задания.