**ПАО «ТрансКонтейнер»**

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19

телефон: +7 (495) 788-17-17

факс: +7 (499) 262-75-78

e-mail: [trcont@trcont.com](mailto:trcont@trcont.com)

www.trcont.com

№ .

**ВНИМАНИЕ!**

**ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию открытого конкурса среди субъектов МСП №ОКэ-МСП-ЦКПРТ-19-0045 по предмету закупки «Поставка шин для автомобильного транспорта на контейнерные терминалы ПАО «ТрансКонтейнер»**

**(далее - Открытый конкурс)**

1. **В документации о закупке Открытого конкурса:**
   1. Пункт 4.3.2 «Технические требования к Товару» раздела 4. «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«4.3.2.Технические требования к Товару:

1.1.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 315/70 22,5 |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения/ количество | ведущая/ 186 шт  прицеп/ 14 шт  рулевая ось/ 84 шт |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| **Индекс несущей способности** | **не менее 154/150** |
| Индекс скорости | не менее - К |
| Максимальная скорость | не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | не менее 4500 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | не менее 900 |

1.2.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 385/55 22,5 |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения/ количество | прицеп/ 156 шт |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Индекс несущей способности | не менее 160 |
| Индекс скорости | не менее - К |
| Максимальная скорость | не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | не менее 4500 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | не менее 900 |

1.3.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 11.00 20 |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения/ количество | ведущая/ 8 шт  прицеп/ 40 шт  рулевая ось/ 2 шт |
| Исполнение | камерное (TT) в комплекте с камерой и ободной лентой |
| Индекс несущей способности | не менее 149/145 150/146 |
| Индекс скорости | не менее - J |
| Максимальная скорость | не менее 100 |
| Максимальная нагрузка (кг) | не менее 3250 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | не менее 800 |

1.4.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 385/65 22,5 |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения/ количество | прицеп/ 202 шт |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Индекс несущей способности | не менее 160 |
| Индекс скорости | не менее - К |
| Максимальная скорость | не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | не менее 4500 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | не менее 900 |

1.5.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 305/70 22,5 |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения/ количество | ведущая/ 12 шт  рулевая ось/ 4 шт |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Индекс несущей способности | 154/150 152/148 |
| Индекс скорости | не менее - L |
| Максимальная скорость | не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | не менее 3550 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | не менее 900 |

1.6.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 9.00 20 |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения/ количество | прицеп/ 22 шт |
| Исполнение | камерное (TT) в комплекте с камерой и ободной лентой |
| Индекс несущей способности | не менее 149/145 136/133 |
| Индекс скорости | не менее - J |
| Максимальная скорость | не менее 100 |
| Максимальная нагрузка (кг) | не менее 2240 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | не менее 800 |

1.7.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 315/60 22,5 |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения/ количество | ведущая/ 48 шт  рулевая ось/ 10 шт |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Индекс нагрузки | не менее 152/148 |
| Индекс скорости | не менее - К |
| Максимальная скорость | не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | не менее 4500 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | не менее 900 |

1.8.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 315/80 22,5 |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения/ количество | ведущая/ 16 шт  рулевая ось/ 8 шт |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Индекс несущей способности | не менее 156/150 |
| Индекс скорости | не менее - L |
| Максимальная скорость | не менее 120 |
| Максимальная нагрузка (кг) | не менее 4000 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | не менее 900 |

1.9.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 295/80 22,5 |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения/ количество | ведущая/ 38 шт |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Индекс несущей способности | не менее 152/148 |
| Индекс скорости | не менее - M |
| Максимальная скорость | не менее 130 |
| Максимальная нагрузка (кг) | не менее 3550 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | не менее 850 |

1.10.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 10.00 20 |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения/ количество | ведущая/ 2 шт  прицеп/ 160 шт |
| Исполнение | камерное (TT) в комплекте с камерой и ободной лентой |
| Индекс несущей способности | не менее 146 |
| Индекс скорости | не менее - К |
| Максимальная скорость | не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | не менее 3000 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | не менее 800 |

1.11.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» | Параметры характеристик поставляемого товара или его «эквивалента» |
| Размер товара | 295/60 22,5 |
| Сезонность | всесезонная |
| Тип рисунка | дорожный |
| Ось применения/ количество | ведущая/ 4 шт |
| Исполнение | бескамерное (TL) |
| Индекс несущей способности | не менее 149/146 150/147 |
| Индекс скорости | не менее - К |
| Максимальная скорость | не менее 110 |
| Максимальная нагрузка (кг) | не менее 3250 |
| Максимально допустимое давление в шинах (кПА) | не менее 900 |

».

Далее по тексту…

Председатель Конкурсной комиссии

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» -

директор по закупкам С.М. Пронин