**ПАО «ТрансКонтейнер»**

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19

телефон: +7 (495) 788-17-17

факс: +7 (499) 262-75-78

e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

 №

 06.08.2019 б/н

**ВНИМАНИЕ!**

**ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений**

**в документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме**

**№ ОКэ-МСП-ЦКПИТ-19-0050 по предмету закупки «Приобретение интеллектуальных производственных автономных терминалов»**

**(Открытый конкурс)**

1. **В документации о закупке Открытого конкурса:**
	1. Пункт 4.11. Раздела 4. «Техническое задание» документации о закупке **изложить в следующей редакции:**

«4.11. Поставляемое Оборудование должно быть заводского изготовления и иметь сертификат качества завода-изготовителя. Каждый тип Оборудования (Терминал1, Терминал 2) спецификации (таблица №1 настоящего Технического задания) должен быть одного производителя и иметь один парт-номер.»

* 1. Таблицу 1 Раздела 4. «Техническое задание» документации о закупке **изложить в следующей редакции**:

Таблица 1

«**Спецификация и Технические характеристики закупаемого Оборудования**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Характеристики[[1]](#footnote-1) |
| Терминал 1 | Терминал 2 |
| Количество единиц оборудования, шт. | 24 | 25 |
| Операционная система | Android 4.2 и более поздние версии | Android 4.2 и более поздние версии |
| Частота процессора | 1000 МГц и выше | 1000 МГц и выше |
| Количество ядер | Не менее 4 | Не менее 4 |
| Встроенная память | Не менее 16 ГБ | Не менее 16 ГБ |
| Оперативная память  | Не менее 2 ГБ | Не менее 2 ГБ |
| **Экран** |  |  |
| Экран  | Не менее 10 ", 1024x800 | Не менее 10", 1920x1200 |
| Сенсорный экран | Емкостный, мультитач | Емкостный, мультитач |
| Яркость экрана, nits | Не менее 400 | Требование не предъявляется |
| **Беспроводная связь** |  |  |
| Wi-Fi  | есть, Wi-Fi 802.11n/ac | есть, Wi-Fi 802.11ac  |
| Bluetooth  | есть, Bluetooth 4.2  | есть, Bluetooth 4.2  |
| Мобильная связь  | 3G, GSM, LTE  | 3G, GSM, LTE |
| Интерфейс | 1 x USB 2.0, 1 x micro USB 2.0, RJ-45  | Требование не предъявляется |
| Камера  | Тыловая камера не менее 5 МП, автофокус | Тыловая камера не менее 5 МП, автофокус |
| Аудио | Встроенные динамики и микрофон, выход аудио/наушники | Встроенные динамики и микрофон, выход аудио/наушники |
| **Поддержка форматов** |  |  |
| Аудио | AAC, WMA, WAV, MP3 | AAC, WMA, WAV, MP3 |
| Видео  | WMV, MKV, MP4 | WMV, MKV, MP4 |
| Функциональность | GPSАвтоматическая ориентация экрана, подключение к компьютеру по USB | GPS, ГЛОНАССАвтоматическая ориентация экрана, подключение к компьютеру по USB |
| Тип корпуса | Ударопрочный, влагозащищенный | Требование не предъявляется |
| Класс защиты IP | 65 | Требование не предъявляется |
| Температура (Рабочая) | -20 ~ +60 °C | +5 ~ +35 °C |
| Температура (Хранения) | -30 ~ +70 °C | +5 ~ +40 °C |
| Относительная влажность (Рабочая) | 5% - 95% | 10% - 75% |
| Аксессуары | Требование не предъявляется | Чехол для Терминала, крепление Терминала на стекло |
| Время работы от аккумулятора (видео) | Не менее 8 ч | Не менее 8 ч |
| Гарантия  | не менее 36 месяцев | не менее 36 месяцев |

1.3. Таблицу Приложения № 3 к документации о закупке **изложить в редакции приложения к настоящему уведомлению**.

Далее по тексту.

Заместитель председателя

Конкурсной комиссии аппарата управления С.М. Пронин

Приложение

к уведомлению от 06.08.2019 о внесении изменений

в документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме

№ ОКэ-МСП-ЦКПИТ-19-0050

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Терминал 1 | Терминал 2 |
| Требования Технического задания | Характеристики предлагаемого Оборудования | Требования Технического задания | Характеристики предлагаемого Оборудования |
| Наименование производителя | Не установлено |  | Не установлено |  |
| Марка, модель | Не установлено |  | Не установлено |  |
| Количество единиц оборудования, шт. | 24 |  | 25 |  |
| Операционная система | Android 4.2 и более поздние версии |  | Android 4.2 и более поздние версии |  |
| Частота процессора | 1000 МГц и выше |  | 1000 МГц и выше |  |
| Количество ядер | Не менее 4 |  | Не менее 4 |  |
| Встроенная память | Не менее 16 ГБ |  | Не менее 16 ГБ |  |
| Оперативная память  | Не менее 2 ГБ |  | Не менее 2 ГБ |  |
| **Экран** |  |  |  |  |
| Экран  | Не менее 10", 1024x800 |  | Не менее 10.5", 1920x1200 |  |
| Сенсорный экран | Емкостный, мультитач |  | Емкостный, мультитач |  |
| Яркость экрана, nits | Не менее 400 |  | Требование не предъявляется |  |
| **Беспроводная связь** |  |  |  |  |
| Wi-Fi  | есть, Wi-Fi 802.11n/ac |  | есть, Wi-Fi 802.11ac  |  |
| Bluetooth  | есть, Bluetooth 4.2 |  | есть, Bluetooth 4.2 |  |
| Мобильная связь  | 3G, GSM, LTE  |  | 3G, GSM, LTE |  |
| Интерфейс | 1 x USB 2.0, 1 x micro USB 2.0, RJ-45  |  | Требование не предъявляется |  |
| Камера  | Тыловая камера 5 МП, автофокус |  | Тыловая камера 5 МП, автофокус |  |
| Аудио | Встроенные динамики и микрофон, выход аудио/наушники |  | Встроенные динамики и микрофон, выход аудио/наушники |  |
| **Поддержка форматов** |  |  |  |  |
| Аудио | AAC, WMA, WAV, MP3 |  | AAC, WMA, WAV, MP3 |  |
| Видео  | WMV, MKV, MP4 |  | WMV, MKV, MP4 |  |
| Функциональность | GPS, Автоматическая ориентация экрана, подключение к компьютеру по USB |  | GPS, ГЛОНАССАвтоматическая ориентация экрана, подключение к компьютеру по USB |  |
| Тип корпуса | Ударопрочный, влагозащищенный |  | Требование не предъявляется |  |
| Класс защиты IP | 65 |  | Требование не предъявляется |  |
| Температура (Рабочая) | -20 ~ +60 °C |  | +5 ~ +35 °C |  |
| Температура (Хранения) | -30 ~ +70 °C |  | +5 ~ +40 °C |  |
| Относительная влажность (Рабочая) | 5% - 95% |  | 10% - 75% |  |
| Аксессуары | Требование не предъявляется |  | Чехол для Терминала, крепление Терминала на стекло |  |
| Время работы от аккумулятора (видео) | Не менее 8 ч |  | Не менее 8 ч |  |
| Гарантия  | не менее 36 месяцев |  | не менее 36 месяцев |  |
| Срок поставки | не более 60 календарных дней с даты подписания договора сторонами |  | не более 60 календарных дней с даты подписания договора сторонами |  |

1. Характеристики, указанные в настоящей таблице, приведены в соответствии с требованиями к оборудованию, изложенными в инструкции по использованию программного обеспечения, предназначенного для установки на поставляемое Оборудование [↑](#footnote-ref-1)