**УТВЕРЖДАЮ:**

**Председатель Конкурсной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Пронин Сергей Михайлович**

**«\_\_\_» августа 2019 года**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ**

**СПОСОБОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОФЕРТЫ**

**Раздел 1. Общие положения**

* 1. **Общие положения**
     1. Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положением о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 26 декабря 2018 г. (далее – Положение о закупках), проводит:

закупку способом размещения оферты № РО-ЦКПЗус-19-0064 по предмету закупки «Выполнение текущих ремонтов грузовых вагонов в пределах Дальневосточной железной дороги» (далее – Размещение оферты).

* + 1. Под проведением процедуры Размещения оферты понимается способ закупки товаров, выполнения работ или оказания услуг, при котором Заказчик размещает предложение, адресованное неограниченному кругу лиц, и содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля Заказчика заключить договор на указанных в настоящей документации о закупке условиях с любым адресатом оферты, отвечающего установленным в настоящей документации о закупке требованиям, которым будет принято предложение в пределах срока, установленного для акцепта оферты.

Акцептом признается получение Организатором заявки претендента, отвечающей требованиям настоящей документации о закупке, в пределах срока акцепта. Под сроком акцепта Размещения оферты понимается срок окончания подачи предложений претендентов и представленных комплектов документов (акцепта) на участие в процедуре Размещения оферты (далее – Заявки), установленного пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта» настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).

* + 1. Информация об организаторе Размещения оферты (далее – Организатор) указана в пункте 2 Информационной карты. Дата опубликования извещения о проведения Размещения оферты указана в пункте 3 Информационной карты.
    2. Извещение о проведении процедуры Размещения оферты, настоящая документация о закупке, изменения, разъяснения к извещению и настоящей документации о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Размещения оферты, и иная информация о процедуре Размещения оферты публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.
    3. Наименование, количество, объем, характеристики, требования к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг и т.д. и места их поставки, выполнения, оказания и т.д., а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товаров, работ и услуг, сроки поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки размещения настоящей документации о закупке, указаны в разделе 4. Техническое задание настоящей документации о закупке (далее – Техническое задание) и Информационной карте.
    4. По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.
    5. Дата рассмотрения, оценки и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов с предложениями претендентов на участие в процедуре Размещения оферты (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.
    6. Участником в процедуре Размещения оферты признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
    7. В настоящей документации о закупке используются следующие определения (разновидности) участника Размещения оферты:

- претендент – участник Размещения оферты, который получил в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке, имеющий намерения подать или подавший Заявку на участие в процедуре Размещения оферты;

- допущенный участник Размещения оферты (допущенный участник) – претендент, своевременно и по установленной форме подавший Заявку на участие в процедуре Размещения оферты, чья Заявка соответствует установленным в документации о закупке требованиям, признанный Конкурсной комиссией соответствующим установленным в документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям, и допущенный Конкурсной комиссией к участию в процедуре Размещения оферты.

Участник, своевременно и по установленной форме подавший Заявку, допущенный к участию и соответствующий установленным в настоящей документации о закупке обязательным, квалификационным и другим требованиям, считается одним из победителей (участником, с которым принято решение заключить договор по итогам Размещения оферты). В случае, если к участию в закупке допущен только один участник, договор заключается с этим участником.

* + 1. Для участия в Размещении оферты претендент должен:

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке;

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке.

* + 1. Заявки рассматриваются как обязательства участников. ПАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от допущенного участника, с которым принято решение заключить договор по итогам Размещения оферты, заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех участников Размещения оферты устанавливаются единые требования с учетом случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 2.3.2 настоящей документации о закупке.
    2. Решение о допуске претендентов к участию в процедуре Размещения оферты на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 9 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.
    3. Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры Размещения оферты установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Размещении оферты или отстранить допущенного участника процедуры Размещения оферты от участия в Размещении оферты на любом этапе его проведения.
    4. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Заказчик/Организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенными претендентами в связи с их участием в процедуре Размещения оферты.
    5. Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.
    6. Заявки с документами предоставляются претендентами в сроки и на условиях, изложенных в пункте 6 Информационной карты.
    7. Заказчик/Организатор процедуры Размещения оферты вправе отменить ее проведение по одному и более предмету (лоту) в любой момент до наступления даты и времени окончания срока подачи Заявок на участие в Размещении оферты. Решение Конкурсной комиссии об итогах проведения процедуры Размещения оферты о выборе победителя (поставщика, исполнителя, подрядчика) может быть отменено Заказчиком в период с момента наступления даты и времени окончания срока подачи Заявок на участие в Размещении оферты и до заключения (подписания) договора по итогам Размещения оферты только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Извещение об отмене проведения процедуры Размещения оферты размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в день принятия решения об отмене проведения процедуры Размещения оферты. При этом ПАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

* + 1. Протоколы, оформляемые в ходе проведения процедуры Размещения оферты, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, не позднее 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

Сроки подготовки, согласования и подписания протоколов, оформляемых в процессе проведения настоящей процедуры Размещения оферты, не могут превышать 7 (семь) рабочих дней с даты проведения соответствующего этапа процедуры Размещения оферты.

В исключительных случаях, например: при значительном (более 6) количестве Заявок на участие в настоящей процедуре Размещения оферты, при направлении, в случаях, предусмотренных настоящей документацией о закупке и Положением о закупках, запросов в адреса претендентов, участников, органов государственной власти, государственных учреждений, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, срок подписания протоколов может быть увеличен. В каждом случае увеличения сроков подписания протоколов соответствующая информация с указанием планируемого срока подписания протокола размещается в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, не позднее трех дней с даты истечения установленного в настоящем пункте срока подписания протокола.

* + 1. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении процедуры Размещения оферты, не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    2. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
    3. Иностранные участники при проведении закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после рассмотрения, оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.

* + 1. Иностранный участник закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации, либо, если это указано в пункте 16 Информационной карты, в иностранной валюте. При этом рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен Заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок.
    2. Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией о закупке, осуществляется с учетом особенностей, указанных в пункте 18 Информационной карты.
    3. Заказчик не берет на себя обязательства по уведомлению участников Размещения оферты об изменениях, дополнениях, разъяснениях извещения и/или настоящей документации о закупке, а также по уведомлению участников (за исключением победителя(-ей) Размещения оферты, и лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор) об итогах Размещения оферты и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Размещения оферты при условии их надлежащего размещения в СМИ.
  1. **Разъяснения положений извещения и/или документации о закупке**
     1. Претендент вправе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 Информационной карты), направить письменный запрос на разъяснение положений извещения и/или настоящей документации о закупке.
     2. Запрос на разъяснение направляется на официальном бланке претендента и подписанный лицом, имеющим право действовать от имени претендента, по адресу(-ам) электронной почты представителя(-ей) Заказчика/Организатора, указанному(-ым) в пункте 2 Информационной карты.
     3. Заказчик/Организатор осуществляет разъяснение положений документации о закупке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса на разъяснение и размещает их в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
     4. Разъяснения, подписанные лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, размещаются с предметом запроса и без указания информации о лице, от которого поступил запрос на разъяснение. Разъяснения положений документации о закупке не могут изменять предмет и существенные условия проекта договора, заключаемого по итогам Размещения оферты.
     5. Заказчик/Организатор вправе не отвечать на запросы на разъяснение положений извещения о закупке и/или документации о закупке по проведению процедуры Размещения оферты, поступившие позднее срока, установленного в подпункте 1.2.1 настоящей документации о закупке.
     6. Получение и ознакомление претендентов на участие в Размещении оферты с разъяснениями извещения и/или настоящей документации о закупке осуществляется через СМИ.
  2. **Внесение изменений и дополнений в извещение и/или документацию о закупке**

1. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до дня окончания срока подачи Заявок (срока акцепта), в том числе по запросу претендента, могут быть внесены изменения и дополнения в извещение и/или в настоящую документацию о закупке Размещения оферты. Любые изменения, дополнения, вносимые в извещение и/или настоящую документацию о закупке Размещения оферты, являются ее неотъемлемыми частями. Заказчик/Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.
2. Изменения и дополнения, внесенные в извещение и/или в настоящую документацию о закупке Размещения оферты, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.
3. В случае внесения изменений и дополнений в извещение и/или настоящую документацию о закупке Размещения оферты, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы с даты размещения в СМИ указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок на участие в процедуре Размещения оферты оставалось не менее 4 (четырех) дней.
4. Получение и ознакомление претендентов на участие в процедуре Размещения оферты с изменениями и дополнениями извещения и/или настоящей документации о закупке осуществляется через СМИ.
   1. **Антикоррупционная оговорка**
5. В рамках проведения настоящей закупки участникам, Заказчику/Организатору, их аффилированным лицам, работникам или посредникам запрещается выплачивать, предлагать выплатить и разрешать выплату, а равно получать выплату, предлагать выплатить каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

В рамках проведения закупки участники, Заказчик/Организатор, их аффилированные лица, работники или посредники не могут осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящей документации о закупке законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

1. В случае установления нарушения участником, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, такой участник может быть отстранен от участия в закупке. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются участнику.
2. В случае возникновения у участника подозрений, что произошло или может произойти нарушение Заказчиком/Организатором, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, участник обязуется уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении участник обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение Заказчиком/Организатором, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке: [линия доверия «стоп коррупция»](https://trcont.com/the-company/stop-corruption/trust-line-stop-corruption), электронная почта [anticorr@trcont.ru](mailto:anticorr@trcont.ru). Заказчик, получивший уведомление о нарушении каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, обязан рассмотреть уведомление и сообщить участнику об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Заказчик гарантирует осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Заказчик гарантирует отсутствие негативных последствий как для уведомившего участника в целом, так и для конкретных работников участника, сообщивших о факте нарушений.

1. Договор, заключенный Заказчиком на основании решения Конкурсной комиссии, принятого в результате нарушения положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке.

**Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к участникам, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок участников**

* 1. **Обязательные требования**

Участник (в том числе каждое юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных выше недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения, оценки и сопоставления Заявки на участие в процедуре Размещения оферты поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д., являющихся предметом Размещения оферты;

е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ПАО «ТрансКонтейнер»;

ж) не иметь просроченной задолженности по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

з) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер»;

и) в части 1 пункта 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к участникам Размещения оферты.

* 1. **Квалификационные требования**

Участник (все юридические или физические лица (индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) участник должен быть правомочен заключать и исполнять договор, заключение которого является предметом Размещения оферты, в том числе участник – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги, или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) в части 1 пункта 17 Информационной карты могут быть установлены иные квалификационные требования к участникам Размещения оферты.

* 1. **Представление документов**

1. Претендент в составе Заявки, представляет следующие надлежащим образом оформленные документы:
2. опись представленных документов, заверенную подписью и печатью (при наличии) претендента;
3. Заявка, оформленная по форме приложения № 1 к настоящей документации о закупке;
4. предложение о сотрудничестве, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания (раздел 4 настоящей документации о закупке) и составленное по форме приложения № 3 к настоящей документации о закупке;
5. сведения о претенденте, представленные по форме приложения № 2 к настоящей документации о закупке;
6. копия паспорта, предоставляется на каждое физическое лицо (индивидуального предпринимателя), выступающее на стороне одного претендента;
7. копии протокола/решения или другого документа о назначении уполномоченными органами управления претендента должностного лица имеющего право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) претендента). В случае если представленный документ не содержит срок полномочий такого должностного лица, дополнительно представляется устав претендента. Указанные документы предоставляются на каждое юридическое лицо, выступающее на стороне претендента;
8. доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу претендента (оригинал или копия документа должна быть заверена подписью и печатью (при ее наличии) претендента);
9. договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько физических/юридических лиц выступают на стороне одного участника закупки, оригинал или копия документа должна быть заверена подписью и печатью (при ее наличии) претендента);
10. иные документы, перечисленные в части 2 пункта 17 Информационной карты, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.
11. Для иностранных претендентов в пункте 18 Информационной карты могут быть предусмотрены особые требования к предоставлению документов.

**Раздел 3. Заявка. Порядок подачи, рассмотрения Заявок, принятия решения о победителе и заключения договора**

* 1. **Заявка**
     1. Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке.
     2. Информация об обеспечении Заявки на участие в процедуре Размещения оферты указана в пункте 23 Информационной карты.
     3. Каждый претендент может подать только одну Заявку на участие в процедуре Размещения оферты в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения Размещения оферты до даты и времени окончания срока подачи Заявок. Если претендент подает более одной Заявки по закупке (лоту), а ранее поданные им Заявки по данному лоту не отозваны, все Заявки такого претендента отклоняются.
     4. Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 22 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить участникам продлить срок действия Заявок. Участники вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа участника от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в процедуре Размещения оферты.
     5. Заявка оформляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.
     6. Заявка, подготовленная претендентом на участие в процедуре Размещения оферты, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Размещения оферты, которыми обмениваются участник и Заказчик/Организатор, должны быть составлены на языке(-ах), указанном(-ых) в пункте 15 Информационной карты.
     7. Использование других официальных языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке, если иное не указано в пункте 18 Информационной карты.
     8. В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 12 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать Заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются.
     9. Начальная (максимальная) цена лота(-ов) указана в извещении о проведении процедуры Размещения оферты и в пункте 5 Информационной карты.
     10. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской), и заверены печатью претендента (при наличии).
     11. В случае наличия в составе Заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
     12. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте(-ах), установленной(-ых) в пункте 16 Информационной карты.
     13. Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.
  2. **Срок и порядок подачи Заявок**
     1. Место, дата начала и окончания подачи Заявок указаны в пункте 6 Информационной карты.

Для прохода в здание, где будет осуществляться прием Заявок, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера и предмета процедуры Размещения оферты и цели посещения) по адресу(-ам) электронной почты представителя(-ей) Организатора, указанному(-ым) в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за 1 (один) рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

* + 1. Заявка претендента должна быть подписана собственноручной подписью уполномоченного представителя претендента. Заказчик не признает факсимильное воспроизведение подписи или иной аналог собственноручной подписи (факсимиле, клише-печать и т.д.) равной по юридической силе собственноручной подписи уполномоченного представителя претендента, если это прямо не указано в документации о закупке. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки несоответствующей требованиям документации о закупке и отказ в допуске претендента, подавшего такую Заявку, к участию в процедуре Размещения оферты.
    2. Заявки, по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не принимаются. Заявки, полученные по почте или через курьерскую службу доставки по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не вскрываются и возврату не подлежат. Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанные с выбором способа доставки.
    3. Окончательная дата подачи Заявок (за исключением случаев проведения многоэтапной процедуры Размещения оферты) и, соответственно, дата рассмотрения, оценка и сопоставление Заявок, дата подведения итогов могут быть перенесены на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
    4. Претенденты вправе отозвать (в том числе для внесения изменений) свою Заявку в любой момент, до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 6 Информационной карты. В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение в разумный срок представителям Организатора. В случае отзыва Заявки, датой подачи Заявки на участие в процедуре Размещения оферты считается дата предоставления Заказчику последней Заявки претендента.
  1. **Порядок оформления Заявки**

1. Заявка должна быть представлена на бумажном носителе - письмом (в запечатанном конверте) по адресу Заказчика (пункт 2 Информационной карты).
2. Письмо (конверт) с Заявкой должно иметь следующую маркировку:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*наименование претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*государство регистрации претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ  
СПОСОБОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОФЕРТЫ  
 №**

**(лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

*(указывается номер лота)*

1. Заявка должна содержать документы, перечисленные в подпункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также в пунктах 17, 18 Информационной карты с описью представленных документов.

В случае если претендент подает Заявки по нескольким лотам, документы, указанные в частях 1-3 подпункта 2.3.1 настоящей документации о закупке, предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами) с подтверждающими документами, отнесенными к данному лоту. Документы, указанные в частях 4 - 9 подпункта 2.3.1 настоящей документации о закупке, предоставляются к лоту, имеющему наименьший номер. В описи документов, содержащихся в Заявке по остальным лотам, в необходимых случаях прописывается указание на имеющиеся (уже представленные) документы в пакете (файле) лота с наименьшим номером.

1. Заявка должна быть собственноручно подписана уполномоченным лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку или лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента.
2. Документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при наличии) на последнем листе Заявки и собственноручной подписью уполномоченного лица. В описи указывается номер страницы каждого требуемого настоящей документацией о закупке документа. Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы.
3. Кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и представленных в бумажном виде, в письмо (конверт) должен быть вложен электронный носитель информации (флеш-память или компакт-диск), содержащий файлы распространенных форматов: с расширением (\*.doc), (\*.docx), (\*.xls), (\*.xlsx), (\*.txt), (\*.pdf), (\*.jpg) и т.д с копиями всех включенных в Заявку документов.

Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: 1.Заявка.pdf. (1.Zayavka.pdf), 2.Сведения.pdf., 3.Предложение.pdf и т.д.). Запрещается указывать наименование файла с общей длиной символов более 30 знаков. Файлы предоставляются в такой же последовательности, как они затребованы по тексту в настоящей документации о закупке. Наименование файлов должно начинаться с номера, соответствующего порядку упоминания документа по тексту настоящей документации о закупке.

Допускается размещение в составе Заявки документов, сохраненных в архивах. При этом размещение в составе Заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Формирование архивов документов Заявки не рекомендуется. Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати.

Отсутствие в письме с Заявкой электронного носителя информации с копиями документов может являться основанием для отклонения Заявки от участия в процедуре Размещения оферты.

1. Организатор принимает конверты с Заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов, до истечения срока подачи Заявок. Конверт с Заявкой, полученный Организатором по почте по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не вскрывается и не возвращается.
2. Каждый конверт с Заявкой, поступивший в установленный срок, регистрируется. По требованию претендента, подавшего конверт с Заявкой, выдается расписка в его получении с указанием времени и даты получения. Организатор обеспечивает хранение и неприкосновенность конвертов с Заявками до момента проведения процедуры их рассмотрения.
3. В случае если пунктом 23 Информационной карты установлено требование об обеспечении Заявки и претендентом выбран способ обеспечения Заявки в виде независимой (банковской) гарантии, должны быть представлены оригинал гарантии, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.

Копии указанных в настоящем подпункте документов также должны быть сохранены на электронном носителе, в порядке указанном в подпункте 3.3.6 настоящей документации о закупке.

Претендент для передачи указанных документов руководствуется информацией указанной в подпункте 3.2.1 настоящей документации о закупке.

Указанные в настоящем подпункте документы должны представляться на бумажном носителе – письмом (в запечатанном конверте) по адресу Организатора (пункт 2 Информационной карты). Маркировка конверта осуществляется в соответствии с подпунктом 3.3.2 настоящей документации о закупке с пометкой: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОФЕРТЫ№ \_\_\_\_\_\_».

Обеспечения Заявки по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не принимаются.

Претендент самостоятельно определяет способ доставки письма (конверта) с обеспечением Заявки, несет все риски несоблюдения сроков предоставления обеспечение Заявки, связанные с выбором способа доставки.

* 1. **Обеспечение Заявки**

1. При формировании извещения о закупке Заказчик имеет право установить требование об обеспечении Заявки в виде предоставления независимой (банковской) гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком расчетный счет. Возможны иные способы обеспечения Заявки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Способы обеспечения Заявки Заказчик указывает в пункте 23 Информационной карты. Предоставление обеспечения Заявки иным, не указанным в настоящей документации о закупке способом не допускается.
2. Обеспечение Заявки устанавливается Заказчиком при формировании извещения о закупке в процентах к начальной (максимальной) цене договора Размещения оферты или в виде фиксированной суммы в рублях или иной валюты, указанной в пункте 16 Информационной карты. В некоторых случаях сумма обеспечения Заявки указанная в валюте, может быть также указана в рублевом эквиваленте.
3. Обеспечение Заявки предоставляется не позднее срока указанного в пункте 6 Информационной карты.
4. Размер обеспечения Заявки указывается в пункте 23 Информационной карты и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены договора. Требование об обеспечении Заявки на участие в закупке не устанавливается, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 миллионов рублей.
5. В случае если начальная (максимальная) цена договора Размещения оферты установлена в валюте, отличной от рубля Российской Федерации, расчет суммы средств обеспечения Заявки производится в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка России, установленному на 08:00 часов (время московское) даты опубликования извещения о закупке, исходя из размера обеспечения Заявки.

Если Организатор не указал начальную (максимальную) цену закупки, размер обеспечения Заявки может быть установлен только в виде фиксированной суммы в рублях.

1. Требование об обеспечении Заявки на участие в процедуре Размещения оферты в равной мере относится ко всем участникам закупки.
2. При выборе способа обеспечения исполнения договора в форме независимой (банковской) гарантии, участник Размещения оферты предоставляет оригинал независимой (банковской) гарантии, выданной одним из банков указанных в пункте 23 Информационной карты.
3. В случае если претендентом в составе Заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в процедуре Размещения оферты, и до даты рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение Заявки.
4. При внесении Организатором изменений в соответствии с пунктом 1.3 настоящей документации о закупке, повлекших изменение размера суммы средств обеспечения Заявки, все Заявки, поданные до момента опубликования такого изменения, могут быть отозваны в соответствии с подпунктом 3.2.5 настоящей документации о закупке. В этом случае для продолжения участия в процедуре Размещения оферты необходимо подать новую Заявку до окончания срока подачи Заявок.
5. Срок действия обеспечения Заявки должен быть не менее срока действия Заявки, указанного участником в своей Заявке на участие в процедуре Размещения оферты, если иное не указано в настоящей документации о закупке.
6. При согласии участника в соответствии с подпунктом 3.1.4 настоящей документации о закупке продлить срок действия Заявки, участник также соглашается с продлением на такой же срок обеспечения Заявки, если иное не указано в настоящей документации о закупке. При необходимости участник обязан предоставить документы, свидетельствующие о продлении срока действия обеспечения Заявки, в зависимости от выбранного способа обеспечения. В случае отказа участника от продления срока обеспечения Заявки, Заявка такого участника расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствующая требованиям настоящей документации о закупке.
7. Возврат участнику Размещения оферты обеспечения Заявки на участие в закупке не производится в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредставление или предоставление с нарушением условий предоставления обеспечения исполнения договора, установленных настоящей документацией о закупке, в том числе позднее срока, указанного в направленном Заказчиком участнику уведомлении (в случае, если в настоящей документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора).

1. Обеспечение Заявки возвращается на основании полученного Заказчиком подписанного уполномоченным представителем участника Размещения оферты письменного уведомления. В уведомлении указывается, номер и предмет Размещения оферты, контактный номер телефона специалиста, реквизиты счета для перечисления денежных средств. Уведомление направляется по адресу(-ам) электронной почты представителя(-ей) Заказчика/Организатора, указанному(-ым) в пункте 2 Информационной карты.
2. Обеспечение Заявки возвращается в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от участника:

1) после истечения срока действия обеспечения Заявки;

2) после принятия решения об отказе в проведении Размещения оферты (опубликования информации в соответствии с пунктом 4 Информационной карты);

3) после отзыва претендентом Заявки до окончания срока подачи Заявок (с момента окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 6 Информационной карты);

4) после отказа участника от продления срока действия Заявки (с момента получения от участника уведомления);

5) претенденту, который не был допущен до участия в процедуре Размещения оферты (после опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты);

6) после получения Заявки на участие в процедуре Размещения оферты по окончании срока подачи Заявок - участнику, который подал эту Заявку;

7) после принятия Конкурсной комиссией решения о заключении договора (опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты) – участникам, которые не стали победителями Размещения оферты;

8) после заключения договора – участнику, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор.

1. При возврате обеспечения в виде независимой (банковской) гарантии участник для получения независимой (банковской) гарантии и иных предусмотренных в настоящей документации о закупке документов руководствуется информацией указанной в подпункте 3.2.1 настоящей документации о закупке. Независимая (банковская) гарантия возвращается в согласованный с Заказчиком день прибытия уполномоченного представителя участника.

## Предложение о сотрудничестве

* + 1. Предложение о сотрудничестве должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.
    2. Предложение о сотрудничестве должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок не допускалось их неоднозначное толкование.
    3. Предложение о сотрудничестве должно содержать сведения по всем параметрам, указанным в приложении № 3 к настоящей документации о закупке. В число параметров предложения о сотрудничестве могут включаться: сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в Информационной карте, Техническом задании, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).
    4. Общая стоимость товаров, работ, услуг и/или единичные расценки представляются в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), в том числе с применением условий пункта 5 Информационной карты, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.21 и 1.1.22 настоящей документации о закупке.

Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.

* + 1. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определяется согласно выбранной технологии поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг исходя из времени, необходимого претенденту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании и/или Информационной карте.

3.5.6. В случае если претендент предполагает привлечение субподрядных организаций/соисполнителей, в целях подтверждения соответствия квалификационным требованиям (при условии, что в Информационной карте настоящей документации о закупке прямо указано на возможность учесть квалификацию субподрядных организаций/соисполнителей), он в виде приложения к предложению о сотрудничестве предоставляет сведения о таких организациях. Сведения о субподрядных организациях/соисполнителях оформляются по форме приложения № 7 к настоящей документации о закупке.

* 1. **Проведение многоэтапной закупки способом Размещения оферты**

1. Подача Заявок претендентами может осуществляться этапами, по результатам каждого из которых подводятся итоги. Процедура размещения оферты, предусматривающая многоэтапность подведения итогов, далее по тексту настоящей документации о закупке именуется многоэтапной.
2. При проведении многоэтапной процедуры Размещения оферты устанавливается только окончательный срок подачи предложений претендентов (Заявок). При этом рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в процедуре Размещения оферты и подведение итогов Размещения оферты проводятся этапами.
3. Этапы по рассмотрению, оценки и сопоставлению Заявок на участие в многоэтапной процедуре Размещения оферты указываются в пункте 8 Информационной карты. Этапы подведения итогов процедуры Размещения оферты указываются в пункте 10 Информационной карты. Этапу присваивается соответствующий номер только при наличии Заявки(-ок) от претендентов.
4. В ходе проведения многоэтапной процедуры Размещения оферты Заявка(-и) претендента(-ов), поданная(-ые) позднее времени рассмотрения соответствующего этапа, рассматривается(-ются) на дату очередного этапа рассмотрения Заявок, указанную в пункте 8 Информационной карты с учетом подпункта 3.2.5 документации о закупке.
5. В случае проведения многоэтапной закупки способом размещения оферты после выбора победителя(-ей) не допускается внесение изменений в документацию о проведении закупки способом размещения оферты, предусматривающих установление требований, которым не соответствуют заявки ранее определенных победителей закупки.
6. В случае внесения в документацию о проведении закупки способом размещения оферты иных изменений, в договоры, заключенные с ранее определенными победителями закупки, могут быть внесены соответствующие изменения без проведения дополнительных закупочных процедур.
7. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию на одном из этапов Размещения оферты всех претендентов, подавших Заявки, процедура Размещения оферты по соответствующему этапу признается несостоявшейся.
8. При проведении многоэтапной процедуры Размещения оферты претенденты, недопущенные к участию в процедуре Размещения оферты на одном из этапов, имеют право подать повторную Заявку на любой из последующих этапов закупки.
9. Заказчик/Организатор многоэтапной процедуры Размещения оферты вправе отменить ее проведение по одному и более предмету (лоту) в любой момент до наступления даты и времени окончания срока подачи Заявок на участие в Размещении оферты только при условии отсутствия признанного Конкурсной комиссией победителя по любому из этапов
   1. **Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором**
10. По окончании срока подачи Заявок, представленные претендентами конверты с Заявками вскрываются Организатором в срок, указанный в пункте 7 Информационной карты. Организатор может проводить аудио- и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов с Заявками.
11. При вскрытии конвертов с Заявками объявляются:

- наименование претендента;

- сведения о наличии документов, перечень которых указан в настоящей документации о закупке;

- иная информация.

1. По результатам вскрытия конвертов с Заявками протокол не оформляется и не публикуется. Данные о поступивших Заявках, дата и время регистрации каждой такой Заявки и иная информация (по необходимости) указываются в протоколе, оформляемом по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок и изучения квалификации претендентов Организатором.
2. На дату, указанную в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление Заявок на участие в процедуре Размещения оферты и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Размещения оферты и определении победителя(-ей).
3. Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований или быть лучше.
4. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, а также при установлении факта предоставления недостоверных информации, сведений, документов, Заявка претендента отклоняется.
5. Победителем Размещения оферты может быть признан участник, чья Заявка на участие в процедуре Размещения оферты соответствует требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, но имеет не минимальную цену.
6. Указание претендентом недостоверных сведений в Заявке может служить основанием для отклонения такой Заявки.
7. Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте «з» пункта 2.1 настоящей документации о закупке, сведений о претенденте (любом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения Заявки такого претендента.
8. Претендент также может быть не допущен к участию в процедуре Размещения оферты в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах, являющихся предметом Размещения оферты;

2) несоответствия претендента (любого из юридических или физических лиц (индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне претендента) предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов, подтверждающих соответствие этим требованиям;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

- Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

- Заявка не соответствует положениям Технического задания;

- Заявка не подписана должным образом в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке (в том числе собственноручной подписью уполномоченного лица претендента);

- Заявка, подана от лица, выступающего на стороне другого претендента этой же закупки, а также Заявка на участие от лица, на стороне которого выступает лицо, подавшее Заявку на участие в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого претендента;

4) если предложение о цене/единичных расценках договора в Заявке превышает начальную (максимальную) цену/предельные единичные расценки договора (если такая цена/расценки установлены), указанные в настоящей документации о закупке;

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) невнесения обеспечения Заявки (если документацией о закупке установлено требование о его внесении);

7) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке, в том числе пунктом 17 Информационной карты.

1. Все условия Заявки претендента понимаются Заказчиком буквально, в случае расхождений сумм предложения претендента изложенных цифрами и прописью, к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью. Мелкие погрешности, несоответствия, неточности в Заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшее оценку (при соблюдении равенства всех участников закупки) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо участника при рассмотрении, оценки и сопоставлении Заявок, могут не приниматься во внимание.
2. Если в Заявке имеются арифметические ошибки, участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений Заявки, имеющих числовые значения.
3. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.
4. В случае если на участие в Размещении оферты не подана ни одна Заявка процедура Размещение оферты признается несостоявшейся.
5. Если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре Размещения оферты всех претендентов, подавших Заявки, процедура Размещение оферты признается несостоявшейся.
6. В случае если претендентами в составе Заявки на участие в процедуре Размещения оферты не представлены документы, предусмотренные настоящей документацией о закупке, но такие документы или информацию об их наличии можно получить из общедоступных источников, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах органов государственной власти, государственных учреждений, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также непосредственно от таких органов, организаций, лиц и индивидуальных предпринимателей, Конкурсная комиссия вправе (но не обязана) принять такие документы, информацию в качестве подтверждения соответствия претендента, его Заявки требованиям, установленным в настоящей документации о закупке, при условии, что данное право будет реализовано по отношению ко всем участникам, подавшим Заявки на участие в процедуре Размещения оферты, в равной степени.
7. Участникам, органам государственной власти государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям в любое время до подведения итогов Размещения оферты может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений, необходимых для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок участников.
   1. **Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок участников Организатором**
8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится в срок, указанный в пункте 8 Информационной карты.
9. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора и определения победителя(-ей) в соответствии с критериями (подкритериями) и их значением (вес), указанными в пункте 19 Информационной карты. Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Размещение оферты применяются в равной степени ко всем Заявкам участников закупки.
10. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании предложения о сотрудничестве (приложение № 3 к настоящей документации о закупке), иных документов представленных в Заявке, предусмотренных настоящей документацией о закупке в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям.
11. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке. Устанавливается балльный рейтинг, а по количеству полученных баллов присваивается порядковый номер.
12. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.
13. Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.
14. Участник(-и), допущенный(-ые) к участию в процедуре Размещения оферты, считается(-ются) победителем(-ями). После ранжирования Заявок в зависимости от количества баллов по итогам оценки и присвоения порядковых номеров каждый победитель признается участником, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор.
15. Участники или их представители не могут участвовать в рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок.
16. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки, опубликованной на сайте [www.trcont.com](http://www.trcont.com/) (раздел Компания/Закупки) и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html)) (далее – ЕИС) (на странице сведений о Положении о закупках ПАО «ТрансКонтейнер») Организатор составляет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, в котором должна содержаться следующая, подлежащая утверждению Конкурсной комиссией, информация:
17. дата подписания протокола;
18. количество поданных на участие в закупке Заявок, а также дата и время регистрации каждой Заявки;
19. результаты рассмотрения Заявок на участие в Размещении оферты с указанием количества Заявок на участие в закупке, которые отклонены, оснований отклонения каждой такой Заявки и положений документации о закупке, которым не соответствует такая Заявка;
20. результаты оценки и сопоставления Заявок участников с указанием решения о соответствии таких Заявок требованиям документации о закупке, присвоении таким Заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких Заявок, а также указанием порядковых номеров в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки баллами;
21. принятое Организатором решение с причинами, по которым процедура Размещения оферты признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
22. иная информация при необходимости.
23. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания всеми представителями Организатора, присутствовавшими при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок.
    1. **Подведение итогов Размещения оферты**
24. После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Размещения оферты, рассматриваются Конкурсной комиссией для принятия решения об итогах Размещения оферты.
25. Подведение итогов Размещения оферты проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 10 Информационной карты.
26. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.
27. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки и представленные материалы и принимает решение о выборе участника, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор.
28. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в итоговом протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах Размещения оферты. Протокол, составленный по итогам Размещения оферты, должен содержать сведения, указанные в подпункте 3.8.9 настоящей документации о закупке.
29. Протокол заседания Конкурсной комиссии подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания председателем Конкурсной комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя Конкурсной комиссии).
30. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Размещения оферты, в случаях, предусмотренных главой 15 Положения о закупках.
31. При заключении договора с несколькими победителями объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места, способа поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
32. Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации, переговоров в соответствии с пунктами 33-41 Положения о закупках.
33. Размещение оферты признается несостоявшейся, если:

1) на участие в Размещении оферты не подана ни одна Заявка;

2) на участие в Размещения оферты подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения Заявок к участию в Размещении оферты допущен один участник;

4) ни один из участников не допущен к участию в Размещении оферты.

1. Участник(-и), допущенный(-ые) к участию в процедуре Размещения оферты, считается(-ются) победителем(-ями). После ранжирования Заявок в зависимости от количества баллов по итогам оценки каждый участник признается победителем с присвоением порядкового номера, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор. В случае если к участию в процедуре Размещения оферты допущен только один участник, договор заключается с этим участником.
   1. **Заключение договора**
2. По результатам Размещения оферты Заказчиком заключается договор, формируемый путем включения условий исполнения договора, предложенных в Заявке лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке.
3. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке.
4. После опубликования протокола об итогах Размещения оферты Заказчик направляет участнику Размещения оферты, с которым в соответствии с решением Конкурсной комиссии заключается договор, проект договора и уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, с учетом условий изложенных в пункте 25 Информационной карты и учитывающего, при необходимости, период времени для получения Заказчиком одобрения сделки органами управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документы направляются в адрес лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор почтовым отправлением и/или электронными средствами связи, обеспечивающими возможность подтверждения отправки, по адресу электронной почты, указанному таким лицом в контактной информации приложения № 2 к настоящей документации о закупке.
5. Участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком уведомлении с приглашением подписать договор и предоставить обеспечение исполнения договора (если такое обеспечение предусмотрено пунктом 24 Информационной карты). Участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, должен обеспечить передачу подписанного договора Заказчику.
6. В случае если участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, не представлен подписанный договор в сроки, указанные в уведомлении с приглашением подписать договор, и/или не выполнены иные необходимые для заключения договора условия, прямо предусмотренные в настоящей документации о закупке, он признается уклонившимся от заключения договора.
7. При этом если в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами участника, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, такому участнику требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Размещения оферты, органами управления, участник вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола Конкурсной комиссии об итогах Размещения оферты.
8. Заказчик вправе отклонить такое предложение и участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, в случае отказа от подписания договора, признается уклонившимся от заключения договора.
9. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам Размещения оферты, если указанное предусмотрено в пункте 17 Информационной карты, вместе с подписанным со своей стороны договором, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В отношении лиц, являющихся публичными акционерными обществами, допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах такого общества.

В случае непредставления указанных в настоящем подпункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

1. Не допускается заключение договора на условиях, отличных от условий, установленных решением Конкурсной комиссии и определенных в Заявках, за исключением случаев снижения участником, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, цены договора, улучшения для Заказчика иных условий договора и других случаев, предусмотренных пунктом 20 Информационной карты.
2. После определения лица, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким лицом в случае установления несоответствия лица, с которым заключается договор, и его Заявки требованиям, установленным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке и в пункте 17 Информационной карты, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему получить право на заключение договора.
3. Совершение лицом, получившим оферту в порядке настоящей документации о закупке, в срок, установленный для её акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг, уплата соответствующей суммы и т.д.) до заключения сторонами договора не является акцептом.
4. Исполнение заключенных по итогам Размещения оферты договоров осуществляется участниками, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке, заключается договор на основании заявок Заказчика. Заказчик направляет заявки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг по мере необходимости в адрес того победителя, условия оказания услуг которого в данный момент является наиболее оптимальными для Заказчика.
   1. **Обеспечение исполнения договора**
5. При формировании извещения о закупке Заказчик имеет право установить требование об обеспечении надлежащего исполнения договора в виде предоставления независимой (банковской) гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком расчетный счет. Возможны иные способы обеспечения надлежащего исполнения договора в соответствии с пунктом 24 Информационной карты.
6. Способ и размер обеспечения исполнения договора указывается Заказчиком в пункте 24 Информационной карты в процентах к цене договора и/или в виде фиксированной суммы в рублях или иной валюты указанной в пункте 16 Информационной карты. В некоторых случаях сумма обеспечения исполнения договора, указанная в валюте, может быть также указана в рублевом эквиваленте. Предоставление обеспечения исполнения договора иным не указанным в настоящей документации о закупке способом не допускается.
7. В пункте 24 Информационной карты может быть предусмотрено требование об обеспечении исполнения договора в целом, а также об обеспечении исполнения отдельных обязательств по договору, в том числе:

1) обязательств по возврату аванса;

2) обязательств по договору (также по отдельным этапам исполнения договора), кроме гарантийных обязательств;

3) гарантийных обязательств.

1. Подтверждающие документы о выполнении требований об обеспечение исполнения договора предоставляются не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора победителем.
2. В случае выбора способа обеспечения исполнения договора в форме независимой (банковской) гарантии, участник Размещения оферты предоставляет оригинал независимой (банковской) гарантии выданной соответствующим банком.
3. При выборе способа обеспечения исполнения договора в форме внесения денежных средств, факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора должен быть подтвержден платежным поручением, свидетельствующим о перечислении денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, или копией такого поручения. Требование об обеспечении исполнения договора в форме внесения денежных средств считается исполненным в момент поступления денежной суммы на счет Заказчика.
4. Если участник, который извещен о том, что он признан победителем Размещения оферты, не предоставил в установленные настоящей документацией о закупке сроки надлежащего обеспечения исполнения договора, он признается уклонившимся от исполнения договора. В этом случае Заказчик вправе расторгнуть договор.
5. Срок действия обеспечения надлежащего исполнения договора должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, если иное не указано в условиях предоставления обеспечения исполнения договора.
6. В случае если участником, с которым заключается договор, представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения надлежащего исполнения договора, но до истечения срока, в течение которого платеж должен был поступить, денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся от исполнения договора.

**Раздел 4. Техническое задание**

4.1. Общие положения

4.1.1. Предмет закупки: выполнение текущих ремонтов грузовых вагонов и ремонт колесных пар в пределах Дальневосточной железной дороги, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании, и/или ремонт колесных пар и/или ремонт запасных частей.

4.1.2. По заявке Заказчика Подрядчик осуществляет определение ремонтопригодности деталей, погрузку (выгрузку), транспортировку, взвешивание узлов, деталей и запасных частей, металлолома собственности Заказчика, производит их хранение на территории депо.

4.1.3 Подрядчик организует подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на ремонтные пути Подрядчика, а также после ремонта, уборку грузовых вагонов с ремонтных путей на железнодорожные пути общего пользования.

Стоимость услуг по подаче/уборке грузовых вагонов определяется в приложении № 2 к Техническому заданию.

4.1.4. Подрядчик производит текущий отцепочный ремонт подвижного состава (ТР-2) в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми действующими нормативно-техническими актами, в том числе в соответствии с Руководством по текущему отцепочному ремонту № РД 32 ЦВ-056-97 от 02.09.1997г. (ТР-2), а также другими нормативными требованиями, распоряжениями и телеграфными указаниями ОАО «РЖД» применяемыми для качественного и безопасного выполнения видов ремонта согласно предмету настоящей документации о закупке.

4.1.5. Подрядчик должен иметь действующее свидетельство о присвоении ему условного номера клеймения в порядке, предусмотренным Положением об условных номера клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным протоколом заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества   
от 21-22 октября 2014 г. № 61, на выполнение текущих ремонтов вагонов.

4.1.6. Подрядчик выполняет работы по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных пар, собственности Заказчика, а также производит их хранение на своей территории.

4.2. Цена договора

Максимальная (совокупная) цена договора (договоров), заключаемых по итогам процедуры Размещения оферты составляет 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости всех расходных материалов и запасных частей затрат, связанных с их доставкой на объект, подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути депо Подрядчика, уборку грузовых вагонов с тракционных путей на железнодорожные пути общего пользования, сварочных, наплавочных, слесарных работ, работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар, собственности Заказчика, и их хранение на территории Подрядчика, а также стоимость запасных частей, собственности Подрядчика, а также стоимость запасных частей, собственности Подрядчика, указанных в приложениях № 1, № 2 и № 3 к техническому заданию, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объем работ определяется в соответствии с заявками Заказчика. Заказчик не берет на себя обязательства по приобретению какого-либо определенного объема работ ни в количественном, ни в денежном выражении.

Выполнение работ осуществляется на основании заявки, направляемой Заказчиком в письменном виде на адрес электронной почты Подрядчика (e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Одновременно с заявкой Заказчик направляет Подрядчику приглашение к подаче коммерческого предложения (далее – Приглашение). Аналогичное Приглашение Заказчик направляет другим потенциальным Подрядчикам (претендентам).

В Приглашении указывается предельный срок направления Заказчику коммерческого предложения по конкретной Заявке. При этом Заказчик оставляет за собой право в этот срок изменить либо отозвать Приглашение.

Подрядчик направляет коммерческое предложение на адрес электронной почты Заказчика (e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

До истечения предельного срока приема коммерческого предложения, указанного в Приглашении, Подрядчик имеет право изменить стоимость и срок выполнения работ в сторону их уменьшения неограниченное количество раз.

Заявка передается на исполнение Подрядчику, чье коммерческое предложение содержало наиболее низкую стоимость и наиболее ранний срок завершения работ.

4.3. Стоимость текущего ремонта и связанных с этим работ, услуг.

Претендент в заявке (предложении о сотрудничестве) должен предоставить следующую информацию:

- Стоимость проведения текущего отцепочного ремонта ТР-2 одного грузового вагона, определяется Подрядчиком на основании фактически выполненных работ в соответствии с дефектной ведомостью формы ВУ-22, цена на которые не должна превышать цены, установленные прейскурантом предельно допустимых цен на работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов (далее - Прейскурант), указанных в приложении № 1 к Техническому заданию.

- Стоимость сбора за подачу и уборку грузовых вагонов на железнодорожные пути необщего пользования, не должна превышать предельно допустимые ставки сбора за подачу и уборку одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования указанные в приложении № 2 к Техническому заданию.

- Стоимость сбора за нахождение грузовых вагонов на путях необщего пользования Подрядчика не должна превышать предельно допустимые ставки сбора за нахождение грузовых вагонов на путях необщего пользования Подрядчика в ожидании ремонта и после проведения ремонта указанные в приложении № 3 к Техническому заданию.

4.4. Порядок оплаты:

Оплата за фактически выполненный объём работ по текущему отцепочному ремонту (ТР-2) грузовых вагонов, в том числе их подачу/уборку производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения счетов-фактур и иных обязательных документов, указанных в договоре (приложение № 5 к документации о закупке).

4.5. Срок и место выполнения работ: по заявкам Заказчика в период с даты заключения договора и по 31 декабря 2019 года включительно.

4.6. Гарантия качества проводимых работ:

Требования к гарантии на выполняемые работы установлены в Договоре (приложение № 5 к документации о закупке).

4.7. Порядок выполнения работ.

4.7.1. Продолжительность нахождения одного грузового вагона Заказчика в ТР-2 не должна превышать 78 (семьдесят восемь) часов, начиная с 00 часов 00 минут суток, следующих за сутками постановки грузового вагона на пути проведения ремонта

Днем завершения работ по ремонту грузовых вагонов считается дата, указанная в уведомлении формы ВУ-36М (ВУ-36ЭТД).

4.7.2 Подрядчик берет на себя обязательства по оказанию услуг на протяжении всего срока действия договора, заключенного по итогам процедуры размещения оферты, в необходимом для Заказчика объеме.

4.7.3. Ставка сбора за подачу и уборку одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования участков текущего отцепочного ремонта Подрядчика включается в акт выполненных работ отдельной строкой.

Приложение № 1

к Техническому заданию

ПРЕЙСКУРАНТ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ЦЕН НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ТЕКУЩЕМ ОТЦЕПОЧНОМ РЕМОНТЕ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть 1. Предельно допустимые цены на контрольные и регламентные операций, обязательных для каждого вагона поступившего в ТОР | | | |
| Код | | Перечень работ | Цена на отдельные операции, без НДС, руб. |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1001 | | Контрольные и регламентные операции | 3466 |

Часть 2. Предельно допустимые цены на отдельные операции текущего отцепочного ремонта, требующие замены детали

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | | Перечень работ | | Устанавливаемая деталь | | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта с учетом стоимости устанавливаемой детали, без НДС, руб. | | | | | |
| Новые | Детали отремонтированные в вагоноремонтных депо дальневосточного региона | Деталь собственника | | | Детали собственника отремонтированные в вагоноремонтных депо дальневосточного региона |
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
|  | | ХОДОВЫЕ ЧАСТИ | | | |  |  |  | | |  |
| 2101-01 | | Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой. | | прокладка | | 287 | — | — | | | — |
| 2101-02 | | Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой. | | — | — | 79 | | | — |
| 2102-01 | | Замена колпака скользуна | | колпак скользуна | | 814 | — | — | | | — |
| 2102-02 | | Замена колпака скользуна | | — | 400 | — | | |  |
| 2102-03 | | Замена колпака скользуна | | — | — | 90 | | | — |
| 2103-01 | | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина | | внутренняя пружина | | 1439 | — | — | | | — |
| 2103-02 | | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина | | — | 827 | — | | | — |
| 2103-03 | | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина | | — | — | 368 | | | — |
| 2104-01 | | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина | | наружная пружина | | 1833 | — | — | | | — |
| 2104-02 | | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина | | — | 1001 | — | | | — |
| 2104-03 | | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина | | — | — | 377 | | | — |
| 2105-01 | | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина | | фрикционный клин | | 1382 | — | — | | | — |
| 2105-02 | | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина | | — | 816 | — | | | — |
| 2105-03 | | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина | | — |  | 392 | | | — |
| 2106-01 | | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной | | планка подвижная фрикционная | | 770 | — | — | | | — |
| 2106-02 | | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной | | — | 547 | — | | | — |
| 2106-03 | | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной | | — | — | 379 | | | — |
| 2107-01 | | Замена износостойкой пластины опорного буксового проема | | износостойкая пластина | | 1305 | — | — | | | — |
| 2107-02 | | Замена износостойкой пластины опорного буксового проема | | — | — | 609 | | | — |
| 2108-01 | | Замена корпуса скользуна | | корпус скользуна | | 5360 | — | — | | | — |
| 2108-02 | | Замена корпуса скользуна | | — | — | 779 | | | — |
| 2109-01 | | Замена демпфера скользуна | | демпфер скользуна | | 474 | — | — | | | — |
| 2109-02 | | Замена демпфера скользуна | | — | — | 365 | | | — |
| 2110-01 | | Замена вкладыша скользуна | | вкладыш скользуна | | 416,63 | — | — | | | — |
| 2110-02 | | Замена вкладыша скользуна | | — | — | 363,5 | | | — |
| 2111-01 | | Замена ролика скользуна | | ролик скользуна | | 377 | — | — | | | — |
| 2111-02 | | Замена ролика скользуна | | — | — | 306,02 | | | — |
| 2112-01 | | Замена сменного износостойкого элемента | | сменный износостойкий элемент | | 371 | — | — | | | — |
| 2112-02 | | Замена сменного износостойкого элемента | | — | — | 305,85 | | | — |
| 2113-01 | | Замена болта скользуна | | болт скользуна | | 211 | — | — | | | — |
| 2113-02 | | Замена болта скользуна | | — | — | 181,78 | | | — |
| 2114-01 | | Замена шайбы скользуна | | шайба скользуна | | 195 | — | — | | | — |
| 2114-02 | | Замена шайбы скользуна | | — | — | 181,35 | | | — |
| 2115-01 | | Замена прокладки регулировочной скользуна | | прокладка регулировочная | | 317 | — | — | | | — |
| 2115-02 | | Замена прокладки регулировочной скользуна | | — | — | 304 | | | — |
| 2116-01 | | Установка модернизации планок буксового проема | | модернизация планок | | 811 | — | — | | | — |
| 2116-02 | | Установка модернизации планок буксового проема | | — | — | 404 | | | — |
| 2117-01 | | Заменить шкворень грузовой тележки | | шкворень | | 1244 | — | — | | | — |
| 2117-02 | | Заменить шкворень грузовой тележки | | — | — | 223 | | | — |
| 2118-01 | | Сменить смотровую крышку буксового узла | | крышка | | 359 | — | — | | | — |
| 2118-02 | | Сменить смотровую крышку буксового узла | | — | — | 291 | | | — |
| 2119-01 | | Поставить болт смотровой крышки буксового узла | | болт | | 8,78 | — | — | | | — |
| 2119-02 | | Поставить болт смотровой крышки буксового узла | | — | — | 6,12 | | | — |
|  | | АВТОСЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |  | |  |  |  | | |  |
| 2201-01 | | Замена автосцепки | | автосцепка | | 44149 | — | — | | | — |
| 2201-02 | | Замена автосцепки | | — | 23440 | — | | | — |
| 2201-03 | | Замена автосцепки | | — | — | 2158 | | | — |
| 2201-04 | | Замена автосцепки | | — | — | — | | | 7444 |
| 2202-01 | | Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника | | валик подъемника | | 1027 | — | — | | | — |
| 2202-02 | | Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника | | — | 708 | — | | | — |
| 2202-03 | | Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника | | — | — | 242 | | | — |
| 2202-04 | | Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника | | — | — | — | | | 409 |
| 2203-01 | | Замена элементов автосцепки, Замена болта валика подъемника | | болт валика подъемника | | 224 | — | — | | | — |
| 2203-02 | | Замена элементов автосцепки, Замена болта валика подъемника | | — | — | 222 | | | — |
| 2204-01 | | Замена элементов автосцепки, Замена подъемника | | подъемник | | 962 | — | — | | | — |
| 2204-02 | | Замена элементов автосцепки, Замена подъемника | | — | 629 | — | | | — |
| 2204-03 | | Замена элементов автосцепки, Замена подъемника | | — | — | 239 | | | — |
| 2204-04 | | Замена элементов автосцепки, Замена подъемника | | — | — | — | | | 353 |
| 2205-01 | | Замена элементов автосцепки, Замена предохранителя от саморасцепа | | предохранитель от саморасцепа | | 1032 | — | — | | | — |
| 2205-02 | | Замена элементов автосцепки, Замена предохранителя от саморасцепа | | — | — | 237 | | | — |
| 2206-01 | | Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки | | замкодержатель автосцепки | | 1354 | — | — | | | — |
| 2206-02 | | Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки | | — | 850 | — | | | — |
| 2206-03 | | Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки | | — | — | 238 | | | — |
| 2206-04 | | Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки | | — | — | — | | | 425 |
| 2207-01 | | Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки | | замок автосцепки | | 1738 | — | — | | | — |
| 2207-02 | | Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки | | — | 1038 | — | | | — |
| 2207-03 | | Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки | | — | — | 250 | | | — |
| 2207-04 | | Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки | | — | — | — | | | 471 |
| 2208-01 | | Замена поглощающего аппарата | | поглощающий аппарат (РТ-120, РТ-120-00-000СБ) | | 37118 | — | — | | | — |
| 2208-02 | | Замена поглощающего аппарата | | — | 18046 | — | | | — |
| 2208-03 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | 3062 | | | — |
| 2208-04 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | — | | | 5072 |
| 2209-01 | | Замена поглощающего аппарата | | поглощающий аппарат (821.61.05.000 Р-5П) | | 47510 | — | — | | | — |
| 2209-02 | | Замена поглощающего аппарата | | — | 22405 | — | | | — |
| 2209-03 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | 2897 | | | — |
| 2209-04 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | — | | | 5410 |
| 2210-01 | | Замена поглощающего аппарата | | поглощающий аппарат Ш-2В | | 12715 | — | — | | | — |
| 2210-02 | | Замена поглощающего аппарата | | — | 7219 | — | | | — |
| 2210-03 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | 2417 | | | — |
| 2210-04 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | — | | | 3296 |
| 2211-01 | | Замена упорной плиты поглощающего аппарата | | упорная плита поглощающего аппарата | | 3486 | — | — | | | — |
| 2211-02 | | Замена упорной плиты поглощающего аппарата | | — | 3379 | — | | | — |
| 2211-03 | | Замена упорной плиты поглощающего аппарата | | — | — | 2172 | | | — |
| 2211-04 | | Замена упорной плиты поглощающего аппарата | | — | — | — | | | 2879 |
| 2212-01 | | Замена тягового хомута | | тяговый хомут | | 13750 | — | — | | | — |
| 2212-02 | | Замена тягового хомута | | — | 7963 | — | | | — |
| 2212-03 | | Замена тягового хомута | | — | — | 2422 | | | — |
| 2212-04 | | Замена тягового хомута | | — | — | — | | | 3647 |
| 2213-01 | | Замена клина тягового хомута | | клин тягового хомута | | 1214 | — | — | | | — |
| 2213-02 | | Замена клина тягового хомута | | — | 744 | — | | | — |
| 2213-03 | | Замена клина тягового хомута | | — | — | 392 | | | — |
| 2214-01 | | Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода | | цепочка расцепного привода | | 348 | — | — | | | — |
| 2214-02 | | Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода | | — | — | 70,66 | | | — |
| 2215-01 | | Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода | | кронштейн расцепного привода | | 343 | — | — | | | — |
| 2215-02 | | Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода | | — | 189 | — | | | — |
| 2215-03 | | Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода | | — | — | 73 | | | — |
| 2216-01 | | Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода | | державка расцепного привода | | 376 | — | — | | | — |
| 2216-02 | | Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода | | — | 203 | — | | | — |
| 2216-03 | | Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода | | — | — | 73 | | | — |
| 2217-01 | | Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода | | рычаг расцепного привода | | 886 | — | — | | | — |
| 2217-02 | | Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода | | — | — | 74 | | | — |
| 2217-03 | | Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода | | — | — | — | | | 344 |
| 2218-01 | | Замена поддерживающей планки | | поддерживающая плита | | 1356 | — | — | | | — |
| 2218-02 | | Замена поддерживающей планки | | — | — | 988 | | | — |
| 2219-01 | | Установка или замена маятниковой подвески | | маятниковая подвеска | | 417 | — | — | | | — |
| 2219-02 | | Установка или замена маятниковой подвески | | — | — | 167 | | | — |
| 2219-03 | | Установка или замена маятниковой подвески | | — | — | — | | | 316 |
| 2220-01 | | Установка или замена центрирующей балочки | | центрирующая балочка | | 1394 | — | — | | | — |
| 2220-02 | | Установка или замена центрирующей балочки | | — | — | 176 | | | — |
| 2221-01 | | Установка болтов поддерживающей планки поглощающего аппарата | | болт | | 78 | — | — | | | — |
| 2221-02 | | Установка болтов поддерживающей планки поглощающего аппарата | | — | — | 53,45 | | | — |
| 2222-01 | | Замена поглощающего аппарата | | поглощающий аппарат АПЭ-90-А.800 | | 50512 | — | — | | | — |
| 2222-02 | | Замена поглощающего аппарата | | — | 23991 | — | | | — |
| 2222-03 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | 3420 | | | — |
| 2222-04 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | — | | | 6051 |
| 2223-01 | | Замена поглощающего аппарата | | поглощающий аппарат АПЭ-120-И.500 | | 55474 | — | — | | | — |
| 2223-02 | | Замена поглощающего аппарата | | — | 26193 | — | | | — |
| 2223-03 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | 3552 | | | — |
| 2223-04 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | — | | | 6413 |
| 2224-01 | | Замена поглощающего аппарата | | поглощающий аппарат АПЭ-73ZW110100-5-00У (класс Т2) | | 56094 | — | — | | | — |
| 2224-02 | | Замена поглощающего аппарата | | — | 26468 | — | | | — |
| 2224-03 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | 3568 | | | — |
| 2224-04 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | — | | | 6458 |
| 2225-01 | | Замена поглощающего аппарата | | поглощающий аппарат АПЭ-73ZW110100-5-00У (класс Т3) | | 57335 | — | — | | | — |
| 2225-02 | | Замена поглощающего аппарата | | — | 27018 | — | | | — |
| 2225-03 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | 3601 | | | — |
| 2225-04 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | — | | | 6548 |
| 2226-01 | | Замена поглощающего аппарата | | поглощающий аппаратАПЭ-95-УВЗ | | 57955 | — | — | | | — |
| 2226-02 | | Замена поглощающего аппарата | | — | 27293 | — | | | — |
| 2226-03 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | 3617 | | | — |
| 2226-04 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | — | | | 6593 |
| 2227-01 | | Замена поглощающего аппарата | | поглощающий аппарат ПМКП-110 | | 37116 | — | — | | | — |
| 2227-02 | | Замена поглощающего аппарата | | — | — | 2417 | | | — |
| 2228 | | Замена поглощающего аппарата | | поглощающий аппарат ПМК-110А, РТ-130 | | — | — | 2417 | | | — |
| 2229 | | Замена поглощающего аппарата | | поглощающий аппарат ПМК-110-К-23 | | — | — | 2417 | | | — |
| 2230 | | Замена поглощающего аппарата | | поглощающий аппарат М-6-ТО-4У | | — | — | 2417 | | | — |
| 2231-01 | | Сменить болты крепления клина тягового хомута | | Болт | | 24,71 | — | — | | | — |
| 2231-02 | | Сменить болты крепления клина тягового хомута | | — | — | 22 | | | — |
|  | | АВТОТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |  | |  |  |  | | |  |
| 2301-01 | | Замена авторегулятора | | авторегулятор 574Б | | 8255 | — | — | | | — |
| 2301-02 | | Замена авторегулятора | | — | — | 735 | | | — |
| 2301-03 | | Замена авторегулятора | | — | — | — | | | 3792 |
| 2302-01 | | Замена авторегулятора | | авторегулятор РТРП-675, РТРП-675М | | 11217 | — | — | | | — |
| 2302-02 | | Замена авторегулятора | | — | 7941 | — | | | — |
| 2302-03 | | Замена авторегулятора | | — | — | 761 | | | — |
| 2302-04 | | Замена авторегулятора | | — | — | — | | | 3958 |
| 2303-01 | | Замена триангеля | | триангель | | 5889 | — | — | | | — |
| 2303-02 | | Замена триангеля | | — | 4385 | — | | | — |
| 2303-03 | | Замена триангеля | | — | — | 1057 | | | — |
| 2303-04 | | Замена триангеля | | — | — | — | | | 2544 |
| 2304-01 | | Замена тормозного башмака | | тормозной башмак | | 1250 | — | — | | | — |
| 2304-02 | | Замена тормозного башмака | | — | — | 278 | | | — |
| 2305-01 | | Замена подвески тормозного башмака | | подвеска тормозного башмака | | 1268 | — | — | | | — |
| 2305-02 | | Замена подвески тормозного башмака | | — | 666 | — | | | — |
| 2305-03 | | Замена подвески тормозного башмака | | — | — | 214 | | | — |
| 2306-01 | | Замена предохранительных устройств тормозной рычажной передачи | | предохранительные устройства тормозной рычажной передачи | | 159 | — | — | | | — |
| 2306-02 | | Замена предохранительных устройств тормозной рычажной передачи | | — | — | 21,09 | | | — |
| 2307-01 | | Замена валика подвески тормозных башмаков | | валик подвески тормозных башмаков | | 388 | — | — | | | — |
| 2307-02 | | Замена валика подвески тормозных башмаков | | — | 302 | — | | | — |
| 2307-03 | | Замена валика подвески тормозных башмаков | | — | — | 237 | | | — |
| 2308-01 | | Замена втулок подвески тормозных башмаков | | втулка подвески тормозных башмаков | | 320 | — | — | | | — |
| 2308-02 | | Замена втулок подвески тормозных башмаков | | — | — | 314 | | | — |
| 2309-01 | | Замена или установка клин-чеки тормозной колодки | | клин-чека тормозной колодки | | 199 | — | — | | | — |
| 2309-02 | | Замена или установка клин-чеки тормозной колодки | | — | 135 | — | | | — |
| 2309-03 | | Замена или установка клин-чеки тормозной колодки | | — | — | 87 | | | — |
| 2310-01 | | Замена соединительного рукава | | соединительный рукав | | 1483 | — | — | | | — |
| 2310-02 | | Замена соединительного рукава | | — | 1243 | — | | | — |
| 2310-03 | | Замена соединительного рукава | | — | — | 146 | | | — |
| 2310-04 | | Замена соединительного рукава | | — | — | — | | | 733 |
| 2311-01 | | Замена концевого крана | | концевой кран | | 5243 | — | — | | | — |
| 2311-02 | | Замена концевого крана | | — | 3057 | — | | | — |
| 2311-03 | | Замена концевого крана | | — | — | 437 | | | — |
| 2311-04 | | Замена концевого крана | | — | — | — | | | 1226 |
| 2312-01 | | Установка ручки концевого крана соединительного рукава | | ручка концевого крана | | 334 | — | — | | | — |
| 2312-02 | | Установка ручки концевого крана соединительного рукава | | — | — | 124,55 | | | — |
| 2313-01 | | Замена уплотнительного кольца соединительного рукава | | уплотнительное кольцо соединительного рукава | | 119,47 | — | — | | | — |
| 2313-02 | | Замена уплотнительного кольца соединительного рукава | | — | — | 117,33 | | | — |
| 2314-01 | | Установка ручки разобщительного крана | | ручка разобщительного крана | | 205 | — | — | | | — |
| 2314-02 | | Установка ручки разобщительного крана | | — | — | 19 | | | — |
| 2315-01 | | Замена запасного резервуара | | запасной резервуар | | 3753 | — | — | | | — |
| 2315-02 | | Замена запасного резервуара | | — | 1704 | — | | | — |
| 2315-03 | | Замена запасного резервуара | | — | — | 167 | | | — |
| 2316-01 | | Замена тормозного цилиндра | | тормозной цилиндр | | 13676 | — | — | | | — |
| 2316-02 | | Замена тормозного цилиндра | | — | 7134 | — | | | — |
| 2316-03 | | Замена тормозного цилиндра | | — | — | 749 | | | — |
| 2316-04 | | Замена тормозного цилиндра | | — | — | — | | | 2209 |
| 2317-01 | | Замена разобщительного крана | | разобщительный кран | | 2325 | — | — | | | — |
| 2317-02 | | Замена разобщительного крана | | — | 1423 | — | | | — |
| 2317-03 | | Замена разобщительного крана | | — | — | 276 | | | — |
| 2317-04 | | Замена разобщительного крана | | — | — | — | | | 642 |
| 2318-01 | | Замена тройника тормозной магистрали | | тройник тормозной магистрали | | 543 | — | — | | | — |
| 2318-02 | | Замена тройника тормозной магистрали | | — | 299 | — | | | — |
| 2318-03 | | Замена тройника тормозной магистрали | | — | — | 115 | | | — |
| 2319-01 | | Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя | | двухкамерный резервуар воздухораспределителя | | 6623 | — | — | | | — |
| 2319-02 | | Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя | | — | 2979 | — | | | — |
| 2319-03 | | Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя | | — | — | 247 | | | — |
| 2320-01 | | Замена главной части воздухораспределителя | | главная часть воздухораспределителя | | 16283 | — | — | | | — |
| 2320-02 | | Замена главной части воздухораспределителя | | — | 8997 | — | | | — |
| 2320-03 | | Замена главной части воздухораспределителя | | — | — | 406 | | | — |
| 2320-04 | | Замена главной части воздухораспределителя | | — | — | — | | | 2949 |
| 2321-01 | | Замена магистральной части воздухораспределителя | | магистральная часть воздухораспределителя | | 11588 | — | — | | | — |
| 2321-02 | | Замена магистральной части воздухораспределителя | | — | 6619 | — | | | — |
| 2321-03 | | Замена магистральной части воздухораспределителя | | — | — | 310 | | | — |
| 2321-04 | | Замена магистральной части воздухораспределителя | | — | — | — | | | 2323 |
| 2322-01 | | Замена тормозной магистрали | | Труба диаметром 1 1/4-2" | | 3161 | — | — | | | — |
| 2322-02 | | Замена тормозной магистрали | | — | — | 289 | | | — |
| 2323-01 | | Замена авторежима | | авторежим | | 12216 | — | — | | | — |
| 2323-02 | | Замена авторежима | | — | 7178 | — | | | — |
| 2323-03 | | Замена авторежима | | — | — | 394 | | | — |
| 2323-04 | | Замена авторежима | | — | — | — | | | 2675 |
| 2324-01 | | Замена вертикальных рычагов | | вертикальные рычаги | | 388 | — | — | | | — |
| 2324-02 | | Замена вертикальных рычагов | | — | 247 | — | | | — |
| 2324-03 | | Замена вертикальных рычагов | | — | — | 141 | | | — |
| 2325-01 | | Замена подводящей тормозной трубки | | подводящая тормозная трубка | | 455 | — | — | | | — |
| 2325-02 | | Замена подводящей тормозной трубки | | — | — | 247 | | | — |
| 2326-01 | | Замена балочки авторежима | | балочка авторежима | | 1299 | — | — | | | — |
| 2326-02 | | Замена балочки авторежима | | — | 926 | — | | | — |
| 2326-03 | | Замена балочки авторежима | | — | — | 647 | | | — |
| 2327-01 | | Установка (при отсутствии) привода (цепочки) выпускного клапана | | привод выпускного клапана | | 110 | — | — | | | — |
| 2327-02 | | Установка (при отсутствии) привода (цепочки) выпускного клапана | | — | — | 11 | | | — |
| 2328-01 | | Замена манжеты тормозного цилиндра | | манжета тормозного цилиндра | | 659 | — | — | | | — |
| 2328-02 | | Замена манжеты тормозного цилиндра | | — | — | 517,93 | | | — |
| 2329-01 | | Замена механизма ручного стояночного тормоза | | механизм ручного стояночного тормоза | | — | — | 724,13 | | | — |
| 2330-01 | | Замена тормозной композиционной колодки | | тормозная композиционная колодка | | 614 | — | — | | | — |
| 2330-02 | | Замена тормозной композиционной колодки | | — | — | 46 | | | — |
| 2331-01 | | Замена тормозной чугунной колодки | | тормозная чугунная колодка | | 417 | — | — | | | — |
| 2331-02 | | Замена тормозной чугунной колодки | | — | — | 46 | | | — |
| 2332-01 | | Установить кронштейн крепления (1 элемент) | | кронштейн крепления (1 элемент) | | 1224 | — | — | | | — |
| 2332-02 | | Установить кронштейн крепления (1 элемент) | | — | — | 72 | | | — |
| 2333-01 | | Установить кронштейн крепления тормозного цилиндра | | кронштейн крепления тормозного цилиндра | | 3674 | — | — | | | — |
| 2333-02 | | Установить кронштейн крепления тормозного цилиндра | | — | — | 1181 | | | — |
| 2334-01 | | Установить кронштейн крепления рабочей камеры | | кронштейн крепления рабочей камеры | | 2410 | — | — | | | — |
| 2334-02 | | Установить кронштейн крепления рабочей камеры | | — | — | 1039 | | | — |
| 2335-01 | | Установить кронштейн крепления запасного резервуара | | кронштейн крепления запасного резервуара | | 1472 | — | — | | | — |
| 2335-02 | | Установить кронштейн крепления запасного резервуара | | — | — | 1169 | | | — |
| 2336-01 | | Замена горизонтальной тормозной тяги | | горизонтальная тормозная тяга | | 3383 | — | — | | | — |
| 2336-02 | | Замена горизонтальной тормозной тяги | | — | — | 253 | | | — |
| 2337-01 | | Замена тяги стояночного тормоза | | тяга стояночного тормоза | | — | — | 127 | | | — |
| 2338-01 | | Замена кронштейна авторежима | | кронштейн авторежима | | 1031 | — | — | | | — |
| 2338-02 | | Замена кронштейна авторежима | | — | — | 74 | | | — |
| 2339-01 | | Замена корончатой гайки триангеля | | корончатая гайка триангеля | | 685 | — | — | | | — |
| 2339-02 | | Замена корончатой гайки триангеля | | — | — | 656 | | | — |
| 2340-01 | | Замена поршня тормозного цилиндра | | поршень тормозного цилиндра | | 2269 | — | — | | | — |
| 2340-02 | | Замена поршня тормозного цилиндра | | — | 1677 | — | | | — |
| 2340-03 | | Замена поршня тормозного цилиндра | | — | — | 236 | | | — |
| 2340-04 | | Замена поршня тормозного цилиндра | | — | — | — | | | 902 |
| 2341-01 | | Установить пробки тормозного цилиндра | | пробки тормозного цилиндра | | 119 | — | — | | | — |
| 2341-02 | | Установить пробки тормозного цилиндра | | — | — | 9,03 | | | — |
| 2342-01 | | Замена болта крепления крышки тормозного цилиндра | | болт | | 76 | — | — | | | — |
| 2342-02 | | Замена болта крепления крышки тормозного цилиндра | | — | — | 14,98 | | | — |
| 2343-01 | | Установить болт крепления крышки тормозного цилиндра | | болт | | 69 | — | — | | | — |
| 2343-02 | | Установить болт крепления крышки тормозного цилиндра | | — | — | 7 | | | — |
| 2344-01 | | Установить шпильки крепления главной и магистральной части воздухораспределителя | | шпильки | | 41 | — | — | | | — |
| 2344-02 | | Установить шпильки крепления главной и магистральной части воздухораспределителя | | — | — | 20 | | | — |
| 2345-01 | | Замена ниппеля крепления разобщительного крана к тройнику подводящей трубки | | ниппель | | 320 | — | — | | | — |
| 2345-02 | | Замена ниппеля крепления разобщительного крана к тройнику подводящей трубки | | — | — | 203 | | | — |
| 2346-01 | | Замена предохранительной скобы узла подвески тормозного башмака | | предохранительная скоба | | 114 | — | — | | | — |
| 2346-02 | | Замена предохранительной скобы узла подвески тормозного башмака | | — | — | 39 | | | — |
| 2347-01 | | Заменить тягу распорную | | тяга распорная | | 401 | — | — | | | — |
| 2347-02 | | Заменить тягу распорную | | — | — | 50 | | | — |
| 2348-01 | | Установить подводящий (соединительный) рукав Р-17Б от тройника к двухкамерному распределителю | | подводящий (соединительный) рукав | | 1433 | — | — | | | — |
| 2348-02 | | Установить подводящий (соединительный) рукав Р-17Б от тройника к двухкамерному распределителю | | — | — | 140 | | | — |
| 2349-01 | | Сменить (поставить) хомут крепления магистральной части воздухораспределителя | | хомут | | 32 | — | — | | | — |
| 2349-02 | | Сменить (поставить) хомут крепления магистральной части воздухораспределителя | | — | — | 18 | | | — |
| 2350-01 | | Установить валик тормозной рычажной передачи | | валик | | 105 | — | — | | | — |
| 2350-02 | | Установить валик тормозной рычажной передачи | | — | — | 23,67 | | | — |
|  | | КУЗОВ ВАГОНА | |  | |  |  |  | | |  |
| 2401-01 | | Восстановление знаков и надписей на кузове вагона | | вспомогательные материалы (краска, кисти валики) | | 59 | — | — | | | — |
| 2401-02 | | Восстановление знаков и надписей на кузове вагона | | — | — | 59 | | | — |
| 2402-01 | | Окраска ремонтных вставок и поврежденных участков внутренней обшивы стены | | вспомогательные материалы (краска, кисти валики) | | 186 | — | — | | | — |
| 2402-02 | | Окраска ремонтных вставок и поврежденных участков внутренней обшивы стены | | — | — | 186 | | | — |
| 2403-01 | | Окраска деревянных деталей в местах соприкосновения с металлическими частями | | вспомогательные материалы (краска, кисти валики) | | 186 | — | — | | | — |
| 2403-02 | | Окраска деревянных деталей в местах соприкосновения с металлическими частями | | — | — | 186 | | | — |
| 2404-01 | | Окраска сварочных швов и накладок после остывания | | вспомогательные материалы (краска, кисти валики) | | 186 | — | — | | | — |
| 2404-02 | | Окраска сварочных швов и накладок после остывания | | — | — | 186 | | | — |
| 2405-01 | | Окраска элементов стоик, раскосов, рамы, поврежденных коррозией | | вспомогательные материалы (краска, кисти валики) | | 186 | — | — | | | — |
| 2405-02 | | Окраска элементов стоик, раскосов, рамы, поврежденных коррозией | | — | — | 186 | | | — |
| 2406-01 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок (на 1м2)\*\* | | фасонная типовая накладка (1 м2) | | 922 | — | — | | | — |
| 2406-02 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок (на 1м2)\*\* | | — | — | 268 | | | — |
| 2406-03 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок до 0,05м2 | | фасонная типовая накладка (до 0,05м2 ) | | 271 | — | — | | | — |
| 2406-04 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок до 0,05м2 | | — | — | 251,01 | | | — |
| 2406-05 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,051 до 0,1м2 | | фасонная типовая накладка (от 0,051 до 0,1м2) | | 307 | — | — | | | — |
| 2406-06 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,051 до 0,1м2 | | — | — | 251,95 | | | — |
| 2406-07 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,11 до 0,20м2 | | фасонная типовая накладка ( от 0,11 до 0,20м2) | | 393 | — | — | | | — |
| 2406-08 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,11 до 0,20м2 | | — | — | 254 | | | — |
| 2406-09 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,21 до 0,30м2 | | фасонная типовая накладка ( от 0,21 до 0,30м2) | | 465 | — | — | | | — |
| 2406-10 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,21 до 0,30м2 | | — | — | 256 | | | — |
| 2406-11 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,31 до 0,40м2 | | фасонная типовая накладка ( от 0,31 до 0,40м2) | | 536 | — | — | | | — |
| 2406-12 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,31 до 0,40м2 | | — | — | 258,03 | | | — |
| 2406-13 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,41 до 0,50м2 | | фасонная типовая накладка (от 0,41 до 0,50м2) | | 608 | — | — | | | — |
| 2406-14 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,41 до 0,50м2 | | — | — | 259 | | | — |
| 2406-15 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,51 до 0,60м2 | | фасонная типовая накладка (от 0,51 до 0,60м2) | | 680 | — | — | | | — |
| 2406-16 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,51 до 0,60м2 | | — | — | 261 | | | — |
| 2406-17 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,61 до 0,70м2 | | фасонная типовая накладка (от 0,61 до 0,70м2) | | 751 | — | — | | | — |
| 2406-18 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,61 до 0,70м2 | | — | — | 263 | | | — |
| 2406-19 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,61 до 0,70м2 | | фасонная типовая накладка (от 0,71 до 0,80м2) | | 823 | — | — | | | — |
| 2406-20 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,71 до 0,80м2 | | — | — | 265 | | | — |
| 2406-21 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,81 до 0,90м2 | | фасонная типовая накладка (от 0,81 до 0,90м2) | | 895 | — | — | | | — |
| 2406-22 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,81 до 0,90м2 | | — | — | 267 | | | — |
| 2406-23 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,91 до 1м2 | | фасонная типовая накладка ( от 0,91 до 1м2) | | 916 | — | — | | | — |
| 2406-24 | | Установка (замена) фасонных типовых накладок, от 0,91 до 1м2 | | — | — | 268 | | | — |
| 2407-01 | | Заменить болт крепления пятника | | болт крепления пятника | | 131 | — | — | | | — |
| 2407-02 | | Заменить болт крепления пятника | | — | — | 112 | | | — |
| 2408-01 | | Заменить угольник упорный | | угольник упорный | | 3121 | — | — | | | — |
| 2408-04 | | Заменить угольник упорный | | — | — | 2704 | | | — |
| 2409-01 | | Замена сектора запорного механизма | | сектор запорного механизма | | 419 | — | — | | | — |
| 2409-02 | | Замена сектора запорного механизма | | — | 342 | — | | | — |
| 2409-03 | | Замена сектора запорного механизма | | — | — | 94,26 | | | — |
| 2409-04 | | Замена сектора запорного механизма | | — | — | — | | | 218 |
| 2410-01 | | Замена скобы под ломик | | скоба под ломик | | 241 | — | — | | | — |
| 2410-02 | | Замена скобы под ломик | | — | — | 55 | | | — |
| 2411-01 | | Заменить и установить заклепки пятника | | заклепки пятника | | 115 | — | — | | | — |
| 2411-02 | | Заменить и установить заклепки пятника | | — | — | 26 | | | — |
|  | | Платформы | |  | |  |  |  | | |  |
| 2434-01 | | Сменить клин борта платформы | | клин борта платформы | | 511 | — | — | | | — |
| 2434-02 | | Сменить клин борта платформы | | — | 295 | — | | | — |
| 2434-03 | | Сменить клин борта платформы | | — | — | 133 | | | — |
| 2435-01 | | Сменить валик борта платформы | | валик борта платформы | | 257 | — | — | | | — |
| 2435-02 | | Сменить валик борта платформы | | — | 182 | — | | | — |
| 2435-03 | | Сменить валик борта платформы | | — | — | 126 | | | — |
| 2436-01 | | Замена неисправных откидных фитинговых устройств платформы | | фитинг | | 3435 | — | — | | | — |
| 2436-02 | | Замена неисправных откидных фитинговых устройств платформы | | — | — | 519 | | | — |
| 2437-01 | | Замена досок пола платформы на 2-х болтах платформы | | доски пола | | 1137 | — | — | | | — |
| 2437-02 | | Замена досок пола платформы на 2-х болтах платформы | | — | — | 145 | | | — |
| 2438-01 | | Замена досок пола платформы на 3-х болтах платформы | | доски пола | | 1165 | — | — | | | — |
| 2438-02 | | Замена досок пола платформы на 3-х болтах платформы | | — | — | 172 | | | — |
| 2439-01 | | Замена борта торцевого платформы | | борт торцевой | | 10561 | — | — | | | — |
| 2439-02 | | Замена борта торцевого платформы | | — | — | 671 | | | — |
| 2440-01 | | Замена борта продольного платформы | | борт продольный | | 12759 | — | — | | | — |
| 2440-02 | | Замена борта продольного платформы | | — | — | 750 | | | — |
| 2441-01 | | Замена угольника настила пола | | угольник настила пола | | — | — | — | | | — |
| 2441-02 | | Замена угольника настила пола | | — | — | 298 | | | — |
| 2442-01 | | Замена скобы лесной стойки | | скоба лесной стойки | | 364 | — | — | | | — |
| 2442-02 | | Замена скобы лесной стойки | | — | — | 65 | | | — |
|  | | | | | | | | | | | |
| Часть 3. Предельно допустимые цены на отдельные операции текущего отцепочного ремонта, не требующие замены детали | | | | | | | | | | | |
| Код | | Перечень работ | | | | | | | | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта не требующего установки детали, без НДС, руб. | |
|
| 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | |
|  | | ХОДОВЫЕ ЧАСТИ | | | | | | | |  | |
| 3101 | | Устранение остроконечного наката гребня (без смены колесной пары) | | | | | | | | 1283,4 | |
| 3102 | | Устранение смещения тележки относительно кузова | | | | | | | | 2448,77 | |
| 3103 | | Крепить коробку скользуна | | | | | | | | 22,1 | |
| 3104 | | Крепить пластину модернизации | | | | | | | | 19,98 | |
|  | | АВТОСЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |  | |
| 3201 | | Укрепление отдельных элементов автосцепки (на 1 элемент) | | | | | | | | 69,96 | |
| 3202 | | Укрепление элементов расцепного привода (на 1 элемент) | | | | | | | | 28,15 | |
| 3203 | | Сборка/разборка механизма автосцепки (при необходимости) | | | | | | | | 138,67 | |
| 3204 | | Ревизия автосцепного устройства | | | | | | | | 423,59 | |
| 3205 | | Выправить рычаг расцепного привода | | | | | | | | 191,21 | |
| 3206 | | Крепить поддерживающую планку | | | | | | | | 145,3 | |
| 3207 | | Крепить клин тягового хомута | | | | | | | | 165,09 | |
| 3208 | | Крепить валик подъемника автосцепки | | | | | | | | 1281,76 | |
|  | | АВТОТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |  | |
| 3301 | | Регулировка тормозной рычажной передачи (при необходимости) | | | | | | | | 65,13 | |
| 3302 | | Сборка-разборка тормозной рычажной передачи при выкатке и подкатке тележки | | | | | | | | 12,22 | |
| 3303 | | Устранение ослабления креплений предохранительных устройств тормозной рычажной передачи | | | | | | | | 8,61 | |
| 3304 | | Устранение утечки воздуха в пневмосистеме тормозного оборудования | | | | | | | | 34,67 | |
| 3305 | | Устранение ослабления крепления тормозной магистрали (при необходимости) | | | | | | | | 12,93 | |
| 3306 | | Очистка сетчатых фильтров воздухораспределителя | | | | | | | | 52,08 | |
| 3307 | | Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза смазать | | | | | | | | 127,35 | |
| 3308 | | Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза разработать | | | | | | | | 127,35 | |
| 3309 | | Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Действия стояночного тормоза проверить | | | | | | | | 127,35 | |
| 3310 | | Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Тягу стояночного тормоза поставить | | | | | | | | 127,35 | |
| 3311 | | Устранение ослабления крепления рабочей камеры воздухораспределителя | | | | | | | | 35,47 | |
| 3312 | | Устранение ослабления крепления магистральной части воздухораспределителя | | | | | | | | 8,61 | |
| 3313 | | Устранение ослабления крепления главной части воздухораспределителя | | | | | | | | 8,61 | |
| 3314 | | Устранение ослабления крепления тормозного цилиндра | | | | | | | | 28,15 | |
| 3315 | | Устранение ослабления крепления запасного резервуара | | | | | | | | 35,47 | |
| 3316 | | Устранение ослабления крепления авторежима | | | | | | | | 30,34 | |
| 3317 | | Регулировка длины привода (цепочки) выпускного клапана | | | | | | | | 62,16 | |
| 3318 | | Устранение ослабления крепления или замена ручки режимного переключателя | | | | | | | | 9,3 | |
| 3319 | | Изогнуть трубу диаметром 3/4-2 | | | | | | | | 89,2 | |
| 3320 | | Выправить кронштейн крепления тормозной магистрали/тормозного цилиндра/рабочей камеры/запасного резервуара | | | | | | | | 216,66 | |
| 3321 | | Выправить штурвал стояночного тормоза | | | | | | | | 28,88 | |
| 3322 | | Регулировка зазора между авторежимом и балочкой | | | | | | | | 79,52 | |
| 3323 | | Крепить концевой кран | | | | | | | | 39,92 | |
| 3324 | | Крепить валик тормозной рычажной передачи | | | | | | | | 21,7 | |
| 3325 | | Крепить подводящую тормозную трубку | | | | | | | | 25,96 | |
| 3326 | | Крепить ручку разобщительного крана | | | | | | | | 4,32 | |
| 3327 | | Крепить упор авторегулятора | | | | | | | | 28,15 | |
|  | | КУЗОВ ВАГОНА | | | | | | | |  | |
| 3401 | | Ремонт подножки составителя, поручня составителя | | | | | | | | 73,07 | |
| 3402 | | Правка подножки составителя, поручня составителя | | | | | | | | 52,33 | |
| 3403 | | Ремонт площадки помоста | | | | | | | | 146,25 | |
| 3404 | | Ремонт переходной площадки вагона | | | | | | | | 146,25 | |
| 3405 | | Выправить поручень составителя (без сварки) | | | | | | | | 23,69 | |
| 3406 | | Крепить стойку лестницы наружней | | | | | | | | 64,34 | |
| 3407 | | Перепаковать стыковое соединение | | | | | | | | 80,33 | |
| 3408 | | Выправить обвязку верхнюю каркаса кузова | | | | | | | | 80,59 | |
| 3409 | | Выправить стойку каркаса кузова | | | | | | | | 147,71 | |
| 3410 | | Выправить порог двери | | | | | | | | 24,73 | |
| 3411 | | Выправить балку рамы концевую | | | | | | | | 372,17 | |
| 3412 | | Устранение ослабления крепления пятника (болтовое крепление) | | | | | | | | 63,38 | |
| 3413 | | Выправить торцевую стенку | | | | | | | | 2642,83 | |
| 3414 | | Правка стоек и раскосов | | | | | | | | 138,93 | |
| 3415 | | Выправить внутреннюю, наружнюю лестницу, поручень лестницы | | | | | | | | 209,92 | |
| 3416 | | Выправить скобу под ломик | | | | | | | | 50,76 | |
| 3525 | | Устранить уширение (сужение) кузова с ВРМ | | | | | | | | 78,11 | |
|  | | Крытые вагоны | | | | | | | |  | |
| 3417 | | Правка двери | | | | | | | | 92,24 | |
| 3418 | | Правка дверной рельсы | | | | | | | | 111,49 | |
| 3419 | | Выправить рельс опорной задвижки | | | | | | | | 82,48 | |
| 3420 | | Выправить ручку дверную | | | | | | | | 12,98 | |
| 3421 | | Крепление упора двери | | | | | | | | 63,38 | |
| 3422 | | Правка крышки люка загрузочного, разгрузочного, кронштейна | | | | | | | | 93,33 | |
| 3423 | | Ремонт петли крышки люка | | | | | | | | 127,6 | |
| 3424 | | Правка закидки запорного механизма крышки люка, двери | | | | | | | | 18,98 | |
| 3425 | | Выправить скобу подтягивающую крышки люка | | | | | | | | 35,79 | |
| 3426 | | Выправить карниз крыши | | | | | | | | 1269,35 | |
| 3427 | | Выправить угольник притвора двери | | | | | | | | 705,18 | |
| 3526 | | Выправить крышку люка с применением ВРМ | | | | | | | | 401,08 | |
| 3527 | | Крепить крышку разгрузочного люка | | | | | | | | 391,33 | |
| 3528 | | Выправить зонт двери вагона | | | | | | | | 435,32 | |
| 3529 | | Установить (крепить) дверь крытого вагона | | | | | | | | 422,46 | |
|  | | Платформы | | | | | | | |  | |
| 3428 | | Ремонт борта платформы без демонтажа | | | | | | | | 105,99 | |
| 3429 | | Ремонт борта платформы с демонтажом | | | | | | | | 249,06 | |
| 3430 | | Правка скобы лесной стойки | | | | | | | | 68,74 | |
| 3431 | | Правка скобы увязочной | | | | | | | | 8,14 | |
| По коду 3101 в расчете материальных затрат учтен расход материалов по нормам сменяемости в связи с высокой стоимостью используемых материалов | | | | | | | | | | | |
| Часть 4. Предельно допустимые цены на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных балки и рамы | | | | | | | | | | | | |
| Код | Перечень работ | | Устанавливаемая деталь | | Поставщик выполняемых работ | | | | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта без учета стоимости устанавливаемой детали, без НДС, руб. | | | |
|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | |
| 4101 | Смена надрессорной балки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки, обмер надрессорной балки, подбор надрессорной балки для замены, смазывание поверхности трения подпятника смазкой). | | надрессорная балка | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 2057 | | | |
| 4102 | Дефектоскопия надрессорной балки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки, смазывание поверхности трения подпятника смазкой). Без учета ТЗР | | надрессорная балка | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 2218 | | | |
| 4103 | Смена надрессорной балки с ремонтом (демонтаж деталей тележки, ремонт надрессорной балки, монтаж деталей тележки, обмер надрессорной балки, подбор надрессорной балки для замены, смазывание поверхности трения подпятника смазкой). С учетом ТЗР. | | надрессорная балка | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 10110 | | | |
| 4104 | Смена надрессорной балки с ремонтом при двойном поднятии вагона (демонтаж деталей тележки, ремонт надрессорной балки, монтаж деталей тележки, обмер надрессорной балки, подбор надрессорной балки для замены, смазывание поверхности трения подпятника смазкой). С учетом ТЗР. | | надрессорная балка | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 11805 | | | |
| 4105 | Смена надрессорной балки с ремонтом с учетом транспортировки надрессорной балки в ремонт силами собственника вагона (демонтаж деталей тележки, ремонт надрессорной балки, монтаж деталей тележки, обмер надрессорной балки, подбор надрессорной балки для замены, смазывание поверхности трения подпятника смазкой). | | надрессорная балка | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 7405 | | | |
| 4106 | Смена надрессорной балки при двойном поднятии вагона с ремонтом с учетом транспортировки надрессорной балки в ремонт силами собственника вагона (демонтаж деталей тележки, ремонт надрессорной балки, монтаж деталей тележки, обмер надрессорной балки, подбор надрессорной балки для замены, смазывание поверхности трения подпятника смазкой). | | надрессорная балка | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 9100 | | | |
| 4107 | Дефектоскопия надрессорной балки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки, смазывание поверхности трения подпятника смазкой). С учетом ТЗР. | | Надрессорная балка | |  | | | | 4923 | | | |
| 4108 | Дефектоскопия надрессорной балки (без учета демонтажа деталей тележки, монтажа деталей тележки, смазывания поверхности трения подпятника смазкой). С учетом доставки. | | Надрессорная балка | |  | | | | 2962 | | | |
| 4109 | Ремонт надрессорной балки (без учета демонтажа деталей тележки, монтажа деталей тележки, смазывания поверхности трения подпятника смазкой). С учетом доставки. | | надрессорная балка | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 8053 | | | |
| 4110 | Смена боковой рамы тележки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки, обмер боковой рамы тележки, подбор боковой рамы тележки для замены). | | боковая рама тележки | |  | | | | 1668 | | | |
| 4111 | Дефектоскопия боковой рамы тележки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки). Без учета ТЗР. | | боковая рама тележки | |  | | | | 1825 | | | |
| 4112 | Смена боковой рамы тележки с ремонтом (демонтаж деталей тележки, ремонт боковой рамы, монтаж деталей тележки, обмер боковой рамы тележки, подбор боковой рамы тележки для замены). С учетом ТЗР. | | боковая рама тележки | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 5841 | | | |
| 4113 | Смена боковой рамы тележки с ремонтом при двойном поднятии вагона (демонтаж деталей тележки, ремонт боковой рамы, монтаж деталей тележки, обмер боковой рамы тележки, подбор боковой рамы тележки для замены). С учетом ТЗР. | | боковая рама тележки | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 7498 | | | |
| 4114 | Смена боковой рамы тележки с ремонтом с учетом транспортировки боковой рамы тележки в ремонт силами собственника вагона (демонтаж деталей тележки, ремонт боковой рамы тележки, монтаж деталей тележки, обмер боковой рамы тележки, подбор боковой рамы тележки для замены). | | боковая рама тележки | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 3136 | | | |
| 4115 | Смена боковой рамы тележки при двойном поднятии вагона с ремонтом с учетом транспортировки боковой рамы тележки в ремонт силами собственника вагона (демонтаж деталей тележки, ремонт боковой рамы тележки, монтаж деталей тележки, обмер боковой рамы тележки, подбор боковой рамы тележки для замены). | | боковая рама тележки | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 4793 | | | |
| 4116 | Дефектоскопия боковой рамы тележки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки). С учетом ТЗР. | | боковая рама тележки | |  | | | | 4530 | | | |
| 4117 | Дефектоскопия боковой рамы тележки (без учета демонтажа деталей тележки, монтажа деталей тележки). С учетом доставки. | | боковая рама тележки | |  | | | | 2929 | | | |
| 4118 | Ремонт рамы тележки (без учета демонтажа деталей тележки, монтажа деталей тележки). С учетом доставки. | | боковая рама тележки | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 4173 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 5. Предельные цены на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных колесных пар на новые, или колесные пары после проведенного ремонта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень работ | | Наименование материала (марка, чертеж) | | Устанавливаемая деталь (выполняемы работы) | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта с учетом стоимости устанавливаемой детали (колесной пары), с учетом проведенного ремонта, без НДС, руб. | | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) без НДС, руб. | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) с учетом стоимости проведенного ремонта ВРК, без НДС, руб. | | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) с учетом стоимости определения ремонтопригодности ВРК, без НДС, руб. | |
| Деталь новая (без ремонта) | Деталь после ремонта в ВРК |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| 5129 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | колесная пара новая | 126326 | — | — | — | | — | |
| 5130 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после текущего ремонта | — | 78491 | — | — | | — | |
| 5131 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после текущего ремонта | — | 72337 | — | — | | — | |
| 5132 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после текущего ремонта | — | 66183 | — | — | | — | |
| 5133 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после текущего ремонта | — | 60029 | — | — | | — | |
| 5134 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после текущего ремонта | — | 53876 | — | — | | — | |
| 5135 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после текущего ремонта | — | 47722 | — | — | | — | |
| 5136 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после текущего ремонта | — | 41568 | — | — | | — | |
| 5137 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после текущего ремонта | — | 35414 | — | — | | — | |
| 5138 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после текущего ремонта | — | 29260 | — | — | | — | |
| 5139 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после текущего ремонта | — | 23107 | — | — | | — | |
| 5140 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода 24) после текущего ремонта | — | 16953 | — | — | | — | |
| 5141 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 545 | — | | — | |
| 5142 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6857 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 898 | | — | |
| 5185 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в одной тележке-одной), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 7372 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 1413 | | — | |
| 5143 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | колесная пара новая | 98544 | — | — | — | | — | |
| 5144 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после текущего ремонта | — | 62377 | — | — | | — | |
| 5145 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после текущего ремонта | — | 57613 | — | — | | — | |
| 5146 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после текущего ремонта | — | 52848 | — | — | | — | |
| 5147 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после текущего ремонта | — | 48083 | — | — | | — | |
| 5148 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после текущего ремонта | — | 43318 | — | — | | — | |
| 5149 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после текущего ремонта | — | 38554 | — | — | | — | |
| 5150 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после текущего ремонта | — | 33789 | — | — | | — | |
| 5151 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после текущего ремонта | — | 29024 | — | — | | — | |
| 5152 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после текущего ремонта | — | 24260 | — | — | | — | |
| 5153 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после текущего ремонта | — | 19495 | — | — | | — | |
| 5154 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода 24) после текущего ремонта | — | 14730 | — | — | | — | |
| 5155 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 545 | — | | — | |
| 5156 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6857 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 898 | | — | |
| 5186 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в одной тележке-одной), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 7372 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 1413 | | — | |
| 5158 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после среднего ремонта | — | 87894 | — | — | | — | |
| 5159 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после среднего ремонта | — | 81740 | — | — | | — | |
| 5160 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после среднего ремонта | — | 75586 | — | — | | — | |
| 5161 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после среднего ремонта | — | 69432 | — | — | | — | |
| 5162 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после среднего ремонта | — | 63279 | — | — | | — | |
| 5163 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после среднего ремонта | — | 57125 | — | — | | — | |
| 5164 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после среднего ремонта | — | 50971 | — | — | | — | |
| 5165 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после среднего ремонта | — | 44817 | — | — | | — | |
| 5166 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после среднего ремонта | — | 38663 | — | — | | — | |
| 5167 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после среднего ремонта | — | 32510 | — | — | | — | |
| 5168 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода 24) после среднего ремонта | — | 26356 | — | — | | — | |
| 5169 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 545 | — | | — | |
| 5170 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16260 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 898 | | — | |
| 5187 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в одной тележке-одной), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16775 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 1413 | | — | |
| 5172 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после среднего ремонта | — | 71780 | — | — | | — | |
| 5173 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после среднего ремонта | — | 67016 | — | — | | — | |
| 5174 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после среднего ремонта | — | 62251 | — | — | | — | |
| 5175 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после среднего ремонта | — | 57486 | — | — | | — | |
| 5176 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после среднего ремонта | — | 52721 | — | — | | — | |
| 5177 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после среднего ремонта | — | 47957 | — | — | | — | |
| 5178 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после среднего ремонта | — | 43192 | — | — | | — | |
| 5179 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после среднего ремонта | — | 38427 | — | — | | — | |
| 5180 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после среднего ремонта | — | 33663 | — | — | | — | |
| 5181 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после среднего ремонта | — | 28898 | — | — | | — | |
| 5182 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | колесная пара (толщина обода 24) после среднего ремонта | — | 24133 | — | — | | — | |
| 5183 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 545 | — | | — | |
| 5184 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16260 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 898 | | — | |
| 5188 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в одной тележке-одной), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16775 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 1413 | | — | |
| 5229 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | колесная пара новая | 126100 | — | — | — | | — | |
| 5230 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после текущего ремонта | — | 78265 | — | — | | — | |
| 5231 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после текущего ремонта | — | 72111 | — | — | | — | |
| 5232 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после текущего ремонта | — | 65958 | — | — | | — | |
| 5233 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после текущего ремонта | — | 59804 | — | — | | — | |
| 5234 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после текущего ремонта | — | 53650 | — | — | | — | |
| 5235 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после текущего ремонта | — | 47496 | — | — | | — | |
| 5236 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после текущего ремонта | — | 41342 | — | — | | — | |
| 5237 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после текущего ремонта | — | 35189 | — | — | | — | |
| 5238 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после текущего ремонта | — | 29035 | — | — | | — | |
| 5239 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после текущего ремонта | — | 22881 | — | — | | — | |
| 5240 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода 24) после текущего ремонта | — | 16727 | — | — | | — | |
| 5241 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 320 | — | | — | |
| 5242 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6632 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 673 | | — | |
| 5285 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в одной тележке-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6923 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 964 | | — | |
| 5243 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | колесная пара новая | 98318 | — | — | — | | — | |
| 5244 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после текущего ремонта | — | 62152 | — | — | | — | |
| 5245 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после текущего ремонта | — | 57387 | — | — | | — | |
| 5246 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после текущего ремонта | — | 52622 | — | — | | — | |
| 5247 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после текущего ремонта | — | 47858 | — | — | | — | |
| 5248 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после текущего ремонта | — | 43093 | — | — | | — | |
| 5249 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после текущего ремонта | — | 38328 | — | — | | — | |
| 5250 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после текущего ремонта | — | 33563 | — | — | | — | |
| 5251 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после текущего ремонта | — | 28799 | — | — | | — | |
| 5252 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после текущего ремонта | — | 24034 | — | — | | — | |
| 5253 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после текущего ремонта | — | 19269 | — | — | | — | |
| 5254 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода 24) после текущего ремонта | — | 14505 | — | — | | — | |
| 5255 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 320 | — | | — | |
| 5256 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6632 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 673 | | — | |
| 5286 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в одной тележке-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6923 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 964 | | — | |
| 5258 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после среднего ремонта | — | 87668 | — | — | | — | |
| 5259 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после среднего ремонта | — | 81514 | — | — | | — | |
| 5260 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после среднего ремонта | — | 75361 | — | — | | — | |
| 5261 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после среднего ремонта | — | 69207 | — | — | | — | |
| 5262 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после среднего ремонта | — | 63053 | — | — | | — | |
| 5263 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после среднего ремонта | — | 56899 | — | — | | — | |
| 5264 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после среднего ремонта | — | 50745 | — | — | | — | |
| 5265 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после среднего ремонта | — | 44592 | — | — | | — | |
| 5266 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после среднего ремонта | — | 38438 | — | — | | — | |
| 5267 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после среднего ремонта | — | 32284 | — | — | | — | |
| 5268 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода 24) после среднего ремонта | — | 26130 | — | — | | — | |
| 5269 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 320 | — | | — | |
| 5270 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16035 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 673 | | — | |
| 5287 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в одной тележке-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16326 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 964 | | — | |
| 5272 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после среднего ремонта | — | 71555 | — | — | | — | |
| 5273 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после среднего ремонта | — | 66790 | — | — | | — | |
| 5274 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после среднего ремонта | — | 62025 | — | — | | — | |
| 5275 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после среднего ремонта | — | 57261 | — | — | | — | |
| 5276 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после среднего ремонта | — | 52496 | — | — | | — | |
| 5277 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после среднего ремонта | — | 47731 | — | — | | — | |
| 5278 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после среднего ремонта | — | 42966 | — | — | | — | |
| 5279 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после среднего ремонта | — | 38202 | — | — | | — | |
| 5280 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после среднего ремонта | — | 33437 | — | — | | — | |
| 5281 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после среднего ремонта | — | 28672 | — | — | | — | |
| 5282 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | колесная пара (толщина обода 24) после среднего ремонта | — | 23908 | — | — | | — | |
| 5283 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 320 | — | | — | |
| 5284 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16035 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 673 | | — | |
| 5288 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в одной тележке-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16326 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 964 | | — | |
| 5329 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | колесная пара новая | 126192 | — | — | — | | — | |
| 5330 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после текущего ремонта | — | 78357 | — | — | | — | |
| 5331 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после текущего ремонта | — | 72204 | — | — | | — | |
| 5332 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после текущего ремонта | — | 66050 | — | — | | — | |
| 5333 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после текущего ремонта | — | 59896 | — | — | | — | |
| 5334 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после текущего ремонта | — | 53742 | — | — | | — | |
| 5335 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после текущего ремонта | — | 47588 | — | — | | — | |
| 5336 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после текущего ремонта | — | 41435 | — | — | | — | |
| 5337 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после текущего ремонта | — | 35281 | — | — | | — | |
| 5338 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после текущего ремонта | — | 29127 | — | — | | — | |
| 5339 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после текущего ремонта | — | 22973 | — | — | | — | |
| 5340 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода 24) после текущего ремонта | — | 16819 | — | — | | — | |
| 5341 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 412 | — | | — | |
| 5342 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6724 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 765 | | — | |
| 5385 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в двух тележках-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 7105 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 1146 | | — | |
| 5343 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | колесная пара новая | 98410 | — | — | — | | — | |
| 5344 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после текущего ремонта | — | 62244 | — | — | | — | |
| 5345 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после текущего ремонта | — | 57479 | — | — | | — | |
| 5346 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после текущего ремонта | — | 52714 | — | — | | — | |
| 5347 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после текущего ремонта | — | 47950 | — | — | | — | |
| 5348 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после текущего ремонта | — | 43185 | — | — | | — | |
| 5349 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после текущего ремонта | — | 38420 | — | — | | — | |
| 5350 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после текущего ремонта | — | 33656 | — | — | | — | |
| 5351 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после текущего ремонта | — | 28891 | — | — | | — | |
| 5352 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после текущего ремонта | — | 24126 | — | — | | — | |
| 5353 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после текущего ремонта | — | 19362 | — | — | | — | |
| 5354 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода 24) после текущего ремонта | — | 14597 | — | — | | — | |
| 5355 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 412 | — | | — | |
| 5356 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6724 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 765 | | — | |
| 5386 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в двух тележках-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 7105 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 1146 | | — | |
| 5358 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после среднего ремонта | — | 87760 | — | — | | — | |
| 5359 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после среднего ремонта | — | 81607 | — | — | | — | |
| 5360 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после среднего ремонта | — | 75453 | — | — | | — | |
| 5361 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после среднего ремонта | — | 69299 | — | — | | — | |
| 5362 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после среднего ремонта | — | 63145 | — | — | | — | |
| 5363 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после среднего ремонта | — | 56991 | — | — | | — | |
| 5364 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после среднего ремонта | — | 50838 | — | — | | — | |
| 5365 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после среднего ремонта | — | 44684 | — | — | | — | |
| 5366 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после среднего ремонта | — | 38530 | — | — | | — | |
| 5367 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после среднего ремонта | — | 32376 | — | — | | — | |
| 5368 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода 24) после среднего ремонта | — | 26222 | — | — | | — | |
| 5369 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 412 | — | | — | |
| 5370 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16127 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 765 | | — | |
| 5387 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в двух тележках-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16508 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 1146 | | — | |
| 5372 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после среднего ремонта | — | 71647 | — | — | | — | |
| 5373 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после среднего ремонта | — | 66882 | — | — | | — | |
| 5374 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после среднего ремонта | — | 62117 | — | — | | — | |
| 5375 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после среднего ремонта | — | 57353 | — | — | | — | |
| 5376 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после среднего ремонта | — | 52588 | — | — | | — | |
| 5377 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после среднего ремонта | — | 47823 | — | — | | — | |
| 5378 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после среднего ремонта | — | 43059 | — | — | | — | |
| 5379 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после среднего ремонта | — | 38294 | — | — | | — | |
| 5380 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после среднего ремонта | — | 33529 | — | — | | — | |
| 5381 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после среднего ремонта | — | 28765 | — | — | | — | |
| 5382 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | колесная пара (толщина обода 24) после среднего ремонта | — | 24000 | — | — | | — | |
| 5383 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 412 | — | | — | |
| 5384 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16127 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 765 | | — | |
| 5388 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в двух тележках-двух), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16508 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 1146 | | — | |
| 5429 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | колесная пара новая | 126086 | — | — | — | | — | |
| 5430 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после текущего ремонта | — | 78251 | — | — | | — | |
| 5431 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после текущего ремонта | — | 72097 | — | — | | — | |
| 5432 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после текущего ремонта | — | 65944 | — | — | | — | |
| 5433 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после текущего ремонта | — | 59790 | — | — | | — | |
| 5434 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после текущего ремонта | — | 53636 | — | — | | — | |
| 5435 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после текущего ремонта | — | 47482 | — | — | | — | |
| 5436 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после текущего ремонта | — | 41328 | — | — | | — | |
| 5437 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после текущего ремонта | — | 35175 | — | — | | — | |
| 5438 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после текущего ремонта | — | 29021 | — | — | | — | |
| 5439 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после текущего ремонта | — | 22867 | — | — | | — | |
| 5440 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода 24) после текущего ремонта | — | 16713 | — | — | | — | |
| 5441 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 306 | — | | — | |
| 5442 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех), в том числе | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6618 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 659 | | — | |
| 5485 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в двух тележках-трех), в том числе | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6894 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 935 | | — | |
| 5443 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | колесная пара новая | 98304 | — | — | — | | — | |
| 5444 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после текущего ремонта | — | 62138 | — | — | | — | |
| 5445 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после текущего ремонта | — | 57373 | — | — | | — | |
| 5446 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после текущего ремонта | — | 52608 | — | — | | — | |
| 5447 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после текущего ремонта | — | 47844 | — | — | | — | |
| 5448 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после текущего ремонта | — | 43079 | — | — | | — | |
| 5449 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после текущего ремонта | — | 38314 | — | — | | — | |
| 5450 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после текущего ремонта | — | 33549 | — | — | | — | |
| 5451 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после текущего ремонта | — | 28785 | — | — | | — | |
| 5452 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после текущего ремонта | — | 24020 | — | — | | — | |
| 5453 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после текущего ремонта | — | 19255 | — | — | | — | |
| 5454 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода 24) после текущего ремонта | — | 14491 | — | — | | — | |
| 5455 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 306 | — | | — | |
| 5456 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех), в том числе | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6618 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 659 | | — | |
| 5486 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в двух тележках-трех), в том числе | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6894 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 935 | | — | |
| 5458 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после среднего ремонта | — | 87654 | — | — | | — | |
| 5459 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после среднего ремонта | — | 81500 | — | — | | — | |
| 5460 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после среднего ремонта | — | 75347 | — | — | | — | |
| 5461 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после среднего ремонта | — | 69193 | — | — | | — | |
| 5462 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после среднего ремонта | — | 63039 | — | — | | — | |
| 5463 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после среднего ремонта | — | 56885 | — | — | | — | |
| 5464 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после среднего ремонта | — | 50731 | — | — | | — | |
| 5465 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после среднего ремонта | — | 44578 | — | — | | — | |
| 5466 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после среднего ремонта | — | 38424 | — | — | | — | |
| 5467 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после среднего ремонта | — | 32270 | — | — | | — | |
| 5468 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода 24) после среднего ремонта | — | 26116 | — | — | | — | |
| 5469 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 306 | — | | — | |
| 5470 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех), в том числе | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16021 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 659 | | — | |
| 5487 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в двух тележках-трех), в том числе | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16297 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 935 | | — | |
| 5472 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после среднего ремонта | — | 71541 | — | — | | — | |
| 5473 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после среднего ремонта | — | 66776 | — | — | | — | |
| 5474 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после среднего ремонта | — | 62011 | — | — | | — | |
| 5475 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после среднего ремонта | — | 57247 | — | — | | — | |
| 5476 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после среднего ремонта | — | 52482 | — | — | | — | |
| 5477 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после среднего ремонта | — | 47717 | — | — | | — | |
| 5478 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после среднего ремонта | — | 42952 | — | — | | — | |
| 5479 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после среднего ремонта | — | 38188 | — | — | | — | |
| 5480 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после среднего ремонта | — | 33423 | — | — | | — | |
| 5481 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после среднего ремонта | — | 28658 | — | — | | — | |
| 5482 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | колесная пара (толщина обода 24) после среднего ремонта | — | 23894 | — | — | | — | |
| 5483 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 306 | — | | — | |
| 5484 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех), в том числе | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16021 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 659 | | — | |
| 5488 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в двух тележках-трех), в том числе | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16297 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 935 | | — | |
| 5529 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | колесная пара новая | 126033 | — | — | — | | — | |
| 5530 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после текущего ремонта | — | 78198 | — | — | | — | |
| 5531 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после текущего ремонта | — | 72045 | — | — | | — | |
| 5532 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после текущего ремонта | — | 65891 | — | — | | — | |
| 5533 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после текущего ремонта | — | 59737 | — | — | | — | |
| 5534 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после текущего ремонта | — | 53583 | — | — | | — | |
| 5535 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после текущего ремонта | — | 47429 | — | — | | — | |
| 5536 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после текущего ремонта | — | 41276 | — | — | | — | |
| 5537 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после текущего ремонта | — | 35122 | — | — | | — | |
| 5538 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после текущего ремонта | — | 28968 | — | — | | — | |
| 5539 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после текущего ремонта | — | 22814 | — | — | | — | |
| 5540 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода 24) после текущего ремонта | — | 16660 | — | — | | — | |
| 5541 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 253 | — | | — | |
| 5542 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6565 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 606 | | — | |
| 5585 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в двух тележках-четырех), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6789 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 830 | | — | |
| 5543 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | колесная пара новая | 98251 | — | — | — | | — | |
| 5544 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после текущего ремонта | — | 62085 | — | — | | — | |
| 5545 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после текущего ремонта | — | 57320 | — | — | | — | |
| 5546 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после текущего ремонта | — | 52555 | — | — | | — | |
| 5547 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после текущего ремонта | — | 47791 | — | — | | — | |
| 5548 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после текущего ремонта | — | 43026 | — | — | | — | |
| 5549 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после текущего ремонта | — | 38261 | — | — | | — | |
| 5550 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после текущего ремонта | — | 33497 | — | — | | — | |
| 5551 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после текущего ремонта | — | 28732 | — | — | | — | |
| 5552 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после текущего ремонта | — | 23967 | — | — | | — | |
| 5553 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после текущего ремонта | — | 19202 | — | — | | — | |
| 5554 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода 24) после текущего ремонта | — | 14438 | — | — | | — | |
| 5555 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 253 | — | | — | |
| 5556 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6565 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 606 | | — | |
| 5586 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в двух тележках-четырех), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после текущего ремонта | — | — | — | 6789 | | — | |
| текущий ремонт | | — | — | — | 3607 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 830 | | — | |
| 5558 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после среднего ремонта | — | 87601 | — | — | | — | |
| 5559 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после среднего ремонта | — | 81448 | — | — | | — | |
| 5560 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после среднего ремонта | — | 75294 | — | — | | — | |
| 5561 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после среднего ремонта | — | 69140 | — | — | | — | |
| 5562 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после среднего ремонта | — | 62986 | — | — | | — | |
| 5563 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после среднего ремонта | — | 56832 | — | — | | — | |
| 5564 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после среднего ремонта | — | 50679 | — | — | | — | |
| 5565 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после среднего ремонта | — | 44525 | — | — | | — | |
| 5566 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после среднего ремонта | — | 38371 | — | — | | — | |
| 5567 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после среднего ремонта | — | 32217 | — | — | | — | |
| 5568 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода 24) после среднего ремонта | — | 26063 | — | — | | — | |
| 5569 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 253 | — | | — | |
| 5570 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 15968 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 606 | | — | |
| 5587 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в двух тележках-четырех), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16192 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 830 | | — | |
| 5572 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после среднего ремонта | — | 71488 | — | — | | — | |
| 5573 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после среднего ремонта | — | 66723 | — | — | | — | |
| 5574 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после среднего ремонта | — | 61958 | — | — | | — | |
| 5575 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после среднего ремонта | — | 57194 | — | — | | — | |
| 5576 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после среднего ремонта | — | 52429 | — | — | | — | |
| 5577 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после среднего ремонта | — | 47664 | — | — | | — | |
| 5578 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после среднего ремонта | — | 42900 | — | — | | — | |
| 5579 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после среднего ремонта | — | 38135 | — | — | | — | |
| 5580 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после среднего ремонта | — | 33370 | — | — | | — | |
| 5581 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после среднего ремонта | — | 28605 | — | — | | — | |
| 5582 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | колесная пара (толщина обода 24) после среднего ремонта | — | 23841 | — | — | | — | |
| 5583 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | | деталь собственника (давальческое сырье) | — | — | 253 | — | | — | |
| 5584 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 15968 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 606 | | — | |
| 5588 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в двух тележках-четырех), в том числе: | | деталь собственника (давальческое сырье) после среднего ремонта | — | — | — | 16192 | | — | |
| средний ремонт | | — | — | — | 13010 | | — | |
| транспортно-заготовительные расходы | | — | — | — | 2352 | | — | |
| затраты ВЧДэ | | — | — | — | 830 | | — | |
| 5615 | Определение ремонтопригодности колесной пары ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | Определение ремонтопригодности | — | — | — | — | | 4058 | |
| Часть 6. Предельно допустимые цены на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных колесных пар на колесные пары после ремонта со сменой элементов в ВКМ | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень работ | Наименование материала (марка, чертеж) | | Производитель (поставщик) устанавливаемой детали | | | | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта с учетом стоимости устанавливаемой детали (колесной пары), с учетом стоимости ремонта со сменой элементов ВКМ, без НДС, руб. | | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) без НДС, руб. | |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | |
| 6101 | Смена колёсной пары (в одной тележке-одной) | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 100338 | | — | |
| 6116 | Деталь собственника (давальческое сырье) | | | | — | | 545 | |
| 6117 | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 81051 | | — | |
| 6132 | Деталь собственника (давальческое сырье) | | | | — | | 545 | |
| 6201 | Смена колёсной пары (в одной тележке-двух) | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 100113 | | — | |
| 6216 | Деталь собственника (давальческое сырье) | | | | — | | 320 | |
| 6217 | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 80825 | | — | |
| 6232 | Деталь собственника (давальческое сырье) | | | | — | | 320 | |
| 6301 | Смена колёсной пары (в двух тележках-двух) | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 100205 | | — | |
| 6316 | Деталь собственника (давальческое сырье) | | | | — | | 412 | |
| 6317 | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 80917 | | — | |
| 6332 | Деталь собственника (давальческое сырье) | | | | — | | 412 | |
| 6401 | Смена колёсной пары (в двух тележках-трех) | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 100098 | | — | |
| 6416 | Деталь собственника (давальческое сырье) | | | | — | | 306 | |
| 6417 | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 80811 | | — | |
| 6432 | Деталь собственника (давальческое сырье) | | | | — | | 306 | |
| 6501 | Смена колёсной пары (в двух тележках-четырех) | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011 | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 100046 | | — | |
| 6516 | Деталь собственника (давальческое сырье) | | | | — | | 253 | |
| 6517 | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 | | ВЧДр территориально расположенные на Дальневосточной ж.д. | | | | 80758 | | — | |
| 6532 | Деталь собственника (давальческое сырье) | | | | — | | 253 | |

Стоимость литых деталей тележки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок эксплуатации (лет) | Стоимость надрессорной балки, руб., без учета НДС | Стоимость боковой рамы, руб., без учета НДС |
| 1-5 | 99 000,00 | 110 000,00 |
| 6-10 | 88 000,00 | 98 000,00 |
| 11-15 | 76 000,00 | 86 000,00 |
| 16-20 | 64 000,00 | 74 400,00 |
| 21-25 | 52 000,00 | 62 000,00 |
| 26-30 | 40 000,00 | 51 000,00 |
| 31 и более | 28 000,00 | 39 000,00 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Предельно допустимые ставки сбора за подачу/уборку одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования в ремонт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование железной дороги | Наименование ТОР | Ставка сбора подачи/уборки вагона, маневровой работы без учета НДС |
| Дальневосточная | ТР-2 | 3000 |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Количество дней льготного хранения металлолома/запасных частей Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (не менее 10 дней)

Приложение № 4

к Техническому заданию

Перечень кодов неисправностей, согласно классификатору «Основные

неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 05)», на которые распространяется ограниченная гарантийная ответственность

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кода неисправностей | Минимальный гарантийный срок с момента выдачи уведомления ф. ВУ-  36М |
| 1 | 102 - тонкий гребень | 1 месяц |
| 2 | 103 - прокат по кругу катания | 2 месяца |
| 3 | 104 - кольцевая выработка поверхности катания | 2 месяца |
| 4 | 107 - выщербина обода колеса | 1 месяц |
| 5 | 108 - раздавливание обода | 2 месяца |
| 6 | 109 - остроконечный накат | 2 месяца |
| 7 | 110 - вертикальный подрез гребня | 2 месяца |
| 8 | 111 - тонкий обод | 2 месяца |
| 9 | 117 - неравномерный прокат | 2 месяца |

1. Стоимость хранения в сутки узлов, деталей и колесных парсобственников грузовых вагонов в Депо Подрядчика:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Цена без НДС, руб. |
| Неремонтопригодные забракованные в процессе ремонта узлы, детали и кол.пары (металлолом) (1 тонна) |  |
| Запасные части и детали (давальческое сырье) (1 тонна) |  |
| Колесная пара (давальческое сырье) (1 колесная пара) |  |

2. Стоимость погрузки (выгрузки) узлов, деталей и колесных пар собственников грузовых вагонов в Депо Подрядчика:

|  |  |
| --- | --- |
| Название детали | Цена без НДС, руб. |
|
| Неремонтопригодные забракованные в процессе ремонта узлы, детали и кол.пары (металлолом) (1 тонна) |  |
| Колесная пара (давальческое сырье) (колесная пара) |  |
| Запасные части и детали (давальческое сырье) (1 тонна) |  |

3. Стоимость узлов, деталей, колесных пар и металлолома, принимаемых на ответственное хранение Депо Подрядчика

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование деталей | Цена без НДС (руб) не менее\* |
| ДВЖД |
| Лом дисков колесных пар, 3АД, тонн | 15 000 |
| Лом тележек, бандажей, хребтовых балок, 3АТ, тонн | 15 000 |
| Лом осей колесных пар, 3АО, тонн | 15 000 |
| Лом стальной и отходы негабаритные, 5А, тонн | 13 050 |
| Лом и отходы чугунные негабаритные, 22А, тонн | 13 450 |
| Лом стальной и отходы негабаритные, 12А, тонн | 13 050 |
| Лом букс и автосцепок, 3А2, тонн | 15 000 |
| Лом чугунный габаритный, 17А, тонн | 15 000 |

\* Примечание – Цены пересматриваются в зависимости от изменения факторов, влияющих на их величину. Стороны договорились определять цены оприходования лома черных металлов собственности Заказчика на основании информационных писем Заказчика, направленных в адрес Подрядчика.

**Раздел 5. Информационная карта**

Следующие условия проведения Размещения оферты являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование п/п** | **Содержание** |
| **1.** | **Предмет Размещения оферты** | Закупка способом размещения оферты № РО-ЦКПЗус-19-0064 по предмету закупки «Выполнение текущих ремонтов грузовых вагонов в пределах Дальневосточной железной дороги» |
| **2.** | **Организатор Размещения оферты, адрес, контактные лица и представители Заказчика** | Организатором Размещения оферты является  ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет:  Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер».  Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д.19  Контактное(ые) лицо(а) Заказчика:  Мишин Антон Юрьевич, тел. +7(495)788-17-17 (1466),  электронный адрес [MishinAYU@trcont.ru](mailto:MishinAYU@trcont.ru);  Аксютина Кира Михайловна, тел. +7(495) 788-17-17 (1642),  электронный адрес [AksiutinaKM@trcont.ru](mailto:AksiutinaKM@trcont.ru);  Курицын Александр Евгеньевич, тел. +7(495)788-17-17 (1641),  электронный адрес KuritsynAE@trcont.ru |
| **3.** | **Дата опубликования извещения о проведении Размещения оферты** | «30» августа 2019 г. |
| **4.** | **Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения Размещения оферты** | Извещение о проведении Размещения оферты, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Размещения оферты, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» ([www.trcont.com](http://www.trcont.com/)) и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html)) (далее – ЕИС).  В случае возникновения технических и иных неполадок при работе ЕИС, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на ЕИС, размещается на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке. |
| **5.** | **Максимальная (совокупная) цена договора** | Максимальная (совокупная) цена договора (договоров), заключаемых по итогам процедуры Размещения оферты составляет 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости всех расходных материалов и запасных частей затрат, связанных с их доставкой на объект, подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути депо Подрядчика, уборку грузовых вагонов с тракционных путей на железнодорожные пути общего пользования, сварочных, наплавочных, слесарных работ, работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар, собственности Заказчика, и их хранение на территории Подрядчика, а также стоимость запасных частей, собственности Подрядчика, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг.  Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| **6.** | **Место, дата начала и окончания срока подачи Заявок** | Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни до 16 часов 00 минут) местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты и до «25» октября 2019 г. 14:00 по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты. |
| **7.** | **Место, дата и время вскрытия Заявок** | Вскрытие Заявок состоится на дату, место и время рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, указанные в пункте 8 Информационной карты. |
| **8.** | **Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок** | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится  1) по первому этапу при наличии Заявок состоится  «18» сентября 2019 г.  2) Второй и последующие этапы при поступлении Заявок после предыдущего этапа - последнюю рабочую пятницу каждого календарного месяца;  3) Последний этап при наличии Заявок - не позднее 10 календарных дней с даты окончания приема заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты. |
| **9.** | **Конкурсная комиссия** | Проведение конкурентной закупки и принятие решений об итогах и выборе победителя(-ей) Размещения оферты принимается комиссией по осуществлению закупок (далее - Конкурсной комиссией) коллегиальным органом сформированным в аппарате управления ПАО «ТрансКонтейнер»  Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д.19 |
| **10.** | **Подведение итогов** | Подведение итогов состоится не позднее  1) по первому этапу при наличии Заявок состоится «03» октября 2019 г. 14 часов 00 минут;  2) Второй и последующие этапы при поступлении Заявок не позднее 21 календарного дня с даты рассмотрения и сопоставления Заявок соответствующего этапа (пункт 8 Информационной карты).  Место: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19 |
| **11.** | **Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг** | В соответствии с Документацией |
| **12.** | **Количество лотов** | один лот |
| **13.** | **Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | **Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.:** по заявкам Заказчика в период с даты заключения договора и по 31 декабря 2019 года включительно  **Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.:**  железнодорожные станции Дальневосточной железной дороги. |
| **14.** | **Состав и количество (объем) товаров, работ, услуг** | Объем определяется в соответствии с заявками Заказчика. Заказчик не берет на себя обязательства по приобретению какого-либо определенного объема работ, услуг ни в количественном, ни в денежном выражении |
| **15.** | **Официальный язык** | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением процедуры Размещения оферты, ведется на русском языке. |
| **16.** | **Валюта Размещения оферты** | Рубли Российской Федерации |
| **17.** | **Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в процедуре Размещения оферты** | 1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке требований к претенденту, участнику предъявляются следующие требования:    1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки;    2. отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»;    3. Претендент, его структурные подразделения, а также третьи лица (в случае их привлечения для выполнения Работ, предусмотренных с разделом 4 Техническое задание, должны иметь действующее свидетельство о присвоении претенденту условного номера клеймения в порядке, предусмотренным Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным протоколом заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 21-22 октября 2014 г. № 61, на выполнение текущих ремонтов вагонов;    4. наличие за 2019 год опыта с предметом выполнения работ по текущему ремонту грузовых вагонов, и суммарной стоимостью договоров не менее 10 % от начальной (максимальной) цены договора. 2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе Заявки должен предоставить следующие документы:    1. в случае если претендент/участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения;    2. в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» пункта 2.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do);    3. в подтверждение соответствия требованиям, установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных поручений, заверенные претендентом постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»);    4. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого юридического лица и лица выступающего на стороне одного претендента;    5. документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта выполнения работ за 2019 год, с предметом выполнения работ по текущему ремонту грузовых вагонов, и суммарной стоимостью договоров не менее 10 % от начальной (максимальной) цены договора;    6. копии договоров, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке, о наличии опыта выполнения работ по текущему ремонту грузовых вагонов;    7. копии документов, подтверждающих факт выполнения работ по текущему ремонту грузовых вагонов на сумму, указанную в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке (подписанные сторонами договора акты приема-передачи выполненных работ и т.п.). Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода выполнения работ и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента;    8. действующее свидетельство о присвоении претенденту условного номера клеймения в порядке, предусмотренным Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным протоколом заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 21-22 октября 2014 г. № 61, на выполнение текущих ремонтов вагонов. |
| **18.** | **Особенности предоставления документов иностранными участниками** | без особенностей |
| **19.** | **Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в процедуре Размещения оферты и коэффициент их значимости (Кз)** | Соответствие требованиям, указанным в Разделе 2 «Обязательные и квалификационные требования к участникам, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок участников», в Разделе 4 «Техническое задание настоящей документации о закупке и части 1 и 2 пункта 17 настоящей Информационной карты. |
| **20.** | **Особенности заключения договора** | * 1. Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем.   Указанные предложения должны быть получены Заказчиком от участника, признанного по итогам Размещения оферты победителем в двухсуточный срок с момента публикации протокола подведения итогов в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.  Изменения могут касаться только положений проекта договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке.  Внесение изменений в проект договора по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика.  Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком. |
| **21.** | **Привлечение субподрядчиков, соисполнителей** | допускается |
| **22.** | **Срок действия Заявки** | Заявка должна действовать не менее 90 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 Информационной карты). |
| **23.** | **Обеспечение Заявки** | Не предусмотрено. |
| **24.** | **Обеспечение исполнения договора** | Не предусмотрено. |
| **25.** | **Срок заключения договора** | Не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты принятия Конкурсной комиссией решения о заключении договора (размещения протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты). В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки. |
| **26.** | **Срок действия договора** | Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 31.12.2019 г. включительно, а в части взаимных расчетов – до полного их исполнения, либо до достижения максимального лимита стоимости работ/услуг выполняемых по настоящему договору (с учетом стоимости запасных частей и деталей), согласованному сторонами в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек, кроме НДС. |

Приложение № 1

к документации о закупке

**На бланке претендента**

**ЗАЯВКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)**

**НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОФЕРТЫ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц*), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие впроцедуре Размещения оферты (далее – Заявка) № РО**-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_** (далее – Размещение оферты) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(поставку товаров на \_\_\_\_\_\_\_, выполнение работ по \_\_\_\_\_\_, оказание услуг по\_\_\_\_\_ - переписать из предмета Размещения оферты)*.

Уполномоченным представителям ПАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование претендента)* ознакомилось(-ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(-ен) и возражений не имеет.

В частности, \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента)*, подавая настоящую Заявку, согласно(-ен) с тем, что:

* результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
* за любую ошибку или упущение в представленной *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)* Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*;
* Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)* победителем обязуется:

1. Придерживаться положений нашей Заявки в течение \_\_\_\_\_\_ дней (*указать срок не менее указанного в пункте 22 Информационной карты*) с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты. Заявка будет оставаться для претендента обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов или (*в случае, если претендент является публичным акционерным обществом*) ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*), а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ПАО «ТрансКонтейнер».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) предупрежден(-о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ПАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

1. Подписать договор(-ы) на условиях настоящей Заявки на участие в процедуре Размещения оферты и на условиях, объявленных в документации о закупке.
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
3. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждается, что:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*поставка товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.)* предлагаемые \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)*, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.)* Заказчику;

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) не находится в процессе ликвидации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) на дату подачи Заявки на участие в процедуре Размещения оферты не признан несостоятельным (банкротом), в том числе отсутствует возбужденные в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве);

- на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) на дату подачи Заявки на участие в процедуре Размещения оферты, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность неприостановлена;

- у \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с   
ПАО «ТрансКонтейнер»;

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права)   
ПАО «ТрансКонтейнер» отменить Размещение оферты по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи Заявок на Размещение оферты;

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (раздел 4 документации о закупке);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) в рамках настоящего Размещения оферты, полностью соответствуют требованиям Технического задания (раздел 4 документации о закупке);

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) при подготовке Заявки на участие в процедуре Размещения оферты обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в Заявке, в целях проведения Размещения оферты.

Я, \_\_\_\_\_\_\_ *(указывается ФИО лица, подписавшего Заявку)* даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в Заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения Размещения оферты.

Своей подписью удостоверяю, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаются все необходимые документы.

**Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в процедуре Размещения оферты от имени** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*МП (должность, подпись, ФИО)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение № 2

к документации о закупке

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ**

*(сведения предоставляются в отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента)*

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать дату изменения и прежнее название)

ОГРН/ГРНИП \_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_, ОКТМО\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКОПФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(для претендентов-резидентов Российской Федерации)*

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный адрес офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес сайта претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для нерезидента Российской Федерации *(заполняется только при участии нерезидента*).

Номер налогоплательщика (идентификационный) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный адрес офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес сайта компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Руководитель/ФИО индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий *(заполняется юридическим лицом. Для нерезидентов Российской Федерации, имеющих представительства в Российской Федерации, дополнительно указываются ИНН и КПП представительства).*

5. Указание на принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства \_\_\_\_\_\_(*да или нет*).

6. Так как \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) является субъектом малого и среднего предпринимательства (*в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») указываю следующую информацию:*

Категория субъекта малого и среднего предпринимателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать: микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие*);

**Контактные лица**

Уполномоченные представители ПАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по кадровым вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по техническим вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по финансовым вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

**Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в процедуре Размещения оферты от имени** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*МП (должность, подпись, ФИО)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение № 3

к документации о закупке

**Предложение о сотрудничестве**

|  |  |
| --- | --- |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. | Процедура Размещения оферты  № РО-\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | |
| *(Полное наименование претендента)* | |

1. Претендент принимает на себя обязательство оказания услуг по текущему ремонту подвижного состава (ТР-2), стоимость выполняемых претендентом работ (услуг) определяется:

- прейскурантом предельно допустимых цен на работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов *(заполняется по форме приложения № 1 к Техническому заданию с указанием цен);*

- ставками сбора за подачу и уборку одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования *(заполняется по форме приложения № 2 к Техническому заданию с указанием цен);*

- количеством дней льготного хранения металлолома/запасных частей Заказчика *(заполняется по форме приложения №3 к Техническому заданию с указанием срока);*

Претендент предоставляет перечень кодов неисправностей, согласно классификатору «Основные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 05)», на которые распространяется ограниченная гарантийная ответственность, с проставленными сроками гарантийной ответственности *(заполняется по форме приложения № 4 к Техническому заданию с указанием цен).*

2. Дополнительные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(заполняется претендентом при необходимости).*

3. Срок действия настоящего предложения о сотрудничестве составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается дата в соответствии с пунктом   
7 Информационной карты, но не менее 60 (шестьдесят) календарных дней*) с даты рассмотрения и сопоставления Заявок, указанной в пункте 8 Информационной карты.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(поставить товар, выполнить работы, оказать услуги)* в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

Приложения:

прейскурант предельно допустимых цен на работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов

**Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в процедуре Размещения оферты от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*М.П. (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 4

к документации о закупке

**Сведения об опыте выполнения работ по предмету закупки способом размещения оферты № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, выполненных

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*( наименование претендента)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Дата и номер договора[[1]](#footnote-2) | Предмет договора (указываются только договоры на  выполнение работ по текущему ремонту грузовых вагонов) | Наименование контрагента | Количество отремонтированных грузовых вагонов | Сумма выполненных работ по договору, без учета НДС, руб. |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | | |  | Указывается сумма выполненных работ по предоставленным договорам. |

Приложение: 1. копия договора на \_\_\_\_ листах.

2. копия акта сверки (иного документа) на \_\_\_\_ листах.

3. копии иных документов на \_\_\_\_ листах.

**Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в процедуре Размещения оферты от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*М.П. (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 5

к документации о закупке

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_

на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов

г. Москва «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства производить текущий ремонт в объёме ТР-2 (далее – ТР) грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее – грузовые вагоны) в вагоноремонтном предприятии Подрядчика (далее - Подрядчик).

1.2. Подрядчик выполняет работы по погрузке (выгрузке) узлов, деталей и колесных пар Заказчика при поставке их для ремонта и при вывозе металлолома, а также производит их хранение на территории Подрядчика.

1.3. Подрядчик организует подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Подрядчика, а также после ремонта, уборку грузовых вагонов с тракционных путей Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования.

Стоимость услуг по подаче/уборке грузовых вагонов определяется Правилами применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство № 3), утвержденными постановлением ФЭК РФ от 19.06.2002 N 35/15.

1.4. Основанием для отцепки грузового вагона в ТР являются требования, установленные Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщику вагонов), утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 21-22 мая 2009 года № 50).

1.5. Все действия по настоящему Договору от имени Заказчика осуществляются филиалом Заказчика. Реквизиты Филиала Заказчика указаны в Приложении № 18 к настоящему Договору

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Объем работ определяется в соответствии с заявками Заказчика. Заказчик не берет на себя обязательства по приобретению какого-либо определенного объема работ ни в количественном, ни в денежном выражении.

Выполнение работ осуществляется на основании заявки, направляемой Заказчиком в письменном виде на адрес электронной почты Подрядчика (e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Одновременно с заявкой Заказчик направляет Подрядчику приглашение к подаче коммерческого предложения (далее – Приглашение). Аналогичное Приглашение Заказчик направляет другим потенциальным Подрядчикам (претендентам).

В Приглашении указывается предельный срок направления Заказчику коммерческого предложения по конкретной Заявке. При этом Заказчик оставляет за собой право в этот срок изменить либо отозвать Приглашение.

Подрядчик направляет коммерческое предложение на адрес электронной почты Заказчика (e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

До истечения предельного срока приема коммерческого предложения, указанного в Приглашении, Подрядчик имеет право изменить стоимость и срок выполнения работ в сторону их уменьшения неограниченное количество раз.

Заявка передается на исполнение Подрядчику, чье коммерческое предложение содержало наиболее низкую стоимость и наиболее ранний срок завершения работ.

2.2. Стоимость проведения ТР-2 одного грузового вагона определяется Подрядчиком Расчетно-дефектной ведомостью, составленной по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, на основании фактически выполненных ремонтных работ в соответствии с дефектной ведомостью формы ВУ-22 и акта о повреждении вагона формы ВУ-25 (в случае составления).

Цена работ по определению ТР-2 грузовых вагонов, включая стоимость используемых запасных деталей и узлов определяется Прейскурантом цен на работы, выполняемые при ТР-2 грузовых вагонов (Приложение № \_\_ к настоящему Договору). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывшие в употреблении собственности Подрядчика определяется настоящим Договором (Приложение № 4). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отдельной строкой в Расчетно-дефектную ведомость включается сбор за подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Подрядчика и их уборку после ремонта с тракционных путей Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования.

Ставка сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Подрядчика и уборку с тракционных путей Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования определяется Приложением № 5. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена услуг по хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов, а также металлолома собственности Заказчика на территории Подрядчика определяется в соответствии с протоколом согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 6).

Оплачиваемый срок хранения металлолома исчисляется, начиная с \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) суток с момента подписания Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах) до момента его отгрузки по разнарядке Заказчика в адрес конкретного Получателя, с учетом указанных в ней сроков. В случае, если отгрузка металлолома не произведена по вине Подрядчика, плата за хранение данного металлолома не взимается, при этом Сторонами подписывается акт приема-передачи, в котором указывается конкретное наименование детали (узла), номер (при наличии) и количество.

Оплачиваемый срок хранения ремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар определяется с даты подписания акта о выполненных работах (услугах).

Стоимость услуги по оформлению рекламационно-претензионной документации указывается отдельной строкой в Расчетно-дефектной ведомости. Стоимость данной услуги определяется калькуляцией, которая должна быть предоставлена Заказчику.

Стороны договорились определять цены оприходования лома черных металлов собственности Заказчика на основании информационных писем Заказчика, направленных в адрес Подрядчика, а стоимость услуги по оформлению рекламационно-претензионной документации на основании информационного письма Подрядчика, направленного в адрес Заказчика.

2.2. Увеличение общей цены на работы, услуги, в процессе исполнения настоящего Договора не допускается.

Внесение в Прейскурант цен новых (ранее отсутствовавших) ценовых позиций не является изменением Прейскуранта цен.

В случае изменения цен (уменьшения/увеличения) на запасные части, указанные в Приложении № 2, Приложении № 4 к настоящему Договору, Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты изменения цен на запасные части, закупаемые Подрячиком у сторонних организаций, обязан уведомить Заказчика об указанном изменении цен.

2.3. В течение 3 (трех) календарных дней с даты завершения работ по ТР грузовых вагонов, Подрядчик предоставляет Заказчику акт о выполненных работах (оказанных услугах) по согласованной форме (Приложение № 9) по проведению ТР грузовых вагонов, к которому прилагается комплект документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора.

2.4. Не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет Заказчику акты о выполненных работах (оказанных услугах) по согласованной форме (Приложение № 9) по хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей, колесных пар грузовых вагонов и металлолома, к которому прилагаются расчеты стоимости услуг, оказанных по хранению и погрузке (выгрузке) (Приложение № 10), оформленные, исходя из цен, согласованных Сторонами в протоколе согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 6) и в соответствии с расчетным весом деталей грузового вагона, применяемого для расчета стоимости услуг по погрузке (выгрузке) и хранению (Приложение № 8).

2.5. Заказчик возвращает подписанный акт о выполненных работах (оказанных услугах), либо направляет мотивированный отказ от его подписания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика актов о выполненных работах (оказанных услугах), но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

Подрядчик представляет Заказчику счета-фактуры в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика подписанных актов о выполненных работах (оказанных услугах).

2.6. Оплата за фактически выполненный объем работ по ТР грузовых вагонов Заказчика, в том числе подачу/уборку вагонов, производится Заказчиком после подписания без замечаний Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах) на основании выданных Заказчику счетов-фактур и иных обязательных документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения.

Оплата за оказанные услуги по хранению и выполненные работы по погрузке/выгрузке узлов, деталей, колесных пар грузовых вагонов и металлолома производится Заказчиком после подписания без замечаний Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах), на основании выданных Заказчику счетов-фактур и иных обязательных документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения.

Стороны согласовали проведение оплаты по документам, переданным посредством факсимильной или электронной связи, с последующим направлением оригиналов в течение 10 (десяти) календарных дней по почте заказной корреспонденцией.

При возникновении у Заказчика просроченной дебиторской задолженности по расчетам перед Подрядчиком, Подрядчик вправе не принимать грузовые вагоны Заказчика в ремонт до полного погашения задолженности, предварительно уведомив об этом Заказчика.

2.7. Оплата железнодорожного тарифа по доставке грузовых вагонов в ремонт до станции нахождения Подрядчика, а после выполнения ремонта до станции назначения, производится Заказчиком.

2.8. Не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ и оказания услуг, Подрядчик направляет Заказчику 2 экземпляра акта сверки расчетов. Заказчик подписывает и возвращает Предприятия Подрядчика 1 экземпляр акта сверки расчетов или предоставляет мотивированный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.

2.9. Акты о выполненных работах (оказанных услугах), счета-фактуры, акты сверок расчетов, акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1 (Приложение № 15), акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № МХ-3 (Приложение № 16) подписываются уполномоченными лицами Подрядчика, выполнявшего ремонт грузовых вагонов Заказчика и уполномоченными лицами Заказчика.

Права и обязанности по настоящему Договору осуществляются между Подрядчиком и филиалом Заказчика (Приложение № 18).

2.10 Стороны вправе в рамках настоящего Договора оформлять документы с помощью электронной подписи в системе электронного документооборота с применением ЭП (юридически значимой электронной подписи).

Заказчику предоставляется право доступа к информационной системе Подрядчика по автоматизированному управлению вагоноремонтным комплексом. Стоимость за предоставление доступа к информационной системе включена в стоимость работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Производить текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов в соответствии с требованиями Руководства по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов, утвержденному МПС России от 02.09.1997 № РД 32 ЦВ-056-97 или иному документу принятому взамен, руководящего документа «Подготовка грузовых вагонов к перевозкам РД 32 ЦВ 094-2010 (ТР-1), утвержденного ОАО «РЖД» 29.10.2010г № 2231р., а также другими нормативными требованиями, распоряжениями и телеграфными указаниями ОАО «РЖД» в части ТР-1 и ТР-2 грузовых вагонов, с использованием материалов и запасных частей исполнителя.

Заказчик вправе предоставить узлы и детали для ремонта вагонов.

Производить ремонт колесных пар в соответствии с требованиями «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)», утвержденного на 67 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 19-20 октября 2017 года, нормативных актов   
ОАО «РЖД» и другой сопутствующей нормативно-технической документацией.

3.1.2. По каждому отремонтированному грузовому вагону передать сообщение 1354 в ГВЦ ОАО «РЖД».

3.1.3. При постановке в ТР грузовых вагонов осмотреть каждый грузовой вагон на предмет определения предварительного объема работ и составить дефектную ведомость формы ВУ-22 с отражением в ней перечня ремонтных работ.

ТР производится на основании согласованной Сторонами Заявки по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.

При выявлении повреждений грузовых вагонов и отсутствии акта о повреждении вагона формы ВУ-25 оформить акт собственными силами.

При выявлении деталей, не выдержавших гарантийного срока после изготовления, ремонта или модернизации, собственными силами составить Акт-рекламацию формы ВУ-41М и другие необходимые документы, в соответствии Регламентом расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы, утвержденного Президентом НП «ОПЖТ» Гапановичем В.А. от 06.07.2016.

Подрядчик обеспечивает сохранность забракованной детали для предъявления Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.

3.1.4. Выполнять ТР грузовых вагонов Заказчика в срок, установленный пунктом 4.1 настоящего Договора.

3.1.5. При обнаружении в грузовых вагонах узлов и деталей, не подлежащих восстановлению, составить акт выбраковки узлов и деталей (Приложение № 12) и осуществить их замену на годные узлы и детали в соответствии с подпунктом 3.1.1. настоящего Договора по согласованию с Заказчиком.

По согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе предоставить собственные узлы и детали.

Замена и переустановка с вагона на вагон Заказчика съемных дорогостоящих узлов и деталей (колесные пары, литые детали тележки, фрикционные аппараты) осуществляется с согласия Заказчика.

3.1.6. Принять на ответственное хранение узлы, детали и колесные пары, а также металлолом, образовавшийся в процессе ремонта грузовых вагонов Заказчика, по ценам, согласованным Сторонами в Протоколе согласования стоимости узлов, деталей, колесных пар и металлолома, принимаемых на ответственное хранение Подрядчика (Приложении № 6), с оформлением акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1 (Приложение №15).

3.1.7. Передать Заказчику узлы, детали и колесные пары, а также металлолом с оформлением акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № МХ-3 (Приложение №16), подписанного уполномоченными представителями Сторон.

3.1.8. По окончании ремонтных работ оформить пакет документов, подтверждающих выполненные работы по ремонту грузовых вагонов согласно пункту 5.1. настоящего Договора, и представить Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания ремонта.

3.1.9. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и/или в исполнительных органах Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих документов, не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.

В случае непредоставления Подрядчиком информации, указанной в подпункте 3.1.9 настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить ТР грузовых вагонов в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2.2. Производить оплату железнодорожного тарифа по доставке грузовых вагонов в ТР, а после выполнения ремонта – до станции назначения, указанной в перевозочных документах.

3.2.3. При направлении в ремонт порожних грузовых вагонов направлять в ремонт грузовые вагоны, очищенные от остатков груза.

3.2.4. По согласованию с Подрядчиком Заказчик имеет право предоставить исправные или ремонтопригодные узлы и детали и передать их Подрядчику по накладной по форме М-15. После установки предоставленных узлов и деталей на вагон Подрядчик совместно с Заказчиком подписывают отчёт об использовании переданных ремонтопригодных узлов и деталей, с указанием даты использования детали и номера вагона, на который установлена деталь.

3.2.5. По согласованию с Подрядчиком Заказчик имеет право предоставить узлы и детали новой конструкции из числа не массовых (эластомерные поглощающие аппараты, колесные пары с подшипниками кассетного типа и другие узлы и детали новой конструкции) в порядке, установленном в пункте 3.2.4 Договора.

3.2.6. Своевременно и в полном объеме оплатить оказанные Подрядчиком услуги по хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей, колесных пар и металлолома на территории Подрядчик, в соответствии с протоколом согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 6).

3.2.7. Предоставить Подрядчику сертификат соответствия на новые узлы и детали грузового вагона, направленные Подрядчику для замены неремонтопригодных узлов и деталей.

3.2.8. При предоставлении Заказчиком ранее использованных узлов и деталей необходимо обязательное наличие на них заводского номера, клейма (освидетельствования, ремонта, осмотра).

Заказчик гарантирует, что предоставляемые им узлы, детали и колесные пары, для замены забракованных узлов и деталей грузовых вагонов принадлежат ему на праве собственности, не являются предметом залога, не находятся под арестом и не являются предметом исков третьих лиц. Убытки Подрядчика, возникшие в результате неисполнения указанного требования, подлежат возмещению Заказчиком в полном объеме.

3.2.9. Произвести оформление заготовок электронных накладных в системе АС ЭТРАН на грузовые вагоны, поступающие в ТР, на момент поступления вагонов в ремонт, кроме случаев, когда на вагон имеются действующие перевозочные документы.

В случае, если Заказчик не имеет возможности производить оформление в системе АС ЭТРАН заготовок электронной железнодорожной накладной, обеспечить на момент поступления вагонов в ремонт наличие в Предприятия Подрядчика доверенности (в оригинале) на оформление перевозочных документов и заявки на оформление перевозочных документов, с указанием плательщика железнодорожного тарифа и реквизитов грузополучателя.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА

4.1. Продолжительность нахождения одного грузового вагона Заказчика в ТР не должна превышать 78 суток с момента поступления грузового вагона на станцию примыкания к Предприятия Подрядчика, производящему ТР.

4.2. В случае поставки Заказчиком необходимых исправных узлов и деталей (колесных пар, надрессорных балок, боковых рам, эластомерных поглощающих аппаратов, колесных пар с подшипниками кассетного типа и других узлов и деталей новой конструкции) для замены неремонтопригодных началом выполнения работ считается дата передачи Подрядчику указанных деталей на основании накладной по форме М-15, подписанного Сторонами.

4.3. При несвоевременном выполнении Заказчиком подпункта 3.2.3 настоящего Договора срок ремонта грузовых вагонов продлевается Подрядчиком на соответствующий период просрочки Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. Сдача выполненных работ по ТР грузовых вагонов Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) с обязательным приложением следующих документов: счета-фактуры, уведомления на ремонт вагона ВУ-23М, уведомления о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36М, Расчетно-дефектной ведомости, дефектной ведомости формы ВУ-22, акта выбраковки и акта замены и установки узлов и деталей грузового вагона и натурного колесного листка формы ВУ-51 (в случае их составления), акта формы № МХ-1, МХ-3 и, при необходимости, уведомления формы ВУ-25 и акт формы ВУ-41М, а также фотофиксации неисправных узлов и деталей (кроме колёсных пар).

5.2. Сдача оказанных услуг по хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей и металлолома Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) с приложением счета-фактуры и расчета стоимости услуг по хранению (Приложение № 13) и расчета стоимости услуг по погрузке (выгрузке) (Приложение № 7).

5.3. Акты о выполненных работах (оказанных услугах), а также пакет документов, перечисленных в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Договора, направляются Подрядчиком в сроки, установленные пунктами 2.3, 2.4 настоящего Договора, посредством факсимильной или электронной связи с дальнейшим представлением оригиналов документов по почте, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения работ.

5.4. В случае отказа от подписания актов о выполненных работах (услугах), Заказчик представляет Подрядчику мотивированный отказ в сроки, установленные пунктом 2.5 настоящего Договора. При этом Сторонами составляется протокол с указанием отмеченных недостатков, сроков и порядка их устранения.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Исполнитель предоставляет гарантию на фактически проведенные работы в соответствии с Руководством по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов, утвержденным МПС России от 02.09.1997 № РД 32 ЦВ-056-97 или иным документом принятым взамен, а также на установленные при текущем ремонте запасные части собственности исполнителя до следующего планового ремонта грузового вагона или до выполнения заданного объема перевозок по «Пробегу» при соблюдении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286, за исключением неисправностей эксплуатационного характера включенных в отраслевой классификатор «Основные неисправности грузовых вагонов» (К ЖА 2005 05).

Исполнитель не предоставляет гарантию по случаям технических неисправностей колесных пар, установленных на грузовой вагон при проведении текущего ремонта, если возникновение указанных неисправностей не связано с проведенными им работами.

Гарантийная ответственность не распространяется:

- на грузовые вагоны, отремонтированные по неисправностям, указанным в Приложении «В» к руководящему документу «Подготовка грузовых вагонов к перевозкам РД 32 ЦВ 094-2010 (ТР-1), утвержденному ОАО «РЖД» 29.10.2010г № 2231р, выявленным после проведения первой погрузки вагона, начиная с даты постановки в книге формы ВУ-14 подписи осмотрщика вагонов, удостоверяющей пригодность вагона для перевозок конкретного груза;

- на грузовые вагоны, отцепленные в текущий ремонт по кодам повреждения, включенным в отраслевой классификатор «Основные неисправности грузовых вагонов» (К ЖА 2005 05).

Во всех случаях выявления неисправностей, относящихся к гарантийной ответственности исполнителя, согласно отраслевому классификатору «Основные неисправности грузовых вагонов» (К ЖА 2005 05), применяемому в ОАО «РЖД», действия Сторон определяются Регламентом расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы.

Отказ вагона или его составной части признается гарантийным случаем на основании расследования, проведенного работниками вагонного хозяйства с оформлением акта-рекламации формы ВУ-41М, в соответствии с действующим Регламентом расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы с необходимыми приложениями, подтверждающими вину подрядчика. При этом подрядчик имеет право участвовать в расследовании.

Стороны могут руководствоваться другим документом в случае согласования его применения в письменной форме путем обмена письмами.

При обнаружении технологических дефектов в течение гарантийного срока, возникших в процессе эксплуатации грузовых вагонов вследствие некачественно выполненного ремонта, грузовые вагоны направляются в вагонные депо сети железных дорог, депо исполнителя или на иные предприятия, выполняющие ремонт подвижного состава для устранения выявленных дефектов. Выбор предприятий ремонта является правом Заказчика.

Работы по устранению дефекта, возникшего в течение гарантийного срока, оплачивает Заказчик, за исключением случаев его устранения в рамках гарантийного ремонта в Депо исполнителя.

Гарантийный срок начинается с даты передачи сообщения 1354 в ГВЦ о проведенном ремонте (оформления уведомления формы ВУ-36 ЭТД).

Расходы, связанные с устранением недостатков (включая непосредственные затраты на ремонтные работы и иные затраты, вызванные необходимостью проведения этого ремонта), понесённые Заказчиком за выполненные работы по устранению дефектов, возникших вследствие некачественно выполненных работ в течение гарантийного срока, Заказчик предъявляет и направляет в Депо исполнителя, в соответствии с действующим Регламентом расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы.

В случае подтверждения вины депо исполнителя в некачественном ремонте, депо исполнителя в течение 30 (тридцати) дней от даты предъявления претензии и документов, подтверждающих факт отцепки вагона и понесенных расходов, письменно информирует Заказчика о результатах рассмотрения претензии и в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты рассмотрения претензии возмещает Заказчику понесенные им расходы (убытки), связанные с ремонтом грузового вагона, отцепленного вследствие некачественного выполнения работ в течение гарантийного срока.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые исполнителем.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения вагонов со стороны третьих лиц.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора.

7.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, установленных пунктом 2.6. настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от суммы, не оплаченной в установленные настоящим Договором сроки, за каждый календарный день просрочки.

7.3. За нарушение Подрядчиком сроков проведения ТР грузовых вагонов, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от стоимости ремонта грузового вагона, указанного в расчетной дефектной ведомости, за каждый календарный день просрочки.

Неустойка не предъявляется на грузовые вагоны:

забракованные в ТР по кодам 900-903, 910-917 и 920-921;

требующие перегруза;

по которым направлена телеграмма о вызове представителя для проведения совместного расследования на срок, установленный Регламентом расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы, утвержденного Президентом НП «ОПЖТ» Гапановичем В.А. от 06.07.2016.

7.4. Заказчик обязан возместить Подрядчику документально подтвержденные расходы по отстою и простою грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору по ставкам платы, установленным Таблицей 1, в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 29.04.2015 № 127-т/1 «Об утверждении платы за нахождение на железнодорожных путях общего пользования подвижного состава и правил ее применения (Тарифное руководство), а также о внесении изменений и дополнений в Правила применения ставок платы за пользование вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта (Тарифное руководство № 2), утвержденные постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 35/12», либо документом, введенным в действие взамен него, с учётом особенностей, установленных для фитинговых платформ Заказчика и действующим на дату возникновения соответствующих расходов.

7.5. Подрядчик обязан возместить Заказчику документально подтвержденные расходы по отстою и простою грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору по ставкам платы, установленным Таблицей 1, в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 29.04.2015 № 127-т/1 «Об утверждении платы за нахождение на железнодорожных путях общего пользования подвижного состава и правил ее применения (Тарифное руководство), а также о внесении изменений и дополнений в Правила применения ставок платы за пользование вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта (Тарифное руководство № 2), утвержденные постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 35/12», либо документом, введенным в действие взамен него, с учётом особенностей, установленных для фитинговых платформ Заказчика и действующим на дату возникновения соответствующих расходов.

7.6. Уплата неустойки одной из Сторон не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием запретительных актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными или электронными сообщениями.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

9.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд по месту проведения текущего отцепочного ремонта грузового вагона.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 года или до полного выполнения обязательств Сторон, а в части гарантийных обязательств – до истечения срока гарантии.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ

В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемыми частями.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. При этом Заказчик и Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. В этом случае Стороны подписывают акт сверки расчетов и проводят взаимные расчеты.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.ru.

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора:

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Гарантии и заверения Подрядчика

Подрядчик настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:

Подрядчик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Подрядчиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Подрядчика;

Настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Подрядчик;

13.1.6. Не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Право собственности на детали и узлы собственности Подрядчика переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах).

14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

14.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

14.5. Во всём, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.6. К настоящему Договору прилагается:

14.6.1. Форма Заявки на выполнение работ (Приложение №1);

14.6.2. Форма Расчетно-дефектной ведомости [(Приложение № 2)](consultantplus://offline/main?base=SVB014;n=23658;fld=134;dst=100136);

14.6.3. Прейскурант цен на работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов (Приложение № 3);

14.6.4. Перечень запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывших в употреблении собственности Подрядчика (Приложение № 4);

14.6.5. Цена сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Предприятия Подрядчика и уборку 1 вагона с тракционных путей Предприятия Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования (Приложение № 5);

14.6.6. Протокол согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома [(Приложение № 6)](consultantplus://offline/main?base=SVB014;n=23658;fld=134;dst=100140);

14.6.7. Расчет стоимости работ по погрузке (выгрузке) (Приложение № 7);

14.6.8. Расчетный вес деталей грузового вагона, применяемый для расчета стоимости услуг по погрузке (выгрузке) и хранению [(Приложение № 8)](consultantplus://offline/main?base=SVB014;n=23658;fld=134;dst=100166);

14.6.9. Форма акта о выполненных работах [(Приложение № 9)](consultantplus://offline/main?base=SVB014;n=23658;fld=134;dst=100163);

14.6.10. Форма акта выполненных работ (оказанных услугах) (Приложение № 10);

14.6.11. Форма сводного акта о нахождении грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях необщего пользования (Приложение № 11);

14.6.12. Форма акта выбраковки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт ([Приложение № 1](consultantplus://offline/main?base=SVB014;n=23658;fld=134;dst=100172)2);

14.6.13. Расчет за услуги по хранению узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 13);

14.6.14. Перечень кодов неисправностей, согласно классификатору «Основные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 04)», на которые не распространяется гарантийная ответственность (Приложение № 14);

14.6.15. Форма акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № МХ-1(Приложение № 15);

14.6.16. Унифицированная форма № МХ-3 (Приложение №16)

14.6.17. Ставки платы за нахождение грузовых вагонов на железнодорожных путях необщего пользования (Приложение №17)

14.6.18. Адреса и реквизиты филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» (Приложение № 18).

15. Адреса и реквизиты Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»  Юридический адрес: 125047, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕУЛОК, Д.19  ИНН 7708591995 КПП 997650001  Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге  Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского,65, 3 этаж, оф.7  ИНН 7708591995  КПП 272102001  Р/счет 40702810000020008790  в Филиале ПАО БАНК ВТБ В Г.ХАБАРОВСКЕ, БИК 040813727,  к/с 30101810400000000727 | Подрядчик: |

От Заказчика: От Подрядчика:

М.П. М.П.

Приложение № 1

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Форма)

Заявка

на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов в объеме ТР-2 по договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 \_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТОР | Номер вагона | Вид ремонта | Дата браковки грузового вагона Заказчика на станции примыкания |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Итого вагонов | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |
| От Подрядчика | От Заказчика |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) |

м.п. м.п.

Приложение № 2

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник участка ТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О./

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

(Форма)

Расчетно-дефектная ведомость

На текущий отцепочный ремонт вагона №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « » \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № работы по прейскуранту | Наименование работ | Кол-во работ | Цена на отдельные операции, руб. | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО за  текущий ремонт: |  |  |  |
|  | Сбор за подачу и уборку вагонов |  |  |  |
|  | Услуги по оформлению рекламационно- претензионной документации |  |  |  |
|  | Всего за ремонт |  |  |  |

Экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |
| От Подрядчика | От Заказчика |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 3

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ТЕКУЩЕМ ОТЦЕПОЧНОМ РЕМОНТЕ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часть 1. Цены контрольных операции обязательные для каждого вагона поступившего в текущий отцепочный ремонт | | |
| Код | Перечень работ | Цена на отдельные операции, без учета НДС, руб. |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1001 | Контрольные и регламентные операции |  |
| - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 2. Цена на отдельные операции, выполняемые при текущем отцепочном ремонте, требующие замены деталей | | | | | | |
| Код | Перечень работ | Устанавливаемая деталь | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта с учетом стоимости устанавливаемой детали, без учета НДС, руб. | | | |
| Новые, руб. | детали ремонтные | Деталь собственника | детали собственника ремонтные |
| отремонтированные в вагоноремонтных предприятия северных, восточных и дальневосточных регионах | отремонтированные в вагоноремонтных предприятия дальневосточных регионов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ХОДОВЫЕ ЧАСТИ | | | | | | |
| 2201-01 | Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой. | прокладка |  |  |  |  |
| 2201-04 | Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой. |  |  |  |  |
| 2102-01 | Замена колпака скользуна | колпак скользуна |  |  |  |  |
| 2102-02 | Замена колпака скользуна |  |  |  |  |
| 2102-03 | Замена колпака скользуна |  |  |  |  |
| 2102-04 | Замена колпака скользуна |  |  |  |  |
| 2103-01 | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина | внутренняя пружина |  |  |  |  |
| 2103-02 | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина |  |  |  |  |
| 2103-03 | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина |  |  |  |  |
| 2103-04 | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Внутренняя пружина |  |  |  |  |
| 2104-01 | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина | наружная пружина |  |  |  |  |
| 2104-02 | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина |  |  |  |  |
| 2104-03 | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина |  |  |  |  |
| 2104-04 | Замена неисправных пружин рессорного комплекта, Наружная пружина |  |  |  |  |
| 2105-01 | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина | фрикционный клин |  |  |  |  |
| 2105-02 | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина |  |  |  |  |
| 2105-03 | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина |  |  |  |  |
| 2105-04 | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена фрикционного клина |  |  |  |  |
| 2106-01 | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной | планка подвижная фрикционная |  |  |  |  |
| 2106-02 | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной |  |  |  |  |
| 2106-03 | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной |  |  |  |  |
| 2106-04 | Замена неисправных сменных деталей узла фрикционного гасителя колебаний, Замена планки подвижной фрикционной |  |  |  |  |
| 2107-01 | Замена износостойкой пластины опорного буксового проема | износостойкая пластина |  |  |  |  |
| 2107-04 | Замена износостойкой пластины опорного буксового проема |  |  |  |  |
| 2108-01 | Замена корпуса скользуна | корпус скользуна |  |  |  |  |
| 2108-04 | Замена корпуса скользуна |  |  |  |  |
| 2109-01 | Замена демпфера скользуна | демпфер скользуна |  |  |  |  |
| 2109-04 | Замена демпфера скользуна |  |  |  |  |
| 2110-01 | Замена вкладыша скользуна | вкладыш скользуна |  |  |  |  |
| 2110-04 | Замена вкладыша скользуна |  |  |  |  |
| 2111-01 | Замена ролика скользуна | ролик скользуна |  |  |  |  |
| 2111-04 | Замена ролика скользуна |  |  |  |  |
| 2112-01 | Замена сменного износостойкого элемента | сменный износостойкий элемент |  |  |  |  |
| 2112-04 | Замена сменного износостойкого элемента |  |  |  |  |
| 2113-01 | Замена болта скользуна | болт скользуна |  |  |  |  |
| 2113-04 | Замена болта скользуна |  |  |  |  |
| 2114-01 | Замена шайбы скользуна | шайба скользуна |  |  |  |  |
| 2114-04 | Замена шайбы скользуна |  |  |  |  |
| 2115-01 | Замена прокладки регулировочной скользуна | прокладка регулировочная |  |  |  |  |
| 2115-04 | Замена прокладки регулировочной скользуна |  |  |  |  |
| 2116-01 | Установка модернизации планок буксового проема | модернизация планок |  |  |  |  |
| 2116-04 | Установка модернизации планок буксового проема |  |  |  |  |
| 2117-01 | Заменить шкворень грузовой тележки | шкворень |  |  |  |  |
| 2117-04 | Заменить шкворень грузовой тележки |  |  |  |  |
| 2118-01 | Сменить смотровую крышку буксового узла | крышка |  |  |  |  |
| 2118-04 | Сменить смотровую крышку буксового узла |  |  |  |  |
| 2119-01 | Поставить болт смотровой крышки буксового узла | болт |  |  |  |  |
| 2119-04 | Поставить болт смотровой крышки буксового узла |  |  |  |  |
| АВТОСЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | |
| 2201-01 | Замена автосцепки | автосцепка |  |  |  |  |
| 2201-02 | Замена автосцепки |  |  |  |  |
| 2201-04 | Замена автосцепки |  |  |  |  |
| 2201-05 | Замена автосцепки |  |  |  |  |
| 2202-01 | Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника | валик подъемника |  |  |  |  |
| 2202-02 | Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника |  |  |  |  |
| 2202-04 | Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника |  |  |  |  |
| 2202-05 | Замена элементов автосцепки, Замена валика подъемника |  |  |  |  |
| 2203-01 | Замена элементов автосцепки, Замена болта валика подъемника | болт валика подъемника |  |  |  |  |
| 2203-04 | Замена элементов автосцепки, Замена болта валика подъемника |  |  |  |  |
| 2204-01 | Замена элементов автосцепки, Замена подъемника | подъемник |  |  |  |  |
| 2204-02 | Замена элементов автосцепки, Замена подъемника |  |  |  |  |
| 2204-04 | Замена элементов автосцепки, Замена подъемника |  |  |  |  |
| 2204-05 | Замена элементов автосцепки, Замена подъемника |  |  |  |  |
| 2205-01 | Замена элементов автосцепки, Замена предохранителя от саморасцепа | предохранитель от саморасцепа |  |  |  |  |
| 2205-04 | Замена элементов автосцепки, Замена предохранителя от саморасцепа |  |  |  |  |
| 2206-01 | Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки | замкодержатель автосцепки |  |  |  |  |
| 2206-02 | Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки |  |  |  |  |
| 2206-04 | Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки |  |  |  |  |
| 2206-05 | Замена элементов автосцепки, Замена замкодержателя автосцепки |  |  |  |  |
| 2207-01 | Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки | замок автосцепки |  |  |  |  |
| 2207-02 | Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки |  |  |  |  |
| 2207-04 | Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки |  |  |  |  |
| 2207-05 | Замена элементов автосцепки, Замена замка автосцепки |  |  |  |  |
| 2208-01 | Замена поглощающего аппарата | поглощающий аппарат (РТ-120, РТ-120-00-000СБ) |  |  |  |  |
| 2208-02 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2208-04 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2208-05 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2208-06 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2210-01 | Замена поглощающего аппарата | поглощающий аппарат Ш-2В |  |  |  |  |
| 2210-02 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2210-04 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2210-05 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2211-01 | Замена упорной плиты поглощающего аппарата | упорная плита поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2211-02 | Замена упорной плиты поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2211-04 | Замена упорной плиты поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2211-05 | Замена упорной плиты поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2211-06 | Замена упорной плиты поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2212-01 | Замена тягового хомута | тяговый хомут |  |  |  |  |
| 2212-02 | Замена тягового хомута |  |  |  |  |
| 2212-04 | Замена тягового хомута |  |  |  |  |
| 2212-05 | Замена тягового хомута |  |  |  |  |
| 2213-01 | Замена клина тягового хомута | клин тягового хомута |  |  |  |  |
| 2213-02 | Замена клина тягового хомута |  |  |  |  |
| 2213-03 | Замена клина тягового хомута |  |  |  |  |
| 2214-01 | Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода | цепочка расцепного привода |  |  |  |  |
| 2214-04 | Замена элементов расцепного привода, Замена цепочки расцепного привода |  |  |  |  |
| 2215-01 | Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода | кронштейн расцепного привода |  |  |  |  |
| 2215-02 | Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода |  |  |  |  |
| 2215-03 | Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода |  |  |  |  |
| 2215-04 | Замена элементов расцепного привода, Замена кронштейна расцепного привода |  |  |  |  |
| 2216-01 | Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода | державка расцепного привода |  |  |  |  |
| 2216-02 | Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода |  |  |  |  |
| 2216-03 | Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода |  |  |  |  |
| 2216-04 | Замена элементов расцепного привода, Замена державки расцепного привода |  |  |  |  |
| 2217-01 | Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода | рычаг расцепного привода |  |  |  |  |
| 2217-04 | Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода |  |  |  |  |
| 2217-05 | Замена элементов расцепного привода, Замена рычага расцепного привода |  |  |  |  |
| 2218-01 | Замена поддерживающей планки | поддерживающая плита |  |  |  |  |
| 2218-04 | Замена поддерживающей планки |  |  |  |  |
| 2219-01 | Установка или замена маятниковой подвески | маятниковая подвеска |  |  |  |  |
| 2219-04 | Установка или замена маятниковой подвески |  |  |  |  |
| 2219-05 | Установка или замена маятниковой подвески |  |  |  |  |
| 2220-01 | Установка или замена центрирующей балочки | центрирующая балочка |  |  |  |  |
| 2220-04 | Установка или замена центрирующей балочки |  |  |  |  |
| 2221-01 | Установка болтов поддерживающей планки поглощающего аппарата | болт |  |  |  |  |
| 2222-01 | Замена поглощающего аппарата | поглощающий аппарат АПЭ-90-А.800 |  |  |  |  |
| 2222-02 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2222-04 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2222-05 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2223-01 | Замена поглощающего аппарата | поглощающий аппарат АПЭ-120-И.500 |  |  |  |  |
| 2223-02 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2223-04 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2223-05 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2224-01 | Замена поглощающего аппарата | поглощающий аппарат АПЭ-73ZW110100-5-00У (класс Т2) |  |  |  |  |
| 2224-02 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2224-04 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2224-05 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2225-01 | Замена поглощающего аппарата | поглощающий аппарат АПЭ-73ZW110100-5-00У (класс Т3) |  |  |  |  |
| 2225-02 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2225-04 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2225-05 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2226-01 | Замена поглощающего аппарата | поглощающий аппаратАПЭ-95-УВЗ |  |  |  |  |
| 2226-02 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2226-04 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2226-05 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2227-01 | Замена поглощающего аппарата | поглощающий аппарат ПМКП-110 |  |  |  |  |
| 2227-04 | Замена поглощающего аппарата |  |  |  |  |
| 2228-04 | Замена поглощающего аппарата | поглощающий аппарат ПМК-110А, РТ-130 |  |  |  |  |
| 2229-04 | Замена поглощающего аппарата | поглощающий аппарат ПМК-110-К-23 |  |  |  |  |
| 2230-04 | Замена поглощающего аппарата | поглощающий аппарат Ш-6-ТО-4У |  |  |  |  |
| 2231-01 | Сменить болты крепления клина тягового хомута | Болт |  |  |  |  |
| 2231-04 | Сменить болты крепления клина тягового хомута |  |  |  |  |
| АВТОТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | |
| 2301-01 | Замена авторегулятора | авторегулятор 574Б |  |  |  |  |
| 2301-04 | Замена авторегулятора |  |  |  |  |
| 2301-05 | Замена авторегулятора |  |  |  |  |
| 2302-01 | Замена авторегулятора | авторегулятор РТРП-675, РТРП-675М |  |  |  |  |
| 2302-02 | Замена авторегулятора |  |  |  |  |
| 2302-04 | Замена авторегулятора |  |  |  |  |
| 2302-05 | Замена авторегулятора |  |  |  |  |
| 2302-06 | Замена авторегулятора |  |  |  |  |
| 2303-01 | Замена триангеля | триангель |  |  |  |  |
| 2303-02 | Замена триангеля |  |  |  |  |
| 2303-04 | Замена триангеля |  |  |  |  |
| 2303-05 | Замена триангеля |  |  |  |  |
| 2303-06 | Замена триангеля |  |  |  |  |
| 2304-01 | Замена тормозного башмака | тормозной башмак |  |  |  |  |
| 2304-04 | Замена тормозного башмака |  |  |  |  |
| 2305-01 | Замена подвески тормозного башмака | подвеска тормозного башмака |  |  |  |  |
| 2305-02 | Замена подвески тормозного башмака |  |  |  |  |
| 2305-03 | Замена подвески тормозного башмака |  |  |  |  |
| 2306-01 | Замена предохранительных устройств тормозной рычажной передачи | предохранительные устройства тормозной рычажной передачи |  |  |  |  |
| 2306-04 | Замена предохранительных устройств тормозной рычажной передачи |  |  |  |  |
| 2307-01 | Замена валика подвески тормозных башмаков | валик подвески тормозных башмаков |  |  |  |  |
| 2307-02 | Замена валика подвески тормозных башмаков |  |  |  |  |
| 2307-03 | Замена валика подвески тормозных башмаков |  |  |  |  |
| 2308-01 | Замена втулок подвески тормозных башмаков | втулка подвески тормозных башмаков |  |  |  |  |
| 2308-04 | Замена втулок подвески тормозных башмаков |  |  |  |  |
| 2309-01 | Замена или установка клин-чеки тормозной колодки | клин-чека тормозной колодки |  |  |  |  |
| 2309-02 | Замена или установка клин-чеки тормозной колодки |  |  |  |  |
| 2309-03 | Замена или установка клин-чеки тормозной колодки |  |  |  |  |
| 2309-04 | Замена или установка клин-чеки тормозной колодки |  |  |  |  |
| 2310-01 | Замена соединительного рукава | соединительный рукав |  |  |  |  |
| 2310-02 | Замена соединительного рукава |  |  |  |  |
| 2310-04 | Замена соединительного рукава |  |  |  |  |
| 2310-05 | Замена соединительного рукава |  |  |  |  |
| 2311-01 | Замена концевого крана | концевой кран |  |  |  |  |
| 2311-02 | Замена концевого крана |  |  |  |  |
| 2311-04 | Замена концевого крана |  |  |  |  |
| 2311-05 | Замена концевого крана |  |  |  |  |
| 2312-01 | Установка ручки концевого крана соединительного рукава | ручка концевого крана |  |  |  |  |
| 2312-04 | Установка ручки концевого крана соединительного рукава |  |  |  |  |
| 2313-01 | Замена уплотнительного кольца соединительного рукава | уплотнительное кольцо соединительного рукава |  |  |  |  |
| 2313-04 | Замена уплотнительного кольца соединительного рукава |  |  |  |  |
| 2314-01 | Установка ручки разобщительного крана | ручка разобщительного крана |  |  |  |  |
| 2314-04 | Установка ручки разобщительного крана |  |  |  |  |
| 2315-01 | Замена запасного резервуара | запасной резервуар |  |  |  |  |
| 2315-02 | Замена запасного резервуара |  |  |  |  |
| 2315-03 | Замена запасного резервуара |  |  |  |  |
| 2315-04 | Замена запасного резервуара |  |  |  |  |
| 2316-01 | Замена тормозного цилиндра | тормозной цилиндр |  |  |  |  |
| 2316-02 | Замена тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2316-04 | Замена тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2316-05 | Замена тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2317-01 | Замена разобщительного крана | разобщительный кран |  |  |  |  |
| 2317-02 | Замена разобщительного крана |  |  |  |  |
| 2317-04 | Замена разобщительного крана |  |  |  |  |
| 2317-05 | Замена разобщительного крана |  |  |  |  |
| 2318-01 | Замена тройника тормозной магистрали | тройник тормозной магистрали |  |  |  |  |
| 2318-02 | Замена тройника тормозной магистрали |  |  |  |  |
| 2318-03 | Замена тройника тормозной магистрали |  |  |  |  |
| 2318-04 | Замена тройника тормозной магистрали |  |  |  |  |
| 2319-01 | Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя | двухкамерный резервуар воздухораспредели-теля |  |  |  |  |
| 2319-02 | Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя |  |  |  |  |
| 2319-03 | Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя |  |  |  |  |
| 2319-04 | Замена двухкамерного резервуара воздухораспределителя |  |  |  |  |
| 2320-01 | Замена главной части воздухораспределителя | главная часть воздухораспредели-теля |  |  |  |  |
| 2320-02 | Замена главной части воздухораспределителя |  |  |  |  |
| 2320-04 | Замена главной части воздухораспределителя |  |  |  |  |
| 2320-05 | Замена главной части воздухораспределителя |  |  |  |  |
| 2321-01 | Замена магистральной части воздухораспределителя | магистральная часть воздухораспредели-теля |  |  |  |  |
| 2321-02 | Замена магистральной части воздухораспределителя |  |  |  |  |
| 2321-04 | Замена магистральной части воздухораспределителя |  |  |  |  |
| 2321-05 | Замена магистральной части воздухораспределителя |  |  |  |  |
| 2322-01 | Замена тормозной магистрали | Труба диаметром 1 1/4-2" |  |  |  |  |
| 2322-04 | Замена тормозной магистрали |  |  |  |  |
| 2323-01 | Замена авторежима | авторежим |  |  |  |  |
| 2323-02 | Замена авторежима |  |  |  |  |
| 2323-04 | Замена авторежима |  |  |  |  |
| 2323-05 | Замена авторежима |  |  |  |  |
| 2324-01 | Замена вертикальных рычагов | вертикальные рычаги |  |  |  |  |
| 2324-02 | Замена вертикальных рычагов |  |  |  |  |
| 2324-03 | Замена вертикальных рычагов |  |  |  |  |
| 2324-04 | Замена вертикальных рычагов |  |  |  |  |
| 2325-01 | Замена подводящей тормозной трубки | подводящая тормозная трубка |  |  |  |  |
| 2325-04 | Замена подводящей тормозной трубки |  |  |  |  |
| 2326-01 | Замена балочки авторежима | балочка авторежима |  |  |  |  |
| 2326-02 | Замена балочки авторежима |  |  |  |  |
| 2326-03 | Замена балочки авторежима |  |  |  |  |
| 2327-01 | Установка (при отсутствии) привода (цепочки) выпускного клапана | привод выпускного клапана |  |  |  |  |
| 2327-04 | Установка (при отсутствии) привода (цепочки) выпускного клапана |  |  |  |  |
| 2328-01 | Замена манжеты тормозного цилиндра | манжета тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2328-04 | Замена манжеты тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2329-04 | Замена механизма ручного стояночного тормоза |  |  |  |  |  |
| 2330-01 | Замена тормозной композиционной колодки | тормозная композиционная колодка |  |  |  |  |
| 2330-04 | Замена тормозной композиционной колодки |  |  |  |  |
| 2332-01 | Установить кронштейн крепления (1 элемент) | кронштейн крепления (1 элемент) |  |  |  |  |
| 2332-04 | Установить кронштейн крепления (1 элемент) |  |  |  |  |
| 2333-01 | Установить кронштейн крепления тормозного цилиндра | кронштейн крепления тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2333-04 | Установить кронштейн крепления тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2334-01 | Установить кронштейн крепления рабочей камеры | кронштейн крепления рабочей камеры |  |  |  |  |
| 2334-04 | Установить кронштейн крепления рабочей камеры |  |  |  |  |
| 2335-01 | Установить кронштейн крепления запасного резервуара | кронштейн крепления запасного резервуара |  |  |  |  |
| 2335-04 | Установить кронштейн крепления запасного резервуара |  |  |  |  |
| 2336-01 | Замена горизонтальной тормозной тяги | горизонтальная тормозная тяга |  |  |  |  |
| 2336-04 | Замена горизонтальной тормозной тяги |  |  |  |  |
| 2337-04 | Замена тяги стояночного тормоза | Тяга стояночного тормоза |  |  |  |  |
| 2338-01 | Замена кронштейна авторежима | кронштейн авторежима |  |  |  |  |
| 2338-04 | Замена кронштейна авторежима |  |  |  |  |
| 2339-01 | Замена корончатой гайки триангеля | корончатая гайка триангеля |  |  |  |  |
| 2339-04 | Замена корончатой гайки триангеля |  |  |  |  |
| 2340-01 | Замена поршня тормозного цилиндра | поршень тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2340-02 | Замена поршня тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2340-04 | Замена поршня тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2340-05 | Замена поршня тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2341-01 | Установить пробки тормозного цилиндра | пробки тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2341-04 | Установить пробки тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2342-01 | Замена болта крепления крышки тормозного цилиндра | болт |  |  |  |  |
| 2342-04 | Замена болта крепления крышки тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2343-01 | Установить болт крепления крышки тормозного цилиндра | болт |  |  |  |  |
| 2343-04 | Установить болт крепления крышки тормозного цилиндра |  |  |  |  |
| 2344-01 | Установить шпильки крепления главной и магистральной части воздухораспределителя | шпильки |  |  |  |  |
| 2344-04 | Установить шпильки крепления главной и магистральной части воздухораспределителя |  |  |  |  |
| 2345-01 | Замена ниппеля крепления разобщительного крана к тройнику подводящей трубки | ниппель |  |  |  |  |
| 2345-04 | Замена ниппеля крепления разобщительного крана к тройнику подводящей трубки |  |  |  |  |
| 2346-01 | Замена предохранительной скобы узла подвески тормозного башмака | предохранительная скоба |  |  |  |  |
| 2346-04 | Замена предохранительной скобы узла подвески тормозного башмака |  |  |  |  |
| 2347-01 | Заменить тягу распорную | тяга распорная |  |  |  |  |
| 2347-04 | Заменить тягу распорную |  |  |  |  |
| 2348-01 | Установить подводящий (соединительный) рукав Р-17Б от тройника к двухкамерному распределителю | подводящий (соединительный) рукав |  |  |  |  |
| 2348-04 | Установить подводящий (соединительный) рукав Р-17Б от тройника к двухкамерному распределителю |  |  |  |  |
| 2349-01 | Сменить (поставить) хомут крепления магистральной части воздухораспределителя | хомут |  |  |  |  |
| 2349-04 | Сменить (поставить) хомут крепления магистральной части воздухораспределителя |  |  |  |  |
| 2350-01 | Установить валик тормозной рычажной передачи | валик |  |  |  |  |
| 2350-04 | Установить валик тормозной рычажной передачи |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| 2434-01 | Сменить клин борта платформы | клин борта платформы |  |  |  |  |
| 2434-02 | Сменить клин борта платформы |  |  |  |  |
| 2434-03 | Сменить клин борта платформы |  |  |  |  |
| 2434-04 | Сменить клин борта платформы |  |  |  |  |
| 2435-01 | Сменить валик борта платформы | валик борта платформы |  |  |  |  |
| 2435-02 | Сменить валик борта платформы |  |  |  |  |
| 2435-03 | Сменить валик борта платформы |  |  |  |  |
| 2435-04 | Сменить валик борта платформы |  |  |  |  |
| 2436-01 | Замена неисправных откидных фитинговых устройств платформы | фитинг |  |  |  |  |
| 2436-04 | Замена неисправных откидных фитинговых устройств платформы |  |  |  |  |
| 2437-01 | Замена досок пола платформы на 2-х болтах платформы | доски пола |  |  |  |  |
| 2437-04 | Замена досок пола платформы на 2-х болтах платформы |  |  |  |  |
| 2438-01 | Замена досок пола платформы на 3-х болтах платформы | доски пола |  |  |  |  |
| 2438-04 | Замена досок пола платформы на 3-х болтах платформы |  |  |  |  |
| 2439-01 | Замена борта торцевого платформы | борт торцевой |  |  |  |  |
| 2439-04 | Замена борта торцевого платформы |  |  |  |  |
| 2440-01 | Замена борта продольного платформы | борт продольный |  |  |  |  |
| 2440-04 | Замена борта продольного платформы |  |  |  |  |
| 2441-04 | Замена угольника настила пола | Угольник настила пола |  |  |  |  |
| 2442-01 | Замена скобы лесной стойки | скоба лесной стойки |  |  |  |  |
| 2442-04 | Замена скобы лесной стойки |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 3. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта, не требующие замены детали | | | | | | |
| Код | | Перечень работ | | | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта не требующего установки детали, без учета НДС, руб. | |
|
| 1 | | 2 | | | 3 | |
| ХОДОВЫЕ ЧАСТИ | | | | | | |
| 3101 | | Устранение остроконечного наката гребня (без смены колесной пары) | | |  | |
| 3102 | | Устранение смещения тележки относительно кузова | | |  | |
| 3103 | | Крепить коробку скользуна | | |  | |
| 3104 | | Крепить пластину модернизации | | |  | |
| АВТОСЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | |
| 3201 | | Укрепление отдельных элементов автосцепки (на 1 элемент) | | |  | |
| 3202 | | Укрепление элементов расцепного привода (на 1 элемент) | | |  | |
| 3203 | | Сборка/разборка механизма автосцепки (при необходимости) | | |  | |
| 3204 | | Ревизия автосцепного устройства | | |  | |
| 3205 | | Выправить рычаг расцепного привода | | |  | |
| 3206 | | Крепить поддерживающую планку | | |  | |
| 3207 | | Крепить клин тягового хомута | | |  | |
| 3208 | | Крепить валик подъемника автосцепки | | |  | |
| АВТОТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | |
| 3301 | | Регулировка тормозной рычажной передачи (при необходимости) | | |  | |
| 3302 | | Сборка-разборка тормозной рычажной передачи при выкатке и подкатке тележки | | |  | |
| 3303 | | Устранение ослабления креплений предохранительных устройств тормозной рычажной передачи | | |  | |
| 3304 | | Устранение утечки воздуха в пневмосистеме тормозного оборудования | | |  | |
| 3305 | | Устранение ослабления крепления тормозной магистрали (при необходимости) | | |  | |
| 3306 | | Очистка сетчатых фильтров воздухораспределителя | | |  | |
| 3307 | | Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза смазать | | |  | |
| 3308 | | Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза разработать | | |  | |
| 3309 | | Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Действия стояночного тормоза проверить | | |  | |
| 3310 | | Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Тягу стояночного тормоза поставить | | |  | |
| 3311 | | Устранение ослабления крепления рабочей камеры воздухораспределителя | | |  | |
| 3312 | | Устранение ослабления крепления магистральной части воздухораспределителя | | |  | |
| 3313 | | Устранение ослабления крепления главной части воздухораспределителя | | |  | |
| 3314 | | Устранение ослабления крепления тормозного цилиндра | | |  | |
| 3315 | | Устранение ослабления крепления запасного резервуара | | |  | |
| 3316 | | Устранение ослабления крепления авторежима | | |  | |
| 3317 | | Регулировка длины привода (цепочки) выпускного клапана | | |  | |
| 3318 | | Устранение ослабления крепления или замена ручки режимного переключателя | | |  | |
| 3319 | | Изогнуть трубу диаметром 3/4-2 | | |  | |
| 3320 | | Выправить кронштейн крепления тормозной магистрали/тормозного цилиндра/рабочей камеры/запасного резервуара | | |  | |
| 3321 | | Выправить штурвал стояночного тормоза | | |  | |
| 3322 | | Регулировка зазора между авторежимом и балочкой | | |  | |
| 3323 | | Крепить концевой кран | | |  | |
| 3324 | | Крепить валик тормозной рычажной передачи | | |  | |
| 3325 | | Крепить подводящую тормозную трубку | | |  | |
| 3326 | | Крепить ручку разобщительного крана | | |  | |
| 3327 | | Крепить упор авторегулятора | | |  | |
| КУЗОВ ВАГОНА | | | | | | |
| 3401 | | Ремонт подножки составителя, поручня составителя | | |  | |
| 3402 | | Правка подножки составителя, поручня составителя | | |  | |
| 3403 | | Ремонт площадки помоста | | |  | |
| 3404 | | Ремонт переходной площадки вагона | | |  | |
| 3405 | | Выправить поручень составителя (без сварки) | | |  | |
| 3406 | | Крепить стойку лестницы наружней | | |  | |
| 3407 | | Перепаковать стыковое соединение | | |  | |
| 3408 | | Выправить обвязку верхнюю каркаса кузова | | |  | |
| 3409 | | Выправить стойку каркаса кузова | | |  | |
| 3410 | | Выправить порог двери | | |  | |
| 3411 | | Выправить балку рамы концевую | | |  | |
| 3412 | | Устранение ослабления крепления пятника (болтовое крепление) | | |  | |
| 3413 | | Выправить торцевую стенку | | |  | |
| 3414 | | Правка стоек и раскосов | | |  | |
| 3415 | | Выправить внутреннюю, наружнюю лестницу, поручень лестницы | | |  | |
| 3416 | | Выправить скобу под ломик | | |  | |
|  | | | | | | |
| 3428 | | Ремонт борта платформы без демонтажа | | |  | |
| 3429 | | Ремонт борта платформы с демонтажом | | |  | |
| 3430 | | Правка скобы лесной стойки | | |  | |
| 3431 | | Правка скобы увязочной | | |  | |
|  | | | | | | |
| 3501 | | Деталь для наплавки установить/снять \* (выполняется при любой операции по наплавке) | | |  | |
| 3502 | | До/после шаблоном промерить\* (выполняется при любой операции по наплавке) | | |  | |
| 3503 | | Наплавка полуавтоматическим способом стальной проволокой на 1 см3 | | |  | |
| 3504 | | Наплавка полуавтоматическим способом порошковой проволокой на 1 см3 | | |  | |
| 3505 | | Наплавка автоматическим способом на 1 см3 | | |  | |
| 3506 | | Наплавка ручным способом на 1 см3 | | |  | |
| 3507 | | Поверхность нагреть на 1см 2 | | |  | |
| 3508 | | Подготовка детали к сварке \* (выполняется при любой операции по сварке) | | |  | |
| 3509 | | Сварной шов, толщина 3мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва | | |  | |
| 3510 | | Сварной шов, толщина 2мм, тип сварки: втавр, на 1см шва | | |  | |
| 3511 | | Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: втавр, на 1см шва | | |  | |
| 3512 | | Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва | | |  | |
| 3513 | | Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва | | |  | |
| 3514 | | Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: втавр, на 1см шва | | |  | |
| 3515 | | Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва | | |  | |
| 3516 | | Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: втавр, на 1см шва | | |  | |
| 3517 | | Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва | | |  | |
| 3518 | | Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва | | |  | |
| 3519 | | Сварной шов, толщина 7мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва | | |  | |
| 3520 | | Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: втавр, на 1см шва | | |  | |
| 3521 | | Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва | | |  | |
| 3522 | | Сварной шов, толщина 10мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва | | |  | |
| 3523 | | Сварной шов, толщина 12мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва | | |  | |
| 3524 | | Наплавка передних и задних угольников | | |  | |
| 3533 | | Выполнение работ по нанесению трафарета | | |  | |
| 3534 | | Закраска граффити, рисунков и надписей на 1 кв.м. \* | | |  | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 3603 | | Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонто пригодную надрессорную балку тележки | | |  | |
| 3604 | | Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонто пригодную боковую раму тележки | | |  | |
| 3605 | | Фотографирование грузового вагона заказчика(узлов или деталей) по требованию заказчика, с учетом стоимости фотографии | | |  | |
| 3606 | | Работа по нанесению неустранимых дефектов на не ремонто-пригодную колесную пару (сечение в средней части оси длиной не менее 30 мм, глубиной не менее 5 мм) | | |  | |
| 3607 | | Работа по нанесению неустранимых дефектов на не ремонто-пригодную колесную пару (фрагмент на цельнокатанном колесе диаметром не менее 30 мм) | | |  | |
| Часть 4. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных балки и рамы | | | | | |
| Код | Перечень работ | | Устанавливаемая деталь | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта без учета стоимости устанавливаемой детали, без учета НДС, руб | |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| 4101 | Смена надрессорной балки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки, обмер надрессорной балки, подбор надрессорной балки для замены, смазывание поверхности трения подпятника смазкой). | | надрессорная балка |  | |
| 4201 | Смена боковой рамы тележки (демонтаж деталей тележки, монтаж деталей тележки, обмер боковой рамы тележки, подбор боковой рамы тележки для замены). | | боковая рама тележки |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 5. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных колесных пар на новые, или колесные пары после участкового ремонта | | | | | | | |  |
| № п/п | Перечень работ | Наименование материала (марка, чертеж) | Устанавливаемая деталь (выполняемы работы) | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта с учетом стоимости устанавливаемой детали (колесной пары), с учетом участкового ремонта, без учета НДС, руб. | | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) без учета НДС, руб. | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) с учетом стоимости участкового ремонта ВРК, без учета НДС, руб. | Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта. Деталь собственника (давальческое сырье) с учетом стоимости определения ремонтопригодности ВРК, без учета НДС, руб. |
|
| Деталь новая (без ремонта) | Деталь после ремонта в ВРК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5129 | Смена колёсной пары | Колесная пара PУ-950-1А, ЦКК ГОСТ 10791-2011  ТУ-0943-157-01124328-2003 | колесная пара новая |  |  |  |  |  |
| 5130 | Смена колёсной пары | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса более 70/950 мм) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| 5131 | Смена колёсной пары | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| 5132 | Смена колёсной пары | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| 5133 | Смена колёсной пары | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| 5134 | Смена колёсной пары | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| 5135 | Смена колёсной пары | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| 5136 | Смена колёсной пары | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| 5137 | Смена колёсной пары | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| 5138 | Смена колёсной пары | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| 5139 | Смена колёсной пары | колесная пара (толщина обода/диаметр колеса 29-25 / 870) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| 5140 | Смена колёсной пары | колесная пара (толщина обода 24) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| 5141 | Смена колёсной пары | Давальческое сырье |  |  |  |  |  |
| 5142 | Смена колёсной пары, в том числе: | деталь собственника (давальческое сырье) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| Участковый ремонт |  |  |  |  |  |
| транспортно-заготовительные расходы |  |  |  |  |  |
| затраты |  |  |  |  |  |
| 5185 | Смена колёсной пары при двойном поднятии вагона (в одной тележке-одной), в том числе: |  | деталь собственника (давальческое сырье) после участкового ремонта |  |  |  |  |  |
| Участковый ремонт |  |  |  |  |  |
| транспортно-заготовительные расходы |  |  |  |  |  |
| затраты |  |  |  |  |  |
| 5615 | Определение ремонтопригодности колесной пары ВЧДР |  | Определение ремонтопригодности |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от Подрядчика | | от Заказчика | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Приложение № 4

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Стоимость литых деталей тележки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок эксплуатации (лет) | Стоимость надрессорной балки, руб., без учета НДС | Стоимость боковой рамы, руб., без учета НДС |
| 1-5 |  |  |
| 6-10 |  |  |
| 11-15 |  |  |
| 16-20 |  |  |
| 21-25 |  |  |
| 26-30 |  |  |
| 31 и более |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| от Подрядчика | от Заказчика |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 5

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Стоимость сбора за подачу/уборку одного грузового вагона на железнодорожные пути необщего пользования в ремонт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование железной дороги | Наименование ТОР | Наименование ремонтного пути, на котором расположен участок текущего отцепочного ремонта | Ставка сбора подачи/уборки вагона, маневровой работы без учета НДС |
| Дальневосточная |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| от Подрядчика | от Заказчика |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Протокол согласования цены на хранение и

погрузку/выгрузку узлов, деталей

(форма)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и ОАО « » , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», договорились о нижеследующем:

Стоимость хранения в сутки узлов, деталей и колесных пар собственников грузовых вагонов на территории Подрядчика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название детали | Цены без учета НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| Неремонтопригодные забракованные в процессе ремонта узлы, детали и кол.пары (металлолом) (1 тонна) |  |  |
| Запасные части и детали (давальческое сырье) (1 тонна) |  |  |
| Колесная пара (давальческое сырье) (1 колесная пара) |  |  |

Стоимость погрузки (выгрузки) узлов, деталей и колесных пар собственников грузовых вагонов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название детали | Цены без учета НДС, руб. | | Цена с НДС, руб. | |
| Неремонтопригодные забракованные в процессе ремонта узлы, детали и кол.пары (металлолом) (1 тонна) |  | |  | |
| Колесная пара (давальческое сырье) (колесная пара) |  | |  | |
| Запасные части и детали (давальческое сырье) (1 тонна) |  | |  | |
| от Подрядчика | | от Заказчика | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Приложение № 7

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

форма

Расчет стоимости работ по погрузке (выгрузке)

ТОР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Погрузка (выгрузка) Металлолома | | | | | | | |
| Дата | Выгрузка, тн | № акта МХ-1 | Погрузка, тн | № акта МХ-3 | Итого, тн. (Гр. 2+Гр.4) | Цена за 1 тн., руб. (без учета НДС) | Итого стоимость услуг, руб. (Гр.6\*Гр.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | <Сумма> |  | <Сумма> |  | <Сумма> |  | <Сумма> |
| Сумма НДС (\_\_%) | | | | | | | <Сумма> |
| Итого с НДС, руб. | | | | | | | <Сумма> |
| 2. Погрузка (выгрузка) узлов и деталей грузовых вагонов | | | | | | |  |
| Дата | Выгрузка, тн | № акта МХ-1 | Погрузка, тн | № акта МХ-3 | Итого, тн. (Гр. 2+Гр.4) | Цена за 1 тн., руб. (без учета НДС) | Итого стоимость услуг, руб. (Гр.6\*Гр.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | <Сумма> |  | <Сумма> |  | <Сумма> |  | <Сумма> |
| Сумма НДС (\_\_%) | | | | | | | <Сумма> |
| Итого с НДС, руб. | | | | | | | <Сумма> |
| 3. Погрузка (выгрузка) КОЛЕСНЫХ ПАР грузовых вагонов | | | | | | |  |
| Дата | Выгрузка, шт | № акта МХ-1 | Погрузка, шт | № акта МХ-3 | Итого, шт. (Гр. 2+Гр.4) | Цена за 1 тн., руб. (без учета НДС) | Итого стоимость услуг, руб. (Гр.6\*Гр.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | <Сумма> |  | <Сумма> |  | <Сумма> |  | <Сумма> |
| Сумма НДС (\_\_%) | | | | | | | <Сумма> |
| Итого с НДС, руб. | | | | | | | <Сумма> |
| Настоящим стороны подтверждают, что в условиях | | | | |  |  |  |
| <Наименование Предприятия/ВКМ> | | | | | | | |
| Подрядчик | в соответствии с Договором | | | <№> | от | <Дата> |  |
| оказалуслуги по погрузке/выгрузке | | | узлов, деталей грузовых вагонов и металлолома Заказчика | | | | |
| в указанном выше объеме. | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: | |  |  |  | Заказчик: | |  |
| Должность | |  |  |  | Должность | |  |
|  |  |  | Ф. И.О. | |  |  | Ф. И.О. |
|  | (подпись) | |  |  |  | (подпись) |  |
| М.П. |  |  |  |  | М.П. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| от Подрядчика | от Заказчика |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный вес узлов и деталей,

применяемый для расчета стоимости услуг по хранению и погрузке (выгрузке)

| Наименование запасных частей | Вес, тн. | Категория лома |
| --- | --- | --- |
| Тележка |  |  |
| Балка надрессорная срок эксплуатации 1-5 лет | 0,508 | 3АТ |
| Балка надрессорная срок эксплуатации 6-10 лет | 0,508 | 3АТ |
| Балка надрессорная срок эксплуатации 11-15 лет | 0,508 | 3АТ |
| Балка надрессорная срок эксплуатации 16-20 лет | 0,498 | 3АТ |
| Балка надрессорная срок эксплуатации 21-25 лет | 0,487 | 3АТ |
| Балка надрессорная срок эксплуатации 26-30 лет | 0,476 | 3АТ |
| Балка надрессорная срок эксплуатации 31-34 лет | 0,471 | 3АТ |
| Рама боковая срок эксплуатации 1-5 лет | 0,389 | 3АТ |
| Рама боковая срок эксплуатации 6-10 лет | 0,386 | 3АТ |
| Рама боковая срок эксплуатации 11-15 лет | 0,381 | 3АТ |
| Рама боковая срок эксплуатации 16-20 лет | 0,381 | 3АТ |
| Рама боковая срок эксплуатации 21-25 лет | 0,381 | 3АТ |
| Рама боковая срок эксплуатации 26-30 лет | 0,381 | 3АТ |
| Рама боковая срок эксплуатации 31-37 лет | 0,381 | 3АТ |
| Триангель | 0,033 | 5А |
| Автосцепное устройство |  |  |
| Автосцепка | 0,206 | 3А2 |
| Поглощающий аппарат РТ-120 | 0,134 | 3А2 |
| Поглощающий аппарат разных типов (среднее значение) | 0,141 | 3А2 |
| Тяговый хомут | 0,101 | 3А2 |
| Колесная пара |  |  |
| Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 или ГОСТ-2004): толщина обода более 70 | 1,400 |  |
| Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 или ГОСТ-2004): толщина обода 69-65 | 1,350 |  |
| Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 или ГОСТ-2004): толщина обода 64-60 | 1,325 |  |
| Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 или ГОСТ-2004): толщина обода 59-55 | 1,300 |  |
| Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 или ГОСТ-2004): толщина обода 54-50 | 1,275 |  |
| Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 или ГОСТ-2004): толщина обода 49-45 | 1,250 |  |
| Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 или ГОСТ-2004): толщина обода 44-40 | 1,225 |  |
| Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 или ГОСТ-2004): толщина обода 39-35 | 1,200 |  |
| Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 или ГОСТ-2004): толщина обода 34-30 | 1,175 |  |
| Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 или ГОСТ-2004): толщина обода менее 29 | 1,150 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| от Подрядчика | от Заказчика |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт выполненных работ

|  |
| --- |
| Код |
|  |
|  |
|  |

(форма)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ЗАКАЗЧИК

Адрес: БЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(структурное подразделение)

|  |
| --- |
|  |
|  |

ПОДРЯДЧИК по ОКПО

БЕ

Адрес:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(структурное подразделение)

|  |  |
| --- | --- |
| Номер | Дата |
|  |  |

АКТ

выполненных работ

По договору № от

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОДРЯДЧИКА

представитель ЗАКАЗЧИКА

составили настоящий акт о том, что выполненные работы по:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование видов работ | Выполнено работ, руб. |
|  |  |
|  |  |
| Итого:  НДС:  Итого с НДС: |  |
|  |
|  |

Соответствуют условиями договора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

При приеме работ установлено, что работы выполнены в полном объеме и в срок

С по что соответствует предъявленным требованиям.

Фактически качество выполненных работ соответствует ( не соответствует) установленным требованиям.

ненужное зачеркнуть

Несоответствие качества работ предъявляемым требованиям заключается:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Стоимость выполненных работ (оказанных услуг), в соответствии с договором, составляет:

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рубля \_\_\_\_\_\_\_\_ копейки) в том числе

НДС ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рубля \_\_\_\_\_\_\_\_ копеек)

Работу сдал: Работу принял:

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| от Подрядчика | от Заказчика |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 10

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

|  |
| --- |
| Код |
|  |
|  |
|  |

(форма)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ЗАКАЗЧИК

Адрес: БЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(структурное подразделение)

|  |
| --- |
|  |
|  |

ПОДРЯДЧИК по ОКПО

БЕ

Адрес:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(структурное подразделение)

|  |  |
| --- | --- |
| Номер | Дата |
|  |  |

АКТ

выполненных работ (оказанных услуг) по хранению, погрузке-выгрузке

По договору № от

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОДРЯДЧИКА

представитель ЗАКАЗЧИКА

составили настоящий акт о том, что выполненные работы по:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование видов работ | Выполнено работ, руб. |
|  |  |
|  |  |
| Итого:  НДС:  Итого с НДС: |  |
|  |
|  |

Соответствуют условиями договора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

При приеме работ установлено, что работы выполнены в полном объеме и в срок

с по что соответствует предъявленным требованиям.

Фактически качество выполненных работ соответствует (не соответствует) установленным требованиям.

ненужное зачеркнуть

Несоответствие качества работ предъявляемым требованиям заключается:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Стоимость выполненных работ (оказанных услуг), в соответствии с договором, составляет:

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рубля \_\_\_\_\_\_\_\_ копейки) в том числе

НДС ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рубля \_\_\_\_\_\_\_\_ копеек)

Работу сдал: Работу принял:

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| от Подрядчика | от Заказчика |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 11

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сводный акт о нахождении грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Настоящим стороны подтверждают, что согласно договора № от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

на станции Дальневосточной ж.д.- филиала ОАО «РЖД»

по вине Заказчика допущены случаи простоя вагонов на железнодорожных путях ОАО «РЖД»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  собственника | № вагона | Причина отцепки в ремонт | | ПТО (производившее ремонт) | Предприятия (производившее ремонт) | Часы нахождения вагона в ремонте от прибытия на станцию ремонта до ВУ-36 (час) | Часы нахождения вагонов Заказчика на путях ОАО «РЖД» (час) | Цена нахождения вагона на путях за 1 час, (руб.) | «Расчетная» стоимость нахождения вагона на путях | ИТОГО |
| Вид неисправности | Код неисправности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00р. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00р. |
| СУММА | | | | | | | | | | | 0,00р. |
| НДС \_\_% | | | | | | | | | | | 0,00р. |
| ВСЕГО с НДС | | | | | | | | | | | 0,00р. |

Подлежит оплате: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

(сумма прописью)

От Подрядчика: От Заказчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От Подрядчика От Заказчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 12

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт браковки запасных частей,

узлов и деталей грузового вагона

(форма)

Дата: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Подрядчик ( ) в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что при осмотре грузового вагона № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выявлены следующие неремонтопригодные узлы и детали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование детали | Номер детали | Вид дефекта | Стоимость детали, руб. (без учета НДС) (при наличии детали у Подрядчика) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Прошу Вас согласно п. 3.3 договора на ТОР информировать о возможности предоставления исправных деталей в предприятия для ремонта вагона Вашей собственности.

Генеральный директор (или лицо его замещающее) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подрядчик Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник участка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| от Подрядчика | от Заказчика |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 13

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчет стоимости услуг по хранению узлов и деталей

Дата составления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Период хранения: с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ВАГОНА | № МХ-1/ Реализация | Дата МХ-1/ реализация | ВЕС, тонн | ВЕС, тонн | ВЕС, тонн | ВЕС, тонн | ВЕС, тонн | ВЕС, тонн | Вес нарастающим итогом | Количество суток хранения остатка | Тонно- сутки | Цена, руб., без учета НДС (1 тонна в сутки) | Стоимость, руб. без учета НДС |
| 3А2 | 3АТ | 5А | 17А | 12А | Итого |
| Остаток на начало месяца, тонн | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток на конец месяца, тонн | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | | | | | | | | | Итого стоимость без учета НДС, руб. | | | |  |
| НДС (\_\_%), руб. | | | |  |
| Итого стоимость с НДС, руб. | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От Подрядчика: От Заказчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 14

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень кодов неисправностей, согласно классификатору «Основные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 04)» на которые не распространяется гарантийная ответственность

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кода неисправностей | Гарантийный срок с момента выдачи уведомления  формы ВУ-36М |
| 1 | 102- тонкий гребень | 1 месяц (для вагонов ремонтируемых по календарному сроку) или 10 000 км пробега вагона (для вагонов ремонтируемых по пробегу) |
| 2 | 103 - прокат по кругу катания | 2 мес. |
| 3 | 104 - кольцевая выработка поверхности катания | 2 мес. |
| 4 | 107 - выщербина обода колеса | 1 мес. |
| 5 | 108 - раздавливание обода | 2 мес. |
| 6 | 109 - остроконечный накат | 2 мес. |
| 7 | 110 - вертикальный подрез гребня | 2 мес. |
| 8 | 111 - тонкий обод | 2 мес. |
| 9 | 117 - неравномерный прокат | 2 мес. |

|  |  |
| --- | --- |
| от Подрядчика | от Заказчика |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 15

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Унифицированная форма № МХ-1

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 09.08.99 №66

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД  по ОКПО | | Код |
| 0335001 |
|  |
| (организация- хранитель, адрес, телефон, факс) | |  |
| (структурное подразделение) Вид деятельности по ОКДП  по ОКПО | |  |
|  |
| (поклажедатель (наименование, адрес, телефон, факс | |  |
| фамилия, имя, отчество)) Договор | номер |  |
| дата |  |
| Вид операции |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер документа | Дата составления |
|  |  |

АКТ

О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ

Акт составлен о том, что приняты на хранение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней

(наименование, номер места хранения) (срок хранения)

Следующие товарно-материальные ценности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Товарно- материальные ценности | | Характеристика | Единица измерения | | Количество (масса) | Оценка | |
| Наименование, вид упаковки | Код | наименование | Код по ОКЕИ | Цена, руб. коп. | Стоимость, руб.коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | |  | Х |  |

Оборотная сторона формы № МХ-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Товарно- материальные ценности | | Характеристика | Единица измерения | | Количество (масса) | Оценка | |
| Наименование, вид упаковки | Код | наименование | Код по ОКЕИ | Цена, руб. коп. | Стоимость, руб.коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого  Всего по акту | | | | | |  | Х |  |
|  | Х |  |

Условия хранения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особые отметки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Товарно- материальные ценности на хранение

Сдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Принял\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

|  |  |
| --- | --- |
| от Подрядчика | от Заказчика |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 16

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Унифицированная форма № МХ-3

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 09.08.99 №66

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД  по ОКПО | | Код |
| 0335001 |
|  |
| (организация- хранитель, адрес, телефон, факс) | |  |
| (структурное подразделение) Вид деятельности по ОКДП  по ОКПО | |  |
|  |
| (поклажедатель (наименование, адрес, телефон, факс | |  |
| фамилия, имя, отчество)) Договор | номер |  |
| дата |  |
| Вид операции |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер документа | Дата составления |
|  |  |

АКТ

О ВОЗВРАТЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, СДАННЫХ НА ХРАНЕНИЕ

Акт составлен в том, что поклажедатель принял от хранителя следующие товарно- материальные ценности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Товарно- материальные ценности | | Характеристика | Единица измерения | | Количество (масса) |  |  | Примечание |
| Наименование, вид упаковки | Код | наименование | Код по ОКЕИ | Цена, руб. коп. | Стоимость, руб.коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | |  | Х |  |  |

Оборотная сторона формы № МХ-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Товарно- материальные ценности | | Характеристика | Единица измерения | | Количество (масса) |  |  | Примечание |
| Наименование, вид упаковки | Код | наименование | Код по ОКЕИ | Цена, руб. коп. | Стоимость, руб.коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого  Всего по акту | | | | | |  | Х |  |  |
|  | Х |  |

В соответствии с договором о хранении за время хранения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней

(срок хранения)

Вышеперечисленных товарно- материальных ценностей организацией- хранителем выполнены, а поклажедателем приняты следующие работы и услуги:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Работы и услуги | | Единица измерения | | | Количество |  |  | Примечание |
| вид | Код | наименование | Код по ОКЕИ | | Цена, руб. коп. | Стоимость, руб.коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Итого  НДС  Итого с учетом НДС | | | | | | |  |  | |
|  |  | |
|  |

Стоимость работ и услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп.

В том числе сумма НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп.

(прописью)

Подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Поклажедатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, место работы) (подпись) (расшифровка подписи)

Особые отметки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расписка в получении товарно-материальных ценностей

Получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Сдал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

|  |  |
| --- | --- |
| от Подрядчика | от Заказчика |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 17

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ставки сбора за нахождение грузовых вагонов на путях необщего общего пользования в ожидании ремонта и после проведения ремонта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время, час | В расчете на единицу подвижного состава, руб. | | |
| Длина подвижного состава по осям сцепления автосцепок | | |
| Менее 19,6 метров | От 19,6 до 25,5 метров | 25,5 метра и более |
| 1 | 8,79 | 14,51 | 16,85 |
| 2 | 17,58 | 29,02 | 33,70 |
| 3 | 26,37 | 43,53 | 50,55 |
| 4 | 35,16 | 58,04 | 67,40 |
| 5 | 43,95 | 72,55 | 84,25 |
| 6 | 52,74 | 87,06 | 101,10 |
| 7 | 61,53 | 101,57 | 117,95 |
| 8 | 70,32 | 116,08 | 134,80 |
| 9 | 79,11 | 130,59 | 151,65 |
| 10 | 87,90 | 145,10 | 168,50 |
| 11 | 96,69 | 159,61 | 185,35 |
| 12 | 105,48 | 174,12 | 202,20 |
| 13 | 114,27 | 188,63 | 219,05 |
| 14 | 123,06 | 203,14 | 235,90 |
| 15 | 131,85 | 217,65 | 252,75 |
| 16 | 140,64 | 232,16 | 269,60 |
| 17 | 149,43 | 246,67 | 286,45 |
| 18 | 158,22 | 261,18 | 303,30 |
| 19 | 167,01 | 275,69 | 320,15 |
| 20 | 175,80 | 290,20 | 337,00 |
| 21 | 184,59 | 304,71 | 353,85 |
| 22 | 193,38 | 319,22 | 370,70 |
| 23 | 202,17 | 333,73 | 387,55 |
| 24 | 210,96 | 348,24 | 404,40 |
| 25 | 219,75 | 362,75 | 421,25 |
| 26 | 228,54 | 377,26 | 438,10 |
| 27 | 237,33 | 391,77 | 454,95 |
| 28 | 246,12 | 406,28 | 471,80 |
| 29 | 254,91 | 420,79 | 488,65 |
| 30 | 263,70 | 435,30 | 505,50 |
| 31 | 272,49 | 449,81 | 522,35 |
| 32 | 281,28 | 464,32 | 539,20 |
| 33 | 290,07 | 478,83 | 556,05 |
| 34 | 298,86 | 493,34 | 572,90 |
| 35 | 307,65 | 507,85 | 589,75 |
| 36 | 316,44 | 522,36 | 606,60 |
| 37 | 325,23 | 536,87 | 623,45 |
| 38 | 334,02 | 551,38 | 640,30 |
| 39 | 342,81 | 565,89 | 657,15 |
| 40 | 351,60 | 580,40 | 674,00 |
| 41 | 360,39 | 594,91 | 690,85 |
| 42 | 369,18 | 609,42 | 707,70 |
| 43 | 377,97 | 623,93 | 724,55 |
| 44 | 386,76 | 638,44 | 741,40 |
| 45 | 395,5 | 652,95 | 758,25 |
| 46 | 404,34 | 667,46 | 775,10 |
| 47 | 413,13 | 681,97 | 791,95 |
| 48 | 421,90 | 696,48 | 808,80 |
| 49 | 430,71 | 710,99 | 825,65 |
| 50 | 439,50 | 725,50 | 842,50 |
| 51 | 448,29 | 740,01 | 859,35 |
| 52 | 457,08 | 754,52 | 876,20 |
| 53 | 465,87 | 769,03 | 893,05 |
| 54 | 474,66 | 783,54 | 909,90 |
| 55 | 483,45 | 798,05 | 926,75 |
| 56 | 492,24 | 812,56 | 943,60 |
| 57 | 501,03 | 827,07 | 960,45 |
| 58 | 509,82 | 841,58 | 977,30 |
| 59 | 518,61 | 856,09 | 994,15 |
| 60 | 527,40 | 870,60 | 1011,00 |
| 61 | 536,19 | 885,11 | 1027,85 |
| 62 | 544,98 | 899,62 | 1044,70 |
| 63 | 553,77 | 914,13 | 1061,55 |
| 64 | 562,56 | 928,64 | 1078,40 |
| 65 | 571,35 | 943,15 | 1095,25 |
| 66 | 580,14 | 957,66 | 1112,10 |
| 67 | 588,93 | 972,17 | 1128,95 |
| 68 | 597,72 | 986,68 | 1145,80 |
| 69 | 606,51 | 1001,19 | 1162,65 |
| 70 | 615,30 | 1015,70 | 1179,50 |
| 71 | 624,09 | 1030,21 | 1196,35 |
| 72 | 632,88 | 1044,72 | 1213,20 |
| За каждый час свыше 72 часов | 13,25 | 18,97 | 21,31 |

|  |  |
| --- | --- |
| от Подрядчика | от Заказчика |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 18

к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес и реквизиты филиала Заказчика

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге

ИНН 7708591995

КПП 253832002

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65.

Р/счет 40702810000020008790

в Филиале ПАО БАНК ВТБ В Г.ХАБАРОВСКЕ, БИК 040813727,

к/с 30101810400000000727

|  |  |
| --- | --- |
| от Подрядчика | от Заказчика |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к документации о закупке

**СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

*(отдельный лист по каждому субподрядчику)*

**Наименование организации, фирмы:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения | Головная фирма | | Филиалы и дочерние предприятия |
| ИНН |  | |  |
| ОГРН/ОГРНИП |  | |  |
| Адрес |  | |  |
| Адрес места нахождения |  | |  |
| Телефон/факс |  | |  |
| Ответственное лицо |  | |  |
| Форма (ООО, ЗАО и т.д.) |  | |  |
| Уставный капитал |  | |  |
| Сфера деятельности |  | |  |
| Руководитель: | Дата: | | Печать/подпись (субподрядчика) |
|  | | | |
| Виды работ, передаваемые субподрядчику по предмету процедуры Размещения оферты | | Передаваемые объемы работ | |
| В физических единицах | В % к общему объему работ по предмету процедуры Размещения оферты |
|  | |  |  |
| Итого % передаваемых субподрядчику объёмов работ к общему объёму работ по предмету процедуры Размещения оферты | | |  |
| Количество персонала, привлекаемого субподрядчиком к исполнению договора: | | |  |

Приложения:

- копия действующего свидетельства о допуске к выполнению работ, передаваемых субподрядчику по предмету процедуры Размещения оферты, выданного СРО;

- копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы работ по предмету процедуры Размещения оферты.

**Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в процедуре Размещения оферты от имени** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

1. К сведениям об опыте прилагаются копии документов в соответствии с пунктом 2.6 Информационной карты. При предоставлении копии документов конфиденциальная информация (кроме цены), составляющая коммерческую или иную тайну, может быть удалена. [↑](#footnote-ref-2)